제45회 국제기능올림픽대회 국가대표 선발경기

분 과	기계	직 종 명	항공정비
경기시간	10시간 50분

ㅇ 시행시 유의사항

Ⅰ. 시행전

1. 개인 안전장구

가. 개인 안전장구는 각 선수가 준비

나. 필요 개인 안전장구는 정비복, 안전화, 장갑, 보안경, 귀 보호구

다. 선수는 각 과제 시작 전 과제에 필요한 안전장구를 선택

2. 선발경기 진행 사항 사전 설명

가. 과제별 경기장  배치 및 선수별 선발전 경기 일정 안내 등

나. 선수에게 각 과제별 사용 되는 장비/공구 사용 시 안전 사항, 시험 작동, 의문사항 질문

시간을 준다.

3. 평가조 구성

가. 12명을 3개 조(4인 1조)로 구성

나. 조 구성 시 가능한 동일 소속 선수 동일 조 배치 제한

Ⅱ. 시행중

1. 경기 시 선수는 개인 안전장구 및 필기구 이외 어떠한 물건도 지참 할 수 없음.

2. 경기 중 선수는 경기와 관련된 어떤 조력도 받을 수 없음.

3. 각 과제 별 평가 시간을 초과 할 수 없으며, 시간 종료 시 작업 중단 후 평가 함.

4. 각 과제별 선수가 적절한 보호구를 착용하지 않을 경우 작업을 중단 시키고 안전장구

착용 후 경기를 계속 한다

5. 평가 기준에 따라 평가 하고 감점은 감점 사유를 명시 한다.

6. 모든 과제는 선수1인에 대하여 복수의 심사위원이 평가하고 평가서작성 후 서명 한다

7. 각 과제별 배점은 다음과 같다

과제번호	과제 명	배점	경기시간
제1과제	F-5B 비행전 점검	10	1시간
제2과제	Part 장탈 및 장착	18	1시간 30분
제3과제	전기배선 및 고장탐구	25	3시간
제4과제	Aileron Rigging	17	1시간 20분
제5과제	Sheet Metal	30	4시간
계	5 과제	100점	10시간 50분

Ⅲ. 시행 후

1. 작성된 평가서는 심사위원의 서명 여부를 확인하고 보관한다.

2. 제작된 실기과제물은 선수번호 기입 후 보관한다.

제45회 국제기능올림픽대회 선발경기 과제

직 종 명	항공정비	과제명	F-5B 비행전 점검	과제번호	제1과제
경기시간	1시간 00분	비번호		심사위원 확 인	(인)

1. 요구사항

가. 과 제 목 적

점검 항목에 따라 항공기를 점검 하여 비행 가능 여부를 판단하고, 결함기록부 양식

작성, 항공기 정비사로써의 기본 소양을 평가한다.

나. 과제 평가절차

1) 항공기 배정(복수의 항공기가 준비될 경우)

2) 항공기에 임의로 만들어진 다수의 결함을 찾아 양식에 기록

3) 페인트의 경미한 손상과 정상적인 OIL, HYD’ DRAIN은 양식에 기록하지 않는다.

4) 점검항목 : 항공기 점검 CHECK LIST 참조

다. 필요장비/공구/자재

1) 항공기 (F-5B)

2) 개인 안전장구, 점검 등 / INSPECTION MIRROR

3) 점검용 STAND

4) 필기구, PAPER WIPER

라. 필 요 양 식 : 결함기록부

2. 경기자 유의사항

가. 과제 시간 준수

1) 과제 시간은 항공기 점검 및 양식(Form) 기록 시간 포함하여 1시간임.

2) 결함 기록 양식에 기록 되지 않은 결함은 인정 되지 않음.

나. 항공기 및 장비 취급 주의

1) 좌석 내 출입 시 외부 물질 유입 방지(신발바닥, 동전 등)

2) 각종 스위치 작동 금지

3) STAND 이동시 항공기 충격 금지

다. 항공기 점검 CHECK LIST에 따라 점검

라. 점검 완료 후 STAND 원위치 및 정리

F-5B 비행 전 점검 항목

Work Area	No	Inspection Requirements	Check
General	1	Insure static grounding cable is installed.
	2	Insure wheel chock in position.
	3	Insure serviceable fire extinguisher properly positioned.
	4	Ground safety pins for proper installation. A. Nose gear. B. Main gear.
Front Cockpit	5	Cockpit area for cleanliness and foreign objects.
Nose Section	6	Nose section panels, Plates and Doors for damage and Security.
	7	Pitot boom for damage and security. Static ports for foreign material.
	8	UHF antenna for damage and security.
Nose landing gear and well	9	Shock strut and hydraulic actuators for damage and security and leakage. Nose gear strut specified extension.
	10	Wheel for obvious damage and missing bolts.
	11	Tire for serviceable condition and valve cap secure.
	12	Nosewheel steering unit for damage and security.
	13	Nose gear and door for damage and security.
Fuselage station 144 to 445 (Left side)	14	Access doors and inspection plate for damage and foreign material.
	15	Static pressure-sensing port openings for damage and foreign material.
	16	Engine air inlet duct and Ram air duct for foreign material.
	17	Fuselage for damage.
	18	Accessible speed brake components, Lines, Hoses and connection for damage, security and leakage.
Left landing gear and well	19	Landing gear and doors for damage, security and cleanliness.
	20	Landing gear strut for specified for extension.
	21	Wheel for damage, cracks, distortion and evidence of overheating in area adjacent to brake.
	22	Tire for specified inflation and condition.
Left Wing	23	Access doors and inspection plate for damage and security.
	24	Wing for loose rivets and jo-bolts, cracks and damage.
	25	Flap and aileron for damage and security.
	26	Fuel Tank for damage and security.
	27	Wing position light for damage and security.

Work Area	No	Inspection Requirements	Check
Engine bay and fuselage station 445 to aft section	28	Access doors and inspection plate for Damage and security.
	29	Fuel vent overboard duct for foreign material.
	30	Rudder for damage.
	31	The following for damage. Drain holes and drain lines for foreign material. A. Vertical stabilizer. B. Fuselage.
Fuselage aft section and horizontal	32	Access doors and inspection plate for Damage and security.
	33	Horizontal stabilizer for damage and security.
	34	Fuselage aft section for damage : Drain holes and drain lines for foreign material.
	35	Drag chute compartment for damage and security.
Right Wing	36	Access doors and inspection plate for damage and security.
	37	Wing for loose rivets and jo-bolts, cracks and damage.
	38	Flap and aileron for damage and security.
	39	Fuel Tank for damage and security.
	40	Wing position light for damage and security
Right landing gear and well	41	Landing gear door toggle switch for normal position
	42	Landing gear and doors for damage, security and cleanliness.
	43	Landing gear strut for specified for extension.
	44	Wheel for damage, cracks, distortion and evidence of overheating in area adjacent to brake.
	45	Tire for specified inflation and condition.
Fuselage station 144 to 445 (Right side)	46	Access doors and inspection plate for damage and foreign material.
	47	Static pressure-sensing port openings for foreign material.
	48	Engine air inlet duct for foreign material.
	49	Fuselage for damage.
	50	Accessible speed brake components, Lines, Hoses and connection for damage, security and leakage.

결함기록부		작업자 :	항공기 번호 :	위치 :
순번	결함내용				서명

직 종 명	항공정비	과제명	Part 장탈 및 장착	과제번호	제2과제
경기시간	1시간 30분	비번호		심사위원 확 인	(인)

1. 요구사항

가. 과 제 목 적

엔진 부분품을 장/탈 착 하면서 FITTING, NUT의 TORQUE와 SAFETY WIRE, 수공구

활용 등 기본 작업능력을 평가함

나. 과제 평가절차

1) 엔진 및 장비/공구 배정

2) 수공구 및 개인 안전장구 검사

3) 개인 배정 장비/공구 확인

4) 작업절차 (IGNITION EXCITER 장. 탈착 절차 참조)

다. 필요장비/공구/자재

1) 개인 안전장구

2) J85-GE-21 엔진

3) TORQUE WRENCH

4) 기본 수공구 SET, CAPPING 도구

5) 필기구

6) SAFETY WIRE

2. 경기자 유의사항

가. 작업절차에 없는 부품은 장탈 하지 마시오

나. 장탈 과정에서 부품의 분실 시 심사위원에게 즉시 말하고 부품을 찾은 후 작업 실시

다. 수공구 취급 시 무리한 힘을 가하지 말 것 (부상 및 부품/공구의 파손)

라. 과제 시간 1시간 30분을 준수 할 것

IGNITION EXCITER 장탈 및 장착절차 (TO 1F-5E-2-5-5)
1	SAFETY WIRE를 제거하고 그리고 IGNITION EXCITER (7)로 부터 AC 입력 LEAD(16), MAIN IGNITER LEADS(10), 그리고 AFTERBURNER IGNITE LEAD(8)을 분리하시오.
2	IGNITION EXCITER(7) RECEPTACLE(13) 으로부터 SEALING DISK(15)를 분해하시오.
3	전방BRACKET(14)와 후방BRACKET(3)에 고정되어있는 IGNITION EXCITER(7)에서 4개 BOLT(6), NUT(1), WASHER(2), FERRULES(4) 그리고 VIBRATION ISOLATORS(5)를 탈거 하시오.
4	IGNITION EXCITER 장탈 후 재장착을 위해 장탈 된 PART를 점검 하시오
5	4개의 ISOLATORS(5), 4개의 FERRULES(4), 두 개의 BOLT (6), 2개의 WASHER(2) 그리고 2개의 NUT(1)을 사용하여 전방 BRACKET(14)에 IGNITION EXCITER(7)를 고정하시오. BOLT (6)는 조이지 마시오.
6	4개의 ISOLATORS(5), 4개의 FERRULES(4), 2개의 BOLT(6), 2개의 WASHER(2), 2개의 NUT(1)을 사용하여 후방 BRACKET(3)에 IGNITION EXCITER (7)를 고정하시오.
7	4개의 BOLT(6)를 8~10 INCH-PONDS로 토크 하시오.
8	RECEPTACLE(13)에 INPUT LEAD(16)을 연결하시오.CONNECT를 손가락 힘으로 조여 주시오. MS20995NC20 와이어로 CONNECT를 안전결선 하시오.
9	RECEPTACLE(11)에 MAIN IGNITER LEAD(10)을 그리고RECEPTACLE(9)에 후기 연소IGNITER (8)를 연결하시오.
10	후기연소기 IGNITER LEAD(8) COUPLING NUT를 125 TO 150 INCH-POUNDS로 TORQUE 하시오.
11	MAIN IGNITER LEAD(10) COUPLING NUT를 80 TO 100 INCH-POUNDS로 TORQUE 하시오.
12	MS20995NC32 WIRE로 IGNITER LEAD(8, 10)위COUPLING NUT를 함께 안전 결선을 하시오.

직 종 명	항공정비	과제명	전기배선 및 고장탐구	과제번호	제3과제
경기시간	3시간	비번호		심사위원 확 인	(인)

1. 요구사항

가. 과 제 목 적

항공기 전기장치 배선작업 능력과 배선도를 통한 고장탐구 및 결함보고서 작성 능력을

평가 함.

나. 과제 평가절차

1) 배선작업(2시간 30분)

(1) 개인 안전 장구 확인

(2) 지급된 장비/공구/자재 확인

(3) 다음 배치도 및 배선도에 따라 작업 실시

2) 고장탐구(30분)

(1) 회로도를 확인하여 SW1 및 SW2의 조작에 따라 L1 및 L2의 동작을 서술하라

(2) 결함보고서에 결함내용을 기록하라

(3) 결함 원인을 찾아 수정작업을 실시하고 정상동작여부를 확인하라

다. 필요장비/공구/자재

1) 개인 안전장구, 필기구(개인준비 사항)

2) Electrical Board, Soldering Iron, Power Supply,

※ Multimeter, Daniels DMC Tool (M22520/1-01 및 M22520/1-02) 개인 지참 가능

3) 기본 수공구 SET

2. 경기자 유의사항

가. 결함기록부 작성 시 명칭은 배선도에 명시된 명칭 사용

나. 경기시간은 배선작업 2시간 30분, 고장탐구 30분이다.

회로 이해도 평가
※ SW1 및 SW2의 조작에 따른 L1 및 L2의 동작을 기술하시오
결함보고서		작성자 :	작성일 :
순번	결함내용 및 조치사항			서명
1
2
3
4
5

직 종 명	항공정비	과제명	Aileron Rigging	과제번호	제4과제
경기시간	1시간 20분	비번호		심사위원 확 인	(인)

1. 요구사항

가. 과 제 목 적

AILERON SURFACE 중립과 작동한계, CONTROL CABLE의 장력을 설정하는 능력을

평가하기 위함.

나. 과제 평가절차

1) 개인 안전장구 검사

2) CONTROL STICK BASE에 RIG PIN을 장착한다.

3) BELL CRANK 내에 RIG PIN을 장착한다.

4) CABLE TURNBUCKLE과 PUSH-PULL ROD를 조절하여 FIXED CENTRE FAIRING과

AILERON의 TRAILING EDGE가 일치 되도록 한다.

5) 모든 RIG PIN을 장탈 하라

6) RIG HOLE이 일치된 상태에서 CABLE 장력이 30 lbs ±1 lbs가 되도록 한다.

7) CONTROL POSITION이 중립인지 점검한다. 필요시 재 조절한다.

8) 심사위원이 지정한 방법에 따라 TURNBUCKLE을 SAFETY WIRE 또는 CLIP 처리한다.

9) CABLE 장력을 재점검 한다

10) CONTROL SURFACE UP 및 DOWN 각도를 조절한다.

11) CONTROL의 움직임, 방향, 그리고 가동되는 느낌을 점검한다.

12) 모든 FLIGHT CONTROL 부품이 올바르게 LOCKING 되었는지 검사한다.

다. 필요장비/공구/자재

1) 개인 보호장구

2) CABLE TENSIOMETER(C-8)

3) 각도기

4) RIG PIN

5) THIRD HAND(TURNBUCKLE TOOL)

6) LOCK WIRE, LOCKING CLIPS

2. 경기자 유의사항

가. RIG PIN이 장착된 상태에서 한쪽으로 과도한 TENSION 조절은 RIG PIN이 손상

될 수 있음.

나. CONTROL STICK의 움직임 동안 AILERON SURFACE 사이에 손가락이 낄 경우 부상의

위험이 있음.

다. 경기시간 1시간 20분을 준수 할 것

직 종 명	항공정비	과제명	Sheet Metal	과제번호	제5과제
경기시간	4시간 00분	비번호		심사위원 확 인	(인)

1. 요구사항

가. 과제 목적

AC43.13-1B에 따라 제공된 도면을 해석하여 판재의 BENDING, FASTENER 배치,

RIVETING 작업 능력 평가

나. 과제 평가절차

1) 각 선수는 지급받은 과제, 공구, 자재를 확인 한다.

2) 소지한 개인 안전장구 검사

3) 도면에 따라 알루미늄 합금 판재를 가공 (도면 참조)

다. 필요장비/공구/자재

1) 필기구, 개인 보호 장구,

2) 판금 공구, 절단기, 절곡기, VISE 및 작업대

3) 알루미늄 합금 판재(2024 T3 0.040“), RIVET(AD 1/8” 직경의 Rivet)

4) 마스킹 테이프, 세척용 알콜 등

2. 경기자 유의사항

가. 경기 시 사용하는 장비는 매우 위험하니 평가관의 통제에 적극 따를 것

나. 작업시간 4시간  준수

도  면

지급 재료 목록			직 종 명		항 공 정 비
일련 번호	재 료 명	규 격 (치 수)	단위	1명당 소요량	공 동 소요량
1	라텍스 장갑		개			공통
2	세척용 페이퍼		개			공통
3	와이어(0.022“)		개			공통
4	와이어(0.032“)		개			공통
5	마스킹 테이프		개			공통
6	이소프로필 알콜					공통
7	턴버클 고정 클립		개
8	알루미늄 판	2024 T3 0.040“	개			MANUAL 포함
9	알루미늄 리벳	직경 1/8“
10	사포	다양한 사포
11	Insulated Wire AWG22	-	미터	8미터
12	Light Assemblies, Light bulps	GE330	개	2
13	Switch	SPDT	개	2
14	terminal Lugs	MS35036-149	개	12
15	Connector, Backshell		개	1set
16	Circuit Breaker	W23-X1A1G-2
17	P-Clamps	MS21919-WDG3
		-이하여백-

경기자 지참 공구 목록			직 종 명	항 공 정 비
일련 번호	지 참 공 구 명	규 격		단 위	수 량	비 고
1	정비복	작업복		개	1
2	정비화	발 보호용		개	1
3	보안경	눈 보호용		개	1
4	EAR PROTECTOR	청각 보호용		개	1
5	필기구	필기용
6		-이하여백-
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

경기장 시설 및 장비 목록			직 종 명	항 공 정 비
일련 번호	시 설 및 장 비 명	규 격 (치 수)			단 위	수 량	비 고
1	작업대	1~2인용			대	1	바이스포함
2	절단기	수동			대	1
3	절곡기	수동			대	1
5	엔진 (장탈, 착용)	J85			대	1
6	에어론 리깅 시뮬레이터	에어론 리깅 시뮬레이터			대	1
7	전기 보드	전기 보드			대	1
8	스텐드	정비용			대	2
9	공구통	각 과제별 필요 공구			세트	1
10	판금용 공구	판금 필요 공구			세트	1
11	Daniels DMC Tool	M22520/1-01 M22520/1-02
12	장력검사기	C-8 혹은 C-5			개	1
13	각도기	각도기			개	1
14	멀티미터	FLUKE 87V			개	1
15	버니어 켈리퍼스				개	3
16	줄				개	3
17	디바이더				개	3
18	자				개	3
19	나무블럭	다양한 크기
20	Soldering Iron
21	토큐렌치				개
22	점검등				개
23	거울				개