2019년 지방기능경기대회

7 -

분 과	전기ㆍ전자	직 종 명	동력제어
경기시간	11시간

ㅇ 시행시 유의사항

( 시 행 전 )

◎ 과제 시간

- 제1과제(30분) : 시퀀스 회로설계

- 제2과제(7시간 30분) : 하드웨어 설치(Lift Canal System)

- 제3과제(3시간) : 프로그램(Lift Canal System)

- 단축에 따른 가산점이 없으므로 선수는 주어진 시간에 최선을 다한다.

- 선수는 제1, 3과제 진행 중 타인과 대화 및 지정된 자리를 이탈할 수 없다.

◎ 과제 수정 방법

- 심사장 및 심사위원은 모든 과제를 20% 이내 수정 할 수 있으며, 수정 할 경우에는 해당 과제 경기 시작 전에 수정한다.

- 회로설계 과제(1과제)는 현장에서 과제를 출제하여 진행한다.

- 심사장 및 심사위원은 수정된 과제로 경기가 진행된 후에 자리를 이석할 수 있다.

(휴대폰 등 외부와 연락할 수 있는 기기 사용을 금지한다.)

◎ 일반사항

- 개인 지참한 PC는 경기시작 전에 경기장에 있어야 하며, 경기 종료 전까지 가지고 나갈 수 없습니다.

- 작업 판은 추첨에 의해 배정합니다.
- 지급된 재료를 점검합니다. 부족분은 지급토록 합니다.(단, 지참재료는 제외합니다.)

- 소모성 자재(압착단자, 펜홀단자, 볼트, 너트, 나사못, 타이, 절연테이프, 수축튜브, 터미널 캡 등)는 개인 지참품을 사용할 수 있습니다.

- 전선에 압착 터미널을 물려오는 것, 전선을 일정하게 절단해오는 것, 조립식 단자대 조립, 스위치, 램프, 컨트롤 박스 나사를 푸는 행위 등 경기에 직접적인 영향이 행위는 하지 않습니다.

( 시 행 중 )

- 모든 요소는 전기적, 기계적으로 안전과 기능을 고려하여 안전하게 시공한다.

- 경기 진행 순서는 1과제 → 2과제 → 3과제 순으로 한다.

- 작업을 할 때에는 반드시 작업 공정에 필요한 안전장구(보안경, 안전화, 귀마개, 안전장갑, 절연장갑)를 착용합니다.
(단, 안전화는 경기 중 상시 착용합니다.)

- 선수는 경기가 시작되면 도면을 제외한 어떠한 종이도 가지고 있어서는 안됩니다.

( 시 행 후 )

◎ 과제 채점

- 자동동작 채점 중 해당 동작 블록(그룹)에서 오동작이 발생할 경우, 오동작 지점부터 해당 블록(그룹)의 동작점수는 0점 처리합니다.

- 채점은 공개채점을 원칙으로 하나, 채점에 방해되는 경우 참관에서 제외시킬 수 있습니다.

(채점 진행 중 이의제기는 불가합니다.)

- 동작 검사 중에는 선수를 제외하고는 작업 공간 안에 들어갈 수 없습니다.

지급재료 목록			직 종 명		동력제어
순 번	재 료 명	규 격 (치수)		단위		수량	비고 (용도)
1	메인 제어함 (지방대회/전국대회용)	MAX: 600(가로)×800(세로)×250(높이) (속판:530×730 오차±20)		개		1
2	비상정지 스위치	1a1b, 25Ø		개		1
3	주 계전기	DC24V 또는 AC 220V, 5a 2b		개		3
4	보조 계전기 베이스	DC24V 또는 AC 220V, 14Pin		개		9
5	파인박스	100×100×70		개		1
6	구형박스	2구, 80×130×70		개		1
7	구형박스	3구, 80×180×70		개		4
8	구형박스	4구, 80×230×70		개		2
9	모터보호 차단기	MMS-32H		개		3
10	보조접점	MMS-LA		개		2
11	배선용 차단기	3P, 10-30A		개		1
12	배선용 차단기	2P, 20-30A		개		1
13	기구고정레일	35×1000 mm		개		3
14	고정식 단자대	4P, 15A, 250V		개		4
15	PVC 전선관	16 mm관용		본		2
16	플렉시블 전선관(CD관)	16 mm관용		m		5
17	PVC닥트	80×80 mm, 밀폐형		m		4
18	PVC닥트	40×60 mm, 타공형		m		3
19	선택스위치	1a, 25Ø, 2단		개		6
20	선택스위치	2a, 25Ø, 2단		개		6
21	표시등	DC24, 적색, ∅25		개		6
22	표시등	DC24, 녹색, ∅25		개		4

선수 지참재료 목록			직 종 명		동력제어
순 번	재 료 명	규 격 (치수)		단위		수량	비고 (용도)
1	PLC제어기 (S/W, 노트북 포함)	DC24V 또는 AC220V(I/O=최대 각32점), 아날로그모듈 (I/O =최대 2ch, 0~10V,4~20mA), 통신 포트(이더넷, 시리얼 등)		세트		1
2	전원공급장치(필요시)	DC24V, 2[A] ~ 5[A]		세트		1
3	인버터(또는 서보드라이버)	3상220V/단상220V,0.75KW 이하 (통신 포트 포함)		세트		1
4	HMI 소프트웨어	제조사 관계없음(PC설치 지참)		개		1
5	보조 계전기	DC24V 또는 AC220V, 8-14Pin		개		소요량
6	조립식 단자대	15A		개		150
7	조립식 단자대 부속	세페레이터, 측판, 스톱퍼 커버, 기명지		조		2
8	HIV전선	2.5 mm, 녹색-접지용		m		소요량
9	HIV전선	2.5 mm, 흑색-주회로용		m		소요량
10	UL전선	18AWG - 20AWG(제어 회로용)		m		소요량
11	새들	16 mm 용		개		소요량
12	나사못	3~4[Ø] 12, 20, 30 mm 등		개		소요량
13	볼트너트	4[Ø] 12,20,30mm등		개		소요량
14	와셔 류	브라켓 고정용				소요량
15	압착단자	O, Y, I 펜홀 타입		개		소요량
16	견출지	소, 중, 대		개		소요량
17	마운트	소, 중, 대		개		소요량
18	케이블타이	대, 중, 소		개		소요량
19	절연튜브	2.5SQ 흑, 적, 청, 녹		개		소요량
20	3상 전원선	라이브 전원용		개		1
21	헤리컬 와이어밴드	PVC ∅10 이상		m		소요량
22	가변저항	10 kΩ (노브포함)		개		소요량

선수 지참공구 목록				직 종 명			동력제어
번 호	공구명	규 격	단 위		수 량	비 고
1	와이어스트리퍼	0.25～6.0 ㎟	대		소요량
2	전기드릴	철판 작업용	대		소요량
3	펜치	6인치	개		소요량
4	니퍼	6인치	개		소요량
5	롱로즈플라이어	6인치	개		소요량
6	줄자	3m용	개		소요량
7	드라이버	±중, 소	개		소요량	전동공구 가능
8	송곳	중형	개		소요량
9	수평기	소, 중, 대	개		소요량
10	홀 소	∅16～55	개		소요량
11	히팅건(열풍기)	Max : 2000W	대		1	1인당 1대 사용으로 제한
12	리머	전선관 가공용	개		소요량
13	다듬질 공구	줄, 디버링 공구	개		소요량
14	고속절단기	PVC, 금속 절단용	셋트		1
15	톱/직소	쇠톱, 목공용 톱	세트		1
16	멀티메터	전압, 절연저항, 접지저항 측정가능품	대		1
17	압착펜치	0.25～6.0㎟	개		1	펜홀단자 압착기 포함
18	장갑류	가죽, 절연, 면장갑	세트		1	안전규격 인증품
19	안전장구	안전화,보안경,귀마개	세트		1	안전규격 인증품
20	견출지	소, 중, 대	장		소요량
21	방안지	복선도용	장		소요량
22	필기구	각종	세트		소요량
23	PLC 장치	S/W, 노트북 포함)	세트		1	개인 PC도 가능
24	벨 테스터	회로점검용	개		1
25	※ 기타 동력제어 작업에 필요한 공구 및 소모성 재료 일체

경기장 시설목록			직 종 명			동력제어
순번	장 비 명	규 격		단위	필 요 수 량			비 고
					활용인원		수량
1	운영체제	WIN7 이상		대	-		2	심사용
2	응용프로그램	MS오피스, 한글오피스		Copy	-		2	심사용
3	캐드프로그램	Auto CAD 버전 2013이상		Copy	-		2	심사용
4	프린터	컬러인쇄(A4, A3)		대	-		2	심사용
5	시계	벽걸이 형		개	-		소요량	경기장
6	화이트보드	1500(가로)이상		대	-		1	심사용
7	빔 프로젝터			대	-		1	-
8	기본공구	전동드라이버, 줄자, 니퍼, 펜치		세트	-		1	심사용
9	문구류	보드마카, 네임펜, 분필, 풀, 인주, 수성펜, 접착테이프 류, 자		개	-		1	심사용
10	재료분배상자	600×400×200		개	1		소요량	선수용
11	안전펜스	경기장과 관람로 구분용		-	-		소요량
12	멀티미터	디지털 형		대	-		2	심사용
13	절연저항 측정기	DC 500V급		대	-		1	심사용
14	검상기	3상 220V용		개	-		1	심사용
15	캐비닛	자료 보관용(잠금장치 보함)		개	-		1
16	확성기	마이크, 스피커		세트			1
17	파티션	1200(높이), 심사위원석 분리		개			소요량
18	회의 테이블	심사위원 회의		세트	20		소요량	심사용
19	의자	심사위원 용			20		20	심사용
20	잠금장치	경기장 보안 유지용 잠금장치		-	-		소요량
21	소화기	ABC 분말식		대			10	화재 시 사용
22	냉난방 시설	에어컨 또는 히터					소요량	경기장 냉난방
23	전력설비	2 kW × 45명		대	45		2	전국대회기준
24	3상 콘센트 형식 노출(매입) 걸림 형 3극 접지 콘센트(3P 30A 480V)			개	45		45

※주의 : 합판 뒷면 보강 시 반드시 각목을 사용할 것(철재를 사용하면 선수 작업용 나사못이 걸림), 만약에 철재 보강재를 사용할 경우에는 나사못 간섭이 없도록 충분하게 거리를 둔다.