2020년도 지방기능경기대회

분 과	건축ㆍ목재	직 종 명	건축설계/CAD
경기시간	11시간 30분

ㅇ 시행시 유의사항

( 시 행 전 )

1. 경기장 설비목록표에 정해진 설비를 갖춘 CAD실이 준비되어야 한다.

2. 선수배치는 추첨에 의해 배치한다.(단, 추첨을 할 때 같은 소속 및 출신 시도가 이웃하지 않게      3그룹 이상으로 나누어 실시한다.)

3. 경기에 사용되는 CAD 및 C.G 관련 프로그램은 본인이 지참하여야 하며, 경기 시작전에 심사      위원 배석 하에 프로그램 설치작업을 마쳐야 한다.

4. 심사위원은 경기시작 전에 설치된 프로그램을 점검한다.

5. 심사위원은 경기시작 전에 공개된 도면을 30% 정도 수정하고, 도면의 이상유무 등을 검토한다.

6. 경기 전에 심사위원은 선수들의 통신장비 지참여부를 확인하여야 하며, PC의 네트워크, 인터넷을      차단토록 한다.

7. CAD 및 C.G용 S/W는 정본을 설치하여야 한다.

8. CAD 프로그램은 상용화된 프로그램(보조프로그램, 플로그인, 라이브러리 등)은 모두 사용이
가능하며, 사전에 개인적으로 여러 가지 요소를 조합하여 만든 완성된 이미지는 사용할 수 없다.

9. C.G용 S/W는 스케치업(SketchUp) 프로그램을 사용하여야 한다.

10. USB 저장장치는 컴퓨터의 인식여부를 확인한 후 포맷시켜 경기 시작전에 등번호 마킹 후 지급      하도록 한다.

11. 컴퓨터 작업시 파일 저장명을 지정하고, 수시로 저장 관리하도록 한다.

12. 과제 종료 후 제출된 USB 저장장치의 내용을 프린터가 연결된 감독자용 PC에 복사하여 저장
후 다음 과제 전에 지급하도록 한다.

(이전 과제의 파일이 다음 과제에 사용되므로 파일이 손상되지 않도록 한다.)

13. 경기는 제1과제부터 순차적으로 진행하도록 한다.

14. 플로터 출력을 위한 출력요원 1인을 배치하여 심사위원을 보조하도록 한다.

※ CAD 작업시 부정행위방지 조치

1. 경기시작전 등번호를 부여한 USB 저장장치를 전선수에게 나누어 주고 드라이브 및 포트에
넣은 후 CD-ROM드라이브를 제외한 전 드라이브 및 포트를 테이프로 봉인한다.

2. 부정행위 방지를 위하여 다음 사항을 특히 유의하여 시행한다.

가. 시험시작전 하드디스크에서 부정행위에 이용될 수 있는 모든 정보를 삭제한다.

나. 노트 및 서적, 디스켓 등을 소지하여서는 안된다.

다. 경기용 USB 저장장치만 사용하고 하드디스크에 저장하여서는 안된다.

라. 테이프 봉인의 훼손, USB 저장장치를 주고 받는 행위 등을 절대 없도록 한다.

3. 작업 완료된 선수가 있을 경우 심사위원은 봉인상태 및 하드디스크 저장여부를 확인 후 USB
저장장치와 문제지를 제출받아 플로터 및 프린터로 출력한다.

( 시 행 중 )

1.  각 과제별 제한시간

제 1과제 ---------------- 3시간(평면도)

제 2과제 ---------------- 5시간(입면도, 주단면도)

제 3과제 ---------------- 3시간 30분(외부조감도)

가. 각 과제별로 시험시작은 동시에 하여야하며 주어진 과제의 작도가 완료된 선수라 하여도
다음 과제를 시작할 수 없다.

나. 과제의 작도는 제1과제부터 순서대로 진행한다.

2. 시험진행과정에서 출제위원이 요구한 사항이외의 문제점이 발생시는 심사위원 전원이      합의하여 결정 시행한다.

( 시 행 후 )

지급재료 목록		직 종 명		건축설계/CAD
일련 번호	재 료 명	규 격 (치 수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	롤페이퍼	플로터 규격과 동일	롤	-	2	1개 경기장당 (평면도, 주단면도, 입면도)
2	그래픽전용지	A3	장	2	-	외부조감도
3	플로터잉크	흑 색	개	-	2	1개 경기장당 플로터기종에 맞는 것
4	프린터토너	컬 러	세트	-	1	1개 경기장당
5	USB 저장장치	4GB 이상	개	1		작품제출용
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

선수지참공구목록		직 종 명	건축설계/CAD
일 련 번 호	지 참 공 구 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	삼각스케일	300mm	개	1
2	CAD S/W	CAD 전용	조	1
3	CG S/W	CG 전용	조	1	스케치업(SketchUp)
4	※ 기타 건축제도 용구
5	※ CG용 S/W 및 CAD용 S/W는 경기 시작 전까지 설치가 완료되어야 한다.
6
7
8
9
10
11
12
13
14

경기장 시설목록		직 종 명	건축설계/CAD
일 련 번 호	시 설 및 장 비 명	규 격 (치 수)	단위	수량	비 고
1	컴 퓨 터	CPU: 코어 듀어 이상 메모리: 8GB 이상 HDD: 200GB 이상 그래픽메모리: 1GB 이상 USB 저장장치사용가능	대	1	CAD 및 CG용
2	모 니 터	17인치 칼라 이상 해상도:1280×1024 이상	대	1	〃
3	플 로 터	A0 용	대	2	1개 경기장당
4	마 우 스	PS/2 방식	개	1
5	컬러 레이저 프린터	A3 용	대	1	1개 경기장당
6	삼각스케일	300mm	개	1	채 점 용
7	삼 각 자	300mm 이상	조	1	〃
8	스카치테이프	폭 19mm	롤	1	〃
9	인 주	소	개	1	〃
10
11
12
13
14
15
16