2020년도 지방기능경기대회

분 과	공예	직 종 명	석공예
경기시간	12시간

ㅇ 시행시 유의사항

( 시행 전 )

o 경기 전 기능경기대회 직종별 시행 시 유의사항을 반드시 숙지하고 진행하여야 한다.

o 동일한 조건의 경기가 진행될 수 있는지 시설 및 장비 등을 사전에 점검하여야 한다.

o 참가 선수들의 작업장은 추첨에 의해서 배정한다.

o 선수의 작업용 공구는 지정된 공구와 금지된 공구를 반드시 확인하여야 한다.

(절삭용 에어 및 전동공구, 쇠톱, 디스크 그라인더, 접착제 등)

o 경기 시행 전 장비를 점검할 수 있는 시간을 부여해야 한다.

o 선수유의사항, 과제 제한시간, 경기시간 계획, 부정행위 유형, 안전수칙 등에 대하여

전 선수에게 명확히 알려준다.

o 공개도면에 의해 미리 작성된 도면이나 형판(Template)등은 절대 지참할 수 없다.

o 모든 선수는 반드시 보호 장구를 착용하여야 한다.

o 동일 시.도 선수와 심사위원과의 개별적 접촉을 금지토록 조치한다.

o 공구 연삭과 작업 중에는 반드시 보안경을 착용해야 한다.

( 시행 중 )

o 심사위원은 경기의 원활한 진행과 공정한 심사를 위하여 최선을 다 한다.

o 채점항목의 세부항목 채점부위와 배점은 채점기준표 공개 후 심사위원 전원 합의하에

결정한다.

( 시행 후 )

o 경기 진행 중 제출되는 직종은 인적 사항이 노출되지 않도록 별도 편철하여 채점한다.

o 경기가 종료되면 제출된 작품에 심사장과 본부요원이 비번호를 부여한다.

o 작업 후 완성품은 파손이 되지 않도록 주의한다.

o 작업 종료 후 심사장 및 심사위원의 지시에 따라 행동한다.

지급재료 목록			직 종 명		석공예
일련 번호	재 료 명	규 격(치 수)	단 위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	화강석(포천석)	250x250x310 mm	개	1
2	화강석(포천석)	200x200x80 mm	개	1
3	육송	80x80x700 mm	개	4
4	알루미늄판	450x450x0.4t mm	장	1
5	먹지	210x297 mm	장	2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

선수 지참공구 목록			직 종 명		석공예
일련 번호	지 참 공 구 명	규 격		단 위	수 량	비 고
1	에어툴	F20, F25, 치핑해머		SET	적당량	초과여분 무관함(이하동일)
2	에어툴 정	대, 중, 소		SET	적당량
3	수공구(정, 날망치, 털이개, 도드락망치, 날매)	대, 중, 소		SET	적당량
4	직각자	대, 중, 소		SET	적당량
5	눈금자	대, 중, 소		SET	적당량
6	필기도구	대, 중, 소		SET	적당량
7	연필, 콤파스, 함석가위			SET	적당량
8	철필, 칼, 먹통, 먹칼			SET	적당량
9	보호용구(보안경, 귀마개, 안전화, 면장갑, 마스크 등)			SET	적당량	안전을 위하여 작업 시 반드시 착용
10	※ 다음 기계들과 재료는 경기용으로 절대 사용할 수 없다. 가. 절삭용 에어 및 전동공구, 쇠톱, 디스크 그라인더, 연마석, 사포, 줄 나. 깨어진 조각을 붙이기 위한 어떠한 접착제도 소지해서는 안된다. 다. 허락하지 않는 공구를 사용 시 부정행위로 처리한다.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

경기장 시설목록			직 종 명		석공예
일련 번호	시 설 및 장 비 명	규 격(치 수)		단위	수량	비 고
1	콤푸레샤	1인당 6마력 이상				공기조절용 보조탱크 포함
2	그라인더 (연삭기)	GC80번, 11P직경:200mm, 폭:30mm		개	1
3	심사위원 용 테이블 및 의자			SET	1	심사위원용
4	측정기, 눈금자			SET	1	심사위원용 (정밀치수용 A급)
5	직각자			SET	1	심사위원용 (정밀치수용 A급)
6	음수대			대	1	선수용
7	조명시설	400 lux		개	선수1인당	심사위원용 별도설치
8	전기시설	220v		개	선수1인당
9	빛과 비를 차단할 수 있는 공간	3.0mm x 2.4mm x 2.2mm		m3	선수1인당
10	선수들 간의 칸막이	높이 1500mm 이상
11	분진제거시설	공업용 선풍기 및 배풍기 일체				선수보호용
12	작품보관실 및 채점실	10.0m x 12.0m 이상		실	1	작품보관대 설치
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24