2020년도 지방기능경기대회

분 과	금속․수송	직 종 명	주 조
경기시간	총 8시간30분 (1과제 : 4시간, 2과제 : 4시간30분)

ㅇ 시행시 유의사항

( 시 행 전 )

1. 경기대회는 2과제를 시행하므로 2일 시행하는 것을 원칙으로 한다.

2. 경기 시작이 첫날 오후부터 시행될 경우 첫날은 자리 배정과 주물사 조정(4시간정도)을 시행하고

둘째날, 셋째날은 09:00시부터 경기를 시행한다.

3. 심사위원은 원형과 도면을 확인하여 이상유무를 확인하고 원형과 도면이 상이할 때는 원형에 의하여 조형

작업을 하도록하며 필요에 따라서 원형에 대한 전처리 가공(30분 정도)을 할 수 있도록 한다.

4. 원형에 대한 전처리 가공시 전처리 가공을 잘못한 원형은 교체할 수 없다.

5. 지급 재료 중 각인(연철)은 용탕 주입시 적절한 위치에 선수 비번호용으로 한다.

6. 심사위원은 반드시 경기 시행 전 모든 안전수칙을 주지시켜 안전사고가 발생되지 않도록 한다.

7. 심사위원은 경기진행 장소의 장비 및 시설을 점검하여 이상이 없도록 한다.

8. 조형장소와 원형은 랜덤하게 추첨하여 배정하고 지급한다.

9. 심사위원은 선수들이 지참한 주형상자의 크기(내경 340×340×100, 오차±20mm, 2개)를 확인한다.

10. 기타 시행상 문제점 발생시 심사장 및 심사위원의 회의 결과에 따른다.

( 시 행 중 )

1. 경기시간(과제제작시간)은 주형제작 완료시간으로 한다.

2. 주형제작이 완료되면 참가선수가 사용한 원형을 회수하고 주형제작 완료시간을 확인하다.

3. 용탕주입시 안전사항과 각인의 부착방법, 주형해체에 대해서 선수들에게 필히 교육시켜 주지시킨다.

4. 심사위원은 주형제작이 완료된 적절한 시기에 최적의 조건으로 용탕을 주입할 수 있도록 한다.

5. 용탕의 주입순서는 주형작업이 완료된 순서로하고, 주입 전 각인을 선수에게 교부한다.

6. 심사위원은 용탕 주입시 선수들에게 비번호용 각인을 탕구 또는 압탕에 응고 전에 부착하도록 확인

하여야 한다.

7. 용탕 주입시 심사위원은 선수 본인 여부를 확인한 후 주입하도록 한다.

( 시 행 후 )

1. 심사위원은 용탕주입이 완료된 후 주조품이 응고되었다고 판단되었을 경우 주조품을 일괄적으로

회수하여 일정장소에 보관한다.(주조품 회수시 등번호도 회수)

2. 1, 2과제에 대한 채점은 2과제 완료 후 채점을 시행 하고 선수가 사용한 원형은 선수에게 지급한다.

3. 첫날 경기가 끝나면 경기진행 장소를 정리 정돈하고 주물사 조정을 실시하도록 한다.

4. 경기가 끝나면 경기장과 작품보관 장소의 보안에 각별히 유의하여 철저를 기한다.

5 - 1

지 급 재 료 목 록			직 종 명		주 조
일련 번호	재 료 명	규 격 (치 수)		단위	1인당 소요량	공 동 소요량	추 정 단 가	비 고
1	알루미늄 잉고트	Ac4c(주조용)		kg	8		100,000	1과제 1인 소요량 (성적서 포함)-2일 필요
2	탈가스제	Al용		kg		0.5	10,000	1일 기준(2일 필요)
3	경 유	저유황		L		60	100,000	1회 용해기준(2일 필요)
4	연 철	t1×20×150		개	1		200	1과제당 1개 필요(인당) (2일 필요)
5	용해 작업비	Al용해공		명		2		1일 기준(2일 필요)
6	원 형	알루미늄		조	1		※보안재료	1과제 기준(2조 필요)
7	LPG가스	3kg 들이		통		1	75,000	참가선수
8	피복제	Al용		kg		1	3,000	1일 용해기준 (2일 필요)
	- 이 하 여 백 -

5 - 2

선 수 지 참 재 료 목 록			직 종 명		주 조
일련 번호	재 료 명	규 격 (치 수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	추 정 단 가	비 고
1	철사	Φ2mm	kg	0.5		400
2	못	1 inch	kg	0.5		500
3	파팅파우다	이형제	kg	0.1		200
4	표면사	표면사용	kg	2		1,000
6	실리콘 오일	금형 이형제	kg	1.0		2,000
7	코어접착제	코어 접착용	kg	0.5		1,000
8	주물사	생형사	kg	100
9	코티드샌드	Al용	kg	3
	*기타 주조작업에 필요한 재료

5 - 3

선 수 지 참 공 구 목 록			직 종 명	주 조
일 련 번 호	지 참 공 구 명	규 격		단 위	수 량	비 고
1	주형흙손	대, 중, 소		개	각1
2	문지르개	대. 중. 소		개	각1
3	올리개	대. 중. 소		개	각1
4	주물붓	마른붓. 물붓		개	각1
5	기발침	∅3 × 200		개	1
6	흙불기	∅5 × 200		개	1
7	형올리개	∅5 × 200		개	2
8	탕구봉	∅20～30 × 200		개	1
9	압탕봉	∅20～40 × 200		개	2
10	햄머	250g		개	1
11	평줄	황목. 중목. 세목		개	각1
12	가스토치 및 연결호스	LPG용(압력게이지 포함)		set	1	LPG가스 지급
13	주형상자	340×340×100±20(내경기준)		개	3	1인기준
14	주형정반	360×360×100±20		개	1
15	안전복장	주조 작업용		set	1	안전화 필히 착용
16	레들	5kg 개인용		개	1	경기장시설활용가능
17	뻰치	6～8 inch		개	1
18	강철자	300mm		개	1
19	직각자	200mm		개	1
20	내.외경 컴파스	150～300mm		조	1
21	회전말(목마)	조형용		개	1	1인 기준
22	램머. 스탬프	주물용		개	각1	1인 1개
23	센타봉	∅15×50~100		개	2
24	중추	3～5kg		개	2	1인 2개
25	주물용체	#80～120		개	1	1인 1개
	※ 기타 주조작업에 필요한 공구 및 측정기기를 지참할 수 있다. ※ 지참목록 수량 이상의 공구를 지참할 수 있다. ※ 주형상자는 정해진 규격을 사용해야한다.(내경기준 ±20mm 이내 오차 허용)

5 - 4

경 기 장 시 설 목 록			직 종 명	주 조
일련 번호	시 설 및 장 비 명	규 격 (치 수)			단 위	수 량	비 고
1	용해로	＃200번 이상			대	1	부대시설포함
2	레들	10kg 개인용			개	2	공동사용(25명기준)
3	탁상드릴머신	Φ13mm이상			대	1	〃
4	바이스	100mm			개	5	25명 공동사용
5	저울	20kg			개	1	채점용(측정기기)
6	강철자	300mm			개	1	채점용(측정기기)
4	내.외경퍼스	300mm			개	각1	채점용(측정기기)
8	버어니어캘리퍼스	300mm			개	1	채점용(측정기기)
9	하이트 게이지	300mm			개	1	채점용(측정기기)
10	줄자	2m			개	1	채점용(측정기기)
11	계산기	계산용			개	1	채점용
12	LPG가스	20kg(토치, 게이지, 호스 포함)			통	1	주입전 레들 건조용 (공동사용)
13	대형선품기	스탠드형			개	1	코어제작 및 주형 건조시 환기용
	※ 기타 주조작업에 필요한 기계 및 시설, 공구 및 측정기

5 - 5