2020년도 지방기능경기대회

분 과	금속 □ 수송	직 종 명	판금철골구조물
경기시간	15시간

ㅇ 시행시 유의사항

(※ 모든 경기 진행상의 문제점은 전(全) 심사위원의 합의로 해결한다.)

( 시 행 전 )

1. 심사장은 경기 시행 전 경기장의 기계, 시설안전에 대한 확인 점검을 하도록 한다.

2. 과제수령 및 재료의 규격, 수량 등 이상 유무를 확인한다.

3. 출전선수에게 경기의 집행 요령, 제한시간, 부정행위처리, 안전교육 등을 주지시킨다.

4. 재료지급 및 선수개별 작업위치는 선수전원이 참가한 가운데 공정한 추첨을 통하여

배정토록 한다.

5. 경기의 추가 연장시간은 없으며 시간 내 완성작품이 없을 시 심사위원 전원 합의에 의하여

별도의 시간을 배정할 수 있다.

6. 기타 경기 진행 시 선수들에게 불이익이 없도록 사전 충분한 설명을 하도록 한다.

( 시 행 중 )

1. 경기 중에는 참가선수 및 지도교사 등 선수와 관련 있는 자에 대하여 경기의 공정성을

해칠 수 있는 대화, 지도 등을 하여서는 안 된다.

2. 경기의 진행에 지장이 없는 범위 내에서 경기 참관인 등 경기를 관람할 수 있도록 경기장을

개방토록 한다.

3. 경기 중 과제는 절대 외부로 유출하여서는 안 된다.

4. 부품별 절단이 완료되면 심사위원의 확인 펀치를 필히 받도록 한다.

5. 경기 진행 중 선수는 심사위원의 허락 없이 경기장을 무단이탈 하여서는 안 된다.

( 시 행 후 )

1. 1일 경기 종료 후 과제(도면)는 회수하여 안전한 곳에 보관토록 한다.

2. 완성된 작품은 공정한 채점을 위하여 가급적 다른 장소로 이동을 금한다.

3. 채점 시 비 번호를 부여하여 공정하게 평가 할 수 있도록 한다.(채점 시 유의사항 참조)

4. 채점이 완료되면 지정된 기간 동안 작품 손상이 없도록 안전한 곳에 보관토록 한다.

1. 지급재료 목록			직 종 명		판금철골구조물
일련 번호	재 료 명	규 격(치 수)	단 위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	연강판	t1.2×914×914	매	1	1인당
2	연강판	t4×914×914	매	1	1인당
3	연강판	t6×914×914	매	1	1인당
4	앵글	t3.2×30×30	m	1	1인당
5	각형강관	t1.6×30×30	m	1	1인당
6	파이프	50A	m	0.5	1인당
7	핀 (환봉or와이어)	Ø12	m	1.5	1인당
8	CO2 가스		병	1	용접기 1대당 1병
9	Ar 가스		병	1	용접기 1대당 1병
10	산소 가스		병	1	용접기 1대당 1병
11	아세틸렌 가스		병	1	용접기 1대당 1병
12	블라인드리벳	Ø4 (알루미늄)	개	10	1인당	여유 2개
13	볼트 및 너트	M6 x 40 (길이)	조	4	1인당	여유 2개
14	CO2용접와이어	Ø0.9, 10 ~ 5kg	롤	1	용접기 1대 1롤
15	플로터용지	A0	장	2	1인당
16	USB	4GB	개	1	1인당 (CAD 전개도 저장용)
17
18	- 이하여백 -
19
20
21
22
23
24
25
26

※ 규격 및 수량은 과제에 따라 변경될 수 있음.

0 - 0

2. 선수 지참재료 목록			직 종 명		판금철골구조물
일련 번호	재 료 명	규 격 (치 수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	연강용접봉(TIG용)	Φ1.0 ~1.6mm	kg	1
2	텅스텐 전극봉	Ø1.6 ~2.4mm	EA	2
3	연강용접봉(ARC용)	E6013 Ø2.6	kg	1
4
5	- 이하여백 -
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

3. 선수 지참공구 목록						직 종 명		판금철골구조물
일련 번호	공정	판금	철골	지 참 공 구 명	규 격		단 위	수 량	비 고
1	전개도	ㅇ		노트북	윈도우7이상		EA	1	Auto CAD
2	마킹	ㅇ		디바이더	150~600mm		EA	SET	경기 전 포멧
3		ㅇ		자유곡선자	마그네틱		EA	1
4		ㅇ		금긋기 바늘			EA	1
5		ㅇ		각도기	0~180'		EA	1
6		ㅇ		센터 펀치			EA	1
7		ㅇ		직각자	300~600mm		SET	1
8		ㅇ		강철자	300~600mm		SET	1
9			ㅇ	삼각자
10	절 단		ㅇ	GAS 절단대	가로600*세로600		EA	1	화재 방지를 위해 GAS 절단대 4방향 측면에 불똥 비산 방지용 커비 및 하부에 불받이 설치 필수
11			ㅇ	절단 토치세트	팁,토치,카풀러,호스등		SET	1
12			ㅇ	절단 안내자	150mm ~ 650mm		SET	1
13			ㅇ	절단 컴퍼스			EA	1	원 절단용
14			ㅇ	점화 라이터			EA	1
15		ㅇ		전동가위	판금용		EA	1
16		ㅇ		항공가위	판금용		SET	1
17	가공 및 다듬질	ㅇ		핸드 그라인더	4인치		EA	1
18		ㅇ		쇠톱	수작업용		EA	1
19			ㅇ	절삭유(가공유)	TAP#1		EA	1
20		ㅇ		탭 및 탭핸들	2~12mm		EA	1	드릴날 및 M6,M10 탭 포함
21		ㅇ		카운터 싱킹	13 mm		SET	1
22		ㅇ		줄	평,반원,둥근		SET	1
23	용접 및 접합	ㅇ		용접면 및 보호구			EA	1
24		ㅇ		전류계			EA	1	ARC용접용
25			ㅇ	슬레그 해머	수작업용		EA	1
26			ㅇ	와이어 브러쉬	수작업용		EA	1
27			ㅇ	ARC용접봉	Ø2.6~Ø4.0		SET	1	고산화티탄계
28		ㅇ		TIG 용접봉	Ø1.2~Ø 2.4		SET	1

3. 선수 지참공구 목록						직 종 명		판금철골구조물
일련 번호	공정	판금	철골	지 참 공 구 명	규 격		단 위	수 량	비 고
29	성 형	ㅇ		구르브	12mm		EA	1
30		ㅇ		폴리싱 샌더기			EA	1
31		ㅇ		각종 해머	각종		SET	1
32		ㅇ		바이스	150mm		EA	1
33		ㅇ		받침쇠	각종		SET	1
34	조 립	ㅇ		핸드리벳기			EA	1
35		ㅇ		C형 클램프			SET	1
36		ㅇ		스패너	볼트 체결용		SET	1
37		ㅇ		마그네틱 베이스	제품 고정용		SET	1
38		ㅇ		바이스 플라이어	제품 고정용		SET	1
39			ㅇ	턴 버클	100~300mm		SET	1
40			ㅇ	슬라이딩 클램프	100~600mm		SET	1
41	치수측정 및 교정	ㅇ		버니어 켈리퍼스	300~600mm		SET	1
42		ㅇ		하이트게이지	600mm		EA	1
43		ㅇ		퍼스	외경,내경		SET	1
44		ㅇ		측정정반	800*800		EA	1
45	기 타	ㅇ		면 덮개	1000*1000		EA	1
46		ㅇ		방청유	WD-40		EA	1
47		ㅇ		작업용 고무판	3T,15T(후판 교정용)		각	1
48		ㅇ		계산기	공학용		EA	1
49		ㅇ		칼			EA	1
50		ㅇ		작업용 의자			EA	1
51		ㅇ		절곡기	바 폴더 / 프레스		SET	1	소속별 지참
52		ㅇ		공구함	600*600		EA	1

※ 커터날 그라인딩은 사용을 금지함 (안전사고 방지)

※ 지그 사용은 조립 및 용접변형 방지를 위해 창조적인 범용장비는 허용하되, 단일 제품에 적용이 국한되는 전용지그는 사용 불가하며 특수지그의 사용은 심사위원들이 합의하여 제한할 수 있다.

※ 전개 및 게이지용 함석은 개인지참 할 수 있다.

※ 용접기는 경기장 시설을 이용한다.(개인지참 하지 말 것)

4. 경기장 시설목록			직 종 명		판금철골구조물
일련 번호	시 설 및 장 비 명	규 격(치 수)		단위	수량	비 고
1	마킹 작업대	800*1600*800mm		대	1
2	작업용 바이스	4인치		개	1명당	마킹작업대에 볼팅으로 설치
3	겸용 용접기	CO2 용접		350A (판금 및 철골용접용)	대	3가지 기능 겸용 용접기
		TIG 용접
		ARC 용접 (AC)
4	용접 작업대	600x600x500mm (상면은 4.5t철판사용)		대	1
5	용접작업 분리 칸막이	3면 칸막이, 높이 1.8m 1면(전면) 차광펜스 설치		대	1	차광 펜스 대용으로 3면 칸막이 설치
6	용접흄 배출 닥터설치	1인당 흡입구 설치		set	1	자바라 설치 및 개인별 부스에 흡입구 설치
7	가스 Line 설치 or 가스 거치대 설치	산소, 아세틸렌용		set	1	가스Line 설치 불 가 시 , 1 인 당 가스 거치대 설 치 요망 함
8	역화 방지기			set	1
9	가스 게이지	산소 & 아세틸렌용		set	1
10	가스 호스 ( 5m )	산소 & 아세틸렌용		set	1
11	토오치 커플러	산소 & 아세틸렌용		set	1
12	탁상 드릴머신	13㎜ 이하 작업용		대	5명당 1대
13	드릴 작업용 바이스			개	5명당 1대
14	전기 콘센트(연장선)	220V		개	3
15	정반	1000×1000㎜		대	1	채점용
16	번호펀치	0～9		set	1	채점용
17	하이트게이지 (디지털)	600㎜		대	1	채점용 Mitutoyo 제품
18	버니어캘리퍼스 (디지털)	300㎜, 600㎜		대	각1	채점용 Mitutoyo 제품
19	강철자	300, 600, 1000mm		개	각1	채점용
20	직각자	100×150, 300×600mm		대	각1	채점용
21	틈새게이지	0.1 ~ 1.5mm		set	각1	0.1mm 간격측정
	기타 판금철골구조물 경기에 필요한 시설 및 채점용 측정용구 일체

※ 경기장에 경기용 프로그램 다운용 WI-FI 설치