(지방대회)기능경기대회

분 과	금속・수송	직 종 명	농업기계정비
경기시간	8시간

ㅇ 시행시 유의사항

( 시 행 전 )

1. 경기 시작 전, 과제 순서를 정하고 정비매뉴얼, 재료 등을 충분히 검토하시오.

2. 선수는 각 작업에 필요한 공구 및 계측기 및 필기구 등을 사전에 준비하시오.

3. 모든 경기는 주어진 과제대로 실시함을 원칙으로 하되, 경기장 여건상 부득이한 경우는 심사위원 합의하에 과제를 일부 수정하여 실시할 수 있습니다.

4. 기계장치 및 장비 등을 배정할 때 추첨에 의하여 공정하게 배정합니다.

5. 사전조치 과제는 선수가 보지 않는 상태에서 경기장 장비 여건 등을 감안하여 고장빈도가 높은 장치 중에서 고장부위를 임의로 만들어 시행합니다.

6. 선수들에게 안전 교육을 실시하고 소화기를 비치하여 화재사고에 대비합니다.

7. 심사위원은 경기시작 전에 기계의 이상 유무를 확인하여 경기진행에 차질이 없도록 합니다.

8. 심사위원은 당일 경기 시작 전에 선수를 확인 점검하고 그날의 일정을 선수들에게 알립니다.

( 시 행 중 )

1. 계측기의 사용이 미숙하거나 안전에 중대한 결함이 있을 시 작업을 중단시킬 수 있습니다.

2. 심사위원은 선수에게 경기과제에 맞지 않는 질문을 하여서는 안 됩니다.

3. 선수는 작업에 필요한 복장을 착용하고 제반 규칙을 준수하고 심사위원의 지시에 따라야 합니다.

4. 선수는 경기도중 안전수칙에 유의하여 경기에 임합니다.

5. 경기장에선 휴대폰, 호출기, 정보가 저장되는 전자수첩 등을 일체 휴대 할 수 없습니다.

6. 제공된 장비의 정비지침서 또는 유사기종의 지침서(일반제원)만 사용가능합니다.

7. 작업 답안지 기재사항을 정정할 경우 1개소 1회에 한하며 심사위원의 날인을 받아야 합니다.

8. 선수는 경기 중 경기장을 이탈 할 수 없음을 주지시킵니다.(부득이한 경우 진행요원과 동행)

9. 외부인의 참관은 일정 경계선 밖에서는 허용합니다. 다만, 선수와의 대화나 전달 내용이 있어서는 안 됩니다.

10. 선수가 대기실에 입장한 후에 외부인은 어떠한 물건(매뉴얼, 공구 등)도 전달할 수 없다.

11. 모든 측정은 심사위원이 명확히 보이는 곳에서 실시해야하며, 측정 방법을 모르는 상태에서 답안지만 작성되어 있는 경우 해당 과제 점수를 0점 처리한다.

( 시 행 후 )

1. 작업 종료 시간을 기록합니다.

2. 과제 제한시간 종료 후 작업 할 수 없으며, 작업 완료 시간까지만 채점합니다.

3. 화재 위험 방지를 위하여 유류 및 가연성 물질은 별도 안전한 곳에 보관합니다.

4. 정리정돈 및 주변 청소가 완료된 다음, 차기 과제에 임할 수 있도록 한다.

지급재료 목록			직 종 명		농업기계정비
일련 번호	재 료 명	규 격(치 수)	단 위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	엔진오일	4ℓ	개		5
2	유압오일(TF500이상)	20ℓ	개		1
3	경유	20ℓ	개		3
4	휘발유	20ℓ	개		1
5	그리스	3kg	개		1
6	냉각수	20ℓ	개		3
7	로커암 커버 가스켓	다기통농용엔진용	개		5
8	헤드 가스켓	다기통농용엔진용	개		5
9	기어케이스 가스켓	다기통농용엔진용	개		5
10	밸브 스프링	다기통농용엔진용	개		6
11	헤드볼트	다기통농용엔진용	SET		1
12	분사 노즐	다기통농용엔진용	개		3
13	2번구 구동벨트	콤바인	개		1
14	경사센서	승용이앙기	개		1
15	각속도센서	승용이앙기	개		1

선수 지참재료 목록			직 종 명		농업기계정비
일련 번호	재 료 명	규 격 (치 수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	면걸레	2kg	개	1
2	볼펜	흑색	개	1
3	계산기	일반용	개	1
4	받침대	답안지받침용	개	1
5	샌드페이퍼	#600	장	1

선수 지참공구 목록			직 종 명		농업기계정비
일련 번호	지 참 공 구 명	규 격		단 위	수 량	비 고
1	일반정비공구 세트	25종이상		세트	1	운반대 포함
2	토크렌치	0~18kg・m		개	2	1~8kg・m, 9~18kg・m
3	플라이어	150mm		개	2
4	스냅링플라이어	내측, 외측		세트	1
5	바이스플라이어	150~300mm		개	1
6	롱노즈플라이어	대, 중, 소		개	1
7	조절렌치	대, 중, 소		개	1
8	플러그렌치	mm, inch		개	1
9	스크레이퍼	중		개	1	청소용
10	드라이버셋	대, 중, 소		세트	1
11	망치	300g		개	1
12	플라스틱해머	대, 중, 소		개	1
13	멀티테스터기	V, Ω, A		개	1
14	버니어캘리퍼스	150mm		개	1
15	필러게이지	0.01~1mm		개	1
16	수평자	마그네틱		개	1
17	직각자	200mm 내외		개	1
18	측정자(스틸)	150mm		개	1
19	측정자(스틸)	300mm		개	1
20	회전속도계	아날로그, 디지털		각,개	1	각
21	마이크로미터(내경, 외경용)	0∼125mm		각,개	1
※ 기타 농업기계정비직종 일반적인 공구류 지참

※ 농업기계정비 경기 수행에 필요한 기타 정비공구 및 적절한 부품

경기장 시설목록			직 종 명		농업기계정비
일련 번호	시 설 및 장 비 명	규 격(치 수)		단위	수량	비 고
1	트랙터	36kW이상		대	3
2	콤바인	4조식		대	3
3	승용이앙기	6조식		대	3
4	농용디젤엔진	다기통, 수냉식, 26PS(20kW) 이상		대	5
5	축전지	12V-80Ah		개	3
6	점프케이블	150cm이상		개	3
7	배터리충전기	12V, 24V		개	2
8	유압테스터기	유량, 유온, 유압 측정용		개	2
9	폐유통	10L		개	10
10	타이어공기압게이지	3kg/㎠이상		개	2
11	정반	500×600mm이상		개	2
12	V블록	23kgf		개	2
13	가레이지잭	3ton이상		개	4
14	세척통	5~20ℓ		개	5
15	바이스	100mm(4인치) 이상		개	4
16	안전잭	3ton 이상		개	8
17	작업대	150×90cm이상, 이동식		개	8
18	초시계	0.01초		개	6
19	잭 스탠드	6톤		개	6
20	소화기	B급		개	4
21	정비지침서	농용디젤엔진, 트랙터, 콤바인, 이앙기		권	1	각
22	조명시설	필요시설 및 용량
23	멀티테스터기	V, Ω, A		개	1
24	노즐테스터기	250[eqn: kg/cm ^{2}] 이상		개	1
25	스프링장력 테스터기	50kg-40mm		개	1
26	마이크로미터(내경, 외경용)	0∼125mm		각,개	1	각
27	회전속도계	아날로그, 디지털		각,개	2	각