2020년 지방기능경기대회

분 과	전기ㆍ전자	직 종 명	전 기 기 기
경기시간	14시간(1-A : 4h, 1-B : 4h, 2-A : 3h, 2-B : 3h)

ㅇ 시행 시 유의사항

( 시 행 전 )

심사위원(심사장 포함)은 안전수칙과 요구사항 및 경기자 유의사항을 충분히 숙지시킨다.

< 안 전 수 칙 >

1) 지정된 장소에서 작업한다.

2) 전원에 주의하여 감전사고가 일어나지 않도록 한다.

3) 개인보호구를 착용한다.

4) 경기 중 타 경기자의 작업을 방해하지 않는다.

5) 이상발생 시 심사위원(심사장 포함)에게 즉시 알린다.

※ 기타 심사위원(심사장 포함)이 판단하여 경기 중 경기자들에게 안전사고가 일어나지 않도록 안전사항을 충분히 숙지시킨다.

경기자는 주변 환경을 충분히 살펴서 경기 중 안전사고가 발생하지 않도록 주의한다.

경기자는 컴퓨터에 자신이 사용하는 마이크로프로세서와 PLC에 관련된 프로그램을 설치한다.

마이크로프로세서와 관련한 프로그램 작성 Tool은 경기자 각자가 적합한 Tool을 사용하도록 한다. 정품CD 지참 또는 공개용 프로그램을 CD에 지참하고 심사위원의 확인을 받은 후 컴퓨터에 설치한다.

(단, USB 등 데이터를 저장 할 수 있는 장치들은 지참 할 수 없다.)

PLC프로그램 작성 Tool은 경기자가 사용하는 PLC기종에 맞도록 지참한다. 정품CD 지참 또는 공개용 프로그램을 CD에 저장하여 지참하고 심사위원의 확인을 받은 후 컴퓨터에 설치한다.
(단, USB 등 데이터를 저장 할 수 있는 장치들은 지참 할 수 없다.)

다운로드 케이블 드라이버는 정품CD 지참 또는 공개용 프로그램을 CD에 저장하여 지참하고 심사위원의 확인을 받은 후 컴퓨터에 설치한다.

(단, USB 등 데이터를 저장 할 수 있는 장치들은 지참 할 수 없다.)

화면녹화 프로그램을 CD에 지참하여 경기장에서 지급하는 컴퓨터에 화면녹화프로그램을 설치한다. 심사위원(심사장 포함)은 화면녹화 프로그램을 테스트 할 수 있도록 지시하고 선수는 직접 테스트 해 본다.

컴퓨터 이상 시 심사위원(심사장 포함)에게 즉시 보고한다.

재료지급 시 만능기판, 알루미늄 판, 마이크로프로세서 Chip 등 심사위원이 비번호가 필요하다고 판단되는 재료에 대해서는 비번호를 기재한다.

선수 자신이 지급재료를 점검하며 이상 시 교환하도록 한다.

11. 전자회로는 변경(부품의 특정위치 배치 등)하지 않고, 필요에 따라 기구배치(예 : 릴레이와

전자회로 기판의 위치, PLC와 모터 판의 위치)를 변경할 수 있다.

12. 심사장은 경기운영상 필요한 경우 선수 및 심사위원의 통신기기를 회수할 수 있다.

13. 경기시작 전 채점기준표를 공개한다.

( 시 행 중 )

안전사고가 발생하지 않도록 주의하며 주어진 작업범위 내에서 과제를 제작한다.

안전수칙을 지키며 공구와 재료를 정리정돈 한다.

선수는 타 선수의 과제를 만지지 않는다.

심사위원(심사장 포함)은 선수의 과제를 만지지 않는다.

컴퓨터 전원을 분리하지 않는다.

심사장의 지시에 따라 화면녹화버튼을 누른 후 화면녹화 프로그램을 과제를 제출할 때까지 종료시키지 않는다.

컴퓨터 이상 시 심시위원에게 즉시 보고한다.

지급재료와 지참재료를 사용한다.

경기장 이탈 시 재료를 가지고 나가지 않는다.

지급재료 이상 시 심사위원에게 보고하여 교환한다.

경기종료 1시간 전, 30분 전, 10분 전 남은 시간을 알려준다.

( 시 행 후 )

심사위원(심사장 포함)은 제한시간 내 제출된 과제에 한해 경기자별로 제출시간을 기록한다.

선수는 타 선수의 과제를 만지지 않는다.

심사위원(심사장 포함)은 선수의 과제를 만지지 않는다.

선수는 과제 제출 → 심사위원으로부터 USB를 지급 받음 → 화면녹화프로그램 정지 → 화면녹화파일 및 프로그램작성파일을 USB에 저장 → 컴퓨터 종료 → USB를 제출한다.

※ 컴퓨터에 저장된 화면녹화파일 및 프로그램 작성 파일을 지우지 말 것

심사위원(심사장 포함)은 선수와 선수의 지도교사 입회하에 제출된 과제를 채점기준표 및 체크리스트에 의해 채점한다.

채점은 동작조건 검사 후 하드웨어 검사 순으로 이루어진다.

지도교사의 요구 시 화면녹화파일을 복사하여 공개하고 점검시간을 부여한다.

화면녹화파일 검사 후 부정행위가 없는 것으로 확인 시 최종입상자를 발표한다.

지급재료 목록(1과제)			직 종 명		전 기 기 기
일련 번호	재 료 명	규 격(치 수)	단 위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	만능기판	28×62	장	2
2	IC	ATMEGA16A-PU	개	2		1-B과제 시작 전 지급 과제에는 1개 사용 1개는 칩 불량 여유분
3	전동기	스테핑모터 (전압12 V 이하, 1.8도) 4S39Q-12034S(새한전자)	개	1
4	전동기	DC 기어드 모터 (감속비100:1, 24 V) CJ-GR-3-37-100(천조무역)	개	1
5	고정식 단자대	커버포함, 3P KH-6020-3(건흥전기)	개	1
6	Din Rail Stopper	35 mm용, SEOIL UA-52(서일전자)	개	6
7	LED(5Φ 적색)	5R3HD-10	개	16
8	LED(5Φ 녹색)	5GG4UD-01	개	4
9	이동식저장장치(USB)	32GB	개	1		1-B과제 종료 후 지급 작성한 프로그램파일 저장 화면녹화파일 저장
10		이 하 빈 칸
11
12
13
14
15
16
17
18

선수 지참재료 목록(1과제)			직 종 명		전 기 기 기
일련 번호	재 료 명	규 격 (치 수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	포토커플러	PC827	개	1
2	세라믹콘덴서	0.1 μF	개	4
3	IC소켓	8핀	개	1
4	IC소켓	16핀	개	2
5	IC소켓	40핀	개	1
6	IC	4015	개	2
7	다이오드	1N4004	개	8
8	전해콘덴서	470 μF, 50 V	개	2
9	FND	500	개	3
10	TR	TIP31C	개	8
11	정전압 IC	7812	개	1
12	방열판	7812부착용	개	1
13	포토인터럽트	SG23H	개	2
14	LED 홀더	5Φ	개	20
15	Encoder	EC11B15242AF	개	1
16	기판지지대 (spacer)	Φ4, 50 mm (M-type)	개	10
17	기판지지대 (spacer)	Φ4, 20 mm (M-type)	개	10
18	기판지지대 (spacer)	Φ3, 20 mm (M-type)	개	14
19	노브	H-3	개	3
20	푸시버튼스위치	16 mm, 1a 1b (녹) KH-516-C31	개	1
21	푸시버튼스위치	16 mm, 1a 1b (적) KH-516-C31	개	1
22	푸시버튼스위치	16 mm, 1a 1b (황) KH-516-C31	개	3
23	저항	2.2 Ω, 1 W	개	1
24	저항	330 Ω, 1/4 W	개	27
25	저항	1 kΩ, 1/4 W	개	11
26	저항	4.7 kΩ, 1/4 W	개	8
27	누전차단기	220 VAC, 2P	개	1
28	SMPS (DIN Rail Type)	220 VAC, 24 VDC, 4 A (MDR-100-24)	개	1

선수 지참재료 목록(1과제)			직 종 명		전 기 기 기
일련 번호	재 료 명	규 격 (치 수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
29	SMPS (DIN Rail Type)	220 VAC, 5 VDC, 2 A (MDR-10-5)	개	1
30	회전판	도면참조	개	2		가공 후 지참
31	전원코드	단상 2P+E	개	소요량
32	하우징	암, 수	개	소요량
33	하우징 핀	HL3	개	소요량
34	점퍼선	각 종	m	소요량
35	알루미늄 판	2t, 500 mm × 495 mm	장	1		가공 후 지참
36	알루미늄 판	2t, 500 mm × 100 mm	장	1		가공 후 지참
37	알루미늄 판	2t, 200 mm × 100 mm	장	1		가공 후 지참
38	PVC 와이어링 덕트(표준형) (PVC WIRING DUCT)	표준형 덕트, 백색 25 mm × 40 mm × 2000 mm DG-24(영신프라텍)	개	2		가공 후 지참
39	Din Rail(찬넬)	35 mm × 1 m	개	1		가공 후 지참
		이 하 빈 칸

지급재료 목록(2과제)			직 종 명		전 기 기 기
일련 번호	재 료 명	규 격(치 수)	단 위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	전동기	DC 기어드 모터 (감속비100:1, 24 V) CJ-GR-3-37-100(천조무역)	대	1
2	릴레이 소켓	14Pin (KH-RS-14N)	개	5
3	고정식 단자대	4P, KH-6020-4(건흥전기)	개	1
4	Din Rail Stopper	35 mm용, SEOIL UA-52(서일전자)	개	18
5	이동식저장장치(USB)	32GB	개	1		2-B과제 종료 후 지급 작성한 프로그램파일 저장 화면녹화파일 저장
		이 하 빈 칸

선수 지참재료 목록(2과제)			직 종 명		전 기 기 기
일련 번호	재 료 명	규 격 (치 수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	PLC	220 VAC, 24 VDC	대	1		지참 PLC 기종은 상관없으나 도면의 입∙출력접점 개수와 동일하게 사용할 것
2	14핀 릴레이	24 VDC	개	5
3	누전차단기	220 VAC, 2P	개	1
4	SMPS(DIN Rail Type)	220 VAC, 24 VDC, 4 A (MDR-100-24)	개	1
5	노브	H-3	개	2
6	Encoder	EC11B15242AF	개	1
7	회전판	도면참조	개	1		가공 후 지참
8	부저(BUZZER)	MB-28A, 24 V용	개	1
9	기판지지대(spacer)	Φ4, 50 mm (M-type)	개	18
10	기판지지대(spacer)	Φ4, 20 mm (M-type)	개	10
11	기판지지대(spacer)	Φ3, 20 mm (M-type)	개	4
12	푸시버튼스위치	16 mm, 1a 1b (녹) KH-516-C31	개	2
13	푸시버튼스위치	16 mm, 1a 1b (적) KH-516-C31	개	2
14	푸시버튼스위치	16 mm, 1a 1b (황) KH-516-C31	개	1
15	파이롯 램프	10 mm, 24 VDC (녹) TD-210	개	1
16	파이롯 램프	10 mm, 24 VDC (적) TD-210	개	3
17	파이롯 램프	10 mm, 24 VDC (황) TD-210	개	1
18	포토센서	BS5-T2M	개	1
19	포토센서용 커넥터케이블	CT-02	개	1
20	플랫케이블	26핀	cm	소요량

선수 지참재료 목록(2과제)			직 종 명		전 기 기 기
일련 번호	재 료 명	규 격 (치 수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
21	플랫케이블 커넥터	26핀용	개	2
22	인터페이스 단자대	XTB-26H	개	1
23	디스플레이 유닛	D5Y-M	개	1
24	디스플레이 유닛 고정용 알루미늄 판	2t, 100 mm × 50 mm	장	1		가공 후 지참
26	COM 단자대	USL-5RM	개	소요량		Number Plate, Rail Holder, End Cover 포함
27	전원코드	단상 2P+E	개	소요량
28	알루미늄 판	2t, 500 mm × 650 mm	장	1		가공 후 지참
29	알루미늄 판	2t, 500 mm × 100 mm	장	1		가공 후 지참
30	알루미늄 판	2t, 200 mm × 100 mm	장	1		가공 후 지참
31	PVC 와이어링 덕트 (표준형)	25 mm × 40 mm × 2 m DG-24(영신프라텍)	개	2		가공 후 지참
32	Din Rail(찬넬)	35 mm × 1 m	개	1		가공 후 지참
		이 하 빈 칸

선수 지참재료 목록(공통)			직 종 명		전 기 기 기
일련 번호	재 료 명	규 격 (치 수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	접지선(연선)	녹색 또는 황록색 2.0 mm2 이상	m	소요량
2	전원선(연선)	L(흑/갈), N(백/청) 1.0 mm2 이상	m	소요량
3	18AWG선	황색	m	소요량
4	10색 연선	선당 0.5 mm2	m	소요량
5	Y형 압착단자	각 종	개	소요량
6	페룰(Ferrule)단자	각 종	개	소요량
7	케이블 타이	각 종	개	소요량
8	볼트, 너트, 와셔	각 종	개	소요량
9	절연튜브	각 종	개	소요량
10	수축튜브	각 종	개	소요량
11	테이프	각 종	개	소요량
12	접착제	각 종	개	소요량
13	라벨지	각 종	개	소요량		기구명표를 출력해서 지참 가능
14	납	각 종	개	소요량
15	Insulated Quick-Connector	각 종	개	소요량
		이 하 빈 칸

선수 지참공구 목록 (추가지참가능)			직 종 명		전 기 기 기
일련 번호	지 참 공 구 명	규 격		단 위	수 량	비 고
1	노트북 및 운영체제 CD(공장출하상태로 초기화가 가능한 기종은 운영체제 CD가 필요 없음)	각종		대	1
2	펜치	각종		개	1
3	니퍼	각종		개	1
4	롱노우즈 플라이어	각종		개	1
5	와이어스트리퍼	각종		개	1
6	페롤 압착기	각종		개	1
7	Y단자 압착기	각종		개	1
8	몰렉스 압착기	각종		개	1
9	드라이버 세트	각종		세트	1
10	납땜인두	각종		개	1
11	인두 받침대	철제		개	1
12	기판 받침대	각종		개	1
13	전동드릴	각종		개	1
14	홀소우	각종		개	1
15	드릴날 세트	각종		세트	1
16	줄 세트	각종		세트	1
17	강철자	각종		개	1
18	회로시험기	V, A, Ω 측정용		대	1
19	회전날 디버링 툴	각종		개	1
20	오실로스코프	50 MHz 이상		대	1
21	AVR Compiler	ATMEGA 지원		개	1	정품 or 공개용
22	Program Down Loader(ISP)	ATMEGA 지원		개	1	ROM Writer불가
22	Program Down Loader 드라이버(ISP)	해당 기종 지원		개	1	공개용
24	PLC 컴파일러	해당 기종 지원		개	1	공개용
25	Program Down Loader(PLC)	해당 기종 지원		개	1	공개용
26	Program Down Loader 드라이버(PLC)	해당 기종 지원		개	1	공개용
27	직소	각종		개	1
28	철판가공용 베니어판	대		개	1
29	IC 규격집(데이터 시트)	C-MOS, TTL, AVR		권	각1
30	6각 렌치	각종		Set	1
31	문구용 일체	각종		개	각1
32	제도용구	각종		세트	1
33	철판가위	각종		개	1
34	덕트가공용 톱	각종		개	1
35	카운터 싱크	각종		세트	1
36	기타 전기기기 제작에 필요한 공구 일체
․ 회전방식의 덕트 가공용 공구는 덕트 파편의 위험이 있으므로 사용을 금함(직소, 가위 등 사용) ․ Y단자를 사용하여 경기를 하는 선수가 있으므로 자동 페룰단자 압착기 사용을 금함 ․ 알루미늄 판에 사각형 홀(디지털스위치가 부착되는 홀) 가공 시 펀칭기구를 사용할 수 없음

경기장 시설목록			직 종 명		전 기 기 기
일련 번호	시 설 및 장 비 명	규 격(치 수)		단위	수량	비 고
1	경기공간	공간 3000 mm × 3000 mm 통로 1200 mm 작업테이블 1200(L)×1800(D)×800(H) 작업테이블 보호판 일반사무용의자(회전가능) 전원설비 단상 AC 220V, 2P+E		SET	1	참가선수당
2	노트북	Windows 10, 64bit 운영체제 i5코어 이상, 4GB RAM 이상 CD-ROM포함, UBS포트 3개 이상 인터넷 연결 가능		대	1	참가선수당 (여분 10대 추가요망)
3	재료분배상자	250 mm(W) × 400 mm(L) × 120 mm(H)		개	1	참가선수당
4	컴퓨터 및 모니터	i5이상, 윈도우 10, 24“ 모니터 HWP, MS-Office		대	1	경기과제 수정 및 행정용
5	프린터	컬러 레이저 프린터, A3 지원		대	1	경기과제 수정 및 행정용
6	복사기	컬러 A3 지원		대	2	경기과제 복사용
7	시계	원형 400 mm		개	3	경기장용
8	키보드	컴퓨터용		개	1	경기과제 수정 및 행정용
9	마우스	컴퓨터용		개	1	경기과제 수정 및 행정용
10	인터넷 선	컴파일러 라이선스 인증을 위해 반드시 필요함		개	10선 이상	라이선스 인증용
11	대기실	9000 mm × 9000 mm 이상				참관 학생 대기용 지도교사 대기용
12	회의실	5000 mm × 6000 mm 이상				심사위원 회의용
13	작품 보관대	1200 mm × 2400 mm, 5단				선수작품보관
		이 하 빈 칸