2020년도 평가경기 및 선발 기능경기대회

분 과	기계	직 종 명	금형
경기시간	12시간 제1과제: 금형설계작업(4시간) 제2과제: 금형제작작업(8시간)(모델링작업 1시간, CAM/머시닝센터 가공 4시간, 수가공 및 다듬질, 조립 2시간 30분, 사출 30분)

○ 시행 시 유의사항

(시행 전)

1. 금형 설계는 인벤터 CAD시스템으로 하며 다음과 같은 결정사항들을 포함하는 금형의 설계, 제품도에 바탕을 둔다.

1) 이젝션 포인트의 위치와 크기, 시스템

2) 몰드 베이스의 크기 및 캐비티 레이아웃

3) 효율적인 냉각수 라인

4) CAD S/W 내 라이브러리 활용

5) 수축율 계산

6) 적절한 파팅 라인 설정(캐비티 / 코어 분리)

2. 제작공정은 계획(제품3D모델링, 코어/캐비티 가공용 모델링), 기계가공(MCT가공 등), 수 가공(이젝터 핀, 스프루록 핀, 리밍 등), 조립 및 시험사출로 구성된다.

(시행 중)

1. 금형설계작업(4시간)

1) 설계공정은 고정측 형판, 인서트 캐비티, 인서트 코어, 가동측 형판, 받침판, 이젝터 플레이트上 등을 설계할 수 있어야 한다.

2) 도면 파일은 모두 작업시간 내 PDF로 변환하여 제출해야 한다.

2. 금형제작작업(8시간)

1) 모델링작업(1시간)

○ 모델링작업 중 CAM P/G을 작성할 수 없다.

2) CAM P/G 및 머시닝센터 가공(4시간)

○ 머시닝센터를 사용하여 부품을 가공할 수 있어야 한다.

○ 머시닝센터는 제품형상 작업, 러너, 게이트 부 작업을 할 수 있어야 한다.

○ 가공전용 제작 지그는 사용하지 않아야 한다.

(단, 심사위원 전원 합의 또는 승인 하에 사용여부를 검토한다.)

3) 수가공 및 다듬질, 조립 작업(2시간30분)

○ 수가공은 이젝터 핀 절단, 스프루 록 핀, 태핑, 리밍은 ∅2~∅6을 가공할 수 있어야 한다.

○ 드릴링머신은 각 구멍 가공 시 보조로 사용 할 수 있어야 한다.

○ 수작업(각종 핀 절단 가공, 리밍) 및 조립작업을 통하여 금형을 조립하고 제품을 사출할 수 있어야 한다.

4) 사출(30분)

○ 지급된 고정 측 코어, 가동 측 코어, 밀 핀, 스프루 록 핀, 상밀판 편을 기계가공 완성 후 다듬질 조립 완료하여 사출작업 시 사출 성형기에 장착할 수 있도록 몰드베이스에 설치하여 시 사출 작업하도록 한다.

(시행 후)

1. 과제 사출작업 진행 후 사출제품 측정완료 후 금형을 측정토록 한다.

지급재료 목록		직 종 명	금형
일련 번호	재 료 명	규격(치수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	몰드 베이스	17년 국제대회 규격	세트	1		몰드베이스 구입 후 경기장 사출성형기 사양에 맞게 가공하여 제시도면(제작금형) 장착 가능하도록 설계 가공, 극초변형용 스프링 사용
2	고정측코어(캐비티)	110×110×35	개	2		HP-4M, 제시도면참고 연삭작업요
3	가동측코어(코어)	110×110×40	개	2		HP-4M, 제시도면참고 연삭작업요
4	가동측 고정판	120×109.5×10	개	2		SM45C, 제시도면참고 연삭작업요
5	상밀판	110×90×10	개	2		SM45C, 제시도면참고 연삭작업요
6	하밀판	110×90×10	개	2		SM45C, 제시도면참고 연삭작업요
7	스프링	SWY 12.5-55	개	4		반드시 해당 스프링만 사용
8	맞춤핀	∅6×15	개	4
9	육각 구멍붙이 볼트	M6×12	개	20
10	정밀숄더 볼트	MSBL8-50	개	4		MISUMI 참조
11	리턴핀	∅6×L100(EPN)	개	4		MISUMI 참조

선수 지참재료 목록		직 종 명	금형
일련 번호	재 료 명	규격(치수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	밀핀	∅1,2,3,4,5,6 x L100 (EPN 시리즈)	개	각20		MISUMI 참조
2	육각 구멍붙이 볼트	M6×12	개	20
3	정밀숄더 볼트	MSBL8-50	개	4		MISUMI 참조
4	리턴핀	∅6×L100	개	4		머리부 두께 4 mm
5	스프링	SWY12.5-55	개	4		MISUMI 참조
6	맞춤핀	∅6×15	개	4

선수 지참공구 목록		직 종 명	금형
일련 번호	공 구 명	규격(치수)	단위	수량	비 고
1	조정vice	130 mm	개	1
2	밀링vice	150 mm	개	1
3	twist drill	Ø2∼Ø13	세트	1	0.1단위
4	center drill	Ø1.6∼Ø2.0	개	각1
5	tap	M3/M4/M5/M6/M8/M10	개	각1
6	머신리머(h7)	2/3/4/5/6/8/10	개	각1
7	한계프러그게이지(h7)	2/3/4/5/6/8/10	개	각1
8	줄	각종	조	각1
9	각종 다듬질 공구	오일스톤, 다듬질공구, 콤파운드, 다이아몬드줄 등	조	각1
10	구멍가공용 정	각종	조	각1
11	정밀 vise	150 mm이하	개	1
12	pin punch	Ø6까지	조	각1
13	플라스틱 망치		개	1
14	v block	각종	조	1
15	버니어 캘리퍼스	150 mm	개	1
16	외․ 내경 마이크로미터	0-25/25-50/50-75mm	개	각1
17	r gage	0.5 ~ 7.5 mm	조	1
18	정밀 직각자	90°/100x70/50x38mm	개	1
19	하이트 게이지	300 mm	개	1
20	블록 게이지	47품 b급이상	조	1
21	사인 바	100 mm	개	1
22	각도기		개	1
23	플랫 엔드밀	Ø1 ∼ Ø16 (날장별)	개	각1
24	코너래디우스 엔드밀	Ø1 ∼ Ø10,	개	각1	코너 R0.5 ∼ R2.0
25	챔퍼밀	Ø4/Ø5/Ø6	개	각1	90°, 코너 C0.5
26	볼 엔드밀	Ø1/Ø2/Ø3/Ø4 (날장별)	개	각1
27	테이퍼 엔드밀	Ø2/∅3/∅4(날장별)	개	각1	러너 및 구배가공용
28	도장 인주				코어 면접용
29	컴퓨터 및 CAD S/W	Intel i5 이상	대	각1	마스터캠, 인벤터 ※불법 라이선스 사용금지

경기장 시설목록		직 종 명	금형
일련 번호	시설 및 장비명	규격(치수)	단위	수량	비 고
1	작업대	2000×750 mm이상	대	1	작업등 포함
2	벤치 드릴링 머신	Ø13	대	1
3	머시닝센터	450×300×350	대	4
4	평면 연삭기	600×350	대	1	마그넷트 사이즈
5	전기콘센트	2소켓	대	1
6	공구 연삭기		대	1	초경 연삭 가능
7	컴퓨터 (CAD S/W 포함)	펜티엄 ４이상	대	5	인벤터CAD시스템
8	CAM S/W		대	5	마스터캠
9	삼각자 세트	300 mm	세트	1
10	복사 용지	A3 용지	장	20
11	정밀 정반	300×300	대	1
12	성형사출기(직압식)	수평형	대	1	30 톤 이하
13	공기압축기		대	1	호스, 건, 퀵체인지 커플링 장착
14	플라스틱 해머		개	1
15	보호안경		개	1
16	프린터	A3	대	1
17	측정용 공구	버니어 캘리퍼스 등	set	1