개정일 : `25. 12 . 19.

직 종 설 명 서

▣ 직종명 : (CNC밀링(CNC MILLING))

[개정일 24. 12. 19]  CNC밀링 직종

2026 지방기능경기대회부터 적용

순  서

1. 직종정의	3

2. 작업범위	3

3. NCS 연계표(직종 연계 NCS 능력단위)	4

가. 능력단위 정의	4

나. NCS 연계표(과제별 NCS 능력단위)	5

4. 경기 과제에 관한 사항	6

가. 과제시간	6

나. 과제출제	6

다. 과제 작업내용	9

라. 과제 공개에 관한 사항	10

5. 경기 진행 절차	11

가. 경기 일정표(예시)	11

나. 경기 전/중/후	12

6. 채점에 관한 사항	15

가. 채점방법	15

나. 배점기준	16

다. 채점 기준표(예시)	17

7. 안전 및 기타사항	17

8. 적용시기	19

[붙임1] 사용재료 및 시설·장비목록	20

[붙임2] 경기장 구성 및 배치	25

[붙임3] 주요 개정사항	28

1		직종정의
	ㅊ

□ 기계공학적 지식과 정보를 바탕으로 설계도의 요구에 충족될 수

있도록 기초적인 가공과 복잡한 형상가공이 가능한 CAM

(Computer Aided Manufacturing) 시스템을 활용하여 수치제어

(NC) 데이터를 생성하고, CNC 밀링머신(머시닝센터)에서

각종 기계요소 부품을 정밀하게 가공하는 직종으로서, 절삭공구를

회전시키면서 재료를 이송시켜 절삭하는 가공은 숙련기술 보유정도

에 따라 제작기간의 단축이나 품질의 향상과 비용 절감등이 결정

되며, 전기전자, 자동차, 항공우주산업 등 산업계 전 분야에 광범위

하고 필수적으로 활용되고 있다.

2		작업범위
	ㅊ

□ 과제는 CNC 밀링 실기 작업으로만 구성한다.

□ CNC 프로그램은 CAM 시스템을 사용하여 프로그램을 작성한다.

□ 과제 요구사항에 따라 수기로 프로그램 작성, 직접 입력 가공한다

□ 가공방법은 선수가 판단하여 자동, 반자동, 수동가공을 병행 할

수 있다.

□ CNC 밀링 실기작업 중 선수는 CNC 밀링에서만 프로그램을 수정

할 수 있다. (CAM 시스템을 이용한 수정은 할 수 없다.)

□ 과제의 정밀공차 등급은 IT공차 6~8급으로 한다.

□ 총형 공구를 사용하여 절삭가공을 할 수 없다.

□ 일반 모따기 작업은 수공구를 사용할 수 있다

3		NCS 연계표(직종 연계 NCS능력단위)
	ㅊ

가. 능력단위 정의

능력단위 (분류번호)	능력 단위 정의
작업계획수립 (1502010401_14v2)	작업계획수립이란부서장에게 주어진 권한과 범위 내에서 해당 업무를 최 대한 효율적으로 수행하기 위해 작업계획수립, 작업 관련 정보 수집, 시간 계획, 공정 작업내용을 계획 점검하는 능력이다.
도면해독 (1502010402_14v2)	도면해독이란기계가공작업에 있어서 전체적인 조립관계를 고려하여 작업계획을 수립하고 작업도구 사용을 결정하기 위한 도면을 해독하기 위함
CNC밀링(머시닝센터) 조작 (1502010405_18v3)	CNC밀링(머시닝센터) 조작이란 CNC밀링(머시닝센터) 장비의 조작법을 익히고절삭공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 하는 능력이다.
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍 (1502010406_18v5)	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍이란 도면을 보고 작업공정을 설정 하고 수동으로 윤곽과 구멍가공 공정에 대한 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램을 작성하는 능력이다.
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍 (1502010408_18v5)	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍이란 도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램을 작성하 는 능력이다
안전규정준수(CAM) 1502010413_18v2	안전규정준수란CAM작업에 있어서 안전수칙을 확인하여 준수하는 능력이 다
육안검사 (1502010503_20v4)	육안검사란 가공된 부품 외관의 현저한 결함을 육안으로 판별하는 능력이 다
기본측정기 사용 (1502010504_20v3)	기본측정기 사용이란 기계가공에서 대상물의 가공결과를 기본측정기를 이 용하여 정량적으로 나타내는 능력이다.
정밀측정 (1502010505_20v4)	정밀측정이란기계가공에서 대상물의 가공결과를 정밀측정기를 이용하여 정량적으로 나타내는 능력이다.
비교측정 (1502010506_20v4)	비교측정이란기계가공 결과물을 기준기와 비교하여 그 차이를 측정하는 능력이다
3차원측정 (1502010507_20v3)	3차원측정이란좌표계를 적용한 측정기를 이용하여 가공된 부품의 치수와 형상을 정량적으로 나타내는 능력이다
측정기 유지관리 (1502010508_20v4)	측정기 유지관리란 사용할 측정기가 충분한 신뢰성을 가지면서 항상 사용 될 수 있도록 유지관리 하는 능력이다.
기하공차측정 (1502010512_20v4)	기하공차해석이란 도면의 기하학적 형상과 공차를 파악하고 측정 작업에 적용하는 능력이다.

나. NCS 연계표(과제별 NCS 능력단위)

과제	세분류	분류번호	능력 단위 명	수준	필수	관련
1,2과제	CAM	1502010402_14v2	도면해독	5	○
		1502010401_14v2	작업계획수립	5		○
		1502010405_18v3	CNC밀링(머시닝센터) 조작	2	○
		1502010406_18v5	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	3	○
		1502010408_18v5	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	3	○
		1502010413_18v2	안전규정준수(CAM)	2	○
	측정	1502010503_20v4	육안검사	2	○
		1502010504_20v3	기본측정기 사용	2	○
		1502010505_20v4	정밀측정	3	○
		1502010506_20v4	비교측정	4	○
		1502010507_20v3	3차원측정	3		○
		1502010508_20v4	측정기 유지관리	3	○
		1502010512_20v4	기하공차측정	4	○

4		경기 과제에 관한 사항
	ㅊ

가. 과제시간

□ 지방 기능경기 대회 : 11.0 시간으로 한다.

□ 전국 기능경기 대회 : 9.0 시간으로 한다.

□ 국내대회 과제는 난이도에 따라 경기시간을 1시간 이내로 증감 가능함.

나. 과제출제

□ 직종명 : CNC 밀링

□ 과제유형 : 복수과제

□ 지방 기능경기대회와 전국기능경기대회 과제는 단품으로 한다.

□ 과제별 시간 및 과제의 최대크기

구분		프로그램과제	1과제	2과제	계
지방 대회	제한 시간	3시간	4시간	4시간	11시간
	최대 크기	-	103*103*48	118*103*48	-
전국 대회	제한 시간	3시간	3.0시간	3.0시간	9.0시간
	최대 크기	-	103*103*48	118*103*48	-

□ 과제출제 기준재료

과제 구분	재료 준비	재료명	규격 (치수)	단위	1인당 수량	비고
1과제	지급재료	알루미늄 (AL6061)	105*105*50	개	1
2과제	지급재료	연강 (SM45C)	120*105*50	개	1

□ 출제시 과제 시제품 사진 및 PDF, CAD 파일, 모델링 파일 제출

(모델링 파일 3차원측정시 사용)

□ (공단 지급재료) “재료명 + 규격 + 단위 + 수량” 모두 기재

□ (선수 지참재료) “재료명 + 규격” 또는 “재료명” 만 기재 가능

(수량은 출제자 재량)

□ 경기장 시설 및 장비 목록 : 직종설명서 참조 (한국위원회 홈페이지)

□ 과제출제 체크리스트 : 별첨에 작성

○ 체크항목, 기준 부분만 작성할 것

(출제내용 및 변경 사유는 출제자가 작성)

□ 기타사항 :자유 형식으로 기재 (채점기준표 참조, 한국위원회 홈페이지)

다. 과제 작업내용

□ CNC밀링을 사용하여 정면커터, 엔드밀, 드릴, 탭, 카운터 보오링, 리어,

보링, 면취커터, 내.외경 나사 등의 공정으로 설계된 과제를 가공한다

□ 지방대회

○ 작업시간 : CNC 프로그램 3시간, 가공 1과제 4시간, 2과제 4시간

○ 사용재료 : 1과제 (알루미늄 AL6061) , 2과제 (스틸 SM45C)

□ 전국대회

○ 작업시간 : CNC 프로그램 3시간, 가공 1과제 3시간, 2과제 3.0시간

○ 사용재료 : 1과제 (알루미늄 AL6061) , 2과제 (스틸 SM45C)

라. 과제 공개에 관한 사항

□ 과제공개

○ 모든 경기 과제는 기능대회 관리규칙에 따라 사전에 공개 한다.

○ 공개 방법과 일정은 인터넷 (meister.hrdkorea.or.kr)을 통한 공개를

원칙으로 한다. (대회 30일 전 공개)

○ 경기전 경기장내 과제도면, 채점기준표, 유의사항 등 공개후

경기 진행을 한다.

□ 과제 선정

○ 자격 출제실에서 1차 선정된(5과제 이내) 과제중에서 선정한다

○ 과제별(1과제, 2과제)로 각각 랜덤으로 추첨하여 선정한다.

○ 공개된 장소에서 과제별 추첨할 선수를 먼저 추첨하고, 선정된       선수는 과제를 추첨한다

□ 과제 수정

○ 심사위원 전원이 수정사항에 대해 검토하고, 수정안을 합의 및

확정한다.

○ 수정안이 확정되면, 캐드 도면화, 채점기준표 수정을 진행하고,

심사위원 전원이 이상 유무를 재검토한 후, 심사장이 확정한다.

○ 과제 수정은 전체적인 과제의 틀은 유지하면서 공개된 지급

재료 목록, 지참공구, 시설장비 등을 감안하여 30%이내로 수정

한다.

□ 과제수행 유의사항

○ 장비 및 작업대 등 선수에게 배정되는 시설은 추첨에 의하여

배정한다.

○ 선수는 추첨에 의하여 진행번호를 부여받아 경기 진행한다.

5		경기진행절차
	ㅊ

가. 경기 일정표

□ 지방기능경기 대회 : 11시간 기준으로 한다

일정	시간	내용	비고
1일차	09:00~12:00	○ 기술위원 회의, 경기장 점검
		○ 선수 확인, 일정 안내, 유의사항 전달, 조추첨
	13:00~18:00	○ 장비 및 CAM 시운전
		○ 1,2 과제 준비 검토
2일차	09:00~12:00	○ 프로그래밍 작업 (3HR), 과제 채점 준비
	12:00~12:30	○ 프로그램 백업/정리
	13:30~17:30	○ 1과제 가공 (4HR) , 채점 준비
	17:30~18:00	○ 정리 정돈, 재첨 준비
3일차	09:00~13:00	○ 2과제 가공 (4HR) , 과제 채점 진행
	15:00~18:00	○ 과제 채점 및 정리
4일차	09:00~12:00	○ 과제 채점
	13:00~14:00	○ 채점 종료 및 결과 발표

□ 전국기능경기 대회 : 9.0시간 기준으로 한다

일정	시간	내용	비고
1일차	08:30~11:00	○ 선수 확인 및 조, 과제 추첨, 일정 안내
	11:00~18:00	○ PC 설치 및 시운전, 과제 수정방안 검토
	08:00~12:00	○ 과제 수정, 출력
2일차
	13:00~19:00	○ 과제 검토, 프로그램 작성(3HR), 검증
	08:00~11:30	○ A조 1과제 가공 (3HR)
3일차
	13:00~16:30	○ A조 2과제 가공 (3HR)
	16:30~18:00	○ A,B조 교대 (공구함 이동, 바이스 설치)
	08:00~11:30	○ B조 1과제 가공 (3HR)
4일차
	13:00~16:30	○ B조 2과제 가공 (3HR)
	17:30~18:00	○ 기술 강평
	08:00~16:00	○ 과제 채점 및 정리
5일차
	16:00~17:00	○ 재점 종료 및 결과 발표

나. 경기 전/중/후

□ 경기전

○ 심사장 또는 부심사장은 경기 시작 이전에 선수증 등에 따라

선수 본인 여부를 확인한다

○ 참가선수는 모든 경기일정(준비시간,시운전)에 참여하여야 한다

○ 공지된 시간내 경기장 입실이 되지 않을시 불참, 기권 처리로

진행한다

○ 심사위원은 지급 재료 목록과 비교하여 소재의 치수와

외관 등을 확인 후, 이상이 없으면 6면에 소재 각인을 한다

○ 선수는 소재의 6면에 소재 각인이 되어 있는지 확인한다

○ 머시닝센터 가공 순환(교대) 작업으로 진행한다.

○ 프로그램 작성은 전체 선수가 동시에 실시하며, 과제는 동일한

기계로 연속해서 작업을 진행한다.

○ 시운전 시간은 1시간으로 진행한다 (단. 경기장 여건에 따라

시간 조정하여 진행 할 수도 있다)

○ 공구함 이동, 바이스 설치는 선수 본인이 직접 한다

○ 준비시간(시운전) 시간에는 소재 가공은 할 수 없다

○ 준비시간에 선수들은 공구박스 안에 있는 가공이 가능한 재료는

전부 제출한다 (이후 발견시 부정행위 처리한다)

○ 모든 선수는 조별 추첨하여 경기를 진행한다.

○ 선수 진행번호는 1회 추첨으로 조 및 기계 번호도 결정이 되며,

참가 학교의 사정을 고려한 추첨은 하지 않는다

○ 경기장은 관람객 안전에 지장이 없는 범위에서 최대한 개방

한다. 추첨결과에 따라 창문, 출입문, 복도 옆, 심사위원석 근처

등에서 경기할 수 있음을 사전에 공지한다.

○ 기계 메뉴얼은 경기장에 배치된 제조회사 메뉴얼만을 사용한다.

○ 머시닝센터 작업방법은 수동운전과 자동운전을 병행할 수 있다.

○ 도면과 프로그램 작성 메모지, 프로그램 USB를 지급받고 본인이

확인한다.

○ 준비시간에 기계 이상유무 확인하고, 선수는 파라메타 수정을

할 수 없다.

○ 머시닝센터 오작동과 관련된 문제는 선수 본인이 명백하게

오작동 및 이상유무를 증명할 경우만 기술위원회에 보고하고

조치를 받는다.

(기계 설치 성적서 기준내 만족시 장비 조정 불가함)

○ 경기장에서는 선수는 핸드폰, 스마트워치, 태블릿, 통신이 가능

한 전자기기 등 부정행위 관련될 수 있는 기기를 소지할 수

없다 (발견시 부정행위로 처리한다)

○ 심사위원은 경기중 선수의 작품에 손을 대지 않는 것을 원칙

으로 한다.

□ 경기중

○ CAM 프로그램 작성은 선수 지참 PC 및 CAM 프로그램으로

진행한다

- PC 포맷 후 선수가 소프트웨어 설치하여 진행 할 수도 있다

○ 프로그램 작성 후 지급한 USB에 DATA 입력하여 진행한다

○ 프로그램 작성 종료 이후에는 프로그램 재확인 및 재다운 등

일체의 작업은 할 수 없다

○ 프로그램 작성시 필요한 용지는 심사장이 지급하는 용지만

사용한다

○ 장비에 프로그램 입력은 선수 본인이 직접 입력한다

- USB는 제거하며 입력장치 봉인은 심사위원이 진행한다

○ 봉인 및 입력장치를 조작하거나 훼손시 부정행위로 처리한다

○ 경기중 프로그램 알람이 발생되면 준비된 취급 설명서를 요청

하여 확인 한다.

○ 선수 본인이 지참한 소프트웨어 및 주변기기와 관련된 문제점

은 선수가 해결한다.

○ 프로그램 이외의 알람이 발생된 경우는 심사위원에게 알리고,

지시를 받는다. (기계 고장의 경우 수리시간을 확인하여 연장

시간을 받을 수 있다)

○ 각인 자리 가공 및 제품 각인은 선수가 경기중 필요한 경우

받을 수 있다. (변형 방지를 위하여 전자펜으로 각인을 한다.)

○ 소재 각인을 확인 할 수 있는 상태만 제품 각인을 받을 수 있다.

○ 제품 각인이 없는 제품은 0점 처리로 진행한다

○ 각인 자리의 위치 ±2.0mm 범위 초과시 감점 처리한다

(과제당 -5점)

○ 선수 부주의에 의한 고장 발생시 장비 변경을 할 수 없다

○ 선수는 수리가 완료된 장비 변경을 요청 할 수 없다

○ 원활한 경기 진행을 위하여 절삭유의 교체는 할 수 없으며,

보충은 가능하다.

○ 선수는 경기장 입실 후 지도교사, 선수간, 관람객 등 대화시

부정행위로 처리한다

□ 경기후

○ 경기 종료 후 선수는 가공과 관련된 모든 DATA 삭제 한다

○ 장비 청소 및 공구함 이동, 주변정리 정돈 진행한다

○ 제출한 제품은 시건 장치가 되어 있는 별도 공간에 보관한다.

6		채점에 관한 사항
	ㅊ

가. 채점방법

□ 공개 채점을 원칙으로 한다.

□ 채점은 과제 출제위원이 정한 채점 기준에 의하며, 채점기준은

경기 집행 및 심사, 채점에 지장이 없는 범위 내에서 심사위원

전원 합의에 의하여 경기전 수정 할 수 있고, 확정된 채점

기준은 경기 실시 전에 공개한다.

□ 주관적인 채점(외관) 항목은 각 부품별 4등급제를 적용한다.

□ 전체 심사위원의 합의가 없는 사항이거나, 채점기준표에 없는

항목은 배점과 채점을 하지 않는다.

□ 과제는 3차원 측정기를 활용하여 측정한다.

□ 측정용 탭(M6)이 가공된 위치에 지그 부착하여 측정한다.

○ 탭(M6)은 과제 요소에 포함되며, 미가공/오가공 등 가공 이상

시 감점 기준을 적용한다. (전국대회 과제만 해당됨)

□ 기권, 부정행위에 해당되는 선수를 제외한 모든 선수의 작업한

부분의 채점을 진행한다.

□ 기타 채점과 관련된 사항은 기능경기대회 관리규칙에서 정한 바에

따른다.

나. 배점기준

항목	지방		전국		비고
	배점	개소	배점	개소
정밀치수	65	25	65	25	2.6점/개소당
일반치수	20	20	20	20
외관	5	-	5	-	4등급제
나사	5	1	5	1~2
감점	5	-	5	-	감점은 최대5점
합계	100		100

□ 지방, 전국대회 : 1과제 50점, 2과제 50점으로 배점 적용한다

□ 배점 비율은 세부항목의 개소에 따라 조정할 수 있다.

다. 채점 기준표(예시)

번호	주요항목	배점		채점방법		채점시기		4등급제 (1,2,3,4)
		지방	전국	독립	합의	경기 진행중	경기 종료후
1	정밀치수	65	65		○		○
2	일반치수	20	20		○		○
3	외관	5	5	○			○	○
4	나사	5	5		○		○
5	감점	5	5	○			○
합계		100	100

7		안전 및 기타사항
	ㅊ

□ 공구 사용 주의

○ 공구함 수량 2개 이내로 한다

(크기 : 1개 1.2m2 이내이며, 2개의 합은 2.0m2 이내)

○ 공구함은 머시닝센터 작업 면적 범위(구획선)를 넘을 수 없다.

○ 경기 시작 조건은 바이스 설치까지만 허용하고, 공구 고정부터

경기 시작에 포함된다.

○ 전용 공구(특수공구) 및 지그류는 사전에 신고하여 허용범위를

확인하고 지시에 따른다.

○ 테이블 위에 바이스는 한 개만 설치 할 수 있다

(안전을 위하여 마그네틱 바이스는 사용 할 수 없다.)

○ 기계 고장 방지와 안전한 경기 진행을 위하여 직경 80mm 이하의

페이스크 커터에 한하여 사용이 가능함

□ 경기중 안전 사항

○ 심사위원(장)은 매일 경기 시작 전 안전 교육을 실시 한다.

○ 심사위원은 경기 전후 및 진행중 안전순찰을 수시로 실시하고

위험요소를 제거하여 선수들이 안전하게 경기를 할 수 있도록

한다.

○ 안전과 관련된 도어 방호장치와 인터록(L/S등)은 변형하여 사용

할 수 없으며, 기계를 무리하게 사용하여 기계 부품이나 모터의

고장을 일으키지 않도록 해야 한다.

○ 기계 조작시 장갑, 반지 및 귀금속 또는 헐거운 의복을 착용

할 수 없으며, 청소를 포함한 모든 작업중에 보안경과 안전화

등 안전보호구를 착용해야 한다.

○ 보안경은 측면 보호커버가 있는 보안경을 착용한다

○ 공구함 이동 등 중량물 운반시 주의하고, 주변을 수시로 정리

정돈하여 안전 사고가 발생되지 않도록 주의해야 한다.

○ 안전사고가 발생되면 신속하게 심사위원으로부터 적절한 조치를

받으며, 치료 시간은 경기시간에 포함되지 않도록 한다.

○ 안전보호구 미착용 또는 안전에 위배되는 작업을 하거나 상대

선수에게 안전 사고의 원인을 제공하면 심사장(심사위원)은 주의

를 줄 수 있다.

○ 안전 불이행으로 주의를 3차례 받고도 시정되지 않으면 선수는

심사장으로부터 15분의 안전교육을 받은 후 경기를 계속 진행 할

수 있으며, 교육시간은 경기 시간에 포함된다.

□ 기타 사항

○ 직종설명서의 내용은 과제출제 및 경기진행, 심사채점 과정 등에

서 사전 예고 없이 변경될 수 있다.

○ 직종설명서의 내용보다 경기과제, 채점기준표, 시행자료(시행시

유의사항, 경기장 시설목록, 선수지참 재료목록, 선수지참 공구

목록 등)와 당해연도 경기 진행 합의서와 심사채점 합의서 등이

우선한다.

8		적용시기
	ㅊ

□ 2026년 지방기능경기대회 및 전국기능경기대회 부터 적용한다.

붙임1		사용재료 및 시설·장비목록

가. 시설·장비목록

□ CNC밀링 경기장

순번	장비명	규격 (권장사양)	단위	필요수량		비고
				활용 인원	수량
1	CNC밀링	머시닝센터 (주축: BT40, 공구장착:20개, 10,000RPM, 콘트롤러:FANUC)	대	공용	16	에어건 및 콘센트 설치
2	절삭유	ACRO EM 2110AL 또는 동등 사양	통	공용	30	20ℓ/통
3	에어건	에어건(호스/커플링 포함)	대	공용	16	CNC밀링 설치
4	콘센트	산업용 220V 2구	대	공용	16	안전커버/누전차단기
5	에어배관	에어 드라이기 설치	-	공용	-	장비, 에어건용
6	테이블	1800*900*800	개	공용	4	심사위원석
7	의자	-	개	공용	25	심사위원, 선수용
8	화이트보드	2,400*1,200mm 이동식	개	공용	4	게시물부착
9	방송시스템	500 Watts 이상 무선마이크 포함	세트	공용	1	경기장 (심사위원석)
10	차단봉	벨트형 차단봉 (2M 이상)	개	공 용	20	경기장
11	영상기기	카메라, 모니터 60인치	세트	공용	1	경기장 공개용
12	전동펜	220V, 진동조절형	개	공용	1	제품 각인용
13	청소용품	빗자루, 쓰레받기,휠자석 휴지통 100L 등	세트	공 용	2
14	대차	900*600mm	개	공 용	1	재료/작품 이동용
15	쇼케이스	음료 냉장고	개	공용	1	선수용
16	쇼케이스	작업 전시용(테이블)	개	공용	1	전시용
17	시계	벽걸이, 대형, 디지털	개	공용	1	경기진행용
18	소화기	ABC 분말 소화기	개	공용	4	안전용
19	냉온수기	냉온수기, 정수물 20L	개	공용	1
20	블라인드	창가측 설치	개	공용
21	구급상자	-	개	공용	2	안전용품

□ 프로그램실

순번	장비명	규격 (권장사양)	단위	필요수량		비고
				활용 인원	수량
1	컴퓨터	CPU : I7, Ram 32GBHDD : 500GB(SSD권장) OS: Window 7 64bitVGA : 1920*1080, 2GB 이상	대	공용	1	심사위원 경기 진행용 모니터, 키보드, 마우스 포함 개별 IP 소프트웨어 오토캐드, 인벤트 오피스, 한글
2	프린트기	복합기 A4,A3 (컬러)	개	공용	1
3	빔프로젝트	천정 고정형/이동식, 스크린	세트	공용	1
4	책상/의자	1200*700*750mm	세트	1명	35	선수용
5	콘센트, 랜	220V 4구, 개별 IP 부여	세트	공용	35	선수책상 설치
6	화이트보드	2,400*1,200mm 이동식	개	공용	2
7	방송시스템	500 Watts 이상	세트	공용	1	무선마이크 포함
8	차단봉	벨트형 차단봉 (2M 이상)	개	공 용	10	프로그램실
9	시계	벽걸이, 대형, 디지털	개	공용	1	경기진행용
10	소화기	ABC 분말 소화기	개	공용	4	안전용
11	냉온수기	냉온수기, 정수물 20L	개	공용	1
12	영상기기	카메라, 모니터 60인치	세트	공용	1	경기장 공개용
13	테이블	1800*900*800	개	공용	3	심사위원용
14	의자	-	개	공용	10	심사위원용
15	블라인드	창가측 설치	개	공용

□ 심사위원실

순번	장비명	규격 (권장사양)	단위	필요수량		비고
				활용 인원	수량
1	컴퓨터	CPU : I7, Ram 32GBHDD : 500GB(SSD권장) OS: Window 7 64bitVGA : 1920*1080, 2GB 이상	대	공용	2	심사위원 경기 진행용 모니터, 키보드, 마우스 포함 개별 IP 소프트웨어 오토캐드, 인벤트 오피스, 한글
2	프린트기	복합기 A4,A3 (컬러)	개	공용	1
3	모니터링	60인치	세트	공용	1	경기장 확인용
4	테이블	1800*900*800	개	공용	10
5	의자	-	개	공용	20
6	장갑	제전/PU코팅	개	공 용	50	정밀조립, 측정용
7	망치	大 , 각인용	개	공용	2	소재 각인용
8	박스	335*240*145mm (6L)	개	공용	70	작품보관함
9	USB	4GB 이상	개	1명	40	선수35+여유5
10	캐비넷	1200*1800*450mm	개	공용	6	작품보관용
11	화이트보드	2,400*1,200mm 이동식	개	공용	1
12	쇼케이스	음료 냉장고	개	공용	1	기술위원용
13	냉온수기	냉온수기, 정수물 20L	개	공용	1
14	블라인드	창가측 설치	개	공용
15	청소용품	휴지통 100L	세트	공용	2

□ 심사위원실_측정기기목록

순번	장비명	규격 (권장사양)	단위	필요수량		비고
				활용 인원	수량
1	3차원 측정기	접촉식, 650*500*450 마그네틱블록/정밀바이스	대	공용	1	운용인원 포함
2	프린트기	복합기 A4 (컬러)	개	공용	1	측정용
3	측정기	외측 나사게이지(플러그) M30× P1.5 JIS등급 2급	개	공용	1	신품, 채점용
4	측정기	내측 나사게이지(플러그) M30× P1.5 JIS등급 2급	개	공용	1	신품, 채점용
5	측정기	나사 깊이 측정 게이지 M6, M8 측정용	개	공용	1	채점용
6	측정기	디지털버니어캘리퍼스 0-150mm	개	공용	2	채점용

□ 심사위원실_사무용품

순번	장비명	규격 (권장사양)	단위	필요수량		비고
				활용 인원	수량
1	용지류	A4, A3	매	공용	2000
2	필기류	유성볼펜 (흑/청/적)	개	공용	40
3	필기류	화이트보드용 (흑/청/적)	개	공용	10
3	필기류	네임펜 (흑/청/적)	개	공용	10
4	필기류	프러스펜 (흑/청/적)	개	공용	40
5	필기류	화이트보드판 지우개	개	공용	5
6	표시용품	형광펜 (3색)	개	공용	20
7	문구류	테이프	개	공용	2
8	문구류	가위	개	공용	2
9	문구류	자 (30cm)	개	공용	1
10	문구류	스테이플러/심	개	공용	1
11	문구류	클립보드 (오픈용)	개	공용	5
12	문구류	클립보드 (덮개용)	개	공용	10
13	문구류	숫자 라벨지 (9mm)	개	공용	5	1~100번
14	박스	335*240*145mm (6L)	개	공용	5	휴대폰/도면 보관
15	각티수		개	공용	5	청소용
16	물티슈	-	개	공용	5	청소용

나. 선수지참 목록(공구 및 측정기)

순번	공구명	규격	단위	수량	비고
1	엔드밀	φ6×13, φ8×19,φ10×22, φ12×26, φ16×32,φ20×38	SET	1	황,정삭용
2	머신탭	M6, M8	SET	1
3	머신리머	φ10H7, φ12H7	SET	1
4	면취 커터	90° (φ3, φ6, φ12)	SET	1
5	나사	M30 (피치1.5)	SET	1	내,외경용
6	툴 홀더	BT40용	SET	1	설비 참조
7	평행대	바이스 참조	SET	1
8	머신바이스	110mm 이상	SET	1	T너트 장비사양참조
9	드릴	φ3 ~φ12	SET	1	리이머, 탭가공용
10	석정반	300×450	개	1
11	보안경	눈 보호용, 측면커버	개	1
12	안전화	발 보호용	개	1
13	계산기	공학용	개	1
14	버니어 캘리퍼스	0∼150 mm	SET	1
15	깊이 마이크로미터	0∼50 mm	SET	1
16	외경 마이크로미터	0∼125 mm	SET	1
17	3점 마이크로미터	0∼75 mm	SET	1
18	블록게이지	76품 이상	개	1
19	인디게이터	0.002 mm	개	1
20	다이얼게이지	10 mm (0.01)	개	1
21	나사게이지 (플러그,링게이지)	M30 (P1.5)	개	각 1	등급 : 6g, 6H

붙임2		경기장 구성 및 배치

가. 경기장 기본 구성 (35명 기준)

시설 명칭	면적	비고
프로그램실	216㎡ (18m*12m, 65평)
CNC밀링경기장	644㎡ (46m*14m, 195평)	심사위원실은 경기장내 설치
공구함 보관 장소	70㎡ (14m*5m, 21평)
대기실	40㎡ (8m*5m, 12평)
합계	970㎡ (293평)

□ 시설물은 각각 시건 장치가 필수적으로 설치되어야 한다.

□ 경기장 상황에 따라 레이아웃 및 장비 배치 등 변경 될 수 있음

□ 프로그램실

○ 프로그램실 면적 : 35명 기준,  216㎡ (18m*12m, 65평)

○ 선수 작업 공간인 책상에는 전원선 220V(4구) 콘센트 및 랜선(개별 IP) 설치 한다.

○ 전원선 및 랜선은 바닥 노출시 몰딩 처리 및 움직임이 없도록 견고히 설치 한다.

○ 냉방기 설치 및 창문에는 블라인드 설치한다.

□ CNC밀링 경기장

○ 머시닝센터 경기장 면적 : 16대 설치 기준, 644㎡ (46m*14m, 195평)

○ 심사위원실 경기장 내 설치 운영한다.

○ 공구함 이동시 바닥에 걸림이 없도록 에어 배관, 전원선 설치한다.

○ 전원선 바닥 노출시 몰딩 처리 및 움직임이 없도록 견고히 설치 한다.

○ 머시닝 면적 (4.4×4M) 노란색 구획선 (폭 50mm) 설치한다.

○ 냉방기 설치 및 창문에는 블라인드 설치한다.

□ 심사위원실

○ 심사위원실 면적 : 80㎡ (10m*8m, 24평)

○ 심사위원실 경기장 내 설치 운영한다.

□ 대기실

○ 지도교사, 선수, 참관인 등 대기 및 휴게 공간으로 설치한다.

붙임3		주요 개정사항

□ 주요개정사항

항목	내용	사유
경기장구성 및 배치	머시닝센터 장비 설치 대수 조정 및 경기장 레이아웃 변경 경기장내 심사위원실 설치 - 기존(별도 공간) → 경기장내 설치 프로그램실 기준 인원 42 →35명 변경	경기장 면적 효과적 사용 합리화
과제 시간	전국대회 : 9.0시간 2과제 3.5 → 3..0 시간으로 변경 - 프로그램 3시간으로 변경 (수기프로그램 시간 삭제)	과제 난이도 조정
과제 출제	표면조도 측정 삭제 2과제 : 수기프로그램 삭제	과제 난이도 조정
경기 전/중/후	시운전 시간은 2 → 1시간으로 변경	경기 시간 개선
배점기준	표면조도 측정 제외에 따른 배점 조정	과제 난이도 조정
사용재료 및 시설·장비목록	머시닝센터 대수 조정 : 18 → 16 대 2차원측정기 및 표면조도측정기 삭제 심사위원 사무용품 항목 추가	사용 장비 및 공구류 최소화