개정일 : 2025.12. 19.

직 종 설 명 서

▣ 직종명 : 농업기계정비(Agricultural Machinery Technology)

[개정일 2025.12.19.] 농업기계정비 직종

2026년 전국기능경기대회 부터 적용

순  서

1. 직종정의	1

2. 작업범위	1

3. NCS 연계표(직종 연계 NCS 능력단위)	2

가. 능력단위 정의	2

나. NCS 연계표(과제별 NCS 능력단위)	3

4. 경기 과제에 관한 사항	5

가. 과제시간	5

나. 과제출제	6

다. 과제 작업내용	6

라. 과제별 채점 방법	7

마. 과제 공개에 관한 사항	8

5. 경기 진행 절차	9

가. 경기 일정표(예시)	9

나. 경기 전/중/후	12

6. 채점에 관한 사항	14

가. 채점방법	14

나. 배점기준	14

다. 채점 기준표(예시)	15

7. 안전 및 기타사항	19

8. 적용시기	19

[붙임1] 사용재료 및 시설·장비목록	20

[붙임2] 경기장 구성 및 배치	25

[붙임3] 주요 개정사항	27

[붙임4] 심사징 업무절차 및 제출서류	28

[붙임5] 개인보호구 및 안전수칙	32

[붙임5] 무절차 및 제출서류	32

1		직종정의
	ㅊ

농업기계 정비를 위한 각종 공구 및 기기와 진단 장비를 승용이앙기전기 회로도, 콤바인 유압 회로도, 다기통수냉 디젤엔진, 트랙터의 분해정비 및 고장진단을 통하여 성능을 최상의 상태로 복원할 수 있는 개인별 기능을 평가하는 직종이다.

2		작업범위
	ㅊ

□  경기 과제는 농업기계 정비의 실기 작업만으로 구성한다.

□  과제의 요구사항에 따라 회로도 구성 및 연결, 분해, 조립, 측정등의 작업을 수행하며, 진단기를 사용하여 고장진단 및 점검 등의 작업을 진행한다.

□  승용이앙기 전기 회로도 구성, 콤바인 유압 회로도 구성 및 작동      상태를 확인한다.

□ 다기통수냉 디젤엔진, 트랙터를 정비한다.

3		NCS 연계표(직종 연계 NCS능력단위)
	ㅊ

가. 능력단위 정의

능력단위 (분류번호)	능력단위 정의
15.기계 > 05.기계장치설치 > 01.기계정비설치·정비 > 06.농업용기계설치·정비
농업용기계 설치정비 준비 (1505010601_24v3)	농업용기계 설치계획수립이란 매뉴얼에 따라 설치방안을 마련하여 일정을 수립하고 비용을 산출하는 능력이다.
농업용기계 설치계획수립 (1505010602_24v3)	농업용기계 설치계획수립이란 매뉴얼에 따라 설치방안을 마련하여 일정을 수립하고 비용을 산출하는 능력이다.
농업용기계 고장진단 (1505010604_24v3)	농업용기계 고장진단이란 내외관 점검 내용, 이력 정보, 사용자의 설명 등 고장과 관련된 정보를 수집하고 분석하여 각종 농업기계의 고장을 확인하고 그 원인을 규명하는 능력이다.
농업용기계 수리계획수립 (1505010605_24v3)	농업용기계 수리계획수립이란 농업기계의 정확히 진단된 고장부분을 정비 매뉴얼에 따라 수리하기 위하여 계획을 수립하고 비용을 산출하는 능력이다.
농업용기계 부품관리 (1505010606_24v3)	농업용기계 부품관리란 농업기계를 구성하는 부품 확인 및 기능 파악을 통하여 해당 부품을 체계적으로 보관, 관리하는 능력이다.
농업용기계 성능확인점검 (1505010608_24v3)	성능확인점검이란 농업기계의 제원과 작동 원리를 파악하고 계측장비를 이용하여 작동 상태를 시험, 평가하는 능력이다.
농업용기계 수리정비보고서 작성 (1505010609_24v3)	농업용기계 수리정비보고서 작성이란 정비일지와 견적서를 작성하여 자료를 분석하고 보고서를 작성하는 능력이다.
농업용기계 안전관리 (1505010610_24v3)	안전관리란 각종 농업기계를 그 기능과 수명이 다할 때까지 외부 환경과 자극으로부터 안전하게 보호하고 관리하여 그 성능을 항상 최상의 상태로 유지하는 능력이다.
농업용기계 예방정비 (1505010612_24v3)	농업용기계 예방정비란 작업자가 쉽게 기록할 수 있는 점검표를 작성하고 수립된 계획에 따라 점검을 수행하는 능력이다.
농업용기계 정비준비 (1505010613_24v4)	농업용기계 정비준비란 작업장과 공구를 관리하여 정비를 수행하도록 준비하는 능력이다.
농업용기계 동력장치정비 (1505010615_24v5)	농업용기계 동력장치정비란 농업기계의 동력 발생 및 전달장치의 고장원인을 파악하여 정비하는 능력이다.

나. NCS 연계표(과제별 NCS 능력단위)

□ 지방기능경기대회

과제명	세분류	분류번호	능력 단위명	수준	필수	관련
승용이양기 정비(60분)	농업용기계 설치·정비	1505010604_24v3	농업용기계 고장진단	4	○
		1505010605_24v3	장비매뉴얼 및 수리방안 수립	4	○
		1505010613_24v4	농업용기계 정비준비	3	○
콤바인 정비(60분)	농업용기계 설치·정비	1505010604_24v3	농업용기계 고장진단	4		○
		1505010605_24v3	장비매뉴얼 및 수리방안 수립	4	○
		1505010613_24v4	농업용기계 정비준비	3	○
다기통수냉디젤엔진 정비(60분)	농업용기계 설치·정비	1505010604_24v3	농업용기계 고장진단	4	○
		1505010606_24v3	농업용기계 부품관리	3	○
		1505010608_24v3	농업용기계 성능확인점검	4	○
		1505010609_24v3	농업용기계 수리정비보고서 작성	4		○
		1505010613_24v4	농업용기계 정비준비	3	○
		1505010615_24v5	농업용기계 동력장치정비	3	○
트랙터 정비(60분)	농업용기계 설치·정비	1505010601_24v3	농업용기계 설치정비 준비	3	○
		1505010604_24v3	농업용기계 고장진단	4	○
		1505010605_24v3	농업용기계 수리계획수립	4		○
		1505010609_24v3	농업용기계 수리정비보고서 작성	4		○
		1505010612_24v3	농업용기계 예방정비	3	○
		1505010613_24v4	농업용기계 정비준비	3	○

□ 전국기능경기대회

과제명	세분류	분류번호	능력 단위명	수준	필수	관련
승용이양기, 전기회로도(120분)	농업용기계 설치·정비	1505010601_24v3	농업용기계 설치정비 준비	3	○
		1505010602_24v3	농업용기계 설치계획수립	4		○
		1505010606_24v3	농업용기계 부품관리	3	○
		1505010608_24v3	농업용기계 성능확인점검	4	○
		1505010609_24v3	농업용기계 수리정비보고서 작성	4		○
		1505010610_24v3	농업용기계 안전관리	4	○
		1505010613_24v4	농업용기계 정비준비	3	○
		1505010615_24v5	농업용기계 예방정비	3	○
콤바인. 정비유압 회로도 (120분)	농업용기계 설치·정비	1505010601_24v3	농업용기계 설치정비 준비	3	○
		1505010602_24v3	농업용기계 설치계획수립	4		○
		1505010606_24v3	농업용기계 부품관리	3	○
		1505010608_24v3	농업용기계 성능확인점검	4	○
		1505010609_24v3	농업용기계 수리정비보고서 작성	4		○
		1505010610_24v3	농업용기계 안전관리	4	○
		1505010613_24v4	농업용기계 정비준비	3	○
		1505010615_24v5	농업용기계 예방정비	3	○
다기통수냉 디젤엔진 정비 (120분)	농업용기계 설치·정비	1505010604_24v3	농업용기계 고장진단	4	○
		1505010606_24v3	농업용기계 부품관리	3	○
		1505010608_24v3	농업용기계 성능확인점검	4	○
		1505010609_24v3	농업용기계 수리정비보고서 작성	4		○
		1505010613_24v4	농업용기계 정비준비	3	○
		1505010615_24v5	농업용기계 동력장치정비	3	○
트랙터 정비 (120분)	농업용기계 설치·정비	1505010601_24v3	농업용기계 설치정비 준비	3	○
		1505010604_24v3	농업용기계 고장진단	4	○
		1505010605_24v3	농업용기계 수리계획수립	4		○
		1505010609_24v3	농업용기계 수리정비보고서 작성	4		○
		1505010612_24v3	농업용기계 예방정비	3	○
		1505010613_24v4	농업용기계 정비준비	3	○

4		경기 과제에 관한 사항
	ㅊ

경기 과제는 경기장 여건 및 농업기계 기술변화, 대응하여 과제별 범위,   시간, 난이도 등은 필요에 따라 변경할 수 있다.

가. 과제 시간

□ 지방기능경기대회

1) 과제는 4개 과제로 실시하며, 총 160분(4시간)으로 운영한다.

2) 과제(수) 및 시간은 사전협의 또는 직종설명서 개정을 통하여 필요       한 경우 변경할 수 있다.

순	과제명	주요 작업 내용	시간(분)	경기시설
1	승용이앙기 정비	분해, 조립	60	승용이앙기
2	콤바인 정비	지정 부위 분해, 조립-시동 없음. * 부품 3개 지정하여 실시 * 플라이휠 분해 과제 출제금지	60	콤바인
3	다기통수냉 디젤엔진 정비	분해, 조립, 측정(유압)	60	단품 다기통 디젤엔진 (스탠드포함)
4	트랙터 정비	시동, 분해, 조립	60	트랙터

□ 전국기능경기대회

1) 과제는 4개 과제로 실시하며, 총420분(7.0Hr)으로 운영한다.

2) 과제(수) 및 시간은 사전협의 또는 직종설명서 개정을 통하여 필요       한 경우 변경할 수 있다.

순	과 제 명	주 요 작 업 내 용	시간(분)	경기시설
1	승용이앙기 정비	전기회로 구성	120	승용이앙기
2	콤바인 정비	유압회로 구성	120	콤바인
3	다기통수냉 디젤엔진 정비	분해, 조립, 측정(유압)	120	단품 다기통 디젤엔진 (스탠드포함)
4	트랙터 정비	고장 진단시동, 고장 조치 등	60	트랙터

나. 과제출제

1)  과제출제는 직종설명서를 참조하여 출제해야 하며, 특히 채점기준표는 직종설명서에서 예시한 점수의 기준을 벗어나지 않도록 출제한다.

2) 각 시도별 출제 문제가 동일한 경우 출제에서 제외한다.

3) 출제 문제 동일 부분은 각 시도 문제 출제 후 수정 기간에 심사장이 출제자에게 통보하여 수정을 요구 할 수 있으며, 수정 요구가 받아들여지지 않을 경우 문제 검토을 통하여 검토위원에게 사전 통보하여 제외하도록 한다.

다. 과제 작업내용

1) 제1과제(승용이앙기)는 요구사항에 따라 전기 회로를 완성하고 이앙기에서 시동 회로를 점검하여 시동 모터 작동.

* 지정 부품(4개소) 작동점검 (심사위원 확인)

* 120분 동안 모든 선수가 일괄 경기를 진행한다.

2) 제2과제(콤바인)는 요구사항에 따라 유압장치의 구성 및 전기회로   연결 후 정상 작동을 확인한다.

* 120분 동안 모든 선수가 일괄 경기를 진행한다.

3) 제3과제(다기통수냉 디젤엔진 정비)는 요구사항에 따라 기관을 분해하여, 지정한 부위를 측정한 후 심사위원의 확인을 받고 최종 조립 후 정상 시동 한다(시동은 전국기능경기대회에만 적용한다).

* 분해, 측정, 조립: 6문제(단, 측정은 지정된 5과제만 측정)

* 과제출제 : 6문제

* 엔진 분해시 및 전동 임팩드라이버 사용 가능(전국기능경기대회에만 적용)

[단, 헤드볼트, 메인베어링볼트, 연접봉볼트, 로커암고정볼트 등 주요관리 볼트는 제외]

* 모든 분해조립은 정비 지침서 기준 (주요 부분은 토크렌치 사용)

* 경기용 엔진을 20대 이상 준비하여 선수를 2개조로 나누어 진행한다.

4) 제4과제(트랙터 정비)는 요구사항에 따라 진단기(노트북포함)를 사용      하여 운전 중 고장부위를 확인한 후 정비하여 정상작동 되도록 한다.

* 운전 중 부조 또는 고장부위: 4문제(시동관련문제 기계/전기 각1개 포함)

* 지방기능경기대회는 시동, 분해, 조립, 조정으로 시행한다.

※ 경기 준비 과정 중에서 과제 수행에 필요한 임차농기계, 재료, 공구 및 현장 등이 원활한 경기 진행에 맞지 않는 경우 지도교사 협의 또는 내부 협의를 통하여 경기 진행 또는 위 과제 내용을 변경할 수 있다.

라. 과제별 채점방법

번호	과제명	채점방법	비고
1	승용이앙기 정비	합의 채점	전자채점 시스템 도입
2	콤바인 정비	합의 채점	전자채점 시스템 도입
3	다기통 수냉 디젤엔진 정비	합의 채점	전자채점 시스템 도입
4	트랙터 정비	합의 채점	전자채점 시스템 도입

1) 채점은 모든 과제를 합의채점으로 실시 한다.

2) 채점과 관련된 기본 원칙

가) 심사채점 시 국제대회 방식에 준하는 전자채점 시스템을 사용한다.

나) 심사채점은 채점기준표를 기준으로 채점해야 한다.

다) 채점기준표를 작성하는 과제 출제위원에게 전자채점시스템 방식에 맞추어 채점기준표를 작성하도록 안내하여야 한다.

라) 채점기준표가 전자채점시스템에 맞지 않는 시도 과제는 경기에서        제외시키거나 경기시작 전 심사위원 합의에 의해 변경할 수 있다.

마. 과제 공개에 관한 사항

1) 농업기계정비 직종 출전선수들의 농업기계정비 기술능력의 향상과 경기의 공정성 제고를 위해 과제의 출제문제는 사전에 공개를 원칙으로 한다.

2) 과제의 공개 여부 및 공개 시기, 범위 등은 국제기능올림픽 한국위원회의 방침에 따른다. 단, 별도 방침이 없는 경우 다음과 같이 공개한다.

- 지방/전국기능경기대회 30일전 과제 공개

3) 과제는 마이스터넷 홈페이지를 통해 공개한다.

4) 선수/지도교사, 심사장, 심사위원 전체 입회하에 각 시도별 선수 전체 직접 추첨하여 최종 경기과제 1개를 선정한다.

5) 결정된 과제는 심사장, 심사위원 합의하에 30% 범위 내에서 수정 변경할 수 있다.

6) 과제 추첨 및 과제 수정은 출제시도 선수나 심사위원이 참여할 수 있다.

5		경기진행절차
	ㅊ

가. 경기 일정표

□ 지방기능경기대회

1) 경기방식

가) 모든 과제는 완전 공개를 원칙으로 한다.

나) 과제별 경기재료는 매 경기 시행자료를 참조하여, 각 시도별 여건과 상황을 고려, 사전에 협의하여 시행한다.

다) 심사장은 심사위원과 협의하여 참가인원, 경기장 시설 등을 고려하여 아래의 사항에 대해 수정, 축소 변경하여 운영할 수 있다.

○ 과제별 요구사항

○ 과제별 채점기준표

○ 과제시간

○ 기타 원활한 경기를 위한 제반 사항

라) 경기운영은 장비에 맞게 순환방식으로 운영한다. 단 심사장은 시,도별 참가인원 및 경기장 여건에 맞게 협의하여 운영방법 등을 변경하여 운영할 수 있다.

마) 경기운영 방법(예시) - 시도별 여건에 따라 변경 운영 가능

구분	1일차		2일차		3일차
	오전	오후	오전	오후	오전	오후
과제명		승용 이앙기 정비	콤바인 정비	다기통 수냉 디젤엔진정비	트랙터 정비	종합채점

□ 전국기능경기대회

1) 경기방식

가) 모든 과제는 30일전 공개를 원칙으로 한다.

나) 경기 운영은 농업기계 정비의 실기 작업으로 실시한다.

다) 최종 입상자는 합산한 점수의 득점순으로 선발 한다.

라) 경기운영 방법(예시)

구분	0일차	1일차	2일차	3일차	4일차	5일차
오전	심사위원 기술회의 대회장비 점검 등	1. 기술회의 2. 선수확인 및 각종교육 3. 사전경기준비 4.선수 안전교육	2. 콤바인 유압회로도	3. 다기통엔진 정비	4. 트랙터 정비	채점 종료 및 시상자 발표 (시상식)
오후	1. 선수 확인 및 등번호 부여 2. 선수안전 교육 3. 경기장 견학	1. 승용이앙기 전기 회로도			경기강평 채점	해산
	대회장비 공개
	지도교사 협의회

마) 경기 일정표

일정	시 간	내 용	비고
0일차	10:00~13:00	○ 기술위원 전체 회의 - 기능경기 위원회 주관	부심사장 경기장 상주
	14:00~16:00	○ 심사위원 기술 회 - 심사장 주관 - 주요내용 전달 - 대회장비 점검
	15:00~17:00	○ 주요사항 공지 - 심사장 주관 - 경기운영방침 안내, 대회장비 공개 - 선수 경기장 시설 및 장비 점검 - 지도교사 협의회등
1일차	08:00~12:00	○ 심사위원 기술회의 ○ 각종교육 및 공지사항 - 심사장 주관 - 경기운영방침 안내, 대회장비 공개
	13:00~17:00	○ 제1과제(승용이앙기) 정비 경기 실시
	17:00~19:00	○ 과제별 채점
2일차	08:00~09:00	○ 심사위원 기술회의
	09:00~17:00	○ 제2과제(,콤바인)정비 경기 실시
	17:00~19:00	○ 과제별 채점
3일차	08:00~09:00	○ 심사위원 기술회의
	09:00~17:00	○ 제3과제 다기통디젤엔진 정비 경기 실시
	17:00~19:00	○ 과제별 채점
4일차	08:00~09:00	○ 심사위원 기술회의
	09:00~13:00	○ 제4과제 트랙터 정비 경기 실시
	13:00~14:00	○ 경기강평 및 채점(결과발표) 계획 공지
	17:00~19:00	○ 과제별 채점
5일차	09:00~11:00	○ 채점결과 최종정리 및 결과 발표
	11:00~12:00	○ 시상식
	13:00~	○ 대기 및 해산

※ 경기장 여건과 상황에 따라 변경될 수 있음

나. 경기 전/중/후

○ 경기 전

1) 일반 사항

- 심사장 및 심사위원은 선수 인적사항을 확인하고, 경기 시행에      있어서의 경기 진행 규칙과 안전 및 주의사항을 설명한다.

- 참가선수 서약서를 작성하도록 한다.

- 장비는 추첨에 의해 선택되어 경기를 진행한다.

- 선수는 경기 시작 시간 30분 전에 경기장에 도착한다.

- 심사장 및 심사위원은 선수가 대기실과 경기장에서 휴대폰, 호    출기, 스마트워치 등 정보가 저장되는 전자수첩 등은 일체 휴대할    수 없음을 주지시키고 휴대한 선수는 부정행위자로 간주한다.

- 심사장은 심사위원에게 경기 진행 과제를 충분하게 인지할 수   있도록 한다.

- 경기 운영 및 출제 문제에 대한 진정과 이의 제기는 경기 진    행 중 또는 채점결과가 발표되기 전에 경기장에서 출전선수나    지도교사가 심사장에게 할 수 있으며, 심사장은 사안에 따라     기능경기위원회의 결정 또는 심사위원들의 합의에 의해 처리한다.

- 심사장은 근거가 없거나 개인적 감정 등의 이의 제기로 판단    되는 건의와 진정에 대해서는 기각할 수 있다. 심사장은 기각된    사안으로 경기 진행을 방해할 목적으로 계속하여 이의 제기와 진    정하는 자를 경기장에서 퇴장시킬 수 있다.

2) 장비 점검

- 심사장 및 심사위원은 경기 시작 전에 기계에 대한 기본 점검과    시운전으로 이상 유무를 확인한다.

- 심사위원은 기계적 결함이 발견되면 반드시 선수들의 불이익 예    방과 원활한 경기 진행이 될 수 있도록 적당한 조치를 취한다.

3) 과제추첨 및 선수 경기순서

- 등번호 추첨을 완료한 뒤, 참가 인원을 고려해 과제별 공정한 진행      순서를 대회 일정에 맞추어 사전에 확정하고 공지한다.

- 과제의 추점은 과제 선정의 투명성 확보를 위해서 사전 선정된 지역을     직종협의회(지도교사)에서 추천하는 자가 추첨하여 결정한다.

- 경기 당일 첫 번째 경기 선수는 당일 지도교사협의회에서 추천하는     자가 추첨하여 결정한다.(일차별 선수 경기진행 방향은 준비일(0일차     또는 1일차 경기전)에 결정한다)

○  경기 중

1) 과제별 경기시작 시간을 기록한다.

2) 심사장 및 심사위원은 경기 중 안전사고에 대한 점검과 유의사항   을 지시하고, 선수는 안전수칙에 유의하여 경기에 임한다.

3) 선수는 작업에 필요한 복장을 착용하고 제반 규칙을 준수하며 심사위원의 지시에 따른다.

4) 심사위원은 선수에게 경기과제에 맞지 않는 질문을 하여서는 안 된다.

5) 심사장 및 심사위원은 경기진행 중 사고의 위험이 있다고 판단될   때는 일시 경기를 중단시킨 다음 안전 조치 후 진행시킨다.

6) 선수는 경기 중 경기장을 이탈할 수 없음을 유의한다.

7) 외부인의 참관은 정해진 경계선 밖에서만 허용되며, 선수와 수신   이나 대화 등 전달내용이 있어서는 절대 안 된다.

○ 경기 후

1) 과제별 경기 종료시간을 기록한다.

2) 작업대 및 기계 주변을 정리 정돈한다.

3) 심사장은 반드시 선수와 지도교사를 참석시켜 과제별 기술 강평을 실시하며, 이의제기가 있을 시는 기능경기대회 관리규칙 또는 심사위원들과 협의하여 처리한다.

4) 심사장과 심사위원은 기계 및 시설 장비의 고장유무를 최종 점검한다.

5) 심사장은 심사위원들에게 경기 후 기능경기가 이상 없이 진행되   었다는 내용의 동의 및 확인을 받는다

6		채점에 관한 사항
	ㅊ

가. 채점방법

1) 채점은 과제 출제위원이 정한 채점 기준에 의하며 채점하며, 채점기준은   경기 집행 및 심사채점에 지장이 없는 범위 내에서 심사위원 합의/   독립채점 한다.

2) 합의/독립채점은 한국위원회가 정한 규정에 의거 실시하고, 전자   채점시스템을 사용한다.

3) 기타 채점과 관련된 사항은 기능경기대회 관리규칙에서 정한 바에   의한다.

나. 배점기준

No	과 제 명	채점방법		배점
		지방대회	전국대회	지방	전국
1	승용이앙기	합의채점	합의채점(1과제)	25	25
2	콤바인	합의채점	합의채점(2과제)	25	25
3	다기통수냉디젤엔진정비	합의채점	합의채점(3과제)	25	25
4	트랙터 정비	합의채점	합의채점(4과제)	25	25
	계			100	100

다. 채점 기준표(예시)

				제1과제명	승용이앙기 정비
순번	주 요 항 목	세 부 항 목				배 점	비고 (합계)
1	승용이앙기 전기회로 구성	회로도의 구성	회로를 구성하지 못하였으면			0	25
			1개의 부품만 구성하였으면			1
			2개의 부품만 구성하였으면			2
			모든 회로를 구성하였으면			3
			회로도 작성 및 시동문제 해결			5
		배선 및 결선 상태	조립이 4개 이상 불량이면			0
			조립이 3개 이상 불량이면			1
			조립이 2개 이상 불량이면			2
			조립이 1개 이상 불량이면			3
			조립이 정상이면			6
		회로의 작동	작성된 회로가 정상작동하지 않으면			0
			작성된 회로가 정상작동하면			4
		공구사용 숙련도 (배선정리에 색구분도 포함)	공구사용 미숙3회 이상, 배선정리가 미흡			0
			공구사용 미숙2회, 배선정리가 미흡			1
			공구사용 미숙1회, 배선정리가 미흡			2
			공구사용 능숙하고 배선정리가 미흡			3
			공구사용 능숙하고 배선정리가 우수			4
		안전준수 유무	안전준수 미숙4회 이상 또는 부품파손			0
			안전준수 미숙 3회			1
			안전준수 미숙 2회			2
			안전준수 미숙 1회			3
			모든 안전을 준수하면서 경기하면			5

				제2과제명	콤바인 정비
순번	주 요 항 목	세 부 항 목				배 점	비고 (합계)
2	콤바인 유압/전기회로도 구성	유압/전기 회로도 구성	회로를 구성하지 못하였으면			0	25
			1개의 부품만 구성하였으면			2
			2개의 부품만 구성하였으면			3
			3개의 부품만 구성하였으면			4
			모든 회로를 구성하였으면			5
		배선 및 결선 상태	조립이 4개 이상 불량이면			0
			조립이 3개 이상 불량이면			1
			조립이 2개 이상 불량이면			2
			조립이 1개 이상 불량이면			4
			조립이 정상이면			5
		회로의 작동	작성된 회로가 정상작동하지 않으면			0
			작성된 회로가 정상작동하면			6
		공구사용 숙련도	공구사용 미숙3회 이상, 회로정리가 미흡			0
			공구사용 미숙2회, 회로정리가 미흡			1
			공구사용 미숙1회, 회로정리가 미흡			2
			공구사용 능숙하고 회로정리가 미흡			3
			공구사용 능숙하고 회로정리가 깔끔			4
		안전준수 유무	안전준수 미숙4회 이상 또는 부품파손			0
			안전준수 미숙 3회			1
			안전준수 미숙 2회			2
			안전준수 미숙 1회			3
			모든 안전을 준수하면서 경기하면			4

				제3과제명	다기통수냉 디젤엔진정비
순번	주 요 항 목	세 부 항 목				배 점	비고 (합계)
2	다기통 수냉 디젤엔진정비	기관분해 1. 2. 3. 4. 5. 6.	지정된 부품을 분해하지 못하면			0	25
			지정된 1개 부품 정비지침서 대로 분해하면			1
			지정된 2개 부품 정비지침서 대로 분해하면			2
			지정된 3개 부품 정비지침서 대로 분해하면			3
			지정된 4개 부품 정비지침서 대로 분해하면			4
			지정된 5개 부품 정비지침서 대로 분해하면			5
			지정된 6개 부품 정비지침서 대로 분해하면			6
		기관조립 1. 2. 3. 4. 5. 6.	지정된 부품을 조립하지 못하면			0
			지정된 1개 부품 정비지침서 대로 조립하면			1
			지정된 2개 부품 정비지침서 대로 조립하면			2
			지정된 3개 부품 정비지침서 대로 조립하면			3
			지정된 4개 부품 정비지침서 대로 조립하면			4
			지정된 5개 부품 정비지침서 대로 조립하면			5
			지정된 6개 부품 정비지침서 대로 조립하면			6
		부품측정 1. 2. 3. 4. 5.	측정방법과 답안지 모두 틀렸으면			0
			측정방법과 답안지 중 1가지 정답이면			1
			측정방법과 답안지 중 2가지 정답이면			2
			측정방법과 답안지 중 3가지 정답이면			3
			측정방법과 답안지 중 4가지 정답이면			4
			측정방법과 답안지 중 5가지 정답이면			5
		정상시동 유무	시간초과, 시동실패			0
			5회 시동성공 시			1
			4회 시동성공 시			2
			3회 시동성공 시			3
			1~2회 시동성공 시			4
		공구사용 등 안전 준수여부	안전준수 미숙 3회/부품 손상			0
			안전준수 미숙 2회			2
			안전준수 미숙 1회			3
			모든 안전을 준수하면서 경기하면			4

				제 4 과 제 명	트랙터 정비
순번	주 요 항 목	세 부 항 목				배 점	비고 (합계)
4	트랙터 정비 (운전중 점검)	1번 문제 (시동관련 )	고장개소 미조치			0	25
			고장개소 조치, 답지 틀림, 미숙련			2
			고장개소 조치, 답지 틀림, 숙련			4
			고장개소 조치 후 답지 정답, 미숙련			6
			고장개소 조치 후 답지 정답, 숙련			8
		2번 문제 (운전중 고장개소)	고장개소 미조치			0
			고장개소 조치, 답지 틀림, 미숙련			1
			고장개소 조치, 답지 틀림, 숙련			2
			고장개소 조치 후 답지 정답, 미숙련			3
			고장개소 조치 후 답지 정답, 숙련			4
		3번 문제 (운전중 고장개소)	고장개소 미조치			0
			고장개소 조치, 미숙련, 답지 틀림			1
			고장개소 조치, 숙련, 답지 틀림			2
			고장개소 조치 후 답지 정답, 미숙련			3
			고장개소 조치 후 답지 정답, 숙련			4
		공구사용 등 안전 준수여부	안전준수 미숙4회 이상 or 부품망실			0
						1
			안전준수 미숙 3회
			안전준수 미숙 2회
						2
			안전준수 미숙 1회
						3
			모든 안전을 준수하면서 경기하면
						4

7		안전 및 기타사항
	ㅊ

가. 선수들의 안전을 위하여 작업 중 장갑을 착용해야 한다.

[단 엔진분해, 조립 시 코팅(무분진)장갑을 착용할 수 있다.]

나. 기계를 무리하게 사용하여 기계 부품이나 모터의 고장을 일으키지 않    도록 해야 한다.

다. 안전규정에 따라 작업 중 작업복 및 안전화, 장갑 등을 착용해야   한다.

라. 선수는 작업 중 기계에 이상이 발생하면 심사위원의 조치 후 작업을   한다.

마. 선수는 본인은 물론 동료선수, 심사위원, 관람자 등에게 안전에    피해가 발생하지 않도록 세심한 주의를 하도록 한다.

8		적용시기
	ㅊ

□ 시행시기 : 2026년 전국기능경기대회부터 적용

붙임1		사용재료 및 시설·장비목록

가. 경기장 시설 및 장비 목록

순번	장 비 명	규 격	단위	지방대회			전국대회			비고
				활용 인원		수량	활용 인원		수량
1	트랙터 (국산엔진장착)	26~45kW(35~60PS)	대	25	3		40	20		사전 심사장/부심사장 점검확인
2	콤바인	4조식 이상	대	5	1		1	1		단품으로진행
3	승용이앙기	6조식 이상	대	5	1		1	1		단품으로진행
4	다기통수냉디젤엔진	4A220LWS	대	25	3		40	20		엔진 정비 스텐드포함
5	배터리충전기	12V-24V	대	25	1		5	1
6	유압측정용 압력계	10~100kg/㎠,100~500kg/㎠	각개	25	1		8	3
7	공기압축기	단상3PS(8kgf/㎠) 이상	대	25	1		40	1
8	축전지	12V-100A	개	25	1		40	5
9	점프케이블	200㎝ , 2개	세트	25	5		40	5
10	폐유통	10ℓ	개	25	5		40	10
11	폐유모음통	200ℓ	드럼	25	1		40	1
12	정반	30×50㎠이상	개	25	1		40	3
13	가레이지잭	3ton 이상	개	25	6		40	5
14	세척통	5~20ℓ	개	25	2		40	2
15	바이스	10mm(4inch) 이상	개	25	6		40	2
16	초시계	0.01초	개	25	6		40	10
17	압축압력게이지	디젤용	개	25	1		40	2
18	보어게이지	실린더 내경 측정용	개	25	1		40	3
19	다이얼 게이지	측정용	개	25	3		40	10
20	마그네틱 스틱	자석스틱	개	25	3		40	10
21	버어니어 켈리퍼스	0~150mm	개	25	2		40	5
22	버어니어 켈리퍼스	0~300mm	개	25	2		40	5
23	유압 작동용 파워팩	단상2.2KW이상.6밸브용	개	25	3		40	3
24	배터리12V60Ah	이앙기 배선 작업용	개				1	1
25	개인용 작업대/의자	1200*70mm이상	개				1	1
26	노즐테스터기	250kgf/㎠ 이상	개	25	1		40	3
27	오일압력게이지	0~1Mpa(0~10kg)f/㎠	개	25	1		40	3
28	안전잭	3ton 이상	조	25	3		5	1
29	작업대	150×90㎠이상, 이동식	개	25	6		1	1
30	소화기	A/B/C분말 3.3Kg	개	25	2		1	1		총10개(전국)
31	작업용 다이(1.2과제)	1200×90mm이상 -고정	대				1	1
32	시동 모터(이앙기)	현장 기종용	개				1	1
33	키박스 조합(키포함)	현장 기종	개				1	1
34	고정용 전기 판넬	합판2400*1200-15이상	개				1	1
35	전기 배선	10 색선-3m(2.5sp)	M				1	1
36	배터리 터미널	배터리:+/-용1조					1	1
35	대형골텐트 배기시설	대형텐트 전체 배기	대	-	-		1	1
36	이동용 배기시설	플랙시블 배기관	개	-	-		40	10		경기부스당 1개연결가능토록 준비
37	대형 몽골텐트	50m*20*1125m	동	-	-			1
38	냉방시설	50평형	대	-	-			10
39	폴리스 라인,봉	3m	개				40	20
40	정비 지침서	기종별	권	25	각1권		40	각5권		심사위원용
41	일반정비공구 세트	25품 이상	세트	25	1		40	2
42	노트북	일반용	대	25	2		40	11		심사위원용 각1대포함
43	트랙터 점검진단기	경기기종	대	25	2		40	10
44	문구류 일체(1.2.3.4과제)	'1) 문교 보드마카(흑,청,적) 각 1타 2) 유성매직(흑,청,적) 각 1타 3) 싸인펜(흑,청,적) 각 1타 4) 네임펜(흑,청,적) 각 1타 5) e-오피스볼펜0.7(흑,청,적) 6) 연필(HB)1타, 지우개 3개 7) 에딩슈퍼 형광펜600 5색 세트 8) 스테플러 WS-133(화신), 스테플러심 1박스 포함 9) 플랜 고투명 홀더 1묶음 10) 플랜20매 클리어화일 11) 실버크립CC 12) 사무용가위754 3개 13) 커타칼S102(구.Z1) 10개 14) 딱풀25g 3개 15) 견출지10-101(적색), 포스트잇(654노랑, 670-5AN) 16) 견출 테이프, 3M스카치 테이프 17) 책철-중-1묵음(게시물 부착용)

다. 지방 대회 지급재료 목록		직 종 명	농업기계정비
일련 번호	재 료 명	규격(치수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	엔진오일	가솔린 기관용	통(4ℓ)		2
2	엔진오일	디젤 기관용	통(6ℓ)		6
3	가솔린	가솔린 기관용 연료	ℓ		40
4	경유	디젤 기관용 연료	ℓ		80
5	헤드가스켓	4A220LWS	개	1
6	각종 가스켓 조합	4A220LWS	개	1
7	연료 분사 노즐 조합	4A220LWS	개	2
8	대단 메탈	4A220LWS	개	2	5
9	연료정지 솔레노이드	4A220LWS	개		5
10	거버너 스프링1,2	4A220LWS	개	1	5
11	각종 오일시일,패킹,밸브시일	4A220LWS	개	1
12	오버플로우호스조합	4A220LWS	개	1	3
13	피스톤 핀	4A220LWS	개		10
14	피스톤	4A220LWS	개		10
15	피스톤 링 조합	4A220LWS	조		10
16	이앙암 조합	이앙기6조식 이상	개		10
17	푸시로드	아앙기6조식 이상	개		5
18	탈곡 와이어	콤바인4조식 이상	개		5
19	오거관련 스위치	콤바인4조식 이상	개		5
20	규격별 퓨즈	트랙터35~60PS	개	5	10
21	위치 센서	콤바인 4조이상	개	1
22	P.T.O 스위치	트랙터 현장 기종	개	1
23	안전 스위치	트랙터 현장 기종	개	1	5
24	크랭크 각 센서	트랙터 현장 기종	개	1	5
25	연료 압력 시위치	트랙터 현장 기종	개	1	5

라. 전국대회 지급재료 목록		직 종 명	농업기계정비
일련 번호	재 료 명	규격(치수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	유압 오일	SAE80w	통(4ℓ)	1	5
2	엔진오일	디젤 기관용	통(6ℓ)		10
3	배터리	12V45AH이상	개	1	5
4
	경유	디젤 기관용 연료	ℓ		80
5	헤드가스켓	4A220LWS	개	1
6	각종 가스켓 조합	4A220LWS	개	1
7	피스톤링	4A220LWS	개	2
8	피스톤	4A220LWS	개	1	20
9	각종 오일시일,패킹,밸브시일	4A220LWS	개	1
10	아이들 기어	4A220LWS	조	1	8
11	크랭크 오일시일	4A220LWS	조	1	5
12	헤드커버볼트	4A220LWS	개		40
13	헤드 볼트 조합	4A220LWS	조	1	12
14	수평 실린더	6조식 이상	개	1
15	마커 모터	6조식 이상	개	1	5
16	전조등/스위치	6조식 이상	개	1	5
17	휴즈 박스 조합	6조식 이상	개	1	5
18	규격별 퓨즈	현장 기종용	개	5	5
19	안전 스위치	6조식 이상	개	1	5
20	시동모터	6조식 이상	개	1	5
21	안전 스위치	6조식 이상	개	1	5
23	시동 시위치 조합	6조식 이상	개	1	5
24	승강실린더	콤바인	개	1	5
25	조향 유니트	콤바인	개	1	5
26	유압 호스	250PSI	개	6	5
27	휴즈 박스 조합	콤바인 현장 기종용	개	1	5
28	종류별 센서	콤바인 현장 기종용	개	1	5
29	크랭크 각센서	트랙터	개	1	2
30	연료 압력센서	트랙터	개	1	2
31	안전 스위치	트랙터	개	1	10
32	예열 릴레이	이앙기용	개	1	10
33	시동 릴레이	이앙기용	개	1	10
34	안전 스위치	이앙기용	개	1	10
35	위치센서	콤바인용	개	1	10
36	유압 콘트롤 밸브	콤바인용	개	1	5
37	유압 리미트 스위치	콤바인용	개	1	5
38	시동 시위치	공용	개	1	5
39	배터리 표시기	공용	개	1	5
40	배선	10색 이상(2M)	개	1	5

붙임2		경기장 구성 및 배치

가. 경기장 구성

순번	대회구분	소요면적(㎡)	전기소요량 (단상, 3상 등)	수도, 공압 등 시설여부	선수 및 심사위원 대기실 등
1	지방대회	인당 25명 이상	단상, 3상	공압시설 설치	대기실 2 (경기 전.후)
2	전국대회	전체면적 1800m2이상	단상, 3상	공압시설 설치	대형부스 내부설치

1) 경기장 바닥은 출전선수들의 공구 운반대 이동과 작업의 안전을   위해 콘크리트 또는 아스팔트 시공으로 마감되어 평탄하고 청결   하여야 한다.

2) 출전선수 1인당 작업공간은 작업대, 공구 운반대를 포함한 공간    으로 면적은 25㎡ (5×5㎡)이상으로 한다.

3) 경기장이 옥외일 경우 대형 부스를(폭30m×길이60m) 설치하여 비    가림 및 배기시설,   조명시설, 냉방시설 등이 되어야 한다.

4) 대형 부스에서는 경기진행, 심사채점, 선수대기, 기대보관, 선수공구    등을 보관한다.

5) 각 공간의 칸막이는 경기장, 심사위원 채점 장소, 선수대기실(시작    전/후 2곳), 경기기대 보관 및 선수공구 보관 등으로 나누어 비치    한다.

6) 야간에도 경기가 가능한 작업등을 설치하여야 한다(작업가능 Lux 기준)

7) 대형 부스에는 이동용 배기시설을 설치한다(10개).

8) 대형부스 가까운 인근에 이동식 화장실을 설치한다.

9) 출입문은 반드시 2개 이상으로 설치한다.

10) 비상용 소화기는 10개이상 비치한다.

나. 경기장 도면(예시)

* 배치도는 예시이며 설치 시 반드시 심사장의 의견을 반영하여 설치한다.

붙임3		주요 개정사항

페이지	현행	개정(안)	개정사유
1	직종정의 작업범위	일부 내용 변경	과제순서로 조정
2	NCS연계 번호 변경	NCS게정 버졍 2014년 ==> 2024년으로 변경 및 누락분 추가함	NCS개정에 따름
5	과제시간 축소	전국대회 시간 500분(8.33Hr) ==> 420분(7Hr) 축소	일정조정, 기간축소
6	과제운영 (전국대회)	1. 승용이앙기 정비-전기회로구성/작동 2. 콤바인정비 정비-유압 구성 및 작동	1. 경기의 질적인 향상 도모 2. 변별력 제고 3. 원활한 경기진행 4. 변칙적인 경기진행 차단
7	과제별 채점방법	모든 과제 합의 채점으로 변경	원활한 경기 진행 및 공정성 확보
11	전국대회 경기 일정표	-1.2과제 장비 변경 -1과제:이앙기 전기 회로 연결 작동 -2과제:콤바인 유압 회로도 구성 -3과제 다기통엔진 : 90분 ==> 120분으로 확대 -1.2 과제 정비 작업에서 단품 연결 장치 작동 상태 내용	-과제에 맞는 경기시간 변경 -1, 2과제 120분으로 경기 시간 조정 -3과제는 장비 대수를 늘리고 시간도 120분으로 확대 -실시1,2 경기시간 120분으로 조정
20	시설목록	1. 시설 목록 개인 작업 테이블, 의자 추가 2. 유압파워팩 추가 3. 이앙기 배선 연결용 배터리/터미널 (+.-) 추가 4. 고정전기판넬: 2400*1200*15t 5. 전기 배선 10색 이상 추가 6. 엔진 대수 10대 추가 상향 조정(20대)	1. 원활한 경기진행 2. 동일 시간 경기 진행 3. 이앙기/콤바인 유압 회로 작동 상태 확인 *엔진 대수 상향 조정으로 숙련도 향상 및 과제 변별력 상향(비용 절감)
15	세부 채첨 내용	과제 주요 항목별 세부 채점 내용 변경(과제별 점수 변경) 가. 1과제: 25, 나. 2과제: 25 다. 3과제: 25, 라. 4과제: 25	1.2과제 변경에 의한 기준 변경
19	적용시기	2026년 전국기능경기대회부터로 수정

`

붙임4		심사장 업무절차 및 제출서류

시기	업무내용	제출서류	제출처	비고
D-60일	직무 수행 계획서 제출 -경기 과제 확정 -안전 관리 계획 포함	직무 수행 계획서	대회운영본부
D-7일	장비 사전 점검	장비 점검표	대회운영본부
D-3일	재료 최종 확인	재료 검수 확인서	대회운영본부
사전준비일	과제 최종 검토 및 수정 (현장공지)	경기 집행 변경 보고서 (수정발생시)	대회운영본부

가. 경기 준비 단계 (경기 시작 전)

시기	업무내용	제출서류	제출처
참가 선수 확인/교육	▫ 첫날 인명부, 신분증(주민등록증, 학생증 등), 실제 얼굴과 대조 ▫ 등번호 부여 및 자리 배치 (무작위 추첨) ▫ 참가선수 서약서 작성 ▫ 공구세팅 및 안전 교육 ▫ 공구검사 (지참공구 외 제외할 것. 특수공구 여부 확인)	▫ 인명부 ▫ 비번호 부여 서식 ▫ 참가선수 서약서	대회운영본부
산업체 선수 확인	▫ 산업체 선수로 등록된 선수에 한함. (원서 접수시 신청을 하여야 함)	▫ 난위도 조정 여부 결정
과제 선정	▫ 무작위 추첨으로 과제 선정 (선수 또는 심사장 등)	▫ 최종 경기과제 선정서	대회운영본부
과제/채점기준표 수정	▫ 심사위원 핸드폰 별도의 장소에 보관 ▫ 심사장은 심사위원에게 수정 시 준수사항 고지 ▫ 심사위원은 30% 범위내에서 수정 ▫ 경기집행변경보고서 작성(기술위원 전체 서명)	▫ 경기집행변경보고서	대회운영본부
과제 난이도 조정	▫ 산업체 선수들이 참가한 직종은 과제 난이도 조정이 필요한 경우 하여야 함	▫ 과제 난이도 조정 합의서	대회운영본부
과제/채점기준표 교육	▫ 참가 선수들에게 수정과제 배포 ▫ 참가 선수들에게 충분하게 설명 후 수정이해확인서 작성	▫ 과제수정이해확인서	대회운영본부
합의서 교육	▫ 선수들이 알아야 할 합의서 내용 주지
장비/재료 점검	▫ 장비 시운전 실시 및 이상여부 확인
과제/채점기준표 부착	▫ 재료 분배 후 재료 수량/이상 여부 등 확인
이의제기	▫ 수정 과제와 채점기준표 부착
경기장 모니터링	▫ 지도교사 및 선수가 서면으로 제기 (지도교사 및 선수 → 경기장 본부 → 심사장) ▫ 심사장은 심사위원과 협의하여 서면으로 답변	▫ 이의제기 처리 현황 ▫ 이의제기신청서 ▫ 이의제기답변서	대회운영본부

1) 일반 사항

- 심사장 및 심사위원은 선수 인적사항을 확인하고, 경기 시행에 있어   서의 경기 진행 규칙과 안전 및 주의사항을 설명한다.

- 참가선수 서약서를 작성하도록 한다.

- 장비는 추첨에 의해 선택되어 경기를 진행한다.

- 선수는 경기 시작 시간 30분전에 경기장에 도착한다.

- 심사장 및 심사위원은 선수가 대기실과 경기장에서 휴대폰, 호출기,   스마트워치 등 정보가 저장되는 전자수첩 등은 일체 휴대할 수    없음을 주지시키고 휴대한 선수는 부정행위자로 간주한다.

- 심사장은 심사위원에게 경기 진행 과제를 충분하게 인지할 수 있도록      한다.

- 경기 운영 및 출제 문제에 대한 진정과 이의 제기는 경기 진행 중   또는 채점결과가 발표되기 전에 경기장에서 출전선수나 지도교사가   심사장에게 할 수 있으며, 심사장은 사안에 따라 기능경기위원회의   결정 또는 심사위원들의 합의에 의해 처리한다.

- 심사장은 근거가 없거나 개인적 감정 등의 이의제기로 판단되는   건의와 진정에 대해서는 기각할 수 있다. 심사장은 기각된 사안으로   경기진행을 방해할 목적으로 계속하여 이의제기와 진정하는 자를 경기장   에서 퇴장시킬 수 있다.

2) 장비 점검

- 심사장 및 심사위원은 경기시작 전에 기계에 대한 기본 점검과    시운전으로 이상 유무를 확인한다.

- 심사위원은 기계적 결함이 발견되면 반드시 선수들의 불이익 예방과   원활한 경기 진행이 될 수 있도록 적당한 조치를 취한다.

나. 경기 진행 단계 (경기 당일)

1) 과제별 경기시작 시간을 기록한다.

2) 심사장 및 심사위원은 경기 중 안전사고에 대한 점검과 유의사항을 지시하고, 선수는 안전수칙에 유의하여 경기에 임한다.

3) 선수는 작업에 필요한 복장을 착용하고 제반 규칙을 준수하며 심사위원의 지시에 따른다.

4) 심사위원은 선수에게 경기과제에 맞지 않는 질문을 하여서는 안 된다.

5) 심사장 및 심사위원은 경기진행 중 사고의 위험이 있다고 판단될   때는 일시 경기를 중단시킨 다음 안전 조치 후 진행시킨다.

6) 선수는 경기 중 경기장을 이탈할 수 없음을 유의한다.

7) 외부인의 참관은 정해진 경계선 밖에서만 허용되며, 선수와 수신   이나 대화 등 전달내용이 있어서는 안 된다.

다. 경기 종료 단계

시기	업무내용	제출서류	제출처
경기 종료	▫ 참가선수, 심사위원 동태 파악
경기강평	▫ 선수들이 서두르지 않고 시간관리 할 수 있도록 심사장은 선수들에게 시간 고지(10분전, 5분전, 1분전 등)	▫ 경기 종료 확인서	대회운영본부
심사채점	▫ 심사장은 해당 직종의 경기종료 후 선수, 지도교사 등에게 강평	▫ 경기강평 결과 ▫ 기술평가서	대회운영본부
채점결과 발표	▫ 채점기준표에 의거 실시 - 경기종료 후 채점기준표 수정은 사유가 있는 경우에만 실시 (채점기준표 수정은 경기전에 실시하여야 함) ▫ 심사 방법에 대해서는 사전에 조율이 되어야 함 ▫ 모바일채점이 원칙. 합의채점은 부심사장이 PC로 입력 가능. 다만, 별도의 점수 관리를 해서는 안됨	(전산 출력물) ▫ 보조채점표 ▫ 채점표 ▫ 종합채점표 ▫ 심사결과보고서 ▫ 채점결과 ▫ 선수별채점결과 ▫ 비번호 부여현황	대회운영본부
이의 제기 및 신청	▫ 경기장에 공지하여야 함 (8시 ~ 22시 사이에 공지를 하여야 함.) 공지하는 경우, 선수 및 지도교사가 없을 경우, 단톡방 또는 협의회장을 통해 전 선수 및 지도교사가 알 수 있도록 안내하여야 함	▫ 채점결과 ▫ 선수별채점결과	대회운영본부

1) 과제별 경기 종료시간을 기록한다.

2) 작업대 및 기계 주변을 정리 정돈한다.

3) 심사장은 반드시 선수와 지도교사를 참석시켜 과제별 기술 강평을 실시하며, 이의제기가 있을 시는 기능경기대회 관리규칙 또는 심사위원들과 협의하여 처리한다.

4) 심사장과 심사위원은 기계 및 시설 장비의 고장유무를 최종 점검한다.

5) 심사장은 심사위원들에게 경기 후 기능경기가 이상 없이 진행되었다는 내용의 동의 및 확인을 받는다

라. 심사장 등 기술위원 업무 체크리스트

□ 직무 수행 계획서 제출(D-60)

□ 경기장 시설 장비 사전 점검(D-7)

□ 재료 최종 검수(D-3)

□ 과제 최종 검토 및 수정 / 현장 공지 (사전준비시)

□ 선수 안전 교육 실시(경기당일)

□ 잔여 재료 처분서 제출(경기 당일)

붙임5		개인보호구 및 안전수칙

❏ 개인보호구 관리 (감점 반영)

❍ 작업복 및 안전화, 장갑 등 착용 필수

❍ 엔진분해·조립 시 코팅(무분진) 장갑 착용

❍ 안전규정 미이행 4회 이상 시 점수 0점

❏ 작업별 보호구

❍ 기본 보호구: 작업복, 안전화, 안전모, 보호장갑

❍ 전기작업용: 절연장갑, 절연화, 보안경

❍ 유압작업용: 내유장갑, 보안경, 안면보호구

❍ 연료작업용: 내화학장갑, 보안경, 방독면(필요시)

❍ 엔진작업용: 방열장갑, 무분진장갑, 보안경

❏ 응급상황 대응체계

❍ 응급처치함: 각 구역별 전문 응급처치함 비치

- 화상처치제 (고온 엔진부품, 유압유 접촉)

- 안구세정액 (연료, 오일 접촉 시)

- 지혈붕대 (날카로운 부품 절상 시)

- 화학물질 중화제 (배터리액, 연료 접촉 시)

❍ 응급연락망: 119, 병원, 대회본부 긴급연락망 현장 게시

❍ 사고유형별 대응 절차

- 기계 끼임사고: 기계정지 → 부상자 구출 → 응급처치 → 119신고

- 감전사고: 전원차단 → 심폐소생술 → AED 사용 → 119신고

- 화상사고: 찬물 세정 → 화상드레싱 → 병원이송

- 유압 분사상해: 즉시 세정 → 압박지혈 → 응급처치 → 119신고

- 연료화재: 적절한 소화기 사용 → 대피 → 소방서 신고

- 화학물질 접촉: 즉시 세정 → 중화제 사용 → 의료진 연락

❏ 예방교육

❍ 경기 시작 전 종합안전교육 실시

❍ 농업기계 안전조작법, 유압·전기·연료 안전수칙 교육

❍ 응급처치 요령(심폐소생술, 지혈법) 교육

❍ 화재예방 및 소화기 사용법 교육