개정일 : `25. 12. 19.

직 종 설 명 서

▣ 직종명 : 주조(Casting)

[개정일 25.12.19.]  주조 직종

2026년 전국기능경기대회부터 적용

순  서

1. 직종정의	1

2. 작업범위	1

3. NCS 연계표(직종 연계 NCS 능력단위)	2

가. 능력단위 정의	2

나. NCS 연계표(과제별 NCS 능력단위)	4

4. 경기과제에 관한 사항	5

가. 과제시간	5

나. 과제출제	6

다. 과제 작업내용	7

라. 과제 공개에 관한 사항	7

5. 경기 진행 절차	8

가. 경기 일정표(예시)	8

나. 경기 전/중/후	9

6. 채점에 관한 사항	14

가. 채점방법	14

나. 배점기준	17

다. 채점 기준표(예시)	18

7. 안전 및 기타사항	19

8. 적용시기	21

[붙임1] 사용재료 및 시설·장비목록	22

[붙임2] 경기장 구성 및 배치	28

[붙임3] 주요 개정사항	30

[붙임4] (직종별 추가 필요사항)	30

1		직종정의
	ㅊ

□ 도면에 따라 만들어진 원형을 사용하여 주형을 제작하고 금속을 용해하여 주형에 주입, 응고, 냉각시켜 주어진 도면과 같은 주조품을 만드는 직종이다.

□ 주물 생산 현장과 관련하여 주조산업에 활용할 수 있는 방법으로 과제의 주형 제작(1.현형, 2.긁기형, 3.회전형)으로 주조품을 제작한다.

○ 본 직종설명서는 과제출제자, 경기진행, 심사채점 등 기능경기대회 참가선수(지도교사 포함) 및 기술위원이 전반에 걸쳐 준수해야 함.

○ 직종설명서, 기능경기대회 관리규칙, 경기과제, 채점기준표, 시행자료(시행 시 유의사항, 경기장 시설목록, 선수지참 재료목록, 선수지참  공구목록 등) 등을 적용하여 기능경기대회를 효율적으로 운영한다.

○ 각종 규정의 내용이 차이가 있을 경우 우선 순위는 채점기준/도면/과제/요구사항/시행자료 > 심사장 직무계획서 > 직종설명서 > 기능경기대회 관리규칙 순서이다.

2		작업범위
	ㅊ

□ 경기과제는 실기 작업으로만 구성한다.

□ 주물사 조정, 원형가공, 주형제작, 용탕주입, 후처리를 통하여 주조품을 제작한다.

□ 공구운반 및 경기 시작부터 종료시 까지 안전작업과 정리정돈을 유지한다.

3		NCS 연계표(직종 연계 NCS능력단위)
	ㅊ

가. 능력단위 정의

16.재료 > 01.금속재료 > 03.금속가공 > 01.주조

16.재료 > 01.금속재료 > 01.금속엔지니어링 > 01.재료설계

15.기계 > 01.기계설계 > 02.기계설계 > 01.기계요소설계

능력단위 (분류번호)	능력단위 정의
일반 주형 조형 작업 (1601030115_16v4)	일반 주형 조형 작업이란 목형과 주물사를 이용하여 주형을 제작하는 능력이다.
출탕 작업 (1601030119_16v4)	출탕 작업이란 재료를 용해 후 성분과 온도를 조정, 확인하고 안전하게 출탕하여 주입하는 능력이다.
주조품 후처리 (1601030107_14v3	주조품 후처리란 용탕 주입 후, 정해진 해체 시간에 따라 주형을 해체하여주조품을 분리하고 탈사, 연마, 보수, 방청 등의 후처리를 실시하는 능력이다.
주조 설비 관리 (1601030110_16v4)	주조 설비관리란 주조품 생산에 사용되는 주요설비의 작동원리를 이해하고 유지 및 보수를 수행하는 능력이다.
주조 안전보건관리 (1601030123_16v4)	주조 안전보건관리란 생산공정에서 발생하는 작업자의 안전과 보건에 영향을 주는 요인을 찾아 관련법에 근거하여 관리하는 능력이다.
주조 작업장 정리 (1601030124_16v1)	조 작업장 정리란 작업완료 후 수공구, 자재를 상태 별로 관리하고 작업현장 정리 및 청결을 유지 할 수 있는 능력이다.
주조 결함 발생 방지 대책 수립 (1601030109_16v4)	주조 결함발생 방지대책수립이란 주조품의 결함을 파악하고, 결함의 원인을 해결하기 위한 대책을 수립하는 능력이다.
주조 공정 설계 (1601030103_16v4)	주조 공정 설계란 제품을 생산하기 위한 최적의 생산 방법과 검사 규격을 고려한 주조 방안을 설정하는 능력이다.
주조 생산계획 수립 (1601030102_16v4)	주조 생산계획 수립이란 주조가공 분야의 효율적인 생산준비, 일정 및 공정 등 생산 계획을 수립하고 진행, 관리 하는 능력이다.
주조 공정관리 (1601030120_16v4)	주조 공정관리란 주조품 제조를 위한 수입검사, 공정검사를 실시하고, 그 내용을 성적서로 작성하여 제품의 품질을 관리하는 능력이다.
주조 품질관리 (1601030121_16v4)	주조 품질관리란 주조품에 대한 검사를 실시하고, 그 내용을 성적서로 작성하여 제품의 품질을 관리하는 능력이다.
주조 환경 관리 (1601030122_16v4)	주조 환경관리란 생산공정에서 발생하는 환경오염에 영향을 주는 요인을 찾아 관련법에 근거하여 관리하는 능력이다.
비철금속 용해작업 (1601030118_16v4)	비철금속 용해 작업이란 비철금속 용해 설비를 선정하고, 규격에 맞도록 장입물 성분을 계산하여 재료를 장입, 용해 후 성분과 온도를 조정, 확인하고 안전하게 출탕하여 주입하는 능력이다.
합금함량분석 (1601010111_16v3)	합금함량분석이란 금속재료 원부자재를 사용하여 생산하고자 하는 제품의 합금함량을 분석하고 합금함량을 조정하여 용도에 적합하도록 합금재료를 선정, 최적 조건의 합금함량을 설계하는 능력이다.
원형 설계 (1601030113_16v4)	원형 설계란 도면에 따라 원형을 설계하는 능력이다.
재료설계 자료 분석 (1601010102_14v2)	재료설계 자료 분석이란 요구되는 재료특성을 파악하여 적합한 재료를 선정하거나, 상용화를 위한 기술자료와 규격을 검색·수집하며, 적합 유·무를 판단하고 관련 정보를 습득, 분석하여 활용하는 능력이다.
도면검토 (1501020116_19v4)	도면검토란 요소부품의 기능에 최적한 형상, 치수 및 주요 공차를 파악하고, 조립도와 부품도에서 설계방법, 재질, 작업설비 및 방법을 결정하는 능력이다.

나. NCS 연계표(과제별 NCS 능력단위)

과제	세분류	분류번호	능력 단위명	수준	필수	관련
1과제	주조	1601030115_16v4	일반 주형 조형 작업	2	○
		1601030119_16v4	출탕 작업	2	○
		1601030107_14v3	주조품 후처리	2	○
		1601030110_16v4	주조 설비 관리	2	○
		1601030123_16v4	주조 안전보건관리	2	○
		1601030124_16v1	주조 작업장 정리	2	○
		1601030113_16v4	원형 설계	4		○
	재료설계	1601010111_16v3	합금함량분석	5		○
		1601010102_14v2	재료설계 자료 분석	4		○
	기계요소설계	1501020116_19v4	도면검토	3	○
2과제	주조	1601030115_16v4	일반 주형 조형 작업	2	○
		1601030119_16v4	출탕 작업	2	○
		1601030107_14v3	주조품 후처리	2	○
		1601030110_16v4	주조 설비 관리	2	○
		1601030123_16v4	주조 안전보건관리	2	○
		1601030124_16v1	주조 작업장 정리	2	○
		1601030113_16v4	원형 설계	4		○
	재료설계	1601010111_16v3	합금함량분석	5		○
		1601010102_14v2	재료설계 자료 분석	4		○
		1501020116_19v4	도면검토	3	○
	기계요소설계
		1601030115_16v4	일반 주형 조형 작업	2	○
3과제	주조
		1601030119_16v4	출탕 작업	2	○
		1601030107_14v3	주조품 후처리	2	○
		1601030110_16v4	주조 설비 관리	2	○
		1601030123_16v4	주조 안전보건관리	2	○
		1601030124_16v1	주조 작업장 정리	2	○
		1601030113_16v4	원형 설계	4		○
	재료설계	1601010111_16v3	합금함량분석	5		○
		1601010102_14v2	재료설계 자료 분석	4		○
	기계요소설계	1501020116_19v4	도면검토	3	○

4		경기 과제에 관한 사항
	ㅊ

가. 경기 시간

□ 지방기능경기대회

○ 2개 과제(1. 현형, 2. 긁기형)로 실시하며 경기시간은 8시간을 초과할 수 없다.

○ 보안재료 없음

□ 전국기능경기대회

○ 3개 과제(1. 현형, 2. 긁기형, 3. 회전형)로 실시하며 경기 시간(주형제작 시간)은 15시간을 초과할 수 없다.

나. 과제출제

□ 과제 출제자는 직종 설명서에 예시한 범위에서 출제한다.

□ 과제 출제자는 본 직종설명서 4. 경기과제에 관한 사항의 [과제출제 내용]에 맞게 출제하여야 한다.

체크항목		기준	출제내용	비 고
1. 과제	1 과제	5시간 이내	현형
	2 과제	5시간 이내	긁기형
	3 과제	5시간 이내	회전형
2. 과 제 도 면		3개 과제 (1, 2, 3과제)		CAD파일
3. 원형제작도		3개 과제 (1, 2, 3과제)		코어프린트, 안내판크기, 회전판센터Ф, 등 치수표시
4. 3D 도면		3개 과제 (1, 2, 3과제)		필수 제출
5. 사용 재료		알루미늄 잉고트(Ac4c)
6. 주조품의 최대크기		250x250x200mm 이하
7. 시설 목록		직종 설명서를 참고하여 작성
8. 장비 목록		직종 설명서를 참고하여 작성
9. 재료 목록		기준재료로 작성 (지참 및 지급재료 구분 작성)
10. 선수지참 공구목록		직종 설명서를 참고하여 작성
11. 채점 기준표 (과제별 작성)		직종 설명서를 참고하여 작성		과제별 작성제출
12. 요구사항 및 시행시유의사항		직종 설명서를 참고하여 작성

※ 완성된 주조품의 최대 규격은 지참공구목록의 주형 상자 규격을 초과할 수 없음.

※ 특별한 경우가 발생하지 않는 한 연장 시간은 없으며 제한된 시간에 주형 제작이 이루어져야 함.

다. 과제 작업내용

순번	작업명	주 요 작 업 내 용	시 간	비 고
			전국(지방)
1	원형가공	도면과 확인하여 원형가공	20분	과제의 제한시간 이외의 별도시간
2	주형제작	주형제작부터 주입준비 완료	전국 : 5시간 이내 지방 : 4시간 이내	1과제당 경기시간
3	용탕주입	최적의 용탕 조건으로 주형에 주입	1시간00분	과제의 제한시간 이외의 별도시간
4	후처리	주형해체 및 탈사	1시간00분	과제의 제한시간 이외의 별도시간
계			7시간20분이내 (6시간20분이내)

※ 지방기능경기대회는 2과제로, 전국기능경기대회는 3과제로 한다.

라. 과제 공개에 관한 사항

□ 경기용 과제(도면)는 대회 전에 공개하는 것을 원칙으로 하되, 공개시기, 범위 등은 한국위원회에서 정한다. 다만, 별도의 방침이 없는 경우 대회 30일 전에 공개하는 것을 원칙으로 한다.

□ 공개시기

○ 지방 및 전국기능경기대회 30일 전 과제(도면) 공개

- 지방대회 : 2개 과제(1. 현형, 2. 긁기형) 단일 도면을 공개하므로 일반 재료로 함.

- 전국대회 : 6개 과제(1. 현형, 2. 긁기형, 3. 회전형) 복수 도면을 2세트 공개하므로 보안 재료로 함.

□ 공개방법은 “마이스터넷” 홈페이지를 통하여 공개한다.

5		경기진행절차
	ㅊ

가. 경기 일정표

일정	시 간	내 용	비고
0일차 (토)	10:00~18:00	○ 전체 기술위원회 회의 및 환영 리셉션 ○ 공구반입(부심사장 경기장 상주) ○ 등번호 추첨 및 자리 배정	기술위원
1일차 (일)	09:00~11:00	○ 심사위원 회의 - 심사장 직무계획서(경기진행 및 심사채점 계획서) 합의 및 설명회(선수, 지도교사)	주조경기장
	11:00~18:00	○ 각종 교육, 공지사항 등 ○ 안전교육, 1과제 경기 준비(주물사 준비) ○ 지참물(공구/재료) 점검(심사위원 전원)
2일차 (월)	09:00~09:30	○ 안전교육, 경기 준비 및 과제 배부
	09:30~17:00	○ 제1과제 경기	과제별 소요시간
		○ 점심 식사(용탕주입 완료 후)
	17:00~18:00	○ 2일차 준비	1과제 경기종료 후
3일차 (화)	09:00~09:30	○ 안전교육, 경기 준비 및 과제 배부
	09:30~17:00	○ 제2과제 경기	과제별 소요시간
		○ 점심 식사(용탕주입 완료 후)
	17:00~18:00	○ 3일차 준비	2과제 경기종료 후
4일차 (수)	09:00~09:30	○ 안전교육, 경기 준비 및 과제 배부
	09:30~17:00	○ 제3과제 경기	과제별 소요시간
		○ 점심 식사(용탕주입 완료 후)
	17:00 ~	○ 경기종료선언, 경기강평, 심사채점 계획 공지	경기장 최종정리
5일차 (목)	09:00~14:00	○ 심사 및 채점 완료/채점결과 전산입력
	14:00~	○ 채점결과 발표	주조경기장

□ 총괄 시간 계획 (전국대회)

※ 세부 일정은 사정에 따라 변경될 수 있음.

나. 경기 전/중/후

□ 경기 전

○ 기능경기대회는 1일 1과제 시행을 원칙으로 한다.

○ 지도교사와 선수는 경기 전 “기능경기대회 관리규칙” 중 경기와 관련된 선수가 알아야 할 사항을 반드시 확인하여야 한다.

○ 심사(장)위원은 반드시 경기 시행 전 모든 안전 수칙을 주지시켜 안전사고가 발생하지 않도록 한다.

○ 경기 시작 전 선수의 인적 사항을 확인하고 경기 시행에 있어서의 주의 사항을 설명하여 준다.

○ 선수 자리 배정은 전국기능경기대회 개최 전 직종협의회 사전회의에서 참가선수 명단을 기준으로 하여 심사(부)장의 주관하에 출전기관의 지도교사가 자리 추첨(동일 소속 선수가 이웃하지 않도록 함)을 하여 공구 반입 시 불편함이 없도록 한다.

○ 심사위원은 원형과 도면을 확인하여 이상 유무를 확인하고 원형과 도면이 상이할 때는 심사장의 주관하에 심사위원 전원 협의 사항에 따라 경기를 진행한다.

○ 원형에 대한 전처리 가공은 20분 이내에서 시행하며, 전처리 가공 시작 후에는 원형을 교체할 수 없다.

○ 경기 전 휴대폰을 회수하고 “참가선수 유의 사항” 항목을 주지시켜야 한다.

○ 심사 위원은 경기 진행 장소의 장비 및 시설을 점검하여 이상이 없도록 한다.

○ 심사위원은 과제별 경기 진행 전 업무분담을 하여 경기를 진행한다.

○ 심사위원은 선수들이 지참한 주형 상자(340×340×100±20)3개를 확인한다. (1, 2, 3과제 동일한 상자를 사용하며 주입구 및 압탕 설치시 보조상자를 사용할 수 없음)

○ 경기에 사용되는 정반은 대회 전 연습시 Drill Hole가공을 해서 사용하므로 Drill Hole 가공을 한 정반은 사용 가능하다.(사유: 대회 출전할 때 마다 신품 정반을 사용 할 경우 예산 증가 발생)

단, 경기대회가 시작하기 전, 미리 “Tap 가공”을 한 정반을 경기대회에 사용하면 아니 된다. (*직종협의회 의견 사항)

○ 기능경기대회 관리규칙 제12절 101조(부정행위자의 처리)에 따라 사전 가공된 지정되지 않은 특수공구를 사용할 수 없다. 필요한 경우 선수는 경기 전 심사위원에게 사용 여부를 반드시 확인받아야 하며, 불이행에 따른 책임은 선수 본인에게 있다. (심사위원 자체 심의 안건으로 상정될 경우 전체 심사위원 중 2/3 이상 찬성 시 인용한다.)

** 특수공구의 정의

1) 특수공구는 특정 장비나 작업에 맞춰 특별히 설계된 공구로, 일반적인 공구보다 용도가 한정적이며 정밀하거나 특수한 목적과 기능을 수행한다.

2) 특수공구의 주요 특징

- 용도 한정성 : 일반적인 공구(예: 드라이버, 망치 등)와 달리, 특수공구는 특정 장비 정비, 정밀 가공, 특수한 구조물 작업 등에서만 사용된다.

- 정밀성 및 특수성: 복잡한 형상, 높은 정밀도, 특수한 재질 등 일반 공구로는 구현이 어려운 기능을 갖추고 있다.

○ 지참 목록에 없는 공구(측정기기)/재료는 사용가능 여부를 반드시 (부)심사(장)위원에게 경기전(중) 확인·확정 받은 후 사용 가능하다.

○ (부)심사(장)위원은 선수의 입장에서 생각하고, 보편적이고 합리적인 경기 운영을 하기 위해 노력하여야 한다.

○ 심사위원의 경기장 출입은 2인 1개조로 편성하여 30분 단 위로  연속적인 경기가 진행하도록 하며, 특히 참가 선수의 안전사항에 대한 주의를 각별히 신경을 쓰도록 한다.(동일 시/도소속 선수 지양)

○ 심사장은 경기 참관인들이 경기를 원활히 관전할 수 있도록 경기장을 최대한 개방하도록 하되 참가선수 방해를 받지 않도록 주의한다.

○ 마지막 날 경기가 끝날 때까지 경기장과 작품보관 장소의 보안에 특별히 유의하여 철저히 관리한다.

○ 선수는 특별한 사정이 있지 않는 한 심사위원의 정당한 지시에 따라야 한다.

□ 경기 중

○ 경기 시간(주형 제작시간)은 주형 제작 완료 시간까지로 한다.

○ 경기 시간은 주형 제작을 시작하여 주형 제작 완료 때까지 하며, 주형 제작이 완료된(합형 완료 후) 선수는 원형과 도면을 심사위원에게 제출하고(경기시간 완료 확인) 용탕주입 순서를 부여받는다.

○ 2과제(긁기형)의 경기 진행 전 코어의 측정 부분 3곳을 선정하여 합형 전 심사위원 확인하에 합형 하도록 한다. (심사위원 2인 1조로 편성)

- 측정 결과는 채점 기준표에 따른다.

○ 경기장 내에 선수 및 관계자 외에는 출입을 통제하며 참가 선수는 주위의 다른 선수들에게 방해가 되지 않도록 배정된 자리에서 경기를 해야 한다.

○ 주형제작이 완료되면 참가 선수가 사용한 도면과 원형을 회수하며 1인 1개의 조형 및 주입만을 허용하고, 용탕 주입 시 경기자 본인이 주입하여야 하며 심사위원은 안전 사항과 각인의 부착 방법, 주형 해체에 대해서 선수들에게 교육을 시킨다.

○ 심사위원은 주형 제작이 완료된 후 최적의 조건으로 용탕을 주입할 수 있도록 준비한다(개인용 레들의 건조는 1차 : 토치로 예열을하고 2차로 용해로에서 예열을 시킨다).

○ 용탕의 주입 순서는 주형 제작이 완료된 순서를 원칙으로 한다.

○ 심사위원은 용탕 주입 시 선수들에게 비번호 용도의 각인을 탕구 또는 압탕에 용탕 응고 전에 부착한다. (단, 각인은 안전을 위해 선정된 심사위원이 부착하도록 한다.)

○ 용탕 주입 시 접종제, 합금재료, 탈 가스제 등을 첨가할 수 없다.

○ 용탕 주입 시 조 편성은 3인 1개조로 실시하며, 주형 제작 완료 순서에 따라 용탕을 주입 하도록 한다.

(심사위원 각인표 부착 : 동일시도 소속 배제)

○ 경기 중 문제점이 발생 되었을 때는 결과를 심사장이 선수 전원에게 일관성 있게 전달 하도록 한다. (심사위원 개별 전달 금지)

○ 주조 경기 특성상 경기 중 선수 개인에게 예상치 못한 문제가 발생하더라도 전체 경기 중단을 하지 아니한다. (주물사 수분 건조, 건조 시킨 주형의 흡습 등의 이유로 중단 시 다수 선수 피해 발생)

단, 문제 해결 과정에서 선수 본인에게 경기 시간의 손해가 발생했다고 판단 될 경우, 전체 심사위원 회의를 거쳐 해당 선수에게 추가시간을 부여할 수 있다.

○ 마지막 날 경기가 끝날 때까지 경기장과 작품보관 장소의 보안에 각별히 유의하여 철저히 관리한다.

□ 경기 후

○ 심사위원은 용탕 주입이 완료된 후 주조품이 응고되었다고 판단되었을 경우 선수들에게 주형 해체 및 탈사 작업을 지시하고 시간은 1시간 내외로 한다. (탈사 작업 시 일정한 장소에서 하도록 하며 심사위원은 일체 참여 하지 않도록 한다.)

○ 제출된 제품은 일괄적으로 회수하여 과제 보관실의 캐비넷에 넣어 보관한다(작품 회수는 부심사장이 주관하여 관리한다).

○ 경기가 끝나면 다음 경기 진행 장소를 정리·정돈하고 주물사 조정을 실시하도록 한다.

○ 과제에 대한 채점은 경기 종료(1, 2, 3과제) 후에 시행한다.

○ 최종 경기(3개 과제) 종료 후 채점이 완료되면 선수가 사용한 원형 및 도면을 선수에게 지급해 준다.

○ 마지막 날 경기가 끝날 때까지 경기장과 작품보관 장소의 보안에 각별히 유의하여 철저히 관리한다.

6		채점에 관한 사항
	ㅊ

가. 채점방법

○ 1, 2, 3과제 종료 후 실시한다.

○ 심사 채점 전 통신기기는 일괄 회수하며 채점 종료 시까지 개인적인 행동은 할 수 없도록 한다.

○ 채점은 직종설명서에 의거 과제 출제위원이 정한 채점 기준에 따른다.

○ 채점 시 유의사항 및 채점 기준표를 충분히 숙지하고 채점에 임해야 하며, 채점표 양식에 과제의 항목별 점수를 기입하고 부심사장에게 제출한다.

○ 채점은 심사장이 주관하고 심사위원은 채점 진행 모든 과정을 경기    집행 및 채점에 지장이 없는 범위 내에서 공개함(참관)을 원칙으로 하나 최종 결정은 심사장의 판단에 따른다.

○ 경기과제, 채점 기준표, 시행자료 등에 경기진행과 심사채점을   심사장 주관하에 전체 심사위원의 합의에 따르도록 하였으나, 전체심사위원이 합의에 이루지 못한 경우에는 해당 분과장과 기술(부)위원장의 결정에 따른다

○ 해당 분과장과 기술(부)위원장이 결정한 사항에 심사장과 일부 심사위원이 불복할 때는 불복하는 (부)심사장과 심사위원을 제외하고 경기 진행 및 심사 채점, 입상자 결정을 할 수 있다

○ 채점과 관련된 사항은 기능경기대회 관리 규칙에 따르며 정당한 심사 채점에 불복하여 서명을 거부하거나 채점 과정에서 불미스러운 일의 발생     및 비협조적인 심사위원은 기능경기대회 관리규칙(50조4항)에 의거 위촉을 배제할 수 있다.

○ 심사 채점 진행에 올바르지 못하거나 진행 과정 및 보안사항(채점 중간집계 등)을 유출한 기술위원은 관련 규칙에 의해 징계·양정 대상이 될 수도 있다.

(기능경기대회 관리규칙 기능경기대회 징계기준 및 양정)

○ 심사위원은 채점표를 촬영, 복사, 이기, 전산 작업 등 타인에게 유출 등을 해서는 아니 된다.

○ 채점 관련하여 작성된 모든 문서(메모 포함)는 부심사장에게 제출한다(대회본부 제출 문서를 제외한 문서는 모두 파기한다.)

○ 채점 종료 후 제출된 과제는 과제 보관용 캐비넷에 보관하며 채점 결과발표 후 이의제기 신청 시간(3시간)이 종료될 때까지 별도 보안 조치를 한다. (과제 분실 및 파손 방지)

□ 채점 시 유의 사항

○ 1, 2, 3과제를 채점 대상으로 한다.

○ 도면과 원형을 참조하여 최대 오차를 대상으로 채점한다.

○ 제1과제(100점), 제2과제(100점), 제3과제(100점)를 합산하여 지방대회는 200점/2, 전국대회는 300/3으로 하여 100점 만점으로  한다.

○ 채점 시 문제점이 발생하였을 때는 심사위원 전원의 합의 하에 가장 적합한 방법으로 결정하고, 선수 전원이 동일한 조건으로 평가 받도록 한다.

○ 정밀도 측정 개소는 심사위원 전원의 합의 하에 5곳을 선정하여 채점을 진행한다.

○ 채점 세부 항목별 배점 점수를 초과하여 반영할 수 없다.

나. 배점기준

□ 채점 방법 및 기준(채점기준표에 의함)

순번	항 목	채 점 방 법		배 점	비 고
		주관적 채점	객관적 채점
1	정 밀 도		○	30
2	합 인		○	20
3	외관 및 기능도		○	35
4	경 제 성		○	10
5	안 전		○	5
계				100점

다. 채점 기준표(예시)

□ 세부 채점 항목별 배점기준 (과제별 채점기준표에 의함)

번호	주요 항목	세 부 항 목	항목별 채점 방법													배 점
1	치수 정밀도	* 치수정밀도 (15점) -치수측정 부분은 심사위원 전원의 합의하에 도면 중 5곳을 채택하여 측정 * 3점 × 5 = 15점	최대오차 (mm)		±1 이내				±3 이내		±5 이내		±5 이상			30
			득점		3				2		1		0
		* 코어 편심 (10점) * 리브 등분 (5점) (리브가 없을 경우 코어편심에 점수를 가산하여 환산)	* 코어편심 최대오차 1이내 10점, 2이내 6점, 4이내 3점, 6이내 1점, 6mm 이상 0점 * 리브 등분 최대오차 1이내 5점, 2이내 3점, 4이내 1점, 4mm 이상 0점
2	합 형	* 합인상태 (20점)	최대오차 (mm)		1 이내				2 이내			3 이내			5이상	20
			감점		0				3			5			10
			* 합인 상태를 확인하여 20점에서 2개소의 합인 오차에 대한 점수를 각각 감점함 * 여러 곳일 경우 최대치수에 해당하는 2곳을 선정함
3	외관 및 기능도	* 표면의 평활도 (10점) (제출된 제품의 상태별로 3단계로 나누어 채점)	* 매끈함(상)10점, 보통(중)6점, 거칠음(하)2점													35
		* 주물 결함 (20점) - 산화물, 모래 박힘, 균열, 수축, 탕경, 기포, 코어 등	* 육안으로 보이는 2mm초과의 결함이 있을 때마다3점씩 감점(단5mm초과의 결함은 8점씩 감점)
		* 주조방안(5점)	* 탕구방안, 압탕 방안 양호 5점, 보통 3점, 미숙 1점
4	경제성	* 재료의 경제성 (10점)	주입계통의 중량			1/4이하		1/2이하			비슷		초과			10
			득점			10		6			2		0
			* 탕구,탕도,주입구,압탕 등을 합한 중량과 제품의 중량을 비교하여 채점함
5	안 전	* 안전화, 안전복(상,하), 방열장갑(용탕주입 시)	구분	3가지			2가지			1가지				없음		5
			득점	5			3			1				0

7		안전 및 기타사항
	ㅊ

가. 안전에 관한 사항

□ 기술위원의 안전관리

○ 관리위원 및 심사위원은 기계, 장비의 동작 부분 및 위험지역에 대해 적절한 안전조치가 이루어졌는지 확인한다.

- 기계, 장비, 비품, 도구의 결함은 시설관리자에게 필요한 조치를 요청한다.

○ 심사위원은 매일 오전/오후 종료 시 경기장 안전 점검을 해야 한다.

○ 심사위원은 안전 규칙 위반 여부를 빌미로 특정 선수에게 집중해서 아니 된다.

□ 안전 규칙 준수사항

- 선수는 규정된 작업복과 안전화를 안전 규정에 따라 착용해야 한다.

- 용탕 주입 시에는 화재 및 신체 안전에 대한 특별한 주의를 기울인다.

- 경기장 내에 인화성 물질(LPG가스통)은 화기 작업 시 항상 필요한 것만 사용하고 보관한다.

- 선수는 자신의 작업 공간을 청결하게 유지해야 하며, 미끄러지거나 넘어질 수 있는 재료, 공구, 장비 등은 작업에 방해 받지 않도록 정리 해야 한다.

- 경기장에 설치된 설비, 장비는 훼손, 파손, 오염 없이 사용 및 반납해야 한다.

나. 기타 사항

□ 심사위원 준수사항

- (부)심사(장)위원은 대회 규칙을 절대 준수하고 안전하고 공정한 기회를 부여 받아 선수의 충분한 기량 발휘 및 평가가 되도록 “경기 진행 및 심사채점” 등 원활한 진행에 최선을 다해야 한다.

- 심사위원은 경기 중인 특정 선수에게 불필요한 질문이나 행동을 삼가해야 한다.

- 선수가 심사위원에게 문제점 관련해서 질문 시 규정에 없는 항목을 임의로 답변해서는 안 된다.

- 경기 중 문제점 발생 시 경기는 중단없이 계속 진행하되 심사장과 심사위원 전원이 협의 후 필요시 전체 선수에게 경기 중 또는 경기 종료 후 협의내용을 심사장이 전달한다.

- 심사위원은 임의적으로 선수 옆에 갈 수 없으며, 특정 선수에게 불필요하게 반복적으로 가깝게 접근하여 선수의 경기 진행을 방해 해서는 아니 된다.

- 선수가 손을 들어 질문을 하거나 협조를 요청할 시는 해당 시·도 심사위원을 제외한 2명 이상의 심사위원이 동행해야 한다.

- (부)심사(장)위원, 선수, 지도교사, 관람객 등이 경기진행 및 심사채점 과정에서 소란을 피우거나, 방해가 되면, 심사장이 1차 경고를 하고, 그래도 개선이 안 될 때는 기술(부)위원장(분과장) 보고 후 경기장 외부로 퇴장 조치할 수 있다(심사위원 퇴장 시 기능경기위원회에 보고하며, 경기진행 및 심사채점을 진행할 수 있다)

□ 주조 직종의 발전을 위하여 주조 직종 기능경기의 원활하고 성공적인 운영뿐     만 아니라 직종의 향후 발전을 도모하기 위하여 심사위원, 지도교사,     선수 및 직종 관계자는 상호 협조하고 변하는 직종 환경의 변화에 대응하기     위한 발전적인 대회가 되도록 노력한다.

□ 경기 시작 전 지도교사 간담회를 개최한다. 간담회 일정은 지도교사 협의회 임원과 심사장이 합의하여 정하며, 경기 운영에 대한 설명과, 직종 발전 방안 논의 등을 주 내용으로 한다.

8		적용시기
	ㅊ

□ 본 개정된 직종 설명서 적용 기준

○ 2026년 전국기능경기대회부터 시행한다.

붙임1		사용공구·재료 및 시설·장비목록

가. 선수 지참 공구 목록

순번	공 구 명	규 격	단위	수량	비고(용도)
1	주형 스푼	대, 중, 소	set	1
2	문지르개	대, 중, 소	set	1
3	올리개	대, 중, 소	set	1
4	주물붓	마른붓, 물붓	set	1
5	기발침	∅3×200	개	1
6	흙불기	∅5×200	개	1
7	형올리개	∅5×200	개	1
8	탕구봉	∅20～40×200	개	3
9	압탕봉	∅20～40×200	개	3
10	줄	황, 중, 세목	조	1
11	센타봉	∅20×30,50,100	set	1
12	목마	회전형 조형용	개	1
13	주형 상자	340x340x100±20(내경)	개	3	1,2,3과제 활용
14	레이들	10kg개인용	개	1	경기장레이들 사용가능
15	안전복장	장갑,안전화,앞치마,안전모	set	1	주조작업용
16	강철자, 직각자, 버니어 캘리퍼스	300mm	개	각1개
17	주물용 체	주조 작업용	개	1
18	주물 삽	주조 작업용	개	1
19	주형정반	360 x 360 ±20	개	1
20	중추	주조 작업용	개	2
21	램머, 스템프	주조 작업용	개	각1개
22	바이스	100mm	개	1
23	물통	개인용	개	1
24	에어건 및 호스	주조용	set	1	에어라인은 부스별로 설치됨
25	가스토치 및 연결호스	LPG용(압력게이지 포함)	set	1	LPG 가스는 지급 함.
* 기타 주조 작업에 필요한 일반(상용)공구 및 측정기기를 지참할 수 있다. 단, 지참 목록에 없는 공구(측정기기)는 사용가능 여부를 반드시 (부)심사(장)위원에게 경기전(중) 확인·확정 받은 후 사용 가능하다. * 지참 목록 수량 이상의 일반(상용)공구를 지참할 수 있다. * 주형 상자는 정해진 규격을 사용해야 한다. (내경 기준 ±20mm 이내 오차 허용)

나. 선수 지참 재료 목록

순번	재 료 명	규 격	단 위	1인당 소요량	비고(용 도)
1	철사	∅0.2～3	kg	0.5	주조 작업용
2	못	1～5 inch	kg	1	주조 작업용
3	파팅파우다	분말 이형제	kg	1	주조 작업용
4	표면사	표면사	kg	3	주조 작업용
5	코어접착제	코어접착용	kg	1	주조 작업용
6	코어샌드	코어제작용	kg	15	주조 작업용
7	주물사	생형사	kg	100	주조 작업용
8	실리콘오일	금형이형제	kg	1	주조 작업용
9	왁스	파라핀	kg	1	원형 보수용
※ 기타 주조 작업에 필요한 일반(상용)재료를 지참할 수 있음. 단, 지참 목록에 없는 재료는 사용가능 여부를 반드시 (부)심사(장)위원에게 경기전(중) 확인·확정 받은 후 사용 가능하다.

다. 지급재료 목록

순번	재 료 명	규 격	단위	수량	비 고(용도)
1	알루미늄 잉고트	Ac4c(주조용)	kg	7	1과제당 1인 소요량(공인성적서 포함)
2	용탕 피복제	Al용	kg	1	1회 용해 기준(1㎏×3회=3㎏) ※ 지방(1㎏×2회=2㎏)
3	용탕 탈 가스제	Al용	kg	0.5	1회 용해 기준(0.5㎏×3회=1.5㎏) ※ 지방(0.5㎏×2회=1.0㎏)
4	연철(각인 철편)	t1 × 20 × 150	개	1	1과제당 1인 소요량
5	용해 작업비	용해공	명	2	경기 1일당 2명 (용해로 시운전1일+경기3일=8명)
6	원형	알루미늄	조	1	1과제당 1인소요량 (공동수량 - 지방 ; 선수+1, 전국 : 선수+2) 추가로 제작 함
7	LPG가스	10㎏	통	1	1. 운반시 안전사고에 대한 위험성 2. 참가 선수 수+(지방1통, 전국3통) 3. 토치, 게이지, 호스는 개인이 지참

※ 알루미늄 잉고트는 산화(산화율 20% )를 고려하여 증량

※ 용해 재료는 주조용 Al(Ac4c)을 사용하여 용해로에서 일괄 탈가스 처리를 하기 때문에 용탕 주입 전에 개인별 합금 처리는 허용하지 않는다.

라. 경기장 시설∙장비 목록

번호	장 비 명	규 격	단위	필요 수량		비 고
				활용인원	수량
1	용해로	Al 300 이상 레들받침대,용탕국자, 집게,잉곳케이스,방화사, 안전보호구(헬멧,방염장갑,방염앞치마,안전화)	대	30	2	* 경기1일전 시운전 실시+(경기3일간) * 용해공 상주 포함 (지방대회는 2일)
2	레이들 건조대	1500×3500 (바닥:내화벽돌SK34)	개	30	2	공동사용 (지방대회는 제외)
3	레이들	10kg개인용	개	30	3	공동사용(지방대회 1개)
4	후드(환기시설)	날개∅310×164 소비전력1,500w	set	30	8	환기시설 (지방대회 2set)
5	심사용 테이블 및 의자	테이블:12, 회전의자:20	set		1	심사용, 회의 테이블 및 의자 (심사위원실+경기장) (지방대회는 최소)
6	선수용 간이의자	플라스틱			30	선수교육 및 대기실 (지방대회는 선수 수)
7	컴퓨터(심사용)	Auto CAD 2000이상, □글, 엑셀(책상,의자 포함)	대		2	패키지 포함, 온라인, 프린트 연결 필수, *1대는 듀얼 모니터, 1대는 1모니터.(지방대회는1)
8	칼라 복합기	레이저 칼라 A4~A3, 스캔, 복사 가능	대		1	복사(COPY), 인쇄(PRINT) (지방대회는 제외)
9	복사용지	A4(2500매), A3(1000매)	매		1	1권 500매 (지방대회는 각 1권)
10	사무용품	1.보드마카(흑,청,적)각1타, 2.스테이플러 2 3.투명홀더 4.플랜 20매 클리어 파일 5.실버클립 6.커터칼 7.가위 8.딱풀 9.원터치인주 10.견출지 11.포스트잇 12.스카치 테이프(대, 소) 13.볼펜(흑,청,적)각1타 14.연필1타 15.싸인펜각1타 16.네임펜각1타 17.형광펜5색 2세트 18.유성매직 각1타 19.멀티콘센트4구 5개 20.테이블W1800 D900 800mm 2개 21.심사용 레포트파일 15개 22.철끈 “중” 1묶음 23.펀칭 1개	set		1	심사용(지방대회는 제외)
11	캐비넷	작품보관(시건장치포함) W1800H900D600mm	개	30	6	1,2,3과제 보관용 (지방대회 : 1개)
12	화이트보드	이동식(2,400×1,200㎜) 받침대 포함	set	30	3	보드마커펜(3색) 및 닦기 각각 3et 포함 (지방대회는 1set)
13	심사위원실	10m×9m (시건장치 포함)	실		1	옥타부스(칸막이) (지방대회는 제외)

번호	장 비 명	규 격	단위	필요 수량		비 고
				활용인원	수량
14	선수교육 및 대기실	10m×7m	실	30	1	옥타부스(칸막이) (지방대회는 제외)
15	재료, 작품(과제)보관실	9m×3m(시건장치포함)	실	30	1	옥타부스(칸막이) (지방대회는 제외)
16	LPG가스	20kg (토치,게이지,호스포함)	통	30	지방 1통, 전국 5통	주입전 레들 건조용 (공동사용)
17	LPG가스	20kg	통	30	30	선수용 (주형건조 및 코어 제작용)
18	소화기	ABC분말/3.3kg	개	30	10	지방대회2개
19	대형 선풍기	4엽30인치,스탠드형(산업용)	개	30	지방 1개, 전국 6개	코어제작 및 주형 건조시 환기용(지방대회는1)
20	방송시스템	100W/이동식/유,무선마이크(대형스피커2개 추가)	Set	30	1	스피커 양면, 유선 마이크2, 무선마이크2 (지방대회는 제외)
21	냉·온수기	20L용/컵3박스	set	30	2	부대시설포함
22	음료 냉장고	이동식/대형	대	30	1	(지방대회는 제외)
23	음료 테이블	W1200*D600*H800	개	30	1	(지방대회는 제외)
24	수도시설	15~20A 호스	set	30	1	경기장 내부에 설치 (지방대회는 제외)
25	벽시계	디지털카운트 기능	개	30	2	공동사용(지방대회는 제외)
26	비상 의약품	응급 처치용	set	30	2	공동사용(지방대회1)
27	면장갑	무코팅, 반코팅	타스	30	10	공동사용(지방대회1)
28	청 테이프	50mm×25m	개	30	5	공동사용(지방대회2)
29	스카치 테이프	50mm×25m	개	30	5	공동사용(지방대회2)
30	멀티탭	5m(3구이상)	개	30	5	공동사용(지방대회1)
31	에어컨	스탠드식80평이상, 냉방능력30kw	대	30	8	(지방대회는 제외)

번호	장 비 명	규 격	단위	필요 수량		비 고
				활용인원	수량
32	보안용 CCTV	1.240만화소CCTV하우징카메라(4대), 2.모니터52“및거치대포함	set	30	1	*ADH 1080P지원가능 *16채널 녹화 저장장치 (지방대회는 제외)
33	가이드라인 차단봉	적색또는청색/스텐레스/H900mm	set	30	10	경기장내 안전통로 및 안전라인(황색) 별도 표기 (지방대회는 제외)
34	청소도구	빗자루, 쓰레받이 (봉투 대형100매)	set	30	5	지방대회 1set
35	청색 쓰레기통	청색통 110리터	개	30	10	격실 3, 경기장 7
36	청색 물통	청색통 110리터	개	30	3	주물 냉각용 물통, 지방대회 1
37	에어컴프레셔	용량20HP, 제습장치1조, 탱크0.2루베	set	30	1	※선수 부스별 에어라인(부스앞 설치) 메인15A,부스별섹터 호스9.3mm,호스길이5m,커플링설치 ※경기장 입구 및 출구 에어라인 설치 (지방대회는 제외)
38	선수부스(칸막이) 4*8 사이즈 합판	가로2.4m, 세로2.4m, 높이1.8m	개	30		참가선수 인원(부스중앙 설치) (LED,2구콘센트,에어라인 설치)
39	조명등(선수부스용)	LED조명등 및 2구 콘센트	set	30		선수 부스별 앞쪽에 설치 (지방대회는 제외)
40	경기장 대형 텐트	가로20m, 세로40m, 천정고8.1m 출입구2개, 출입구 스럼프2개, 분진발생시 옆막 개폐형	set	30	1	공동사용 (지방대회는 제외)
41	경기장 바닥시설 (콘크리트)	1.콘크리트타설 20m×40m,두께20mm2.기계미장,수평유지				경기장 입구, 출구 바닥포장(공구 반입차량 출입) (지방대회는 제외)
42	출입구 바닥 포장	입구/출구	set	30		공구반입,반출시 차량출입
43	강철자	600mm	개		4	채점용(지방대회1)
44	디지털 버니어캘리퍼스	300mm	개		4	채점용(지방대회1)
45	계산기	계산용	개		10	채점용(지방대회1)
46	줄자	5m	개		5	심사, 채점용(지방대회2)

번호	장 비 명	규 격	단위	필요 수량		비 고
				활용인원	수량
47	알루미나이즈 방열장갑	총길이 300mm 이상	Set	30	6	용탕주입시 안전 보호구 지방대회1
48	알루미나이즈 방열 앞치마	총길이 100cm 이상	개	30	6	용탕주입용 안전 보호구 지방대회1
49	보안면	폴리카보네이트, 조절형	개	30	6	용탕주입용 안전 보호구 지방대회1
50	쓰레기 봉투	일반 상용품	매	30	200	경기장 쓰레기 처리용 대형 봉투

붙임2		경기장 구성 및 배치

가. 경기장 구성

□  경기장 면적

○ 야외 천막 경기장으로 가로 20m, 세로 40m, 바닥 20cm 콘크리트로 수평을 유지(입구와 출구문은 공구 반출입시 화물 차량 하역을 위해 우천시에도 운반용 수레가 다닐 수 있도록 바닥을 조치)

○ 각 선수에게 가로 2.44m, 세로 2.44m, 높이 1.22m의 간이 칸막이를 설치(2,440mm X 1,220mm(4ft*8ft 사이즈) 합판 사용시 가공 최소화)

○ 각 칸막이별로 조명등(LED), 에어라인 설치 및 콘센트(2구)를 설치

- 단, 지방대회는 칸막이의 설치를 제외할 수 있다.

- 조형 작업시 조도는 매우 중요하며 천장 및 일반 설치 조명은 각각의 칸막이에 동일하게 조도가 나오지 않기 때문에 선수에게 불이익 발생

○ 경기장 내 안전통로 라인(황색)을 표기해야 함.

나. 경기장 배치도

- 도면 수정내용

* 경기장 크기 : 40m X 20m (경기장 축소)

* 대용량 에어컨으로 8대 설치

* 재료실 및 과제 보관실은 통합 운영 가능

* 용해로가 위치되어 있는 라인은 반드시 도면과 같이 칸막이 정면이 용해로 방향으로 설치(용해로 열기로 경기에 불이익 발생)

주조경기장 배치도

붙임3		주요 개정사항

□ 주요 개정 사항 : 최근 개정일 (작성 : 2025. 12. 09.)

○ 주요 개정 내용

1) 기능경기대회 관리규칙 준용 및 적용 기준 정리

2) 한정된 예산에 따른 시설, 장비 규모를 축소

3) 경기 진행 절차의 용어를 정리

4) 경기장 시설, 장비 목록을 재정리 (경기장 시설, 장비 목록 참조)

5) 원활한 대회 운영을 위한 경기 진행 방식 정리

붙임4		(직종별 추가 필요사항)

가. 경기장 시설 완료를 최소한 대회 5일 전에 완료하도록 요함

나. 전국기능경기대회가 종료되면 직종협의회를 통하여 경기진행에 대한 의견과 향후 대회를 위한 의견을 수렴하여 반영하도록 요함.