개정일 : `25. 12. 19.

직 종 설 명 서

▣ 직종명 : 건축설계/CAD

[개정일 25.12.19.] 건축설계/CAD 직종

2026 지방대회부터 적용

(Computer Aided Architectural Design)

평면도	입면도
단면도	3D 모델링

순  서

1. 직종 정의	1

2. 작업 범위	1

3. NCS 연계표(직종 연계 NCS 능력단위)	2

가. 능력 단위 정의	2

나. NCS 연계표(과제별 NCS 능력단위)	3

4. 경기 과제에 관한 사항	3

가. 과제 시간	3

나. 과제 출제	4

다. 과제 작업 내용	4

라. 과제 공개에 관한 사항	5

마. 기타	5

5. 경기 진행 절차	6

가. 경기 일정표(예시)	6

나. 경기 전/중/후	7

6. 채점에 관한 사항	11

가. 채점 방법	11

나. 배점 기준	13

다. 채점 기준표(예시)	14

라. 과제 공개에 관한 사항	23

7. 안전 및 기타 사항	23

8. 적용 시기	25

[붙임1] 사용 재료 및 시설·장비 목록	26

[붙임2] 경기장 구성 및 배치	28

[붙임3] 심사장 업무절차 및 제출 서류	29

[붙임4] 주요 개정 사항	32

[붙임5] 건축 도면 표기 기준	33

1		직종 정의
	ㅊ

○ 건축물에 대한 설계자의 의도를 시공자 및 건축 관련자에게 명확하게 전달하기 위한 CAD 작업과 건축물 외부 3D 모델링 작업을 하는 직종.

○ 건축 관련 지식과 법령을 학습하고 이를 도면에 적용하는 능력을 배양하여 산업현장의 건축설계 제도 실무에서 업무를 수행할 수 있는 능력과 역량을 평가하는 직종.

2		작업 범위
	ㅊ

○ 경기과제는 실기 과제로 구성한다.

○ CAD 작업, 건물 외부 3D 모델링 작업으로 구분한다.

- CAD 작업 : 주어지는 기본계획도면과 요구 조건에 따라서 평면도, 입면도, 종•횡 단면도 및 건축구조 도면을 작성 저장하고 출력한 도면을 USB와 함께 제출한다.

- 3D 모델링 : 주어지는 도면과 요구 조건에 따라 외부 투시도를 작성 저장하고 출력한 도면을 USB와 함께 제출한다.

3		NCS 연계표(직종 연계 NCS능력단위)
	ㅊ

가. 능력 단위 정의

능력 단위 (분류 번호)	능력 단위 정의
건축설계 기획 1403010103_16v3	건축설계 기획이란 건축주 요구사항 조사, 설계목표 및 계획원칙수립, 설계개념 작성, 스페이스 프로그래밍, 사업성 검토 등에 관하여 조사, 수립, 작성, 검토하는 능력이다.
건축설계 설계 도서 작성 1403010108_14v2	건축설계 설계도서작성이란 수립된 계획안을 협력분야들과 상호 조정하여 발전 및 구체화 시키고 재료와 공법을 결정하여 설계목표와 의도에 적합하게 건물이 세워질 수 있도록 일련의 과정에 필요한 도서들을 작성하는 능력이다
건축평,입,단면 계획 1403010110_16v3	건축 평,입,단면 계획이란 차량과 이용자의 동선을 효율적으로 계획하고, 기능 분석에 따른 소요 공간의 위치, 성격, 연관성을 결정하여 평,입,단면을 계획하는 능력이다
건축배치 계획 1403010111_16v3	건축 배치 계획이란 관련 법규와 기능의 검토를 통하여, 건물과 옥외 시설물 위치 결정의 제한요소를 확인하고 도로망, 조닝(Zoning), 시설물 배치, 조경, 건축물 등의 관계를 유기적으로 판단하여 적법한 배치계획 및 마스터 플랜을 계획하는 능력이다.
건축설계 도면 해석 1403010118_20v1	건축설계 도면 해석이란 기존 건축설계 도면을 통해 전달되는 건축물에 대한 기초적인 정보를 파악하고 이를 종합적으로 해석할 수 있는 능력이다.
건축설계 2D 도면작성 1403010119_20v1	건축설계 2D 도면작성이란 건축물의 설계정보를 컴퓨터를 활용하여 2차원 도면의 작성 및 편집을 쉽고 간단하게 할 수 있는 능력이다.
건축설계 3D 모델링 1403010120_20v1	건축설계 3D 모델링이란 설계업무를 수행함에 있어 건축공간을 컴퓨터를 이용하여 3D 형태로 시각화하는 능력이다.

나. NCS 연계표(과제별 NCS 능력 단위)

과제	세분류	분류 번호	능력단위명	수준	필수	관련
1•2•3•4과제	건축설계	1403010103_16v3	건축설계 기획	4		○
	건축설계	1403010108_14v2	건축설계 설계 도서작성	4	○
	건축설계	1403010110_16v3	건축평,입,단면 계획	4	○
	건축설계	1403010111_16v3	건축배치 계획	4	○
	건축설계	1403010118_20v1	건축설계 도면 해석	4	○
	건축설계	1403010119_20v1	건축설계 2D 도면작성	4	○
4과제	건축설계	1403010120_20v1	건축설계 3D 모델링	4	○

4		경기 과제에 관한 사항
	ㅊ

가. 과제시간

□ 지방기능경기대회 : 11시간 기준으로 한다.

□ 전국기능경기대회 : 11시간 기준으로 한다.

순번	과제	주요작업 내용	예상시간	비고
1	1과제	평면도(1층 배치도 포함)	3	CAD(2D)
2	2과제	입면도	2	CAD(2D)
3	3과제	종•횡방향 단면도	3	CAD(2D)
4	4과제	3D 모델링	3	3D
계			11

나. 과제출제

□ 과제 수행에 요구되는 건축 관련 지식

○ 건축계획일반(건축법규 포함), 건축구조, 건축시공 관련 지식을 바탕으로 건축 도면 작성에 요구되는 제도 통칙의 이해와 적용.

○ Auto CAD 프로그램 활용 능력과 스케치업 3D 프로그램 활용 능력.

□ 건축물 용도 : 단독주택 또는 병용 주택.

□ 대지 및 건축물 규모 제한 : 출제범위는 다음과 같이 한다.

구분	대지 및 건축물 규모	비고
지방대회	대지면적 : 300~400제곱미터 건축면적 : 80~150제곱미터. 지하층 : 없음
전국대회	대지면적 : 300~400제곱미터 건축면적 : 80~150제곱미터. 지하층 : 필수

* 지방대회 과제 출제 도면에도 창호도와 실내•외 재료 마감표가 있어야한다.

다. 과제 작업내용

□ 전국(지방)기능경기대회

순번	과제	주요작업 내용	예상시간	비고
1	1과제	평면도(1층 배치도 포함)	3	CAD(2D)
2	2과제	입면도	2	CAD(2D)
3	3과제	종•횡방향 단면도	3	CAD(2D)
4	4과제	3D 모델링	3	3D
계			11

* 선정된 과제의 형태와 규모에 따라서 시간을 신축적으로 할 수 있다.

* 3과제 종횡 단면도는 평면 형태에 따라 부분단면 상세도로 대체할 수 있다.

라. 과제 공개에 관한 사항

□ 출제 과제는 마이스터넷 홈페이지(https://meister.hrdkorea.or.kr)에 공개한다.

□ 과제의 공개 여부 및 공개 시기, 범위 등은 국제기능올림픽 한국위원회의 방침에 따른다. 단, 별도 방침이 없는 경우 다음과 같이 공개한다.

□ 대회 30일 전 과제 공개

□ 최종 경기용 과제는 5과제 이내로 선정위원회에서 선정하며, 대회 당일 무작위 방식으로 정한다.

마. 기타

□ 과제 요구 조건을 제시할 때 관련된 실내•외 재료 마감표, 구조설계 조건, 창호도 리스트 등을 제시한다.

5		경기 진행 절차
	ㅊ

가. 경기 일정표

일 정	시 간	내 용	비고
1일차	08:00~08:30	○ 경기장 시설 확인 및 사전 준비	심사장, 부심사장
	08:30~10:30	○ 심사위원회의 - 집행위원 서약서 작성 - 경기 진행 및 심사 채점 계획서 작성 등 - 심사위원 조 추첨	전체 심사위원
	10:30~11:30	○ 심사위원 소개 ○ 선수 입실 및 비번호(좌석) 추첨 및 좌석 배정 ○ 작업 준비 및 컴퓨터 이상 유무 체크 ○ 선수별 장비 점검 및 SW 확인 ○ 지도교사 간담회(주의 사항 설명 및 질의응답)	15분 전 선수 복도 대기
	11:30~12:30	○ 점심 식사
	12:30~14:00	○ 과제 선정 및 수정	전체 심사위원
	14:00~14:30	○ 과제 배부 및 참가선수 교육	15분 전 선수 복도 대기
	14:30~17:30	○ 제1과제 경기(3시간)	평면도
	17:30~18:00	○ 경기 종료 - 저장 확인(***.dwg, ***.pdf) 및 저장 USB 회수 - 제1과제 선수별 과제 출력(10분), A3 4장 - 경기 종료 및 추후 일정 안내	전체 심사위원
2일차	07:00~10:00	○ 과제 선정 및 수정(2과제 및 3과제)	전체 심사위원
	10:00~11:00	○ 점심 식사
	11:00~11:30	○ 2과제 배부 및 참가선수 교육	15분 전 선수 복도 대기
	11:30~13:30	○ 제2과제 경기(2시간)	입면도
	13:30~14:30	○ 경기 종료 - 저장 확인(***.dwg, ***.pdf) 및 저장 USB 회수 - 제2과제 선수별 과제 출력(10분), A3 2장 - 경기 종료 및 추후 일정 안내	전체 심사위원
	14:30~15:00	○ 3과제 배부 및 참가선수 교육
	15:00~18:00	○ 제3과제 경기(3시간)	단면도
	18:00~18:30	○ 경기 종료 - 저장 확인(***.dwg, ***.pdf) 및 저장 USB 회수 - 제3과제 선수별 과제 출력(10분), A3 2장 - 경기 종료 및 추후 일정 안내	전체 심사위원

일 정	시 간	내 용	비고
3일차	08:00~10:00	○ 4과제 선정 및 수정	전체심사위원
	10:00~10:30	○ 4과제 배부 및 참가선수 교육	15분 전 선수 복도 대기
	10:30~13:30	○ 제4과제 경기(3시간)
	13:30~14:00	○ 경기 종료 - 저장 확인(***.skp, ***.jpg) 및 저장 USB 회수 - 제4과제 선수별 과제 출력(10분), A3 2장 - 경기 종료 및 추후 일정 안내, 경기 진행 강평	전체 심사위원
	14:00~15:00	○ 점심 식사
	15:00~16:00	○ 심사위원 기술 회의
	16:00~20:00	○ 심사 채점
4일차	08:00~12:00	○ 심사 채점
	12:00~13:00	○ 점심 식사
	13:00~20:00	○ 심사 채점
5일차	08:00~12:00	○ 심사 채점
	12:00~13:00	○ 점심 식사
	13:00~18:00	○ 심사 채점
	18:00~19:00	○ 채점 결과 발표 및 경기 강평

나. 경기 전/중/후

□ 경기 전

○ 작업대는 추첨으로 배정한다.

○ 동일시도 선수가 전후, 좌우, 대각선 방향으로 서로 인접하지 않도록 한다.

○ 심사위원은 모든 시설과 재료를 점검하여야 한다.

○ 심사위원은 대회 본부에서 사전에 일괄 설치한 프로그램이 해당 선수가 경기에 사용할 프로그램과 일치하는지 확인한다.

- 소프트웨어 사용 범위

* 소프트웨어는 ‘대회 과제 출제 기준’의 경기장 시설과 장비 목록에 있는 S/W와 버전만 활용할 수 있다.

* 예) 2025년 대회 : AutoCAD 2025(한글)(대회 전년도 버전), SketchUp 2026(영문)(최신버전 체험판)

- 외부 장비 반입

* 선수는 데이터 저장 기능이 없는 유선 형태의 본인 키보드와 마우스를 지참하여 심사위원의 승인 후 사용할 수 있다. 매크로 기능이 포함된 마우스, 키보드는 반드시 초기화하여야 한다.

* 선수는 어떤 경우에도 데이터 저장 기능 또는 촬영 기능이 포함된 기기나 장비를 휴대하거나 사용할 수 없다.

* 필요할 경우 마우스 패드는 심사위원의 승인 후 사용할 수 있다.

○ 각 선수는 개인 등번호를 부여받는다.

○ 경기장의 장비나 시설물의 안전을 점검하고 안전 수칙을 교육한다.

○ 참가 원서(사진)와 참가선수 본인 여부를 확인하고 서약서를 작성한다.

○ 선수들은 휴대전화 등 교신할 수 있는 장비와 일체의 저장장치(USB, CD 등) 반입을 금지한다.

○ 작업대 추첨 후 개인 공구와 장비를 세팅한다.

○ 개인 장비 및 과제 지급품을 임의로 다른 선수에게 빌려 사용할 수 없다. 단, 불가피한 경우 심사장의 승인을 받는다.

○ 심사위원은 통신장비의 지참 여부를 확인하여야 한다.

○ 심사위원은 선수의 개인 지참 공구와 장치 등을 점검하여야 한다.

○ 과제 선정 및 수정

- 과제 선정 방법

* 경기 시작 전 공개 과제 5개 중 1개를 추첨으로 선정(과제별 중복 선정 불가)

* 과제를 선정할 심사위원을 1분을 추첨하여 1개의 과제를 추첨으로 선정한다.

* 경기 전에 심사위원들은 합의하여 공개 도면을 수정한다. 단, 제한 시간 내에 과제가 완성될 수 있도록 수정한다.

- 과제수정 방법(절차)

* 각 과제 작업 시작 전에 수정하여 수정된 과제 및 채점 기준을 경기 전에 공개한다.

* 심사위원 수정 방법 : 전체 심사위원의 50% 이하 인원만 수정에 참여한다. (예: 심사위원 추첨 3명)

* 과제출제 시도 심사위원은 과제수정 참여를 배제한다.

* 과제 수정안이 최종 결정되면 과제 수정 위원들은 과제를 출력하고 선수 제공 파일을 준비한다.

* 과제 수정과 함께 사전에 공개된 채점 기준표의 여러 채점 항목 중 항목별로 배점에 맞게 추첨하여 과제 배점 기준을 정한다. (과제 채점 항목 추첨 시 선정된 문제 또는 수정된 문제와 관계가 없는 채점 항목은 추첨에서 제외한다.)

* 과제수정 및 배점 기준이 완료되면 심사장이 최종 보완, 검토하며 과제수정에 대한 사항은 출력하여 선수들에게 배부한 후 심사장은 수정 내용을 선수들에게 설명하고 이해, 확인시키도록 한다.

* 과제 배점 기준은 경기가 시작된 후 게시판에 게시한다.

- 과제수정 방법(범위)

* 문제의 수정 범위는 수정 및 변경 30% 정도로 한다.

* 과제의 수정은 수정시간 및 변별력 등을 고려하여 심사위원 간 협의에 따라서 결정-과제수정 방법(제한사항)

* 과제수정에 참여하는 모든 심사위원은 수정이 모두 완료될 때까지는 휴대전화 또는 녹음 및 촬영기기를 휴대할 수 없으며, 심사장이 수거하여 별도로 보관한다. 이를 어기는 심사위원은 퇴장시킬 수 있다.

* 심사장은 수정 과정 전체를 지휘∙감독하며, 수정 심사위원 그룹이 문제를 수정시간 내에 하도록 감독한다.

* 과제수정은 별도의 공간에서 진행하며 과정을 외부에 공개하지 않는다.

○ 심사장은 심사위원 업무분장과 경기 진행 시 문제가 될 수 있는 제반 사항 등을 심사위원들과 협의하여 합의서를 작성하고 서명한다.

○ 선수는 경기 시작 전에 도면 및 요구사항 등을 검토한다. 단, 검토 시간을 사전에 정하여 공지한다.

○ 도면 및 요구사항 등을 검토한 후 선수, 심사위원은 검토 내용에 대하여 서명한다.

○ 기술 위원 서약서를 작성한다.

□ 경기 중

○ 경기 시작 전 도면을 공개한다. 단, 경기에 지장이 있다고 판단되면 비공개로 할 수 있다.

○ 선수는 자신의 장비 및 지급된 재료에 대하여 훼손, 분실 등의 책임을 진다.

○ 선수는 심사장의 경기 시작 및 종료 지시에 따른다.

○ 모든 전달 사항(문제 수정, 도면 해석 등)은 대회에 출전한 모든 선수가 숙지할 수 있도록 한다.

○ 컴퓨터를 이용한 작업을 할 때는 작업 내용을 수시로 저장장치에 저장한다.

○ 선수는 모든 안전 및 사고 예방 기준을 철저히 준수한다.

○ 경기 중 선수는 기계, 장비의 결함을 발견 즉시 심사위원께 보고한다.

○ 경기 중 프로그램상의 문제 발생 시는 심사위원 합의로 30분 이내에서 추가 시간을 줄 수 있다.

○ 선수는 경기 중에 심사장의 허락 없이 다른 선수나 관람객, 지도교사, 심사위원 등과 접촉해서는 아니 된다.

○ 선수는 경기 중 필요시 타인(지도교사 포함)과의 접촉은 심사장 및 심사위원과 본부 요원 등과 함께하여야만 가능하다.

○ 경기도 중 기권자가 발생할 경우, 지급된 도면 및 모든 재료를 확인한 후 모두 회수한다.

○ 선수가 몸이 아프거나 신체에 이상이 생겼을 때는 즉시 심사위원에게 보고하고, 조치에 따른다.

○ 부정행위로 적발되거나 심사위원 및 위원회 관계자의 지시를 거부 또는 부적절한 행위로 파악될 때는 경기장에서 퇴장시킬 수 있다.

○ 선수는 도면작업 시 타인이 알아볼 수 있는 기호나 형태 등으로 표현하여서는 아니 되며 KS 제도 통칙 및 ‘건축 도면 표기 기준’에 의하여 작도하여야 한다.

○ 경기 중 선수 외에는 경기 장소에 들어가지 못하게 가이드라인을 설치한다.

○ 각 과제 마감 시간 전에 채점 기준을 게시한다.

○ 세부 채점 기준을 심사위원이 검토하고, 합의하여 결정하고 서명한다.

○ 과제가 끝난 출력 도면과 저장장치(USB)는 경기 종료 후에 회수 봉인하여 보관한다.

○ 매 과제 종료 후, 다음 날 시간 계획을 공지하여 경기에 지장이 없도록 한다.

□ 경기 후

○ 채점 준비를 위하여 선수 개인 장비를 반출하고 주변을 정리한다.

○ 채점 기준에 따라 채점을 진행한다.

○ 채점 비 번호를 따로 부여하지 않고 채점한다.

○ 채점은 선수와 지도교사 등 외부인이 볼 수 있게 공개 채점을 한다.

○ 선수와 지도교사 등을 참석시켜 경기 강평과 입상 작품을 비교할 수 있는 시간을 제공한다.

6		채점에 관한 사항
	ㅊ

가. 채점 방법

○ 채점은 최대한 공개된 장소에서 실시한다.

○ 경기 시간 내에 작품을 완성하지 못하여도 진행된 부분에 대하여 채점한다.

○ 객관적인 채점 기준표에 의하여 채점을 실행하여 공정성을 확보한다. 다만, 4과제는 객관적 배점과 주관적 배점으로 구분하여 채점한다.

○ 심사위원들의 전문지식과 경험에 따라서 서로 평가 기준이 다를 수 있으므로 사전에 기준안을 만들어서 합의한 후 채점하여야 한다.

○ 채점은 사전에 심사위원(장)이 정한 채점 기준표에 의하며, 채점 기준은 각 과제도면 수정, 요구조건 수정과 함께 일정 부분 수정될 수 있다. 수정된 채점 기준표는 심사위원이 합의하여 채점 시행 전에 공개한다.

○ 객관적 항목의 채점은 무작위 추첨하여 심사위원 3인 이상으로 구성하여 채점을 진행하고 검증 조에서 이를 검증하는 방식으로 진행한다.

○ 주관적 항목의 채점은 4등급제 카드(1점~4점) 채점으로 하여야 하며, 모든 심사위원과 심사장의 참석 후 채점할 수 있다. (경기 전에 주관적 채점 방법을 확정한다.)

○ 채점 장소 및 채점기기

- 채점 활동은 기본적으로 방해받지 않는 수준에서 개방하여 누구나 관람할 수 있도록 한다.

- 1, 2, 3과제 채점은 선수가 제출한 출력물과 심사위원 컴퓨터에서 선수가 제출한 PDF 파일로 채점한다. (전자칠판 활용)

- 4과제 채점은 선수가 제출한 출력물과 심사위원 컴퓨터에서 선수가 제출한 JPG 파일로 채점한다. (전자칠판 활용)

○ 채점은 과제수정 때 추첨한 과제 배점 기준에 의하여 채점하며, 과제 배점 기준은 경기 시작 후 공개한다.

○ 심사위원들의 전문지식, 성향, 경험, 과제에 대한 이해도 등이 서로 다를 수 있으므로 동일한 기준으로 채점 항목에 따라 채점할 수 있도록 채점 기준은 합의에 따라 변경할 수 있다.

○ 과제 제시 조건과 과제수정에 대한 사항을 먼저 검토한다.

○ 과제 제시 조건 외에 항목별 감점 기준을 별도로 심사위원이 합의하여 정할 수 있다.

○ 기타 채점 관련된 사항은 기능경기대회 관리규칙에서 정한 바에 따른다.

○ 채점이 완료되면 채점 서류에 서명하여 한국위원회에 제출하고, 작품에는 등위를 기록하여 대회 본부 요원에게 인계한다.

○ 객관적 배점 방법

- 각 과제별로 객관적 채점 항목을 선정하여 항목별 O 표시로 O 표의 개 수 및 감점 기준으로 감점 방식 채점.

- 도면에 직접 표기하는 것은 향후 선수(지도교사) 등의 이의제기에 대한 명확한 근거 자료로 활용함

나. 배점 기준

□ 전국(지방)기능경기대회 채점 배점

과 제	항 목	채점 방법		배점	비 고
		객관적	주관적
1과제	평면도(CAD)	30	-	30	축척 1/100, A3(4장)
2과제	입면도 2면(CAD)	20	-	20	축척 1/100, A3(2장)
3과제	단면도 2면(CAD)	30	-	30	축척 1/80, A3(2장)
4과제	외부 3D 모델링	16	4	20	A3(2장) (VIEW 포인트 2개소로 설정)
계		96	4	100

다. 채점 기준표(예시)

○ 주요항목별 배점				직 종 명			건축설계/CAD
과제 번호	일련 번호	주 요 항 목			배점		채점방법		비 고
							독립	합의
1과제	1	평면도 표현	건축 도면 표기법 적용		6	10		○
			정투상법에 의한 표현		4			○
	2	평면도 이해와 적용	구조, 재료의 구성		8	20		○
			평면계획 및 모듈		8			○
			에너지, 설비		2			○
			금지 사항		2			○
2과제	3	입면도 표현	건축 도면 표기법 적용		6	10		○
			정투상법에 의한 표현		4			○
	4	입면도 이해와 적용	입면 계획 및 모듈		6	10		○
			외장재료와 설비		2			○
			금지 사항		2			○
3과제	5	단면도 표현	건축 도면 표기법 적용		6	10		○
			정투상법에 의한 표현		4			○
	6	단면도 이해와 적용	구조계획, 마감 재료		12	20		○
			단면 계획, 안전		2			○
			에너지, 설비		4			○
			금지 사항		2			○
4과제	7	3D 활용	좌표, 표현 범위		3	16		○
			형태 표현		7			○
			마감 재료, 그림자		4			○
			규제 사항		2			○
	8	전체적인 조화			4	4	○
합계					100

○ 과제별 주요 채점 항목과 배점 및 평가 요소

과제명	번호	주요 항목		배점		평가 요소
1과제 평면도	1	평면도 표현	건축 도면 표기법 적용	6	10	도면 배치, 여백, 방위, 주차구획, 마감/구조 레벨, 문자, 지시선, 선의 용도와 위계의 적절성, 층별 치수 마디의 일관성 유지, 가독성, 재료 표현, 도면기호, 정투상법에 의한 표현
			정투상법에 의한 표현	4
	2	평면도 이해와 적용	구조, 재료의 구성	8	20	지붕 재료, 내벽/외벽재료와 표현의 적절성, 바닥 패턴, 배수 방향, 홈통 위치, 단열/열교차단의 적절성, 욕실/주방의 가구 배치 및 단위 공간계획의 적절성, 모듈 적용, 안전시설, 피난 방향과 창호 관계, 창호 크기/위치의 적절성
			단위평면 계획	8
			에너지, 설비	2
			금지 사항	2
2과제 입면도	3	입면도 표현	건축 도면 표기법 적용	6	10	도면배치, 여백, 높이 레벨, 문자, 지시선, 선의 용도와 위계, 재료 표현, 도면 기호, 정투상법에 의한 표현, 평면도의 축열 및 치수 마디와 일치하도록 치수 기입, 가독성
			정투상법에 의한 표현	4
	4	입면도 이해와 적용	입면 계획 및 모듈	6	10	지붕물매, 빗물 처리, 외부 재료 종류와 축척 및 재료 표현의 적절성, 모듈의 조화, 가로세로 줄눈 의 조화, 창호와 줄눈의 조화, 인출선의 위치, 우선순위를 고려한 외장재료 인출, 이질 재료 경계면 처리 적절성, 난간 등 안전시설.
			외장재료와 설비	2
			금지 사항	2
3과제 단면도	5	단면도 표현	건축 도면 표기법 적용	6	10	도면 배치, 여백, 층 레벨, 문자, 지시선, 선의 용도와 위계의 적절성, 주요 치수 적합성, 정투상법에 의한 표현, 도면 기호, 가독성. 평면도의 치수 마디와 치수기입의 일관성.
			정투상법에 의한 표현	4
	6	단면도 이해와 적용	구조계획, 마감 재료	12	20	기초/바닥/벽/천장/지붕 구조와 치수의 적절성, 배수/방수/방습, 단열/열교차단, 안전설비 적합성, 급수/급탕/난방 설비 표현의 적절성, 마감 재료에 따른 바탕 처리의 적절성, 내부 치수기입 및 위치의 적절성, 외부 치수 위치와 마디의 적절성.
			단면계획, 안전	2
			에너지, 설비	4
			금지 사항	2
4과제 3D 모델링	7	3D 활용	좌표, 표현 범위	3	16	레벨, 요구 조건에서 주어지는 표현 범위, 색상, 형태, 재료의 표현, 창호 표현. 해상도, 그림자 방향, 배경의 적절성 건물과 배경의 조화, 수목 활용의 적절성
			형태 표현과 색상의 조화	7
			마감 재료와 그림자 표현	4
			규제 사항	2
	8	전체적인 표현과 조화		4	4	4등급 평가
합계				100

○ 세부 항목별 채점 항목과 평가 요소 및 배점

[제1과제] 평면도 표현
일련번호	주요항목 (평면도 표현)		세부항목	배점
1	건축도면표기법 적용	도면형식	1. 도면 배치, 여백의 적절성. 방위. 표제란, 건축개요. 구조설계 기준. 도로경계선. 인접 대지 경계선 표시 주 출입구, 주차 출입구 표시, 주차 구획 크기(일반형)와 위치 NOTE (각층 레벨과 GL의 상호관계) 표시	1	6
		문자 바닥 레벨	2. 글꼴, 문자 크기와 위치의 적절성. 도면명, 실명의 크기와 위치의 적절성 재료명 기재 형식, 바닥 레벨 표기 기준 준수 여부	2
		선 종류와 용도 치수 등	3. 선의 종류와 선 위계(굵기)의 바른 적용 여부 구조 > 보조구조 > 치수선 > 마감/입면 > 기준선, 해칭 등 기준선(중심선)은 구조물 밖으로 일정한 길이까지 가지런하게 인출한다. 치수선, 치수보조선 표기 기준 준수. 축열 표시 기준 준수 여부 지시선 표기 기준 준수. 치수 적합성, 각층별 치수 마디의 일관성 유지 축열간 치수는 여건에 따라서 생략할 수 있다. 치수선의 위치가 구조물로부터 너무 멀거나 가깝지 않도록 한다. 지시선 인출선은 너무 길거나 짧지 않도록 한다.	2
		건축 재료 창호 기호	4. 건축 재료 기호는 바르게 적용되었는가? 철근콘크리트, 벽돌, 블록, 석재, 단열재, 목재 표시. 다만, 두께 30mm 이하일 경우에는 재료의 기호를 생략할 수 있다. 창호 위치 및 크기의 적합성. 창호 재질 표시 금지.	1
	정투상법에 의한 표현		5. 지하층 및 1층 평면도 표현에서 빠뜨린 부분이나 잘못된 부분이 있는가? 부속 구조물과 지표면에서 돌출된 부분 표시의 적합성. (D.A 등) 바닥 재료 표현의 적절성. 직상부 돌출 부분은 파선으로 표시.	2	4
			6. 2층 평면도 표현에서 빠뜨린 부분이나 잘못된 부분이 있는가? 바닥 재료 표현의 적절성. 직상부 돌출 부분은 파선으로 표시	1
			7. 지붕층 평면도 표현에서 빠뜨린 부분이나 잘못된 부분이 있는가? 지붕 재료 표현의 적절성	1
	채점 방법		배점 범위 내에서 0.2점 단위로 평가할 수 있다.
총 점				10점

[제1과제] 평면도의 이해와 적용
일련번호	주요 항목	세부항목		배점
2	구조 재료의 구성	지붕	8. 지붕 마감 재료의 모양, 크기는 척도에 적합한가? 지붕의 용마루기와 돌출된 추녀기와는 종 방향 3선으로만 표시. 지붕 배수 방향 표시의 적절성 – 반복 표기 지양. (물매표기) 처마홈통, 선 홈통 위치의 적합성	1	8
		2층 1층 지하층	9. 벽의 구조와 구성 재료 표시의 적합성. 치수의 정확성 제시된 조건과 일치 여부로 판단. 외벽 창호 바깥쪽에는 인접한 외벽 마감 재료와 동일 재료 사용. 창문 하부에는 적벽돌 치장 쌓기 경우 적벽돌 옆 세워 쌓기, 기타 재료일 경우 물 흘림용 인방을 표현.	2
			10. 각 실의 바닥 재료명은 모두 기록한다. 다만, 욕실, 발코니 등 누구나 짐작할 수 있는 바닥 재료 패턴이표시되어 있거나 실의 공간이 좁은 경우에는 생략해도 된다.	1
			11. 바닥 재료명 이외 여러 곳에 동일 재료명을 기재할 경우, 과도한 중복 기재를 지양하여 가독성을 확보한다. 계단의 디딤판, 단 높이, 단수의 적정성 평가, UP/DOWN 표시 바닥 재료가 상이할 경우 재료 분리대를 설치	2
			12. 빗물을 처리해야 하는 부분에는 배수 방향을 표시. 실내 욕실 등 이와 유사한 바닥의 물흘림 방향은 생략한다. 지하 외벽두께, 단열방식, 방습층 등은 제시된 조건을 준수한다.	2
	평면계획 및 모듈	13. 주방의 작업 동선을 고려하여 냉장고, 개수대, 가열대 등을 배치한다.		2	8
		14. 욕실의 크기에 적합한 위생도기를 알맞게 배치한다. 욕실 바닥 타일은 모듈 [ 3 ]M으로 하되 조각 타일 발생이 최소화되도록 바닥 패턴을 표현한다.		2
		15. 1층 테라스의 데크 방부목 바닥 패턴은 장방향으로 표시한다.		1
		16. 지문에 주어진 가구 이외에는 표현하지 않는다.		1
		17. 안전을 확보해야 하는 부분에는 난간을 설치하고 적정 높이를 기록한다.		2
		※ M = 기준모듈 10cm (일반적으로 평면 모듈 3M, 높이 모듈 2M 사용 )
	에너지 설비	18. 외기에 면하는 부분으로 가능한 한 열교 현상이 발생하지 않도록 한다. ex) 콘크리트를 직접 외부로 돌출시킬 경우 감점		1	2
		19. 필요한 부분에는 결로 방지 단열재를 사용한다. [지정] 부분에 P.S를 두고 0.5B 시멘트벽돌을 쌓은 후 마무리한다.		1
	금지 사항	20. 재료명 기록에 특정 회사의 제품명을 사용하지 않는다. 제시되지 않은 음영, 사람, 차량, 조명시설, 장식물, 조경수 등을 표시하지 않는다. 그 외 도면 작성 관행을 벗어나는 표현을 하지 않는다.		1	2
		21. 전체적인 표현과 내용, 척도에 알맞은 정보의 양, 가독성 및 완성도가 높다.		1
채점 방법		배점 범위 내에서 0.2점 단위로 평가할 수 있다.		-
과제 감점		평면도에서 출입문, 창문 누락 시 0.5점 추가 감점
총 점				20점

[제2과제] 입면도 표현
일련 번호	주요항목		세부항목	배점
3	건축도면표기법적용	도면배치 레벨	1. 도면 배치, 여백의 적절성, 표제란 테두리선 굵기, 지반선 굵기. 물매 표시 기준 준수 여부 입면으로 보이는 대지 내부의 경사면 표시함. 각층 바닥 마감 레벨, GL 레벨, 최고높이 표시 - 왼쪽에만 표기 표기된 레벨의 숫자는 제시된 높이와 일치하여야 한다.	2	6
		도면명 축열	2. 도면명의 글꼴 및 위치, 문자 크기, 선의 굵기 규정 준수 여부 축열 표시 방법와 위치, 축열간 치수 기입은 바르게 되어 있는가? 가로, 세로 기준선은 구조물 밖으로 일정 길이까지 가지런하게 인출 한다. 지반선이나 기준선이 테두리선에 닿지 않도록 한다.	2
		선 종류와 용도 지시선	3. 선의 종류와 선 위계(굵기)의 바른 적용 여부 외형선1 > 외형선2 > 지시선 > 부속시설물(난간, 홈통 등), 기준선, 해칭 등 지시선 표기 기준 준수 여부 재료명 기입 형식 준수 여부	2
	정투상법에 의한 표현		4. 1층 및 지표면 부분에서 빠뜨린 부분이나 표현이 잘못된 부분이 있는가? 외벽선, 처마선, 돌출부, 난간, 홈통 등의 입면상 보이는 부분	1	4
			5. 2층 부분에서 빠뜨린 부분이나 표현이 잘못된 부분이 있는가? 외벽선, 처마선, 돌출부, 난간, 홈통 등의 입면상 보이는 부분	1
			6. 지붕층 부분에서 빠뜨린 부분이나 표현이 잘못된 부분이 있는가? 지붕선, 처마선, 돌출부, 난간, 홈통 등의 입면상 보이는 부분	1
			7. 창호 크기, 위치, 모양, 개폐 방식이 제시된 조건과 일치하는가?	1
	채점 방법		배점 범위 내에서 0.2점 단위로 평가할 수 있다.
총 점				10점

[제2과제] 입면도 이해와 적용
일련 번호	주요항목	세부항목	배점
4	입면 계획 및 모듈	8. 지붕 물매 표시는 하였는가? 동일한 물매의 경우에는 중복 기재를 금한다. 지붕 마감 재료의 크기는 축척에 적합한가? 용마루기와 추녀기와는 기와의 유효길이에 해당하는 부분에 마디 선을 단선으로만 표현한다. 돌출 장식을 하지 않는다.	1	6
		9. 징크 패널의 돌출(거멀접기) 간격은 주어진 조건에 맞게 한다. 목재사이딩 간격은 [ 수직 ] 방향으로 [100]간격으로 한다.	1
		10. 외벽의 창호 상하부와 측면은 인접한 외벽 마감 재료와 동일재료를 사용한다. 이때 창호 밑부분에는 물흘림 처리를 한다.	1
		11. 외벽 치장 벽돌 줄눈은 단선으로 한다. 외벽에 치장 벽돌쌓기 할 경우, 개구부 상부와 하부에는 옆 세워 쌓기를 한다.	1
		12. 외벽 화강석의 수평 줄눈 모듈은 [ 4 ] M으로 동일하게 나눈다. 수직 방향 줄눈은 임의로 하되 창호 가장자리와 조화롭게 되도록 한다.	1
		13. 층높이, 처마높이, 건물 높이, 지붕 물매는 주어진 조건을 준수한다. 난간 설치 및 높이는 법정 기준에 따른다. 난간 모양은 평철 수평 [4단]으로 하되 장식은 금한다. - 수직난간살 @900	1
	외장 재료와 설비	14. 외부 마감 재료 중에서 중요한 것(재료비 총액 큰 것: 벽, 지붕, 창호)은 건물 지붕선 위로 가지런하게 인출한다. 동일 재료는 반복 기재 하지 않는다. 지붕면이나 테두리선에 너무 가깝게 인출하지 말고 여백에 어울리게 해야한다. 기타 재료명은 가까운 곳으로 인출한다. 이때 수평선이 다수인 곳에서 꺾임 없이 수평으로 인출하는 것은 금지한다. - 90도 또는 60도로 인출함 하나의 입면도에서 재료명 인출은 8~10개 이내로 한다. 우선순위에 따라서 나머지는 생략한다. ex) 후레싱, 홈통걸이쇠 등 창호 프레임의 재질은 기입하지 않는다.	1	2
		15. 이질 재료가 서로 만나는 부분에는 재료 분리대 설치와 물 흘림 등을 고려하여 마무리한다. 처마홈통, 선홈통은 적합한 곳에 설치한다. 홈통에 장식 요소는 생략하고 원형 홈통 외경 가장자리 두 선만 표시한다.	1
	금지 사항	16. 글자의 자간을 늘리지 않는다. GL+3,000(○), GLˇ+ˇ3,000(×) 재료명 기록에 특정 회사의 제품명을 사용하지 않는다. 제시되지 않은 음영, 사람, 차량, 조명시설, 요철, 장식물 등을 하지 않는다. 평가 항목에 없는 부분에 대하여 상식에 벗어나는 과도한 표현을 하지 않는다. (대상물의 모양, 크기, 재료, 도면 배치, 선 지정 등)	2	2
채점 방법		배점 범위 내에서 0.2점 단위로 평가할 수 있다.
총 점			10점

[제3과제] 단면도 표현
일련 번호	주요항목		세부항목	배점
5	건축도면표기법적용	도면배치 레벨	1. 도면 배치, 여백의 적절성, 표제란. 테두리선 굵기, 지반선 굵기, 지반 단면 표시, 경사면 표시 각 층 레벨 표기 기준 준수 각층 바닥 레벨, GL 레벨, 최고높이 표기	2	6
		도면명 실명 축열	2. 도면명과 실명의 글꼴, 문자 크기, 선의 굵기 규정 준수 도면명과 실명의 위치는 적절한가? 축열 표시 방법과 위치의 적절성. 축열간 치수를 기록한다.	1
		선 종류와 용도 치수선 지시선	3. 선의 종류와 선 위계(굵기)의 바른 적용 여부 구조 > 보조구조 > 치수선 > 마감/입면 > 기준선, 해칭 등 가로 세로 기준선은 구조물 밖으로 일정한 길이까지 가지런하게 인출 한다. 파단선의 표기 기준 준수 파단선은 도면에 바르게 적용되어야 한다. 파단선의 파단 표시(지그재그)는 물체 내부에 있어야 한다. 치수 표기 기준 준수. 지시선 표기 기준 준수 치수선의 위치가 구조물로부터 너무 멀거나 가깝지 않도록 한다. 지시선 인출선이 너무 길거나 짧지 않도록 한다.	2
		재료기호	4. 건축 재료기호는 바르게 되어 있는가? (단면도용) 철근콘크리트, 벽돌, 블록, 석재, 단열재, 목재 표시. 다만, 두께 30mm 미만일 경우에는 재료의 기호를 생략할 수 있다.	1
	채점 방법		배점 범위 내에서 0.2점 단위로 평가할 수 있다.
	정투상법에 의한 표현		5. 지하 부분에서 빠뜨린 부분이나 표현이 잘못된 부분이 있는가?	1	4
			6. 1층 부분에서 빠뜨린 부분이나 표현이 잘못된 부분이 있는가? 벽, 개구부, 창호, 난간 등의 부분에서 입면상 보이는 부분	1
			7. 2층 부분에서 빠뜨린 부분이나 표현이 잘못된 부분이 있는가? 벽, 개구부, 창호, 난간 등의 부분에서 입면상 보이는 부분	1
			8. 지붕 부분에서 빠뜨린 부분이나 표현이 잘못된 부분이 있는가? 지붕, 개구부, 창호, 난간 등의 부분에서 입면상 보이는 부분 물매 표시	1
	채점 방법		배점 범위 내에서 0.2점 단위로 평가할 수 있다.
총 12 문항				10점

[제3과제] 단면도 이해와 적용
일련 번호	주요항목	세부항목		배점
6	구조 계획 마감 재료	지붕 구조	9. 평지붕 : [외단열], 방수 방법은 요구조건에 적합한가? 마감 재료에 따른 바탕 구조는 적절한가? 경사 지붕 : [내단열] 마감 재료에 따른 바탕 구조는 적절한가? 물매 표시는 적절한가? 난간 구조와 높이는 적절한가? 바닥 부분, 난간 부분의 물흘림 처리는 적절한가? 옥상 [조경] 부분이 있는 경우 조경용 배수판을 설치하였는가?	3	12
		2층 1층	10. 반자틀은 실명에 따라 치수, 간격, 구조가 적절한가? [재료 : 목재, 경량철골구조] 벽 마감(모르타르 등)과 반자 돌림의 접합부 마감처리는 적절한가? 벽을 구성하는 재료와 치수는 요구 조건에 적합한가? 외벽 창호 바깥쪽은 인접한 외부 마감 재료와 동일한 것을 사용한다. 창 밑 부분에는 물흘림 처리를 한다.	2
			11. 온수 온돌 마감 총 두께는 [ 120 ] mm로 한다. (층간 소음재 30mm 포함 - 지하층 부분에는 생략) 파이프 직경, 배관 간격의 치수는 적합하게 되도록 표현한다. 욕실의 바닥 타일 하부에 급탕, 급수, 배수를 고려하여 콘크리트 슬래브 레벨 선을 긋는다. 입면으로 보이는 욕실 타일은 가로 방향 모듈은 [ 2 ]M, 세로 방향 모듈은 [ 4 ]M으로 표시한다. 욕실, 욕실1 벽체 방수 높이를 표시한다.	2
			12. 계단의 디딤판, 단높이, 단수의 적절성. 계단 마감 재료에 적합하도록 그 바탕을 구성한다. [ 내부 계단 : 목재 디딤판 30mm, 외부 계단 : 화강석 30mm ] 데크 하부 바탕은 각파이프와 철근콘크리트 구조로 한다. 주어진 마감 재료에 적합한 그 하부 바탕을 구성한다.	3
		지하 부분	13. 지하 구조물 위치와 형태, 규모는 구조 기준에 적합한가? (배수, 방수, 단열의 적절성) 기초 구조는 하중이 지반으로 고르게 전달될 수 있는 구조인가? (부동침하의 우려가 없어야 한다.)	2
	단면 계획	14. 외부 치수(수평 방향) : 축열 및 구간 치수 마디는 평면도와 일관성을 유지한다. 외부 치수(수직 3단) : 건물 높이, 각층 바닥 높이, 창호 높이는 제시된 조건에 적합하도록 기록되어야 한다.		1	2
		15. 내부 치수 : 천장고, 층간대 치수, 계단참의 높이를 기입한다. 각 층의 기준 바닥에서 단 차이가 발생한 경우에는 그 치수를 기입한다. 내부 공간의 목적과 용도에 적절한 높이와 설비		1
	에너지 설비	16. 외기에 면하는 벽면에서 에너지가 낭비되지 않도록 한다. ex) 콘크리트를 직접 외부로 돌출시킬 경우 감점		1	4
		17. 바닥 슬래브가 외부로 연장되어 돌출될 수 있는 부분에서는 열교차단이 될 수 있는 구조로 한다. (외부로 돌출된 노대, 데크, 외부 계단 등)		2
		18. 외부 난간은 평철 수평 4단으로 하고 장식을 하지 않는다. (난간 높이는 바닥 마감 기준 h:1,200으로 한다) 선 홈통은 가장자리 두 선으로 표현하고 장식물은 하지 않는다.		1
	금지 사항	19. 글자의 자간을 늘리지 않는다. 재료명 기록에 특정 회사의 제품명을 사용하지 않는다. 제시되지 않은 음영, 사람, 차량, 조명시설, 요철, 장식물 등을 하지 않는다. 평가 항목에 없는 부분에 대하여 상식에 벗어나는 과도한 표현을 하지 않는다.(선 굵기, 크기, 모양, 치수, 배치 장소 등)		2	2
채점 방법		배점 범위 내에서 0.2점 단위로 평가할 수 있다.		-
과제 감점		단면도에서 주요구조부의 위치, 구조, 형태에 중대한 오류가 있을 시 3점 추가 감점 (최하층 바닥 포함)
총 점				20점

■ 문자 크기, 선의 종류와 용도, 기호, 지시선, 치수 기록 방법은 ‘기능대회 건축 도면 표기 기준’에 따라 평가한다.

■ 과제의 특성에 따라서 평가 문항 추가/삭제 또는 변경 가능

[제4과제] 외부 투시도
일련번호	주요항목	세부항목	배점
7	좌표표현 범위	1. 뷰 포인트 좌표는 요구한 조건이 적용되었는가? 주어진 요구사항에 맞게 출력되었는가? (픽셀) 대지내 바닥 레벨과 인접한 도로의 바닥 레벨은 주어진 조건에 적합하게 표현되어 있는가?	3	3
	형태 표현	2. 대지 경계선 내측의 지표면에 표현되어야 할 형상이 모두 바르게 표현되어 있는가? - 썬큰, 지표면의 요철, 주차 구획, 조경수 등 요구한 조건	1	8
		3. 대지 경계선 부분에서 담장, 대문 등 표현되어야 할 형상이 모두 바르게 표현되어 있는가? - 형상, 위치, 높이 규정 준수 여부	1
		4. 1층, 2층 부분에서 표현되어야 할 형상(크기, 위치)은 빠짐없이 바르게 표현되어 있는가? 외벽, 데크, 계단, 난간 등	2
		5. 제시된 차양의 위치와 크기가 적절히 표현되어 있는가?	1
		6. 지붕(옥탑) 부분에서 표현되어야 할 형상(크기, 위치)은 빠짐없이 바르게 표현되어 있는가? - 지붕 모양, 물매, 난간 등	1
		7. 창호 부분은 창호도에 맞게 표현되었는가? - 형상, 위치, 개폐 방향은 바른가? 유리면 내부의 투영은 금한다.	1
		8. 적절한 위치에 홈통을 설치하되 장식은 하지 않아야 한다.	1
	마감 재료 그림자	9. 외벽 마감 재료, 지붕 마감 재료 색상은 요구조건에 적합한 표현인가?	1	3
		10. 대지내 지표면과 인접도로 바닥의 색상은 주어진 조건을 준수하였는가?	1
		11. 그림자 표현 시간대 규정을 준수하였는가?	1
	규제 사항	12. 건물 내/외부에 제시하지 않은 것은 표현하지 않는다. - 외벽면 요철, 문양, 장식물 등. 창호의 커튼, 가구, 조명등 대지 주변 배경 제한 규정 준수 여부 - 도로의 차로선 규정, 가로등, 차량 표시 등	2	2
	배점		16점
	채점 방법	배점 범위 내에서 0.2점 단위로 평가할 수 있다.
8	전체적인 조화	배치, 여백, 비율, 조화, 색상, 질감, 재질, 해상도 등	4
	주관적 채점	1～4등급
총점			20 점

○ 배점 등급

- 주관적인 채점은 4등급제를 적용하여 채점하고, 배점비율에 따라 득점을 환산하여 합산한다.

등 급	배 점	비 고
전체적으로 우수함(Excellent)	4
표준에서 부분적으로 우수함(Good)	3
전체적으로 표준(Standard)	2
전체적으로 표준 미달(Zero)	1

* 단, 심사위원 전원의 합의로 0점을 줄 수 있다. (채점이 불가능 하다고 판단 될 때)

라. 과제 공개에 관한 사항

□ 출제 과제는 마이스터넷 홈페이지(https://meister.hrdkorea.or.kr)에 공개한다.

□ 과제의 공개 시기와 범위 등은 국제기능올림픽대회 한국위원회의 정해진 기준에 따른다.

□ 대회 30일 전 과제 공개

□ 최종 경기용 과제는 5과제 이내로 선정위원회에서 선정하며, 대회 당일 무작위 방식으로 정한다.

7		안전 및 기타 사항
	ㅊ

□ 안전관리

○ 경기장 시설물은 선수들이 안전을 위한 제반 시설이 포함되어야 한다.

○ 선수들은 안전 규정에 따라 간편한 복장을 착용하도록 한다.

○ 작업장에는 안전에 대한 구급 의약품이 미리 준비되어 있어야 한다.

○ 전원에 감전되지 않도록 차단 장치, 보호 장치가 준비되어 있어야 한다.

○ 선수는 심사장, 심사위원이 제시하는 모든 안전 및 사고 예방 기준을 철저히 준수해야 한다.

○ 선수는 기계와 장비, 공구의 결함은 발견된 즉시 심사장에게 보고한다.

○ 선수는 작업 중 컴퓨터 이상 유무를 반드시 확인하여 이상이 있을 경우 조치 후 작업에 임하여야 한다.

□ 과제 출제 기준 및 일반 요구사항

○ 현행 직종 정의에 부합하여야 한다.

○ 기능경기대회 ‘경기 과제에 관한 사항’에서 요구하는 과제의 범위(대지 크기, 건축면적)를 준수하여야 한다.

○ 직종 설명서 배점 기준에 의하여 채점될 수 있도록 한다.

○ 1층 평면도 우측에 건축개요, 구조설계 조건, 층 레벨을 표기한다.

○ 주택 평면도에서 창호, 가구 배치를 고려하여 단위 공간 구성 능력을 평가할 수 있도록 한다.

○ 지방대회 과제 출제에서는 실내 재료 마감표, 실외 재료 마감표, 구조설계 조건을 전부 또는 부분적으로 제시한다.

○ 전국대회 과제 출제에서는 실내 재료 마감표, 실외 재료 마감표, 구조설계 조건, 창호도 등을 전부 또는 부분적으로 제시한다.

○ 종횡 방향 단면도 작성을 요구할 때 90도 꺾어서 굴절되는 부분은 2회 이내로 하며, 건축 도면의 목적에 적합하여야 한다. 건축물의 형태와 규모를 고려하여 부분단면 상세도 2면을 요구할 수 있다. 이때 A3용지에 1면의 단면도가 작성되어야 한다.

○ 제한 시간은 지방대회는 최대 11시간 이하로 하며, 전국대회는 최대 12시간 이하로 한다.

□ 공통사항

○ 직종 설명서의 내용은 과제출제 및 경기 진행, 심사 채점 과정 등에서 사전 예고 없이 일부 변경될 수 있음.

○ 직종 설명서의 내용보다는 경기 과제, 채점 기준표, 시행자료(시행 시 유의 사항, 경기장 시설 목록, 선수 지참 재료목록, 선수 지참 공구 목록 등) 등이 우선함

8		적용시기
	ㅊ

□ 시행 시기 : 2026년 지방 기능 경기대회부터 적용

붙임1		사용재료 및 시설·장비목록

가. 경기장 시설·장비 *반드시 실내경기장이어야 함

장비명	관련 과제	규격/사양	단위 (개,대, 세트 등)	1인당 수량	공동수량 (교체용)	심사위원용 수량	용도 (설치장소 등)	비고
컴퓨터책상	전체	1200×800×700	개	1			선수용
컴퓨터책상	전체	1600×800×700	개			15	심사용
컴퓨터	전체	CPU : Intel i7 이상(2.9GHz이상)	대	1	1	5	선수 및 심사용
모니터	전체	32인치 이상.	대	1	1	10	선수 및 심사용
프린터	전체	A3 이상, 컬러레이저	대		10	2	선수 및 심사용	선수 4명당 1대 이상
S/W	전체	AUTOCAD 20XX (한글) (대회 전년도 버전)	COPY	1		5	선수 및 심사용
S/W	전체	SketchUp(영문) (대회 년도 최신버전)	COPY	1		5	선수 및 심사용
전자 칠판	전체	92인치 이상	대		2		경기장	진행 및 심사
복사기	전체	A3 이상, 컬러	대		2		경기장	진행 및 심사

* 경기 진행 중 사전 설치된 프로그램의 이상 작동 발생 시 복구 소요 시간으로 인한 선수의 불이익이 발생하지 않도록 하여야 한다.

* 대회장 구성 전에 대회 집행위원(심사장)과 협의하여야 한다.

○ 경기장 시설 목록 상세 규격

순번	장비명	규격	단위	1인당 수량	심사위원용 수량	비고 (용도)
1	컴퓨터	CPU : Intel i7 이상(2.9GHz이상) RAM : 32G 이상 그래픽메모리 : 8GB 이상 OS : 64bit SSD : 120GB 이상 HDD : 200GB 이상 파워서플라이 600W 이상	대	1	5	•CAD용, CG용 •진행 및 심사용 •한글 프로그램 및 MS Office(엑셀) 설치 •인터넷 가능
2	모니터	32인치 이상. 해상도 : QHD, 120HZ 이상	대	1	10

나. 문구류 및 사무용품

(1) 공통 문구류 (직종별 공통 기입)

• 필기구: 볼펜(흑/청/적 3색 이상 볼펜), 연필(HB/2B), 샤프, 지우개, 수정테이프

• 용지류: A4용지(500매/팀), 모눈종이, 트레싱지, 메모지

• 제도 용구: 자(30cm)

• 접착 용품: 테이프(일반/양면), 딱풀, 스테이플러, 스테이플러심 클립류(대 1, 중 1, 소 2)

• 표시 용품: 형광펜(3색 이상), 포스트잇, 라벨지

• 정리 용품: 파일철, 클리어파일, 바인더

다. 선수 지급/지참 재료 목록

지급/ 지참	재료명	관련 과제	규격/사양	단위	1인당 수량	공동 수량	심사위원용 수량	용도	비고
지급	프린트 출력 용지	전체	컬러레이저 전용지, A3, 160g 내외	장	20			A3(과제 출력용)
지급	USB 저장장치	전체	16GB 이상	개	1		7	작품 제출 및 과제 보관
지참	삼각스케일	전체		개	1		15
지참	필기구	전체		개	3
지참	도면 걸이	전체		개	2

* 대회별, 또는 과제별로 시설 장비, 지참 도구 및 재료 등이 변경될 수 있다.

* 시계를 제외한 일체의 전자기기 지참은 불허하며 생수 등 건강과 위생에 필요한 물품은 허용한다.

붙임2		경기장 구성 및 배치

가. 경기장 구성(40명 기준)

순번	시설 명칭	소요 면적	비고
1	1․2․3․4 과제 경기장	243㎡ (9m x 27m, 73평)	모든 과제 동일 경기장에서 진행
2	채점/회의/제품보관실	81㎡ (9m x 9m, 25평)	심사위원실
3	선수 대기실	81㎡ (9m x 9m, 25평)
4	지도교사 휴게실	81㎡ (9m x 9m, 25평)
합 계		486㎡(148평)

○ 1인당 소요 면적으로 6.6㎡(약 2평) 이상으로 한다.

○ 작업대에 도면 걸이를 설치할 수 있어야 한다.

○ 제시된 도면과 요구조건을 읽는 데 적합한 조도가 유지되어야 한다.

○ 소음 등 경기 진행에 장애가 되는 요소가 없어야 한다.

○ 도면을 펼쳐 놓고 채점할 수 있는 테이블과 실이 확보되어 있어야 한다.

나. 경기장 배치도(예시)                <채점/심사위원 회의실 도면 예시>

붙임3		심사장 업무 절차 및 제출 서류 (체크리스트 참고해 작성)

가. 경기 준비 단계 (경기 시작 전)

시기	업무내용	제출서류	제출처
D-60일	직무 수행 계획서 제출 -경기 과제 확정 -안전 관리 계획 포함	직무 수행 계획서	대회운영본부
D-7일	장비 사전 점검	장비 점검표	대회운영본부
D-3일	재료 최종 확인	재료 검수 확인서	대회운영본부
사전 준비일	과제 최종 검토 및 수정 (현장 공지)	경기 집행 변경 보고서 (수정 발생시)	대회운영본부

항목	주체	주요 내용	세부 내용	적합 여부	관련 서류
시설․ 장비, 재료 점검 (D-1)	심사장 부심사장 관리위원	시설 확인	▫ 심사장이 제안한 대로 구축이 됐는지? ▫ 선수, 관람객 입장에서 동선 검토 ▫ CCTV 적정한 설치장소 인지 여부 ▫ 선수간 적정한 간격이 유지가 되었는 지 ▫ 관람객의 정보 공유의 장 확보 여부	Yes□ No□ Yes□ No□ Yes□ No□ Yes□ No□ Yes□ No□	없음
	심사장 부심사장 관리위원	장비 확인	▫ 장비 작동 여부 ▫ 안전 유무	Yes□ No□ Yes□ No□	없음
	심사장 부심사장 관리위원	재료 확인	▫ 규격, 수량, 양호 여부 등 확인	Yes□ No□	-
기술위원 회의	심사장 부심사장 관리위원	직종별 기술위원 회의	▫ 기술위원 참석 여부 확인 (서약서 작성) ▫ 기술위원 교육 - 직무수행계획서, 직종설명서 위주 ▫ 합의서 작성 (최소한으로 작성)	Yes□ No□	▫ 집행위원 서약서 ▫ 합의서
각종 유인물 부착	부심사장	유인물 부착	▫ 고객과의 약속, 이의신청 절차도, 경기현황, 기능경기대회 윤리헌장 등 기재하여 부착	Yes□ No□
참가 선수 확인/교육	심사장 부심사장	참가 선수 확인/ 교육	▫ 첫날 연명부, 신분증(주민등록증, 학생증 등), 실제 얼굴과 대조 cf. 민간 자격증 등 민간신분증 제외 - 둘째날부터 연명부와 선수 얼굴만 대조 확인. 의심가는 경우 반드시 신분증까지 확인 ▫ 등번호 부여 및 자리 배치 (무작위 추첨) ▫ 참가선수 서약서 작성 ▫ 공구세팅 및 안전 교육 ▫ 공구검사 (지참공구 외 제외할 것. 특수공구 여부 확인) * 특수공구(별도로 제작해 온 공구) 사용 및 허용되지 않은 공구 사용은 부정행위에 해당	Yes□ No□ Yes□ No□ Yes□ No□ Yes□ No□ Yes□ No□	▫ 연명부 ▫ 비번호 부여 서식 ▫ 참가선수 서약서
산업체 선수 확인	심사장 부심사장	인원 등 확정	▫ 산업체 선수로 등록된 선수에 한함. (원서 접수시 신청을 하여야 함)	Yes□ No□
과제 선정	심사장	과제 선정	▫ 무작위 추첨으로 과제 선정 (선수 또는 심사장 등)	Yes□ No□	▫ 최종 경기 과제 선정서
과제/채점기준표 수정	심사장 심사위원	과제/채점기준표 수정	▫ 심사위원 핸드폰 별도의 장소에 보관 ▫ 심사장은 심사위원에게 수정 시 준수사항 고지 ▫ 심사위원은 30% 범위내에서 수정 ▫ 경기집행변경보고서 작성(기술위원 전체 서명)	Yes□ No□ Yes□ No□ Yes□ No□ Yes□ No□	▫ 경기집행 변경보고서
과제 난이도 조정	심사장 심사위원	난이도 조정	▫ 산업체 선수들이 참가한 직종은 과제 난이도 조정이 필요한 경우 하여야 함	Yes□ No□	▫ 과제 난이도 조정 합의서
과제/채점기준표 교육	심사장	과제/채점기준표 교육	▫ 참가 선수들에게 수정과제 배포 ▫ 참가 선수들에게 충분하게 설명 후 수정 이해확인서 작성	Yes□ No□ Yes□ No□	▫ 과제수정 이해확인서
합의서 교육	심사장	합의서 교육	▫ 선수들이 알아야 할 합의서 내용 주지	Yes□ No□
장비/재료 점검	심사장 부심사장 심사위원	장비 점검	▫ 장비 시운전 실시 및 이상여부 확인	Yes□ No□
	심사장 부심사장 심사위원	재료 분배/점검	▫ 재료 분배 후 재료 수량/이상 여부 등 확인	Yes□ No□
과제/채점기준표 부착	심사장 부심사장	과제/채점기준표 부착	▫ 수정 과제와 채점기준표 부착 - 보안이 필요한 경우 제외	Yes□ No□

나. 경기 진행 단계(경기 당일)

항목	주체	주요 내용	세부 내용	적합 여부	관련 서류
이의제기	심사장	이의제기 답변	▫ 지도교사 및 선수가 서면으로 제기 (지도교사 및 선수 → 경기장 본부 → 심사장) ▫ 심사장은 심사위원과 협의하여 서면으로 답변	Yes□ No□	▫ 이의제기 처리 현황 ▫ 이의제기신청서 ▫ 이의제기답변서
경기장 모니터링	심사장 부심사장	경기장 모니터링	▫ 참가선수, 심사위원 동태 파악 - 부정행위(허용되지 않은 공구 사용 등), 심사위원 부정당한 채점인지 여부(특히 감점. 감점 시 선수가 경기에 지장을 받지 않은 선에서 얘기를 해줘야 함). 감점 부분은 민감한 사안이기에 가급적 협의회에서 어떠한 방식으로 전달할지 여부를 논의하시기 바람 - 심사위원은 선수의 경기진행을 방해해서는 안됨. 이 경우, 심사위원 배제 조치. 선수의 부정행위 등에 대해서는 직종 기술위원들과 협의를 통해 심사장이 조치	Yes□ No□
경기 종료	심사장	경기종료 선언	▫ 선수들이 서두르지 않고 시간관리 할 수 있도록 심사장은 선수들에게 시간 고지(10분전, 5분전, 1분전 등)	Yes□ No□	▫ 경기 종료 확인서

다. 경기 종료 단계(경기 후 7일 이내)

항목	주체	주요 내용	세부 내용	적합 여부	관련 서류
경기강평	심사장	경기 전반적인 내용	▫ 심사장은 해당 직종의 경기종료 후 선수, 지도교사 등에게 강평 - 과제별 강평은 ×, 최종 종료시에만 실시. 특정 선수나 특정 작품에 대한 강평 × - 경기과제 해설, 공통적으로 우수했던 점과 부족했던 점, 시정을 요하는 점 등은 가능	Yes□ No□	▫ 경기강평 결과 ▫ 기술평가서
심사채점	심사장 부심사장 심사위원	심사 채점	▫ 채점기준표에 의거 실시 - 경기종료 후 채점기준표 수정은 사유가 있는 경우에만 실시 (채점기준표 수정은 경기전에 실시하여야 함) ▫ 심사 방법에 대해서는 사전에 조율이 되어야 함 ▫ 모바일채점이 원칙. 합의채점은 부심사장이 PC로 입력 가능. 다만, 별도의 점수 관리를 해서는 안됨	Yes□ No□	(전산 출력물) ▫ 보조채점표 ▫ 채점표 ▫ 종합채점표 ▫ 심사결과보고서 ▫ 채점결과 ▫ 선수별채점결과 ▫ 비번호 부여현황
채점결과 발표	심사장	채점결과 발표	▫ 경기장에 공지하여야 함 (8시 ~ 22시 사이에 공지를 하여야 함.) 공지하는 경우, 선수 및 지도교사가 없을 경우, 단톡방 또는 협의회장을 통해 전 선수 및 지도교사가 알 수 있도록 안내하여야 함	Yes□ No□	▫ 채점결과 ▫ 선수별채점결과
이의 제기 및 신청	심사장	이의 신청	▫ 이의제기 후 이의신청 가능. 이의신청을 할 경우, 반드시 1시간 내 이의신청을 하겠다는 입장을 경기장 본부로 알려야 함	Yes□ No□	▫ 이의제기 처리 현황 ▫ 이의제기신청서 ▫ 이의제기답변서

라. 심사장 업무 체크리스트

□ 직무 수행 계획서 제출(D-60)

□ 경기장 시설 장비 사전 점검(D-7)

□ 재료 최종 검수(D-3)

□ 과제 최종 검토 및 수정 / 현장 공지 (사전 준비 시)

□ 선수 안전교육 실시(경기 당일)

□ 잔여 재료 처분서 제출(경기 당일)

붙임4		주요 개정사항

번호	개정 대상	개정 내용	개정 사유	비고
1	업무 절차	2026 개혁 방안 반영 심사장 업무 절차 신규 추가
2	NCS 연계	직종 연계 NCS 능력 단위 반영	미반영된 직종 연계 NCS 능력 단위 반영
3	과제 출제	지방대회 과제 도면에 창호도, 실내•외 재료 마감표 포함	지방대회 과제 도면에 창호도, 실내•외 재료 마감표가 없었음.
4	건축 도면 표기 기준	* 선의 굵기 * 창호표시기호	출력도면크기 변경에 따라 선의 굵기 축소 KS F 1502 안내
		4과제 수행 기본사항	SketchUp(영문)버전 업데이트에 따른 재질값 안내
5	채점기준표(예시)	1•2•3과제 부분 수정 및 추가	[건축도면표기법적용 채점 영역] 부분 누락된 부분 반영
6	외부장비 반입	유선 형태의 키보드 및 마우스만 사용 가능	키보드 및 마우스의 유•무선 형태의 명문화
7	반영 시기	2026년 지방대회부터	지방대회부터 적용하여 전국대회 대비

붙임5		건축 도면 표기 기준

가. 기능대회 건축 도면 표기 기준 – 1

1) 문자스타일 설정(ST)

• 글꼴 : 돋움(O), 돋움체(X)

문자크기	용 도
1.25	내부치수, 재료명(지시선), 건물내부용
1.5	외부치수, 축척, 층높이 레벨
2.0	실명, 축열
3.0	등번호, 이름
4.0	도면명

2) 치수 스타일 설정(D)

3) 지시선 스타일 설정(mls)

■ 재료의 표기 예)

∅15XL 온수관@200

□40×40×2.5 아연도금강 @450

THK30 화강석 물갈기

THK9.5 석고보드/수성페인트

L-100×100×4.5 STL

45×45 @450 육송 (O)

반자틀 45×45×@450 (X)

■ 재료의 표기 순서는 구성하는 재료의 구조와 시공 순서에 따라 표기

건축관계자에게 필요한 우선 정보는 비용(형     상, 치수, 재료의 종류)임

[주의]

(1) 지시선이 너무 길거나 짧게 되지 않도록 한다.

(2) 수평선이 여럿 겹치는 부분에서 수평으로 인출 금지

■ 문자 설정, 치수 설정, 지시선 설정에서 ‘주석’ 체크 활용

4) 선의 굵기 지정 및 용도

호칭	선색	세트2	용 도(평면도, 단면도)
1호	빨간색 기타색	0.05	중심선, 기준선, 해칭, 조경, 기타
2호	하늘색 선홍색	0.10	마감, 가구, 위생기, 입면선
3호	흰색	0.13	치수선, 지시선, 창호(프레임 포함)
4호	초록색	0.18	각종 문자, 각종 기호, 비내력벽(조적)
5호	노란색	0.20	구조재(기둥 등), 대지경계선(평면)

5) 축열 표시       6) 방위 표시

7) 실명 표시

■ 평면도 : 그림과 같이 ‘마감 재료명’만 기입.

■ 평면도에서 바닥 재료명을 기입할 충분한 여백이 있으면 모든 실에 재료명을 기입한다.

다만, 좁은 실에서는 생략한다.

(욕실, 현관, 계단 등)

8) 평면도 레벨

표기 1
표기 2	뷰>도구팔레트>구조>미터법
	․ 경계선 기준으로 상대적인 고저차를 나타낸다. ․ 평면도에서 깊이감을 나타낼 필요가 있을 때

나. 기능대회 건축 도면 표기 기준 - 2

1) 표제란/ 테두리선 2) 개폐 표시(평면도, 입면도, 단면도) ․ 손잡이, 경첩 등 표시 금지 ․ KS F 1502(창호기호)에 따른다. 3) 지붕물매(입면도, 단면도) ․ 물매가 동일할 경우 1곳만 표시 4) 조경수(평면) ․ 각 도면당 대, 중, 소 고루 9~12그루. ․ 수목 패턴이 규칙적이거나 반복적이지 않아야 한다. 5) 도면명 ․ 위치 : 도면의 중앙 하단(원칙)	6) 빗물 배수 방향 표시(평면에서) ․ 지붕 물매 물매 : 3/10 ․ 지붕 외 방향만 7) 높이 레벨(입면, 단면도) 8) 기타 표시 ․ 주 출입구 ▲ (POL/내접/반지름 2, 문자 1.5mm) ․ 차량 출입구 △ (POL/내접/반지름 2, 문자 1.5mm) ․ 도로경계선(평면) : 5호선 ․ 대지경계선(평면) : 5호선 ․ 입면도, 단면도에서 도로경계선/대지경계선 표시 금지 ․ 지반표시선(입면) : 선 0.5 mm ․ 지반표시선(단면) : 선 0.5 mm ․ 단열재 1 : ․ 단열재 2 : ․ 철근콘크리트 : (참고) H / JIS_RC_18 / 척도 30~40 ․ 경사면 : ․ 문 기호 및 창문 기호 :

다. 제4과제 수행 기본사항

1. VIEW 포인트는 주어진 요구조건에 따라 작도한다.

2. 카메라 모드는 two-point-perspective 모드로 한다.

3. 표현 시간대는 11월 8일 14시로 하고, 그림자 값은(Light값은 80, Dark값은 45)로 한다.

4. 작도 범위는 인접 대지 경계선 범위 밖의 도로나 대지를 포함하여 적절한 구도로 작도하여 건물이 지나치게 작거나 과도하게 크게 보이지 않도록 구도를 설정하여 이미지 파일(JPG)을 제출한다. (제출 이미지는 가로 방향 6,000 픽셀로 제출)

5. 도로(8M 이상 도로는 차선 표기)는 Asphalt & concrete/  Asphalt_02_1K를 사용한다.

(도로와 대지 경계선은 경계석 표기하지 아니한다 / 인도는 설치하지 않는다)

6. 유리면의 표현은 solid colors > (H:210, S:60, L:80), Opacity (불투명도) 100으로 한다.

7. 조경은 스케치업 컴퍼넌트에 있는 조경만 사용한다. (조경 구역 외 부분은 잔디로 처리한다)

8. 대문은 기둥만 표현하며 재료는 화강석 H:2,100, 사이는 400x400으로 한다.

담장은 평철난간 4단으로 하며 H:1500, 세로 기둥 간격 1200으로 하며 도로경계 및 인접 대지 경계에 설치한다 (담장 하부 기초 높이는 300, 기초 높이 포함 1500으로 한다)

9. 인접 대지 및 도로는 모델링하며 인접 대지에 조형물, 건물 등 어떠한 표현도 하지 않는다. (색상 H(색상)0, S(채도)0 L(명도)80, 적용)

10. 외벽면의 재료 모델링이나 인방, 창대, 창샘, 벽부등, 창대석, 돌출쌓기 등 외벽면의 입체적인 장식과 지붕 표현(기와, 용머리, 용마루기와, 징크 거멀접기)은 만들어 사용하지 않는다.

11. 건물내 난간은 평철 난간 4단 @900, H:1,200 으로 한다.

12. 홈통은 스테인레스 재질로 표현을 하고 배수가 원활한 위치에 작도한다.

13. 마감 재료는 제시된 재질만 사용하고, 제시된 HLS만 값을 조정하고 제시되지 않은 값은 조정하지 않는다.)

○ 바닥

데크 및 방부목 : Wood/ Wood_planks_01_1K(H:40, S:4, L:50)

주차장 : Brick / Brick_09_1K (H:45, S:20, L:70)

마당 보도 블럭 : tile/ Tile_Exterior_08_1K(H:50, S:30, L:60)

도로 인도보도블록 : patterns/Pavers_Bowtie_1K (H:20, S:50, L:50)

도로 : Asphalt & concrete/ Asphalt_02_1K

조경 구역 : Ground/ Soil_04_1K(H:50, S:40, L:60)

○ 외벽

적벽돌 : Brick/ Brick_10_1K

화강석(외벽, 옥외 계단) : patterns/ Grid_10X10_1K(H:0, S:0, L:80)

목재 사이딩 : patterns/ Black_Lines_1_1K (H:0, S:0, L:90)

징크 : patterns/ plank_floor_1K(H:0, S:0, L:45)

노출 콘크리트 : patterns/ Grid_90X90_1K(H:0, S:0, L:80)

○ 지붕

- 아스팔트싱글 : roofing/ Roofing_04_1K(H:50, S:5, L:60)

- 시멘트기와 : patterns/ Roof_Beaver_Tail_1K(H:20, S:60, L:40)

- 징크 지붕 : patterns/ plank_floor_1K(H:0, S:0, L:45)

- 노출 콘크리트 : patterns/ Grid_90X90_1K(H:0, S:0, L:80)

○ 창호 관련

- 창호 유리 : solid colors/ Glass_Basic_01 (H:210, S:60, L:80),

Opacity 100

- 안전유리 난간 유리 패널 : Glass/ Glass Basic_01(H:200, S:50, L:70), Opacity 50

- 문, 창호 프레임 : Plastic_02_1K (H:210, S:15 L:50)

○ 기타

- 홈통 : Metal/ Metal_06_1K (H:0, S:0, L:90)

- 난간 : Metal_06_1K(H:40, S:0, L:40)

- 셔터 : Metal/  Metal_32_1K

- 파라펫 두겁대, 재료 분리대, 조경 경계석, 도로경계석 :

solid colors/ M00_Soft_Cloud (H:0, S:0, L:80)

- 목재(파고라 포함 기타) : wood/ Wood_Veneer_15_1K (H:25, S:40, L:40)

이하 예시자료

2024년도 전국기능경기대회

분 과	건축목재분과	직 종 명	건축설계/CAD
경기시간	11시간

○ 시행 시 유의사항

(시행 전)

◦ 선수배치는 추첨에 의해 배치하고 비번호를 부여한다. (단, 추첨을 할 때 같은 소속 및 출신 시도가 이웃하지 않게 3그룹 이상으로 나누어 추첨을 한다.)

◦ 경기 전에 심사위원은 모든 재료 등을 점검해야 한다.

◦ 대회 본부에서 사전에 일괄 설치한 프로그램이 선수가 경기에 사용하는 프로그램과 일치하는지 점검한다.

◦ 심사위원은 경기시작 전에 공개된 도면을 30% 정도 수정하고, 과제도면의 이상 유무 등을 검토한다.

◦ 선수들은 핸드폰 등 장외와 교신 할 수 있는 장비를 지참하거나, 외부와 통신하여서는 안되며 심사위원은 통신장비의 지참 여부를 확인하여야 한다.

◦ 지급된 USB 저장장치는 이상 유무의 확인 후 사용하도록 한다.

(시행 중)

◦ 경기 시작 후 도면을 공개한다. 단, 경기에 지장이 있다고 판단되면 비공개로 할 수 있다.

◦ 선수는 자신의 장비 및 지급된 재료에 대하여 책임진다.

◦ 모든 전달 사항(문제 수정, 도면 해석 등)은 대회에 출전한 선수들이 숙지할 수 있도록 한다.

◦ 경기 중 프로그램상의 문제 발생 시는 선수의 책임이며, 심사위원 합의하에 30분 이내  에서 추가 시간을 줄 수 있다.

◦ 선수는 경기 중에 심사장의 허락 없이 다른 선수나 관람객, 지도교사 등과 접촉해서는 안된다.

◦ 부정행위로 적발되거나 심사위원 및 위원회 관계자의 지시를 거부 또는 적절치 못한

행위로 파악될 때는 경기장에서 퇴장시킬 수 있다.

◦ 선수는 도면작업 시 타인이 알아볼 수 있는 기호나 형태 등으로 표현하여서는 안되며

KS제도 통칙에 준하여 작도하여야 한다.

(시행 후)

◦ 선수의 완성된 과제는 비번호가 보이지 않게 채점기준에 따라 채점을 진행한다.

◦ 작업 과제가 끝난 후 선수 작품은 보안을 위해 봉인 조치하여 보관한다.

2024년도 제59회 전국기능경기대회 1과제

직 종 명	건축설계/CAD	과제명	주택설계(평면도)	과제번호	제 1과제
경기시간	3시간	비번호		심사위원 확 인	(인)

1. 요구사항

※ 주어진 도면을 이용하여 지하, 1층, 2층, 옥탑, 지붕 평면도를 축척 1/100로 작도한 후 이동저장 장치(USB)에 ***.pdf 파일로 저장하고, A3용지에 1/100로 출력하여 USB와 함께 제출하시오.

2. 안전 관련 사항

1. 기계 공구 등의 사용 시 안전에 유의하고 사고를 예방한다.

2. 작업 중 감전, 전선에 걸림 등 안전사고 예방에 유의하고, 작업 도구 및 도면 걸이는 정해진 위치에 놓는다.

3. 경기 시작 전 가벼운 스트레칭 등으로 긴장을 풀고, 작업 도구 사용 시 안전에 주의한다.

3. 선수 유의 사항

1. 외부 구조벽과 내부 구조벽은 두께 200 철근콘크리트, 바닥 및 지붕 슬래브는 두께 200 철근콘크리트로 하고 칸막이벽이나 비내력벽은 1.0B 시멘트벽돌로 작도한다.

(구조상 안정성 및 1층 벽체와의 연계성을 고려한다)

2. 지하 외벽, 1층 외벽, 2층 외벽, 지붕 외벽은 문제도면을 참조하여 Ⓐ부분은 T0.7 징크패널로 작도한다.

3. 지붕의 T0.7 징크패널로 하되, 물매는 도면에 따라 작도한다.

4. 지상층은 외단열로 한다. 단열재는 중부2지역을 기준으로 하며, 단열 방식은 외단열로 한다.

(천정:220mm, 외벽:135mm, 난방 바닥:125mm, 층간바닥:30mm)

5. 바닥슬래브가 외부로 돌출된 부분 및 창호 부분에서 열교가 발생하지 않도록 한다.

6. 지하층은 외단열로 하고, 흙에 접한 내벽면에는 방습벽을 작도한다. (방습벽의 구조는 T50 공간/0.5B시멘트 벽돌쌓기로 한다)

7. 배수를 고려하여 바닥, 벽, 지하층, 지붕에는 드레인 및 홈통을 설치한다.

*재질은 스텐레스 재질, 규격은 처마홈통(150x150), 선홈통(∅100), 장식홈통(200x200)으로 한다.

*지하층 선큰, D.A 는 배수를 고려하여 트렌치를 설치한다.

8. 현관과 이어져있는 슬로프 부분은 (H:1,200 1.0B 조적난간대)로 지정한다.

9. 창호의 재질명은 기입하지 않고 창호일람표의 창호 부호만 작도, 기입한다.

*외부에 면하는 창호는 단창으로 하고 알루미늄 프레임(260X65/유리 43mm)으로 한다. (방충망 작도금지)

10. 지하층, 1, 2층에 수직으로 일치해 있는 욕실 부분에 PS를 두고 0.5B 시멘트벽돌을 쌓은 후 마무리한다.

11. 현관의 신발장, 욕실의 위생기구, 주방의 주방기구(식탁은 제외)를 적절하게 설치하고, 그 외 실의 가구및 설비기구는 작도하지 않는다.

※ 가구는 크기와 위치만 표기하고 표면의 무늬나 질감 등은 표시하지 않는다.

※ 바닥 패턴 표기는 현관, 욕실, 베란다, 썬큰 에만 표시한다.

12. 난간은 평철난간 4단으로 작도한다.

13. 실내재료 마감표에 준수하여 각실에 맞는 재료명을 기입한다.

14. 직상부층의 입면상으로 보이는 구조물과 직하부층의 입면상으로 보이는 구조물을 적절하게 작도한다.

15. 재료표에 지정 되지 않은 외부 마감은 콘크리트면처리/수성페인트 마감으로 작도한다.

17. 동일한 재료명은 각 도면당 총 2회까지만 기입한다. (단, 추락의 위험이 있는 부분의 내, 외부 난간의 경우는 제외한다.)

18. 건물의 단열성능을 고려하여 설계하고 작도한다.

19. 각 실의 난방은 바닥 복사난방으로 하되 실의 용도에 따라서 적합한 재료를 사용한다.

20. 직종 설명서의 ‘기능경기 건축 도면 표기 기준’을 준수하여 작도한다.

21. 주어진 도면에 치수가 없는 곳은 주택의 기능상 지장이 없는 합리적은 치수로 정하여 작도하여야 한다.

22. 제도통칙 기본 준수사항을 참조하여 작도하고, 기타 주어지지 않는 조건은 일반주택 및 한국 K.S 제도 통칙 및 주택의 일반적 시공원칙에 따라 작도 하여야한다.

23. 도면 작성 시 도면 명칭은 반드시 한국 K.S 제도 통칙에 의해 작성하고 유리창, 지붕에 검정색칠 및 음영을 하지 않으며, 심사원이 인지할 수 있는 어떠한 표시도 하여서는 안 된다.

24. 실명은 한글로 기입한다.

25. 주어진 조건을 지키지 않고 작도하거나 미완성 도면이 있을 경우에는 감점처리 된다.

26. 선형태 및 색상

COLOR(색상)	LINE TYPE(선형태)	선두께(적은 번호일수록 가늘다.)
RED	ACAD_ISO04W100	1호
YELLOW	CONTINUOUS	5호
GREEN	ʺ	4호
CYAN	ʺ	2호
BLUE	ʺ	1호
MAGENTA	ʺ	2호
WHITE	CONTINUOUS, HIDDEN	3호

4. 플로팅 영역의 설정

도면의 한계 영역(Limits)을 플로팅 Size로 설정하여 작업할 것.

가. 플로팅 용지가 A1 Size의 경우

도면의 한계(Limits)를 <Lower left corner> : 0.0

<Upper right corner>: 841,594 로 지정

이 영역 안에서 중심마크와 윤곽선을 그린 후 도면을 작성하여 플로팅 한다.

5. 도면 폼 : 직종 설명서의 기능경기 ‘건축 도면 표기 기준’ 적용

2024년도 제59회 전국기능경기대회 2과제

직 종 명	건축설계/CAD	과제명	주택설계(입면도)	과제번호	제 2과제
경기시간	2시간	비번호		심사위원 확 인	(인)

1. 요구사항

※ 주어진 도면을 이용하여 남측 입면도, 북측 입면도를 축척 1/100로 작도한 후 이동저장 장치(USB)에 ***.pdf 파일로 저장하고, A3용지에 1/100로 출력하여 USB와 함께 제출하시오.

2. 안전 관련 사항

1. 기계 공구 등의 사용 시 안전에 유의하고 사고를 예방한다.

2. 작업 중 감전, 전선에 걸림 등 안전사고 예방에 유의하고, 작업 도구 및 도면걸이는 정해진 위치에 놓는다.

3. 경기 시작 전 가벼운 스트레칭 등으로 긴장을 풀고, 작업 도구 사용 시 안전에 주의한다.

3. 선수 유의 사항

1. 외부 구조벽과 내부 구조벽은 두께200 철근콘크리트, 바닥 및 지붕슬래브는 두께200 철근콘크리트로 작도 한다.

2. 지하층 및 1, 2층, 지붕 외벽은 문제도면을 참조하여 A부분은 T30 화강석물갈기 그 외 부분은 1층 0.5B 적벽돌 치장쌓기, 2층 및 옥탑층은 T0.7 징크패널로 작도한다.

3. 지붕의 A부분은 T0.7 징크패널 그 외 부분은 아스팔트 싱글로 하되, 물매는 도면에 따라 작도한다.

4. 외벽 화강석의 수평줄눈 모듈은 [4M]으로, 수직줄눈 모듈은 임의로 하고, T0.7 징크패널은 돌출(거멀접기) 표현 간격은 400mm 로 한다.

5. 지상층은 외단열로 한다. 단열재는 중부2지역을 기준으로 하며, 단열 방식은 외단열로 한다.

(천정:220mm, 외벽:135mm, 난방 바닥:125mm, 층간바닥:30mm)

6. 바닥슬래브가 외부로 돌출된 부분 및 창호 부분에서 열교가 발생하지 않도록 한다.

7. 지하층은 외단열로 하고, 지하의 내벽면에는 방습층을 작도하지 않는다.

8. 배수를 고려하여 바닥, 벽, 지하층, 지붕에는 드레인 및 홈통을 설치한다.

*재질은 스텐레스 재질, 규격은 처마홈통(150x150), 선홈통(∅100), 장식홈통(200x200)으로 한다.

*지하층 선큰은 배수를 고려하여 트렌치를 설치한다.

9. 창호의 재질명은 기입하지 않고 창호일람표의 창호 부호만 작도, 기입한다.

*외부에 면하는 창호는 단창으로 하고 알루미늄 프레임(250X65/유리 43mm)으로 한다.(방충망 작도금지)

10. 각 실의 층고는 3,300mm으로 하고 반자높이는 2,400mm으로 한다.

11. 콘크리트난간 외 투시형 난간은 평철난간 수평4단(수직난간살 간격@1,000)으로 작도하고 난간의 높이는 F.L +1,200 으로 한다.

12. 평지붕, 베란다, 옥외휴게공간 및 휴게정원 부분의 파라펫 높이는 F.L+300으로 한다

13. 도면상 가로, 세로 치수는 표현하지 않고, 평면상 축열 및 입면상 레벨 높이만 표현한다.

14. 각 실의 난방은 바닥 복사난방으로 하되 실의 용도에 따라서 적합한 재료를 사용한다.

15. 외벽 및 창호에는 외벽 등, 내쌓기, 창살 등 장식표현을 작도하지 않는다.

16. 건물의 단열성능을 고려하여 설계하고 작도한다.

17. 직종설명서의 ‘기능경기 건축도면표기 기준’을 준수하여 작도한다.

18. 주어진 도면에 치수가 없는 곳은 주택의 기능상 지장이 없는 합리적은 치수로 정하여 작도하여야 한다.

19. 실명은 한글로 기입한다.

20. 제도통칙 기본 준수사항을 참조하여 작도하고, 기타 주어지지 않는 조건은 일반주택 및 한국 K.S 제도 통칙 및 주택의 일반적 시공원칙에 따라 작도 하여야한다.

21. 도면 작성 시 도면 명칭은 반드시 한국 K.S 제도 통칙에 의해 작성하고 유리창, 지붕에 검정색칠 및 음영을 하지 않으며, 심사원이 인지할 수 있는 어떠한 표시도 하여서는 안 된다.

22. 주어진 조건을 지키지 않고 작도하거나 미완성 도면이 있을 경우에는 감점처리 된다.

23. 선 형태 및 색상

COLOR(색상)	LINE TYPE(선형태)	선두께(적은 번호일수록 가늘다.)
RED	ACAD_ISO04W100	1호
YELLOW	CONTINUOUS	5호
GREEN	ʺ	4호
CYAN	ʺ	2호
BLUE	ʺ	1호
MAGENTA	ʺ	2호
WHITE	CONTINUOUS, HIDDEN	3호

4. 플로팅 영역의 설정

도면의 한계 영역(Limits)을 플로팅 Size로 설정하여 작업할 것.

가. 플로팅 용지가 A1 Size의 경우

도면의 한계(Limits)를 <Lower left corner> : 0.0

<Upper right corner>: 841,594 로 지정

이 영역 안에서 중심마크와 윤곽선을 그린 후 도면을 작성하여 플로팅 한다.

5. 도면 폼  기능경기 ‘건축 도면 표기 기준’ 적용

2024년도 제59회 전국기능경기대회 3과제

직 종 명	건축설계/CAD	과 제 명	주택설계	과제번호	제3과제
경기시간	3시간	비 번 호		심사위원 확 인	(인)

제3과제(단면도)

1. 요구사항

※ 주어진 도면과 요구사항을 이용하여 A-A’단면도, B-B’단면도를 축척 1/80로 작도한 후 이동저장 장치(USB)에 ***.pdf 파일로 저장하고, A3용지에 1/80로 출력하여 USB와 함께 제출하시오.

2. 안전 관련 사항

1. 기계 공구 등의 사용 시 안전에 유의하고 사고를 예방한다.

2. 작업 중 감전, 전선에 걸림 등 안전사고 예방에 유의하고, 작업 도구 및 도면걸이는 정해진 위치에 놓는다.

3. 경기 시작 전 가벼운 스트레칭 등으로 긴장을 풀고, 작업 도구 사용 시 안전에 주의한다.

3. 선수 유의 사항

건축개요, 구조설계조건, 각층 바닥레벨은 도면을 참조하여 작도한다.

외부 구조벽 및 내부구조벽은 두께 200 철근콘크리트, 바닥슬래브 두께200, 지붕슬래브는 두께150 철근콘크리트 구조로 도면을 참조하여 작도한다. (위층과 아래층의 칸막이벽의 위치가 맞지 않을 경우, 구조상 안정성 및 1층 벽체와의 연계성을 고려하여 합리적으로 배치한다.)

외벽은 문제도면을 참고하여 작도하고 A부분은 노출콘크리트, B부분은 스타코플렉스로 작도하고 이외의 별도의 표현이 없는 부분은 0.5B적벽돌치장쌓기로 작도한다.

지상층은 외단열로 하되 노출 콘크리트 마감인 경우 내단열로 하고, 경사지붕은 외단열, 평지붕은 내단열로 작도한다.

단열재는 중부 2지역 현행법 기준의 규격을 사용한다.
(천정:220, 내벽:135, 바닥:125, 비난방바닥:110, 층간바닥:30)

6. 지하층은 외단열로 하고, 흙에 접한 내벽면에는 방습벽을 작도한다. (방습벽의 구조는 T50 공간/0.5B시멘트벽돌쌓기로 한다)

7. 창호의 재질명은 기입하지 않는다. (단열바 45×260/43mm로이삼중유리)
외기에 접하는 창호는 알루미늄 시스템 단창으로 한다.

8. 각 부분의 내부마감재 및 실외 재료 마감은 실내 및 실외 재료 마감표를 참조하여 작도한다.

9. 반자구조는 [목구조로 하되, 외부 반자 및 욕실은 경량철골천정틀]로 한다.

10. 입면으로 보이는 욕실 타일은 가로 방향 모듈은 [ 2 ]M, 세로 방향 모듈은 [ 4 ]M으로 표시한다.

11. 계단의 디딤판, 단높이, 단수는 적합하게 표현해야 하며, 계단 마감 재료에 적합하도록 그 바탕을 구성한다.

12. 외부 난간은 평철 수평 4단으로 하고 장식을 하지 않는다.
(난간높이는 바닥마감기준 H;1200으로 한다.)

13. 지면에 접한 선큰의 방수턱 높이는 [GL.+300]으로 한다.

14. 외벽 창호 바깥쪽은 인접한 외부마감 재료와 동일한 것을 사용해야 하며, 창 밑 부분에는 물흘림 처리를 한다.

15. 베란다,평지붕 파라펫은 높이는 300mm 이상으로 한다.

16. 외벽장식이나 조명등, 창살, 벽지, 가구, 위생, 설비기구, 소품류는 일체 작도하지 않는다.

17. 외벽마감재가 조적인 경우 치장벽돌 돌출쌓기와 석재표면가공의 표현은 작도하지 않는다.

18. 외벽마감재가 노출콘크리트인 경우의 입면표현은 제시된 해칭으로 작도한다.

19. 별도로 표기된 처마나옴을 제외한 경사지붕의 처마나옴은 500으로 작도한다.

20. 외부치수는 최고높이, 층별높이, 개구부높이 등의 치수를 2-4단으로 K.S 제도통칙 및 시공상 합리적인 치수로 기입한다. 내부치수는 천장고, 층간대를 기입한다. 기타 필요한 부분의 치수를 기입하고, 축열이 지정될 경우 축열을 표시한다.

21. 지반의 레벨차와 층고. 경사지등을 적합하게 표현한다.

22. 욕실 하부가 흙에 접한 경우, PIT(SL기준:1,500)를 설치한다.

23. 단면도의 작도범위는 도면에 표시된 단면선의 범위까지만 작도하고 담장, 대문, 조경을 작도하지 않는다.

24. 주어진 도면에 치수가 없는 곳은 주택의 기능상 지장이 없는 합리적인 치수로 작도한다. 축열이 지정될 경우 축열을 표시한다.

25. 동일한 재료명은 각 도면당 총 2회까지만 기입한다. ( 단, 추락의 위험이 있는 부분의 내, 외부 난간의 경우는 제외한다.)

26. 도면 작성시 도면 명칭은 반드시 한국 K.S 제도 통칙에 의해 작성하고 심사위원이 인지할 수 있는 어떠한 표시도 하여서는 안 된다.

27. 제도 통칙 기본 준수사항을 참조하여 작도하고 기타 주어지지 않은 사항은 일반주택 및 한국 K.S 제도 통칙 및 시공 원칙에 따라 작도한다.

※ 선형태 및 색상

COLOR(색상)	LINE TYPE(선형태)	선두께(적은 번호일수록 가늘다.)
RED	ACAD_ISO04W100	1호
YELLOW	CONTINUOUS	5호
GREEN	ʺ	4호
CYAN	ʺ	2호
BLUE	ʺ	1호
MAGENTA	ʺ	2호
WHITE	CONTINUOUS, HIDDEN	3호

4. 플로팅 영역의 설정

도면의 한계 영역(Limits)을 플로팅 Size로 설정 하여 작업할 것.

가. 플로팅 용지가 A1 Size의 경우

도면의 한계(Limits)를 <Lower left corner>: 0,0

<Upper right corner>:841,594로 지정

이 영역 안에서 중심마크와 윤곽선을 그린 후 도면을 작성하여 플로팅 한다.

5. 도면 폼 기능경기 ‘건축 도면 표기 기준’ 적용

2024년도 제59회 전국기능경기대회 4과제

직 종 명	건축설계/CAD	과제명	주택설계	과제번호	제 4 과제
경기시간	3시간	비번호		심사위원 확 인	(인)

1. 요구사항

※ 도면의 굵은 선으로 표현된 부분은 콘크리트 벽체 표기이며 창 부분은 네모칸으로 표기되어 있다.

※ 주어진 도면을 이용하여 표시된 부분(VIEW)의 외부 조감도를 작도한 후 이동저장 장치(USB)에 ***.JPEG파일(가로방향 6,000 픽셀)로 저장하고, A3용지에 출력하여 USB와 함께 제출하시오.

2. 안전 관련 사항

1. 기계 공구 등의 사용 시 안전에 유의하고 사고를 예방한다.

2. 작업 중 감전, 전선에 걸림 등 안전사고 예방에 유의하고, 작업 도구 및 도면 걸이는 정해진 위치에 놓는다.

3. 경기 시작 전 가벼운 스트레칭 등으로 긴장을 풀고, 작업 도구 사용 시 안전에 주의한다.

3. 선수 유의 사항

건축개요, 구조설계조건, 각층바닥레벨은 도면을 참고하여 작도한다.

외벽의 마감은 평면도의 [1층,지하층: 0.5B청벽돌쌓기 2층: T0.7징크패널 지붕: 징크패널,아스팔트싱글］/ A부분의 마감은 [세라믹사이딩] (징크패널 간격은 400, 수직방향)

단열 방식은 지상층 외벽, 지하층 개방된 벽은 외단열로 하고 지붕, 지하층 벽은 내단열로 한다. 단열재는 중부2지역을 기준으로 한다. (지붕천장:220mm / 외벽:135mm / 바닥 난방:125mm / 바닥 비난방:110mm, 층간 바닥:30mm)

외기에 접하는 창호는 알루미늄시스템단창으로 한다.(프레임(단열바): 65×250mm, 유리: 43mm 로이삼중유리, 방충망 작도 금지)

지붕은 징크패널, 아스팔트싱글로 하며 도면에 표기에 따라 적합하게 작도한다.

파라펫 높이는 300mm 이상으로 하되 외벽 화강석 모듈에 맞춰서 마무리하고 그 위에 난간은 [평철난간대-수평4단]으로 한다.

배수를 고려하여 바닥, 벽, 지붕에는 배수구 및 홈통을 설치한다. 단 처마홈통의 경우 도면을 따른다. 재질은 알루미늄, 규격은 처마홈통(150x150), 선홈통(∅80), 장식홈통(200x200)으로 한다.

대문은 기둥만 표현하며 재료는 화강석 H:2100, 사이는 400×400으로 한다.
담장은 투시형 난간으로 하며 H:1500 세로기둥 간격 1200으로 하며, 도로경계 및 인접 대지 경계에 설치한다.(담장 하부 기초 높이는 300, 기초 높이 포함 1500으로 한다.

차량출입문의 기둥은 화강석 H:2100, 사이는 400×400으로 하고 셔터는 설치하며 1/2 열려있는 상태로 표현한다.

도로는 차선(차선폭 100mm, 실선)을 표기하여야 하고 도로에는 인도 및 경계석을 작도한다.(인도폭:1.2m/경계석H:150) 단, 8m이상 도로의 중앙선은 표시한다.(황색실선 폭100)

작도범위는 도로 또는 인전대지경계선까지로 하고, 건물이 지나치게 작거나 과도하게 크게 보이지 않도록 구도를 설정한다.

인접대지 및 도로는 모델링하며 인접대지에 조형물, 건물 등 어떠한 표현도 하지 않는다.

추락의 위험이 있는 곳에는 ［평철난간대-수평 4단］을 설치한다.

표현 시간대는 08월 27일 9:00 기준으로 하고, 그림자 값은 Light값 80, Dark값 45로 한다.

직종 설명서의‘기능경기 건축 도면 표기 기준’을 준수하여 작도한다.

기타 주어지지 않은 사항은 건축 제도 통칙 및 주택의 일반적 시공 원칙에 따라 작도한다.

도면 작성 시 유리창, 지붕에 검정 색칠 및 음영을 하지 않으며, 심사원이 인지할 수 있는 어떠한 표시도 하여서는 안된다.

VIEW POINT 1: 남서쪽 대지경계선 꼭지점에서 X축 방향 -10m, Y축 방향 -20m, 높이 18m 위치에서 카메라 방향은 2층 평면도의 지정된 점을 향하도록 한다.

VIEW POINT 2: 북동쪽 대지경계선 꼭지점에서 X축 방향 10m, Y축 방향 15m, 높이 18m 위치에서 카메라 방향은 카메라 방향은 2층 평면도의 지정된 점을 향하도록 한다.

연장시간은 없으며 미완성 작품도 채점하나 미완성 부분에 대한 감점이 있다.

주차장은 주차라인만 백색 실선으로 표현한다. (실선 폭 100)

조경 구역, 텃밭의 재료 표현은 하지 않으며, 조경 구역의 식재는 3개까지 표현한다.

데크의 재료표시 방향은 수평방향으로 표시한다.

24. 제4과제 수행 기본사항을 참고한다.

4. 플로팅 영역의 설정

도면의 한계 영역(Limits)을 플로팅 Size로 설정하여 작업할 것.

가. 플로팅 용지가 A3 Size의 경우

<Upper right corner>: 420,297로 지정

다. 제4과제 수행 기본사항

1. VIEW 포인트는 주어진 요구조건에 따라 작도한다.

2. 카메라 모드는 two-point-perspective 모드로 한다.

3. 표현 시간대는 11월 8일 14시로 하고, 그림자 값은(Light값은 80, Dark값은 45)로 한다.

4. 작도 범위는 인접 대지 경계선 범위 밖의 도로나 대지를 포함하여 적절한 구도로 작도하여 건물이 지나치게 작거나 과도하게 크게 보이지 않도록 구도를 설정하여 이미지 파일(JPG)을 제출한다. (제출 이미지는 가로 방향 6,000 픽셀로 제출)

5. 도로(8M 이상 도로는 차선 표기)는 Asphalt & concrete/  Asphalt_02_1K를 사용한다.

(도로와 대지 경계선은 경계석 표기하지 아니한다 / 인도는 설치하지 않는다)

6. 유리면의 표현은 solid colors > (H:210, S:60, L:80), Opacity (불투명도) 100으로 한다.

7. 조경은 스케치업 컴퍼넌트에 있는 조경만 사용한다. (조경 구역 외 부분은 잔디로 처리한다)

8. 대문은 기둥만 표현하며 재료는 화강석 H:2,100, 사이는 400x400으로 한다.

담장은 평철난간 4단으로 하며 H:1500, 세로 기둥 간격 1200으로 하며 도로경계 및 인접 대지 경계에 설치한다 (담장 하부 기초 높이는 300, 기초 높이 포함 1500으로 한다)

9. 인접 대지 및 도로는 모델링하며 인접 대지에 조형물, 건물 등 어떠한 표현도 하지 않는다. (색상 H(색상)0, S(채도)0 L(명도)80, 적용)

10. 외벽면의 재료 모델링이나 인방, 창대, 창샘, 벽부등, 창대석, 돌출쌓기 등 외벽면의 입체적인 장식과 지붕 표현(기와, 용머리, 용마루기와, 징크 거멀접기)은 만들어 사용하지 않는다.

11. 건물내 난간은 평철 난간 4단 @900, H:1,200 으로 한다.

12. 홈통은 스테인레스 재질로 표현을 하고 배수가 원활한 위치에 작도한다.

13. 마감 재료는 제시된 재질만 사용하고, 제시된 HLS만 값을 조정하고 제시되지 않은 값은 조정하지 않는다.)

○ 바닥

데크 및 방부목 : Wood/ Wood_planks_01_1K(H:40, S:4, L:50)

주차장 : Brick / Brick_09_1K (H:45, S:20, L:70)

마당 보도 블럭 : tile/ Tile_Exterior_08_1K(H:50, S:30, L:60)

도로 인도보도블록 : patterns/Pavers_Bowtie_1K (H:20, S:50, L:50)

도로 : Asphalt & concrete/ Asphalt_02_1K

조경 구역 : Ground/ Soil_04_1K(H:50, S:40, L:60)

○ 외벽

적벽돌 : Brick/ Brick_10_1K

화강석(외벽, 옥외 계단) : patterns/ Grid_10X10_1K(H:0, S:0, L:80)

목재 사이딩 : patterns/ Black_Lines_1_1K (H:0, S:0, L:90)

징크 : patterns/ plank_floor_1K(H:0, S:0, L:45)

노출 콘크리트 : patterns/ Grid_90X90_1K(H:0, S:0, L:80)

○ 지붕

- 아스팔트싱글 : roofing/ Roofing_04_1K(H:50, S:5, L:60)

- 시멘트기와 : patterns/ Roof_Beaver_Tail_1K(H:20, S:60, L:40)

- 징크 지붕 : patterns/ plank_floor_1K(H:0, S:0, L:45)

- 노출 콘크리트 : patterns/ Grid_90X90_1K(H:0, S:0, L:80)

○ 창호 관련

- 창호 유리 : solid colors/ Glass_Basic_01 (H:210, S:60, L:80),

Opacity 100

- 안전유리 난간 유리 패널 : Glass/ Glass Basic_01(H:200, S:50, L:70), Opacity 50

- 문, 창호 프레임 : Plastic_02_1K (H:210, S:15 L:50)

○ 기타

- 홈통 : Metal/ Metal_06_1K (H:0, S:0, L:90)

- 난간 : Metal_06_1K(H:40, S:0, L:40)

- 셔터 : Metal/  Metal_32_1K

- 파라펫 두겁대, 재료 분리대, 조경 경계석, 도로경계석 :

solid colors/ M00_Soft_Cloud (H:0, S:0, L:80)

- 목재(파고라 포함 기타) : wood/ Wood_Veneer_15_1K (H:25, S:40, L:40)