개정일 : `18. 5. 16

직 종 설 명 서

▣ 직종명 : 목공예 (Wood craft)

순   서

1. 직종정의	1

2. 작업범위	1

3. 경기과제에 관한 사항	1

4. 사용재료	2

5. 경기장 시설 및 선수 지참 공구	3

6. 경기 진행 절차	7

7. 채점에 관한 사항	9

8. 과제 출제 기준 [과제디자인]	15

9. 경기운영 절차	16

10. 기타 해당 직종의 경기를 준비하는데 필요한 사항	17

11. 공통사항	17

12. 적용시기	17

1		직종정의
	ㅊ

목공예는 창의성을 바탕으로 목재를 계획된 디자인에 따라 전동기계와 수공구를 사용하여 전통과 현대적인 기법이 결합 된 실용적이고 심미성 있는 목공예품을 만든 일이다.

2		작업범위
	ㅊ

○ 과제는 실기작업만으로 구성한다.

○ 지급된 재료를 도면 치수에 맞도록 목재가공용 수공구와 전동공구 등을 사용하여 요구사항에 적합하도록 가공, 조각, 상감 및 조립하여 목공예 품(생활용품)을 제작한다.

3		경기과제에 관한 사항
	ㅊ

가. 과제 제작시간

○ 지방기능경기대회 : 16시간을 초과할 수 없다.

○ 전국기능경기대회 : 20시간을 초과할 수 없다.

순번	과제내용	주요작업 내용	전국대회 (최소~최대시간)	비 고
1	재료 마름질, 가공	재료 산출 및 정 치수 가공	2 ~ 3	예상시간
2	맞춤작업	사개, 주먹장, 연귀, 기타 장부가공 및 짜 맞춤 작업	4 ~ 5	예상시간
3	조각, 상감	조각 및 상감 작업	8 ~ 9	예상시간
4	마무리 가공	대패, 칼자국, 곡면 끝손질 작업	2 ~ 3	예상시간
계			16 ~ 20	예상시간

※ 제시된 과제에 따라 변경될 수 있음.

나. 과제 공개

○ 경기용 과제(도면)는 대회 사전에 공개하는 것을 원칙으로 한다.

○ 과제의 공개방법 및 범위 등은 국제기능올림픽대회 한국위원회에서 따로 정한다.

※공개된 과제는 30% 이내에서 수정하여 경기를 진행할 수 있다.

다. 작업내용

○마름질 및 가공 : 재료 산출 재료의 정 치수 가공작업을 한다.

○ 맞춤작업 : 도면에 제시된 장부가공 및 짜 맞춤 작업을 한다.

○ 조각 및 상감 : 부조, 투조, 환조 조각과 직선, 곡선, 중첩상감 작업을 한다.

○ 마무리가공 : 대패 및 조각칼을 이용 제품의 마무리 작업을 한다.

※ 기계 가공 자국이 없도록 마무리하되 샌드페이퍼나 스크레이퍼는 사용 할 수 없다.

※ 과제 출제 특성에 따라 작업내용과 시간 등이 달라질 수 있다.

라. 작품의 규격

○ 완성된 작품은 지방대회350×350×350(높이) 와 전국대회는 400×400×400(높이) 가 초과되지 않도록 한다.

※ 과제 출제 특성에 따라 300mm폭 이하의 경우 길이500mm 높이가 400mm를 초과되지 않도록 한다.

마. 과제수행 유의사항

○ 장부 가공 후 접착하여 조립되는 장부의 내부와 가공 상감부재와 상감 홈 가공부분은 중간 검사 후 다음 작업을 진행한다.

○ 목재의 일반적인 성질 및 장부가공에 관한 지식을 요함.

○ 각종 목공구 및 기계 사용법 및 안전수칙에 관한 지식을 요함.

○ 올바른 작업공정에 관한 지식을 요함.

4		사용재료
	ㅊ

○ 과제는 단일 과제이며 주재료는 단풍, 월넛, 체리 중으로 선택 또는 부분, 모두를 사용 할 수 있다.

○ 부 재료는 상감재이며 단풍, 월넛, 체리, 참죽, 로즈 등을 선택 또는 모두를               사용 할 수 있다.

○ 지방대회와 전국대회의 출제과제는 수급이 용이한 재료의 규격으로 출제를      하여야 한다.

과제	재료명	규격	단위	수량	비고(용도)
1	단 풍	출제자 자유	개	필요량	주 재료(선택 및 모두 사용 가능) 출제자는 수급이 용이한 규격으로 출제하여야 한다.
	월 넛	출제자 자유	개	필요량
	체 리	출제자 자유	개	필요량
	상감재료 단풍, 월넛, 체리 참죽, 로즈 중 선택사용	출제자 자유	개	필요량	부 재료(선택 및 모두 사용 가능)

※ 전국대회의 경우 모든 재료는 선수 본인이 지참을 원칙으로 한다.

※ 출제 기준재료 이외의 재료는 사용 할 수 없다.

※ 재료의 규격은 출제기준재료의 치수를 초과하지 않도록 한다.

5		경기장 시설 및 선수 지참공구
	ㅊ

가. 경기장 구성

○ 작업대 작업 공간 및 기계설치 사용 공간의 필요, 중앙 통로포함 1인당 최소 소요면적으로 최소 16㎡ (4m×4m) 정도가 필요함.

○ 작업대에 전원 콘센트가 1인당 220V 2구 이상 설치되어야 한다.

○ 작업대는 1인당 1작업대로 설치한다.

○ 작업대는 선수1인 1,800×900×700mm(H) 크기 이상의 작업대가 준비되어야 한다.

○ 조명조건은 모든 선수에게 동일해야 하며 최소 300lux 이상이어야 한다.

○ 분진 배출용 환풍 설비가 되어 있어야 한다.

※작업의 기계화로 인해서 1작업대 2인 사용은 안전 및 작업능력의 저하를              초래 하여, 1작업대 1인 사용을 원칙으로 한다

나. 목공예 경기장 배치도

심 사 위 원 석

				.

※ 작업에 필요한 공구 및 기계는 반드시 본인의 작업영역(4m*4m)내에 두어야한다.

(경기장의 형편에 따라 심사위원이 협의하여  작업영역 조절 및 그 위치를 정할 수 있다.)

다. 경기장 시설목록

번호	장비명	규격	단위	필 요 량		비고
				활용인원	수량
1	작업대	900×1800× 700(H)㎜	대	1인	선수1인
2	콘센트	220V	개	1	1	(2구이상)
3	작업용 의자	일반용	개	1	1
4	버어니어 캘리퍼스	300mm	개		1	심 사 용
5	철자	300, 600mm	개		1	심 사 용
6	조합자	300mm	개		1	심 사 용
7	채점용 컴퓨터 및 프린터	설계용 프로그램 저장	셀		1	심 사 용

라. 선수 지참 공구 목록

번호	지 참 공 구 명	규격	단위	수량	비고
1	대 패	장, 단, 소형	세트	1	기타 대패
2	톱 (양날톱, 등대기톱)	240/270/300mm	세트	1	기타 톱
3	끌	10본 세트	세트	1	목공용
4	조각칼 (평칼, 둥근칼, 창칼, 삼각칼 등)	각종 세트	세트	1	기타조각칼
5	그무개	줄 그무개	개	1	각종
6	조임 쇠, (클램프)	목공용	조	1	대, 중 ,소
7	실톱 대	목공용	자루	1	실톱 날 포함
8	소형 전기톱	목공용(220V)	대	1	이동용
9	소형 전기대패	목공용(220V)	대	1	이동용
10	소형 자동일면대패	목공용(220V)	대	1	이동용
11	소형 루터기계	목공용(220V)	대	1	이동용
12	전동드릴	목공용(220V)	대	1	이동용
13	양 판	개인규격	개	1	작업대 부착용
14	바이스	목공용	대	1	작업대 부착용
15	기타 수공구 , 전동공기구 및 보조치구 일체	필요규격	개	필요량

○ 작업공구류

○ 측정공구류

번 호	공 구 명	규 격	단위	수량	비 고
1	철 자	30, 600 mm	자루	1	측정기구 일체
2	조합자	300mm	자루	1
3	버어니어 캘리퍼스	300 mm	자루	1
4	원형 템플릿	제 도 용	개	1	제도용구 일체
5	삼각자	제 도 용	개	1
6	컴퍼스		세트	1
7	기타 측정 공구 일체

○ 지참공구에 대한 준비사항

- 전동공구 날은 목공예 품 제작에 필요한 날을 준비한다.

- 공정한 경기를 위하여 선수 공구 상자에 대하여 사전공개 된 과제와 비슷한 목재 또는 합판 등 유사한 재료가 있는지 확인한다.

- 개인장비는 상대 선수의 작업 공간 구획선을 침범해서는 아니 된다.

- 소프트웨어가 장착된 어떠한 장비도 사용할 수 없다. (컴퓨터 또는 CNC 장착된장비 등)

- 제한 장비와 재료 등은 경기장에서 심사위원 전원 합의하에 정하여 진행한다.

라. 경기장 배치

○ 작업에 필요한 공구 및 기계는 반드시 본인의 작업영역(4mx4m) 내에 두어야 한다.

○ 지참한 공구 중 특수 공구에 해당하는 것은 심사위원 합의하에 제한을 둘 수 있다.

○ 경기장 내에 이동용 전동 공구 사용가능 할 것 (작업대 1명사용 기준)

○ 작업대에 양판 부착 및 목공용 바이스 부착 가능 할 것.

6		경기 진행 절차
	ㅊ

(경 기 전)

① 경기장 배치, 형태를 파악하고 경기에 필요한 목공장비나 기기 점검과 시운전 시간을 별도로 부여하여 선수가 기량을 충분히 발휘할 수 있도록 한다.

② 원활한 경기진행과 경기장의 편의를 위해 작업대와 재료는 추첨에 의해 정한다. (재료를 작업대에 배치한 후 동시에 추첨 할 수 있다.) 재료의 결함이 있을 경우 경기장내 잔여재료에 한해 교환 받을 수 있다.

③ 경기와 관련된 제반규정과 주의사항 및 경기 운영방법 등을 충분히 사전 설명하고 교육 시킨다. (선수 소속기관의 관계자, 지도교사를 반드시 참석 시킨다)

④ 경기장의 장비나 시설물의 안전을 점검하고 경기에 앞서 안전 수칙을 교육한다.

⑤ 참가 원서(사진)와 참가선수 본인 여부를 확인하고 서약서를 작성토록 한다.

⑥ 참가선수 중 법무부 소속 선수는 관계자의 위치를 정하여 통제가 원활토록 경기위치를 정할 수 있다.

⑦ 경기 준비가 완료되면 요구사항과 과제도면을 배부하고 도면과 재료에 이상이 없는지 확인토록 한다.

⑧ 심사장은 부심사장 및 심사위원의 업무분장 및 경기 진행시 문제가 될 수 있는 제반 사항을 협의하여 합의서와 기술위원 서약서를 작성 한다.

( 경기 중 )

① 경기 진행에 지장이 없는 범위 내에서 외부인사의 경기 관전을 최대한 배려한다.

② 경기 중 위급상황, 화장실 왕래 이외에는 외부 이동을 할 수 없으며, 필요시 심사위원의 허가를 받아야 한다.

③ 경기 중 선수는 타인의 도움을 받을 수 없다. (선수와 지도교사간의 대화나 접촉을 금한다)

④ 검토가 끝난 요구사항과 과제도면은 현황판에 공개하고 채점기준은 공개할 수 있는 규정 된 범위 내에서 도면과 함께 공개 한다.

⑤ 매일 경기 종료 후 다음날 시간 계획을 공지하여 다음 경기에 지장이 없도록 한다.

⑥ 재료는 재 지급하지 않으며, 경기장외에서 작업된 부재(상감 등)를 반입 시 부정선수로 조치한다.

⑦ 경기 중 타인의 공구 및 장비 등을 사용 할 수 없으며, 기 설치된 개인장비는 경기종료 시까지 이동불가하고 선수간의 대화를 금지시킨다.

⑧ 경기 진행 중 중간채점은 심사위원 3명이상 심사장 또는 부심사장 중 1인은 반드시 배석하며 해당 시,도의 심사위원은 심사에서 제외한다.

⑨ 선수는 재료의 분실 혹은 손상 시 교체를 요구할 수 있으나, 감점의 원인이 될 수 있으며 경기장 내 잔여자재에 한하여 교체가 가능하다.

⑩ 경기도중 기권자가 나올 경우 지급된 도면 및 모든 재료를 확인 후 모두 회수한다.

⑪ 선수는 심사장 또는 부심사장 및 심사위원이 제시하는 모든 안전 및 사고 예방기준을 철저히 준수해야 한다. 기계 및 장비, 공구의 결함은 발견된 즉시 심사장 또는 부심사장 및 심사위원에게 보고한다.

⑫ 선수가 몸이 아프거나 신체에 이상이 생겼을 때는 즉시  심사장 또는 부심사장의 지시에 따른다.

⑬ 부정행위로 적발되거나 심사장 또는 부심사장 및 심사위원, 위원회 관계자의 지시를 거부 또는 적절치 못한 행위로 파악될 때는 경기장에서 퇴장될 수 있다.

⑭ 본인의 실수로 안전사고가 발생하였을 때, 치료 등으로 인해 소요된 시간은 경기 제한 시간에 포함된다. (단, 타인에 의해 발생하였을 때는 예외로 한다.)

( 경기 후 )

① 작품을 제출하는 선수의 경기 시간(필요시)을 기록 한다.

② 경기시간 종료 시 까지 제출된 미완성작품도 채점기준에 의거 채점을 한다.

③ 선수 및 지도교사 등을 참석시켜 경기 강평과 전체 작품을 비교할 수 있는 시간을 주어야 한다.

④ 채점은 목재의 수축 팽창 등을 감안하여 경기 종료 후 경기장내 또는 동일한 기후조건에서 한다.

⑤ 채점은 최대한 공개된 장소에서 실시하고 채점 기준 표에 따라 성실히 채점 한다.

⑥ 채점이 완료되면 채점서류에 서명하여 한국위원회에 제출하고 작품은 등위를 기록하여 대회본부요원에게 인계 한다.

7		채점에 관한 사항
	ㅊ

가. 채점 방법

① 채점은 과제 출제위원이 정한 채점기준에 의하며, 경기진행 및 채점에 지장이 없는 범위 내에서 심사위원 전원합의에 의하여 실시한다.

② 과제와 함께 지급된 채점기준에서 부족한 세부채점 기준을 정할 때에는 반드시 심사위원 전원 합의에 의하여 결정 한다.

③ 객관적 항목의 채점은 둘 또는 그 이상의 심사위원의 참석이 없이는 채점 할 수 없으며  심사장 또는 부심사장은 반드시 배석 하여야 한다.

④ 주관적 항목의 채점은 합의 또는 4점제카드 채점으로 하여야 하며, 모든 심사위원, 심사장 또는 부심사장의 참석 없이는 채점 할 수 없다.

(단, 4점제카드 채점 시 최고점, 최저점을 뺀 나머지 평균점수 부여)

⑤ 채점기준에 없는 중대 실수가 있을 경우 심사위원 합의에 의하여 정한 항목의 배점을 0점 처리하거나 전체득점에서 5%이내에서 감점 할수 있다.

⑥ 기타 채점과 관련된 사항은 기능경기대회 관리 규칙에서 정한 바에 따른다.

⑦ 채점은 일반적인 목공예 기법을 기준으로 하여 채점한다.

(단, 특정기법을 과제에서 요구하였을 때는 요구기법에 준한다.)

⑧ 채점기준에 의하여 도면 또는 요구사항과 상이하게 제작 또는 파손수리 된 작품은 해당사항 최저점 처리하여 채점을 한다. (단, 도면과 상이함은 치수가 ±10mm 이상 차이가 나거나 심사위원이 협의하여 상이하다고 한 작품을 말하며 파손수리란 파손된 부분을 눈메움재나 유사한 재료를 사용하여 복구함을 말한다 .)

⑨ 치수측정은 심사위원이 합의한 측정기 및 측정방법을 사용하여 측정한다.

⑩ 기타 채점과 관련된 사항은 기능경기대회 관리규칙에서 정한 바에 의한다.

나. 배점등급

○ 채점항목별 배점을 4등급제를 적용하여 채점하고 배점비율에 따라 득점을 환산하여 합산한다.

순번	등 급	배 점	비 고
1	4등급	100%	매우우수함
2	3등급	75%	우수함
3	2등급	50%	산업표준
4	1등급	25%	산업표준이하

항목번호	주요 항목	항 목	채 점 방 법		배점	비 고
			객관적 채점	주관적 채점
1	정밀도	①전 체 폭	○		4	2개소측정
2		전체 길이	○		4
3		전체 높이	○		4
4		②부분치수 (A)	○		4
5		부분치수 (B)	○		4
6		부분치수 (C)	○		4
7		③부재두께	○		4
8	맞 춤	④맞춤 부위	○		8	중간채점/4개소측정
9		⑤가공상태	○		8
10	상 감	⑥상감 정밀도	○		4	중간채점/2개소측정
11		⑦상감 상태		○	4	2개소측정
12	조 각	⑧조각정밀도	○		8	4개소측정
13		⑨조각 표현상태		○	16	8개소측정
14	미관도	⑩직각도	○		4	2개소측정
15		⑪작품의 안정도		○	4
16		⑫외부면 상태		○	4
17		내부면 상태		○	4
18		⑬전체적인 형상(완성도)		○	4
19		⑭재료의 경제성	○		4
계					100	각 항목별 배점이 2점이 넘지않도록 배점함

다. 채점 기준 표(과제에 따라 달라질 수 있음)

※ 지방기능경기대회는 본 직종설명서의 내용 중 일부를 축소 조정한 것으로 한다.

① 전체치수: 오차가 가장 큰 곳을 측정 ±0.5㎜까지는 배점 만점, 추가±0.2㎜까지 마다  0.2점씩 배점에서 감점

② 부분치수: 작품의 기능을 감안하여 출제의원이 정한 요소를 채점위원이 측정한 다음 모든 선수에게 공히 적용 ±0.3㎜까지 배점만점, ±0.2㎜까지 마다 0.2점씩 차등 감점

③ 부재두께: 각 재료의 단면 치수나 두께를 측정하여 (±0.3㎜까지 배점만점, 벗어나면 ±0.2㎜에  0.2점씩 차등 감점)

④ 맞춤 부위: 맞춤부위 간격, 틈새의 정도를 크기별로 측정하여 1곳 마다 0.5점씩 차등 감점, 단, 현격한 작업 결함이 있을 때에는 1점

⑤ 가공 상태: 맞춤부위 및 홈, 촉 등 가공상태 끌질․톱질 면, 거스러미, 파손, 기계사용 미숙 흔적 등이 없고 깊이․폭 등을 정확하게 가공하여 가조립 했을 때 헐거운 정도를 결함에 따라 차등적용

⑥ 상감 정밀도: 상감부분의 틈새, 문양의 대칭, 정밀도 등을 측정하여 결함 개소 당 0.5점씩 차등 감점

⑦ 상감 상태: 상감부분의 형태 등을 측정하여 결함 정도에 따라 배점을 4등급제를 적용하여 채점한다.

⑧ 조각정밀도(환조, 부조, 투조 등): 특정 지점을 정하여 측정하여 허용오차 ±1㎜까지 배점만점, 추가1㎜까지 마다 1점

⑨ 조각 표현상태(환조, 부조, 투조 등): 조각기법에 의한 표현이 전반적으로 결함이 없을 때 선의 흐름, 고저 형태표현 마무리 등 결함 정도에 따라서 배점을 4등급제를 적용하여 채점한다.

⑩ 및 직각도를 측정하여 편차 직각도: 대각선 길이 ±0.5㎜ 추가 오차마다 1점 감점

⑪ 작품의 안정도: 정반에 놓고  4면을 눌러보았을 때 흔들림이 전혀 없으면 4점, 결함 정도에 따라 1점씩 차등 감점, 현격한 결함은 1점

⑫ 내, 외부면 상태: 가공미숙, 표현미숙 등으로 인한 시각적 결함 요소를 측정하여 결함정도에 따라 배점을 4등급제를 적용하여 채점한다.

⑬ 전체적인 형상(완성도): 과제를 여러 방향에서 전체적인 형상을 관찰을 하여 대칭성,  균형성, 표현성, 바르기 등을 측정하여 배점을 4등급제를 적용하여 채점한다.

⑭ 재료의 경제성: 재료의 경제성 - 재료교환의 유무(1개 교환 → 2점 감점,  2개 교환 → 3점 감점, 3개 교환 → 4점 감점, 재료 교환은 과제당 재료 3개 까지만 교환 가능)

라. 채점 기준의 상세 설명

A. 정밀도(외형) : 객관 채점

○ 본 채점 항목은 선수들의 치수 정밀도 능력을 점검하고 다음을 포함 한다.

① 동일한 방법으로 측정한다.

② 오차가 큰 곳을 측정한다.

③ ± 공차를 차등 적용한다.

④ 부분과 부분을 연결 지은 치수로 측정한다.

B. 맞춤 (joints) : 객관ㆍ주관 채점

○ 본 채점 항목은 선수가 과제 도면에 제시된 바에 따라 목재가공용 수공구 및 목재가공용 기계를 활용하여 맞춤의 정확성을 구성할 수 있는 능력을 평가 하는 것이다.

○ 채점기준

- 아래 채점 기준에 의거 부재 가공 상태를 보고 점수가 삭감 될 것인지 아닌지를 결정 하여야 하며, 부재 채점은 따로따로 평가한다.

① 맞춤가공은 정확하게 되었는지(빡빡하거나 헐렁하면 안 됨)

② 부재 가공은 도면과 일치 한지

③ 맞춤의 가공 상태가 평행하게 잘 되었는지

④ 맞춤의 가공 상태는 경사나 층지지 않고 잘 되었는지

⑤ 맞춤가공이 정확하게 되었는지(톱이 너무 깊거나 낮지는 않는지)

⑥ 맞춤의 모서리, 마구리 등 모든 면에서 빈틈이 없어야 한다.

⑦ 도면과 일치된 맞춤이 아니면 점수를 감점한다.

⑧ 맞춤이 완벽하지 않으면 만점으로 채점하지 않는다.

C. 상감(직선, 곡선, 복합(중첩))작업 : 객관ㆍ주관 채점

○ 본 채점 항목은 선수의 상감작업(직선, 곡선, 복합(중첩)) 능력을 평가 하는 것이다.

○ 상감작업 평가는 문양의 복잡성, 작업량에 따라 점수가 배분 되어야 한다.

○ 채점기준

- 아래 채점 기준에 의거 상감을 보고 점수가 삭감될 것인지 아닌지를 결정 한다.

- 상감작업 전체가 평가될 수 있도록 채점한다.

① 상감작업은 바탕 재와 상감재의 모든 면에서 빈틈이 없어야 한다.

② 도면과 일치된 형태와 문양이 아니면 점수를 감점한다.

③ 상감이 완벽하지 않으면 만점으로 채점하지 않는다.

④ 바탕재의 바닥면이 고르고 층지지 않았으면 감점한다.

⑤ 손으로 밀어 넣어 보아 빡빡하게 들어가지 않으면 감점한다.

⑥ 바탕 재와 상감재간 색상, 나뭇결 등이 조화를 이루었는지 평가 한다.

⑦ 문양 도면과 상감의 느낌이 일치되지 않으면 점수를 감점한다.

D. 조각(부조, 투조, 환조)작업 : 객관ㆍ주관 채점

○ 본 채점 항목은 선수의 조각 작업(부조, 투조, 환조) 능력을 평가 하는 것이다.

○ 조각 작업 평가는 문양의 복잡성, 작업량에 따라 점수가 배분 되어야 한다.

○ 채점기준

- 아래 채점 기준에 의거 조각을 보고 점수가 삭감될 것인지 아닌지를 결정 한다.

- 조각 작업 전체가 평가될 수 있도록 채점한다.

① 도면과 일치된 형태와 문양이 아니면 점수를 감점한다.

② 조각 작업은 도면에서 느껴지는 형태감, 운동감, 사실감 등의 표현이 잘되었는지 평가 한다.

③ 문양 느낌과 조각도 사용능력의 수준에 따라 채점한다.

④ 제시된 기법이 충실히 표현되었는지 여부에 따라 채점한다.

⑤ 입체적 표현이 미숙하면 기준에 따라 감점한다.

E. 외관 기능도 : 객관ㆍ주관 채점

○ 본 채점 항목은 선수가 좋은 외관을 지닌 작품을 제작하는 능력을 평가 하는 것이며 다음을 포함 한다.

① 작품의 뒤틀림

② 작품의 직각도(대각선 측정)

③ 작품의 표면 마무리 상태

④ 작품의 옆면 마무리 상태

⑤ 작품의 턱, 면 가공 상태

⑥ 실수로 인한 쪽 떨어짐, 찍힌 곳 등

⑦ 칼자국, 기계톱날 자국, 턱이나 층진 곳, 오염된 곳 등은 감점한다.

※ 과제의 성격에 따라 기타 사항이 추가 될 수도 있고 위에 언급된 항목 중 일부가 빠질 수도 있다.

○ 채점기준

- 모든 면을 살피고 손으로 만져보아 평평함과 부드러움 정도를 살펴야 한다.

- 특히 곡선부분을 잘 살필 것이며 그런 다음 점수를 삭감할 것인지 아닌지에 대하여 다음의 기준으로 채점할 것이다.

① 곡선의 모양

② 불규칙성을 보기위해 손으로 면과 모서리 체크

③ 맞춤부분이 교차하는 부분의 마무리 상태

④ 쪽 떨어짐, 찍힘 등 관리 부족으로 인한 흠

⑤ 목재의 엇결 상태

F. 일치성(conformity) : 객관 채점

○ 본 채점 항목은 선수가 도면에 의거 작품을 불완전 하게 마치거나 시간을 벌기위해 부정한 맞춤 방법을 사용한 선수에게 해당부분 배점 최저점수를 부과 할 수 있다.

○ 또한 기타 불일치 사유가 발생할 경우에도 마찬 가지이다. 감점은 아래 사항과 같다.

① 일치되지 않은 부당한 맞춤방법 사용

② 작업을 편하게 하 기 위하여 경기 중 채점 후 재가공으로 하였을 경우

③ 작업실수를 한 후 접착, 눈 메움, 되 메우기 등의 방법으로 작업한 경우

G. 재료(material) : 객관 채점

○ 본 채점 항목에 의거 실수한 부품교체에 대해 감점 한다.

○ 감점 항목은 다음과 같다.

① 재료 교체 : 최초 2점 감점

② 재료 교체(2회) : 3점 감점

③ 재료 교체(3회 이상)최대 4점까지 감점

8		과제 출제 기준(과제 디자인)
	ㅊ

가.  일반 요구 사항

○ 총체적으로 과제는 다음과 같아야 함.

① 현행 직종 정의에 근거해야 하며,

② 기능대회 요구 조건과 수량 기준을 충족해야 하며,

③ 채점 기준에 의거 진행하며

④ 직종 영역에 적합하게 기능/제작/완료가 정해진 시간 내에 수행 되어져야 함.(예를 들어 과제는 재료, 장비, 이론지식이 제한된 시간 내에 과제에 따라 이루어 져야 함.)

나. 디자인 요구 사항

① 과제는 시간 안에 완료 될 수 있어야 한다.

② 과제는 처음 출제되는 작품이어야 한다.(과제 요구수행에 필요한 기술이 가급적 고루 반영되어야 하며 출제자에 따라 달라질 수 있다.)

③ 일반적으로 과제를 통해 선수들의 손기술과 기계를 다루는 기능이 나타나야 한다.

다. 과제 개발 및 진행 절차

① 과제 개발은 기능경기대회의 전반적인 기술영역의 발전을 위한 의사 교환 및 협력의 목적으로 토론의 장을 마련 할 수 있다.

② 과제는 출력물과 디지털 형태로 컴퓨터 지원이 가능한 ISO기준에 따른 도면이 제공 되어져야 한다.

③ 과제 제안서에는 다음의 세부 사항이 반드시 포함 되어야 한다.

※ 별첨2 출제서식참조

- 선수 요구 사항

- 제작도면

- 시행 시 유의 사항

- 선수 지참 공구 목록

- 지급 재료 목록

- 경기장 시설 목록

- 채점기준(세부 항목 포함)

- 치수 정밀도 채점을 위한 치수가 표시된 도면

※ 상기 사항을 포함된 과제가 출제되어 공개 되고 경기직전 30%이내 수정 할 수 있다.

9		경기운영 절차
	ㅊ

가.  요구문서

① 심사장은 경기 직종과 관련한 모든 문서의 최신 복사본을 가지고 있어야 한다.

② 요구 되는 문서는 다음과 같다.

- 직종정의

- 대회별 기술회의 자료

- 경기 규칙

- 상기 문서들과 관련 있는 기타 문서.

나. 경기 전․중 심사장 직종 운영 절차

○ 아래에 기술되는 절차들은 준수 되어져야 한다.

① 경기 절차

- 과제는 2 - 3일간 수행 되어져야 한다.

- 과제는 지정된 날짜에 완료되어 단계적인 채점이 이루어 질수 있어야 한다.

② 경기장 안전

- 모든 선수들은 각종 기계장비 및 공구를 사용할 때 부스러기나 파편 등으로 인해 눈을 손상시킬 우려가 있는 경우는 보안경을 착용 하여야 한다.

- 모든 선수들은 먼지가 발생할 수 있는 장비 사용 시 호흡기를 보호할 마스크를 착용하여야 한다.

- 모든 선수들은 소음 발생이 큰 장비 사용 시 청력을 보호할 귀마개를 착용 하여야 한다.

- 구급함은 경기 기간 중 반드시 비치되어야 한다.

- 목공용 기계사용 시 장갑을 착용해서는 안 된다.

- 선수는 작업 중 기계의 이상 유무를 반드시 확인하여 이상이 있을 경우 조치  후 작업에 임하여야 한다.

10		기타 해당 직종의 경기를 준비하는데 필요한 사항
	ㅊ

○ 기능경기대회에 참가하는 선수들은 아래의 관점에서 경기기간 동안 공평하고 공정한 대우를 받을 권리가 있다.

① 분명하고 명확한 지시사항.

② 상대 선수에게 어떠한 이점도 제공하지 않는 채점 일정표

③ 경기를 수행하기 위해 요구되는 기술적 문서에서 규정한 범위내의 모든 필요한 장비 및 재료

④ 과제를 수행할 수 있도록 심사위원 및 관계자의 도움(필요 하다고 여겨지는 도움은 경기에 참가한 선수 모두에게 같은 시간대에 동일하게 주어져야 한다)

⑤ 과제의 완성을 방해할 소지가 있는 부적절한 간섭이 이루어져서는 안 됨.

⑥ 심사위원과 선수의 경기장 출입에 대한 보안 체크를 할 수 있다.

11		공통사항
	ㅊ

○ 직종 설명서의 내용은 과제출제 및 경기진행, 심사채점 과정 등에서 일부 변경 될 수 있음.

○ 직종 설명의 내용보다는 경기과제, 채점기준 표, 시행자료(시행 시 유의사항, 경기장 시설목록, 선수지참재료목록, 선수지참공구목록 등) 등이 우선함.

12		적용시기
	ㅊ

□ 시행시기 : 2018년 전국대회부터 적용

□ 주요 개정사항

현행

개정(안)

개정

사유

1. 직종설명

○수공구 및 목공기계를 사용하여 구조물을 만들고 그 표면에 조각 또는 상감을 하여 일상생활에(유용한 생활용품, 목공예 품) 등을 제작하는 직종

1. 직종설명

○목공예는 창의성을 바탕으로 목재를 계획된 디자인에 따라 전동기계와 수공구를 사용하여 전통과 현대적인 기법이 결합 된 실용적이고 심미성 있는 목공예품을 만든 일이다.

용어의 정리

2. 작업범위

○지급된 재료를 도면 치수에 맞도록 목공용 수공구와 전동공구 등을 사용하여 요구사항에 따라 가공, 조각, 상감 및 조립하여 목공예 품을 제작한다.

2. 작업범위

○지급된 재료를 도면 치수에 맞도록 목재가공용 수공구와 전동공구 등을 사용하여 요구사항에 적합하도록 가공, 조각, 상감 및 조립하여 목공예 품(생활용품)을 제작한다.

6. 경기진행

(경 기 전)

⑧ 심사장은 심사위원 업무분장 및 경기 진행시 문제가 될 수 있는 제반 사항을 협의하여 합의서와 기술위원 서약서를 작성 한다.

6. 경기진행

(경 기 전)

⑧ 심사장은 부심사장 및 심사위원의 업무분장 및 경기 진행시 문제가 될 수 있는 제반 사항을 협의하여 합의서와 기술위원 서약서를 작성 한다.

( 경기 중 )

⑧ 경기 진행 중 중간채점은 심사위원 3명이상(심사장은 반드시 배석한다.)

⑫ 선수가 몸이 아프거나 신체에 이상이 생겼을 때는 즉시 심사장에게 보고하고 심사장의 지시에 따른다.

⑬ 부정행위로 적발되거나 심사장 및 심사위원, 위원회 관계자의 지시를 거부 또는 적절치 못한 행위로 파악될 때는 경기장에서 퇴장될 수 있다.

( 경기 중 )

⑧ 경기 진행 중 중간채점은 심사위원 3명이상 심사장 또는 부심사장 중 1인은 반드시 배석하며 해당 시,도의 심사위원은 심사에서 제외한다.

⑪ 선수는 심사장 또는 부심사장 및 심사위원이 제시하는 모든 안전 및 사고 예방기준을 철저히 준수해야 한다. 기계 및 장비, 공구의 결함은 발견된 즉시 심사장 또는 부심사장 및 심사위원에게 보고한다.

⑫ 선수가 몸이 아프거나 신체에 이상이 생겼을 때는 즉시  심사장 또는 부심사장의 지시에 따른다.

⑬ 부정행위로 적발되거나 심사장 또는 부심사장 및 심사위원, 위원회 관계자의 지시를 거부 또는 적절치 못한 행위로 파악될 때는 경기장에서 퇴장될 수 있다.

부심사장제도도입에 따른 역활강조

( 경기 후 )

① 작품을 제출하는 선수의 경기 시간(필요시)과 비 번호를 기록 한다.

( 경기 후 )

① 작품을 제출하는 선수의 경기 시간(필요시)을 기록 한다.

공개채점으로인하여 비번호불필요

7. 과제채점

가. 채점 방법

③ 객관적 항목의 채점은 둘 또는 그 이상의 심사위원의 참석이 없이는 채점 할 수 없으며  심사장은 반드시 배석 하여야 한다.

④ 주관적 항목의 채점은 합의 또는 10점제카드 채점으로 하여야 하며, 모든 심사위원, 심사장의 참석 없이는 채점 할 수 없다.

(단, 10점제카드 채점 시 최고점, 최저점을 뺀 나머지 평균점수 부여)

⑧ 채점기준에 의하여 도면 또는 요구사항이 상이하게 제작된 작품은 해당사항만 0점 처리하여 채점을 한다. (단, 도면과 상이함은 치수가 ±10mm 이상 차이가 나거나 심사위원이 협의하여 상이하다고 한 작품을 말한다.)

7. 과제채점

가. 채점 방법

③ 객관적 항목의 채점은 둘 또는 그 이상의 심사위원의 참석이 없이는 채점 할 수 없으며  심사장 또는 부심사장은 반드시 배석 하여야 한다.

④ 주관적 항목의 채점은 합의 또는 4점제카드 채점으로 하여야 하며, 모든 심사위원, 심사장 또는 부심사장의 참석 없이는 채점 할 수 없다.

(단, 4점제카드 채점 시 최고점, 최저점을 뺀 나머지 평균점수 부여)

⑧ 채점기준에 의하여 도면 또는 요구사항과 상이하게 제작 또는 파손수리 된 작품은 해당사항 최저점 처리하여 채점을 한다. (단, 도면과 상이함은 치수가 ±10mm 이상 차이가 나거나 심사위원이 협의하여 상이하다고 한 작품을 말하며 파손수리란 파손된 부분을 눈메움재나 유사한 재료를 사용하여 복구함을 말한다 .)

용어의정리

부심사장제도도입에 따른 역할강조

채점방식의 변경

.나. 배점등급

순번	등 급	배 점	비 고
1	1등급(Excellent)	10
2	2등급(Very good)	9
3	3등급(Good)	8
4	4등급(Rather good)	7
5	5등급(Sufficient)	6
6	6등급(Average)	5
7	7등급(Weak)	4
8	8등급(Issufficient)	3
9	9등급(Very poor)	2
10	10등급(Zero)	1

○ 채점항목별 배점을 10등급제를 적용하여 채점하고 배점비율에 따라 득점을 환산하여 합산한다.

나. 배점등급

○ 채점항목별 배점을 4등급제를 적용하여 채점하고 배점비율에 따라 득점을 환산하여 합산한다.

순번	등 급	배 점	비 고
1	1등급	4	정확함
2	2등급	3	우수함
3	3등급	2	보통
4	4등급	1	기준이하

채점방식의 변경에따른 배점의 변화

다. 채점 기준 표(과제에 따라 달라질 수 있음)

항목번호	주요 항목	항 목	채 점 방 법		배점	비 고
			객관적 채점	주관적 채점
1	정밀도	①전체 폭	○		5
2		전체 길이	○		5
3		전체 높이	○		5
4		②부분치수 (A)	○		4
5		부분치수 (B)	○		4
6		부분치수 (C)	○		4
7		③부재두께	○		4
8	맞 춤	④맞춤부위	○		8
9		⑤가공상태	○		6	중간채점
10	상 감	⑥상감정밀도	○		5
11		⑦상감상태		○	5
12	조 각	⑧조각정밀도	○		6
13		⑨조각표현상태		○	14
14	미관도	⑩직각도	○		4
15		⑪작품의안정도		○	4
16		⑫외부면상태		○	5
17		내부면상태		○	3
18		⑬전체적인 형상(완성도)		○	4
19		⑭재료의 경제성	○		5
계					100

항목번호	주요 항목	항 목	채 점 방 법		배점	비 고
			객관적 채점	주관적 채점
1	정밀도	①전 체 폭	○		4	2개소 측정
2		전체 길이	○		4
3		전체 높이	○		4
4		②부분치수 (A)	○		4
5		부분치수 (B)	○		4
6		부분치수 (C)	○		4
7		③부재두께	○		4
8	맞 춤	④맞춤 부위	○		8	중간채점/4개소측정
9		⑤가공상태	○		8
10	상 감	⑥상감정밀도	○		4	중간채점/2개소측정
11		⑦상감상태		○	4	2개소 측정
12	조 각	⑧조각정밀도	○		8	4개소 측정
13		⑨조각표현상태		○	16	8개소 측정
14	미관도	⑩직각도	○		4	2개소 측정
15		⑪작품의안정도		○	4
16		⑫외부면상태		○	4
17		내부면상태		○	4
18		⑬전체적인 형상(완성도)		○	4
19		⑭재료의 경제성	○		4
계					100

다. 채점 기준 표(과제에 따라 달라질 수 있음)

채점방식의 변경에따른 배점의 변화

⑦ 상감 상태: 상감부분의 형태 등을 측정하여 결함 정도에 따라 (배점을 10등급제를 적용하여 채점)

⑨ 조각 표현상태(환조, 부조, 투조 등): 조각기법에 의한 표현이 전반적으로 결함이 없을 때 선의 흐름, 고저 형태표현 마무리 등 결함 정도에 따라서(배점을 10등급제를 적용하여 채점)

⑫ 내, 외부면 상태: 가공미숙, 표현미숙 등으로 인한 시각적 결함 요소를 측정하여 결함정도에 따라 (배점을 10등급제를 적용하여 채점)

⑬ 전체적인 형상(완성도): 과제를 여러 방향에서 전체적인 형상을 관찰을 하여 대칭성,  균형성, 표현성, 바르기 등을 측정하여 결함 (배점을 10등급제를 적용하여 채점)

⑭ 재료의 경제성: 재료의 경제성 - 재료교환의 유무(1개 교환 → 2점 감점,  2개 교환 → 4점 감점, 3개 교환 → 5점 감점, 재료 교환은 과제당 재료 3개 까지만 교환 가능)

⑦ 상감 상태: 상감부분의 형태 등을 측정하여 결함 정도에 따라 배점을 4등급제를 적용하여 채점한다.

⑨ 조각 표현상태(환조, 부조, 투조 등): 조각기법에 의한 표현이 전반적으로 결함이 없을 때 선의 흐름, 고저 형태표현 마무리 등 결함 정도에 따라서 배점을 4등급제를 적용하여 채점한다.

⑫ 내, 외부면 상태: 가공미숙, 표현미숙 등으로 인한 시각적 결함 요소를 측정하여 결함정도에 따라 배점을 4등급제를 적용하여 채점한다.

⑬ 전체적인 형상(완성도): 과제를 여러 방향에서 전체적인 형상을 관찰을 하여 대칭성,  균형성, 표현성, 바르기 등을 측정하여 배점을 4등급제를 적용하여 채점한다.

⑭ 재료의 경제성: 재료의 경제성 - 재료교환의 유무(1개 교환 → 2점 감점,  2개 교환 → 3점 감점, 3개 교환 → 4점 감점, 재료 교환은 과제당 재료 3개 까지만 교환 가능)

용어의정리

채점방식의변화

B. 맞춤 (joints) : 객관ㆍ주관 채점

○ 본 채점 항목은 선수가 과제 도면에 제시된 바에 따라 수작업 및 기계를 활용하여 맞춤의 정확성을 구성할 수 있는 능력을 평가 하는 것이다.

B. 맞춤 (joints) : 객관ㆍ주관 채점

○ 본 채점 항목은 선수가 과제 도면에 제시된 바에 따라 목재가공용 수공구 및 목재가공용 기계를 활용하여 맞춤의 정확성을 구성할 수 있는 능력을 평가 하는 것이다.

용어의정리

F. 일치성(conformity) : 객관 채점

○ 본 채점 항목은 선수가 도면에 의거 작품을 불완전 하게 마치거나 시간을 벌기위해 부정한 맞춤 방법을 사용한 선수에게 감점을 부과 할 수 있다.

F. 일치성(conformity) : 객관 채점

○ 본 채점 항목은 선수가 도면에 의거 작품을 불완전 하게 마치거나 시간을 벌기위해 부정한 맞춤 방법을 사용한 선수에게 해당부분 배점 최저점수 부과  할 수 있다.

【과제 출제서식(예시과제)】

전국기능경기대회 연습용 과제

제51회 전국기능경기대회 과제

직 종 명	목공예	과제명	함	과제번호	제1과제
경기시간	18시간	비번호	생략	심사위원 확 인	(인)

1. 요구사항

※ 주어진 규격의 재료를 이용하여 제시된 도면과 같은 서랍장을 제한 시간 내에 제작하시오.

가. 정밀도에 유념하여 도면에 제시된 치수와 형상으로 가공하시오.

나. 각 맞춤 부위 및 홈 가공 부위는 수공구로 마감하고 중간채점 후 조립, 제작하시오.

다. 제작 과정에 생긴 맞춤 부위의 틈새, 흠집 등에는 눈 메움 하지 마시오.

라. 작품의 모든 부분은 수공구를 이용하여 최종 마감하며, 기계사용 흔적이 없도록 한다.

마. 스크래퍼, 사포, 줄 등과 같은 연마도구를 사용하지 않도록 한다.

사. 조각은 전체깊이 7mm 이내에서 원근감, 입체감, 사실감이 있도록 제작 하시오.

2. 경기자 유의사항

가. 경기 시작 전 심사위원으로부터 개인 지참 재료에 대한 규격 및 적합성 여부를 확인 받은 후 작업에 임한다.

나. 경기 중 선수의 실수로 인한 재료의 교체가 불가능하며 선수 임의로 재료를 반입할 경우 부정행위로 처리한다.

다. 사전에 미리 제작된 보조대, 형틀, 모형, 1:1 도안 등을 사용할 수 없으며 필요한 경우 경기장에서 직접 도안, 제작하여 사용한다.

라. 타인의 장비 및 공구를 사용할 경우 부정행위로 처리한다.

마. 공구 및 기계사용 시 안전사고가 발생하지 않도록 주의하고, 본인 또는 타인에게 사고를 유발한 선수는 감점 처리됨을 명심한다.

사. 경기 중 본인의 과실로 인한 안전사고, 공구 및 장비 문제 등으로 인하여 소요된 시간은 경기시간에 포함한다.  단, 외부요인이나 타인에 의한 경우는 예외로 한다.

제51회 전국기능경기대회 과제

ㅇ 시행시 유의사항

( 시행전 )

가. 경기장내의 작업대 전, 후, 좌, 우로 충분한 통행로가 확보되어야 한다.

나. 경기장 시설 목록의 설치 여부 및 기타 경기진행에 필요한 요소라 판단되는 설비들을 확인 점검한다.

다. 경기 전 선수지참 재료의 적합성(재료의 마감은 기계가공 상태이고 재료목록 치수에서 ±1.0㎜ 오차범위 내 허용) 여부를 확인하고 추첨에 의하여 작업대를 배정한다.

라. 장비 시운전 및 정밀도 검사에 충분한 시간을 부여한다.

마. 과제 도면은 전체 심사위원이 참관한 상태에서 개봉하고, 전체 심사위원 합의하에 수정하도록 한다.

바. 심사위원은 과제 요구사항, 경기진행 방법, 경기 시간 계획, 선수 유의사항 등을 설명한다.  특히, 수정된 부분에 대하여 각 선수가 충분히 이해할 수 있도록 설명한다.

사. 안전 수칙과 장비 사용상의 유의점을 주지시켜 안전사고 예방에 만전을 기한다.

( 시행중 )

가. 경기 시작 후 각 선수는 본인이 지참한 재료 내에서 과제를 완성한다.

(선수 본인의 실수로 인하여 오가공하더라도 경기 전 검수한 재료 이외의 재료를 사용할 수 없다.)

나. 경기장 외에서 작업된 부재 등 선수 임의로 재료 반입을 금지하고, 이를 준수하지 않은 선수는 부정행위로 처리한다.

다. 사전 제작 지참한 보조대, 형틀, 모형, 1:1도안 등을 사용할 수 없으며, 필요한 경우 경기장에서 직접 도안하거나 제작하여 사용한다. (심사위원 날인 요망)

라. 경기 중 타인의 공구를 공동 사용할 수 없으며, 선수는 경기 중 장비의 안전사항을 준수하고 타 선수의 경기에 방해가 되어서는 안된다.

마. 선수는 어떠한 통신 수단도 경기장에 반입 할 수 없으며, 선수간의 대화를 금지한다.

바. 심사위원은 매일 경기 시작 전에 안전사고 예방 교육을 실시하고, 본인 과실로 인한 소요시간은 경기시간에 포함됨을 주지시킨다.

( 시행후 )

가. 선수는 경기 종료 후 본인의 작품을 제출하고 본인의 경기 공간을 정리정돈 한다.

나. 심사위원은 경기 종료 직 후 모든 과제에 식별이 불가능하도록 비번호를 부여한다.

다. 채점은 작품의 변형 등을 감안하여 경기 종료 후 가급적 동일 환경에서 채점한다.

라. 심사위원은 미완성 작품을 포함한 모든 작품을 채점기준에 의거 채점한다.

도 면

※ CAD로 작성함을 원칙으로 함.(작성후 디스켓 라벨에 CAD 명을 기재)

〔 CAD작성이 불가한 경우 별도의 용지에 수작업으로 작성하여도 됨,〕

(도면의 크기는 A3크기 이하로 하는 것을 원칙으로 하며 한 장으로 작성하기 어려울 때는

분할 또는 그 이상도 가능하며, 직종의 특성에 따라 A3 크기 이상으로 작성 가능함.)

※ 도면 작성 후 우측 하단에 아래와 같이 표기하여 제출하시오.

제51회 전국기능경기대회
직종 제 과제
작품명		척도

지급재료 목록			직 종 명		목공예
일련 번호	재 료 명	규 격(치 수)	단 위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	해당 없음 -
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

보안재료 목록			직 종 명		목공예
일련 번호	재 료 명	규 격(치 수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	해당 없음 -
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

경기자 지참재료 목록			직 종 명		목공예
일련 번호	재 료 명	규 격 (치 수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	소프트단풍	320×280×22	개	1
2	체리	640×40×22	개	2
3	체리	640×90×22	개	2
4	체리	280×65×18	개	1
5	체리	320×280×22	개	1
6	월넛	320×85×40	개	2
7	월넛	280×35×25	개	2
8	목공용 접착제	필요 규격	㎏, g	필요량
9	먹지	A4	장	1
10	이하 여백 -
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

경기자 지참공구 목록			직 종 명		목공예
일련 번호	지 참 공 구 명	규 격		단 위	수 량	비 고
1	대패	각 종		개	필요량	평대패, 남경대패, 배대패 등
2	끌	각 종		자루	필요량	평끌, 환끌, 삼각끌 등
3	조각도	각 종		set	필요량	평도, 환도, 삼각도 등
4	톱	각 종		자루	필요량	양날톱, 등대기톱 등
5	망치	각 종, 목공용		자루	필요량
6	제도 용구	각 종		set	필요량
7	실톱, 실톱대	각 종, 목공용		set	필요량
8	자	각 종		개	필요량	철자, 줄자, 직각자 등
9	버니어캘리퍼스	150㎜이상		개	필요량
10	조임쇠	목공용		개	필요량
11	바이스	목공용, 작업대 부착형		개	필요량
12	소형 전기톱	목공용, 220V		대	필요량
13	소형 전기대패	목공용, 220V		대	필요량
14	전기드릴	220V 또는 충전식		대	필요량
15	휴대용 루터기	목공용, 220V		대	필요량
16	기타 목공예용 수공구	임의		set	필요량
17	이하 여백 -
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1. 채점시 유의사항	직 종 명	목공예
1. 경기과제 및 채점 기준을 충분히 이해한 다음 채점 기준표에 의해 채점한다. 2. 가급적 경기장 환경과(온도, 습도) 비슷한 조건에서 채점한다. 3. 경기 중 채점에서 경기자세 및 안전에 관계 된 채점은 경기 진행 중 특이 사항을 경기 종료 후에 종합하여 판단한다. 4. 경기 종료 후 제출 된 모든 작품은 채점 기준에 의거하여 채점항목 해당 부위에 대한 결과 상태만 가지고 평가한다. 5. 치수 측정은 최대 오차부위를 선택하여 측정한다. 6. 결함 상태, 마감 상태, 미관도, 조각 표현 등 주관적 견해가 포함된 요소의 측정은 종합적인 판단을 하여 10단계 채점한다. 7. 채점 대상 부분이 미완성 또는 도면과 상이하여 치수 측정이나 평가가 불가능한 경우 해당 채점 항목에 대하여 0점 처리한다. 8. 감점은 주어진 배점이상 하지 않는다. 9. 다음과 같은 경우 부정행위로 처리한다. ㈀ 선수지참재료 이외의 재료를 사용하였을 경우 ㈁ 허가 되지 않은 모형 및 형틀 등을 사용하였을 경우 ㈂ 타인의 장비와 공구를 사용하였을 경우 10. 경기시간 종료 후 미완성 작품도 채점기준에 의거 완성된 부분만 채점한다. (단, 심사위원 합의 결과 전체 공정의 91%이상 완성된 작품은 10점, 90%이하 완성된 작품은 15점을 취득한 총점에서 감점한다.) 11.4단계 채점은 아래의 예시를 참고하여 채점한다. 예) 배점 8점의 경우 세부항목 4개소 측정 /각 개소 측정치를 합산 한다. 1번 측정개소 3단계에 해당되면 : 3점 ×0.5 = 1.5점 2번 측정개소 2단계에 해당되면 : 2점 ×0.5 = 1.0점 3번 측정개소 4단계에 해당되면 : 4점 ×0.5 = 2.0점 4번 측정개소 1단계에 해당되면 : 1점 ×0.5 = 0.5점 4단계 : 100% 매우우수 3단계 : 75% 우수함 2단계 : 50% 산업표준 1단계 : 25% 산업표준이하

제50회 전국기능경기대회 채점기준

2. 채점 기준 표

1) 배 점 ( 경기종료 후 채점 )				직 종 명	목공예
일련 번호	주 요 항 목	배점방법		배 점	비 고
		주관적	객관적
1	치수 정밀도		○	34
2	맞춤 정밀도	○	○	14
3	조각 상태	○	○	20
4	미관도	○	○	24
5	경기중 채점			8
합 계				100점

2) 배 점 ( 경기 중 채점)				직 종 명	목공예
일련 번호	주 요 항 목	배점방법		배 점	비 고
		주관적	객관적
1	맞춤 부위 가공 상태		○	8
2	경기자세 및 안전 (추가감점부분)		○	(-8)
	- 이하여백 -
합 계				8점	즉 92+8=100점

3) 채점세부항목

항목번호	주요 항목	항 목	채 점 방 법		배점	비 고
			객관적 채점	주관적 채점
1	정밀도	①전 체 폭	○		4	2개소측정
2		전체 길이	○		4
3		전체 높이	○		4
4		②부분치수 (A)	○		4
5		부분치수 (B)	○		4
6		부분치수 (C)	○		4
7		③부재두께	○		4
8	맞 춤	④맞춤 부위	○		8	중간채점/4개소측정
9		⑤가공상태	○		8
10	상 감	⑥상감 정밀도	○		4	중간채점/2개소측정
11		⑦상감 상태		○	4	2개소측정
12	조 각	⑧조각정밀도	○		8	4개소측정
13		⑨조각 표현상태		○	16	8개소측정
14	미관도	⑩직각도	○		4	2개소측정
15		⑪작품의 안정도		○	4
16		⑫외부면 상태		○	4
17		내부면 상태		○	4
18		⑬전체적인 형상(완성도)		○	4
19		⑭재료의 경제성	○		4
계					100	경기시 심사위원 전원 협의하여 더욱 세분화 하여 채점할수 있음

2) 채점방법 및 기준

(경기종료 후 채점)

일련 번호	주요 항목	세부 항목	채점 방법	배점
1	치수 정밀도	전체 길이	함 부분 전체 길이(320㎜) ±0.4㎜까지 2점, 추가 ±0.2㎜마다 0.5점 감점.	2
2		전체 폭	함 부분 전체 폭(280㎜) ±0.4㎜까지 2점, 추가 ±0.2㎜마다 0.5점 감점.	2
3		전체 높이	바닥면으로부터 최고점 높이(183㎜) ±0.4㎜까지 2점, 추가 ±0.2㎜마다 0.5점 감점.	2
4		함 높이	함 부분 높이(110㎜) ±0.2㎜까지 2점, 추가 ±0.2㎜마다 0.5점 감점.	2
5		다리 길이	다리 부분 전체 길이(300㎜) ±0.2㎜까지 2점, 추가 ±0.2㎜마다 0.5점 감점.	2
6		다리 폭	다리 부분 전체 폭(292㎜) ±0.2㎜까지 2점, 추가 ±0.2㎜마다 0.5점 감점.	2
7		다리 높이	바닥면으로부터 함 몸체와 맞닿은 면까지 높이(73㎜) ±0.2㎜까지 2점, 추가 ±0.2㎜마다 0.5점 감점.	2
8		다리 내부사이 간격	정면 및 측면에서 다리부재 내부 사이 간격(236㎜/204㎜) ±0.4㎜까지 2점, 추가 ±0.2㎜마다 0.5점 감점.	2
9		두께	함 몸체 부분 두께(16㎜) ±0.2㎜까지 2점, 추가 ±0.2㎜마다 0.5점 감점.	2
10		다리 두께	다리 부분 두께(32㎜) ±0.2㎜까지 2점, 추가 ±0.2㎜마다 0.5점 감점.	2
11		발바닥 길이	발바닥 부분 길이(44㎜) ±0.2㎜까지 2점, 추가 ±0.2㎜마다 0.5점 감점.	2
12		칸막이 두께	함 내부 칸막이 두께(12㎜) ±0.2㎜까지 2점, 추가 ±0.2㎜마다 0.5점 감점.	2
13		칸막이 높이	함 내부 칸막이 높이(53㎜) ±0.2㎜까지 2점, 추가 ±0.2㎜마다 0.5점 감점.	2
14		내부 길이	칸막이로 등분되어 있는 함 내부 길이(138㎜/138㎜) ±0.2㎜까지 2점, 추가 ±0.2㎜마다 0.5점 감점.	2
15		내부 폭	함 몸체 및 뚜껑 내부 폭(248㎜) ±0.2㎜까지 2점, 추가 ±0.2㎜마다 0.5점 감점.	2
16		내부 깊이 1	함 몸체 내부 깊이(65㎜) ±0.2㎜까지 2점, 추가 ±0.2㎜마다 0.5점 감점.	2
17		내부 깊이 2	함 뚜껑 내부 깊이(16㎜) ±0.2㎜까지 2점, 추가 ±0.2㎜마다 0.5점 감점.	2

일련 번호	주요 항목	세부 항목	채점 방법	배점
18	맞춤 정밀도	위판, 밑판, 칸막이 맞춤 정밀도	함 위판, 밑판 및 내부 칸막이 맞춤부분의 결합상태, 틈새, 결함, 흠집, 마감상태 등을 종합하여 10단계 채점.	2
19		주먹장연귀맞춤 정밀도	함 뚜껑과 몸체부분의 주먹장연귀맞춤 형상, 틈새, 흠집, 마감상태 등을 종합하여 10단계 채점.	8
20		몸체-다리 연결부 맞춤 정밀도	함 몸체와 다리 연결부 맞춤의 결합상태, 틈새, 흠집, 마감상태 등을 종합하여 10단계 채점.	4
21	조각 상태	문양 조각 1	용 문양 조각 부분 최고 높이(7㎜) ±0.2㎜까지 2점, 추가 ±0.2㎜마다 0.5점 감점.	2
22		문양 조각 2	용 문양 중 측정 가능 위치를 임의로 2곳 선정하여 측정. ±0.2㎜이내는 2점, ±0.2㎜ 마다 0.5점 감점.	2
23		문양 조각 3	용 문양 조각의 전체적인 균형감, 입체감, 거칠기, 표현능력 완성도, 바닥면 마감상태 등을 종합하여 10단계 채점.	16
24	미관도	조각 테두리 부분 곡면 가공 상태	조각 테두리 부분의 곡면형상, 도면치수, 흠집, 마감상태 등을 종합하여 10단계 채점.	2
25		다리 가공 상태	다리와 발부분의 형상, 곡면가공상태, 도면치수, 흠집, 마감상태 등을 종합하여 10단계 채점.	10
26		함 가공 상태	뚜껑을 닫은 상태에서 함 형태의 균형감, 안정감 및 전체 표면의 가공 상태, 곡면 형상, 흠집, 마감 상태를 종합하여 10단계 채점.	10
27		수직수평상태	작품을 정반에 올려놓고 바닥면으로부터의 틈새를 측정. 0.2㎜까지 2점, 추가 0.2㎜마다 0.5점 감점.	2
총계				92점

제51회 전국기능경기대회 채점기준

1. 채점시 유의사항	직 종 명	목 공 예
1. 경기과제 및 채점 기준을 충분히 이해한 다음 채점 기준표에 의해 채점한다. 2. 가급적 경기장 환경과(온도, 습도) 비슷한 조건에서 채점한다. 3. 경기 중 채점에서 경기자세 및 안전에 관계 된 채점은 경기 진행 중 특이 사항을 경기 종료 후에 종합하여 판단한다. 4. 경기 종료 후 제출 된 모든 작품은 채점 기준에 의거하여 채점항목 해당 부위에 대한 결과 상태만 가지고 평가한다. 5. 치수 측정은 최대 오차부위를 선택하여 측정한다. 6. 결함 상태, 마감 상태, 미관도, 조각 표현 등 주관적 견해가 포함된 요소의 측정은 종합적인 판단을 하여 10단계 채점한다. 7. 채점 대상 부분이 미완성 또는 도면과 상이하여 치수 측정이나 평가가 불가능한 경우 해당 채점 항목에 대하여 0점 처리한다. 8. 감점은 주어진 배점이상 하지 않는다. 9. 다음과 같은 경우 부정행위로 처리한다. ㈀ 선수지참재료 이외의 재료를 사용하였을 경우 ㈁ 허가 되지 않은 모형 및 형틀 등을 사용하였을 경우 ㈂ 타인의 장비와 공구를 사용하였을 경우 10. 경기시간 종료 후 미완성 작품도 채점기준에 의거 완성된 부분만 채점한다. (단, 심사위원 합의 결과 전체 공정의 91%이상 완성된 작품은 10점, 90%이하 완성된 작품은 15점을 취득한 총점에서 감점한다.) 11.4단계 채점은 아래의 예시를 참고하여 채점한다. 예) 배점 8점의 경우 세부항목 4개소 측정 /각 개소 측정치를 합산 한다. 1번 측정개소 3단계에 해당되면 : 3점 ×0.5 = 1.5점 2번 측정개소 2단계에 해당되면 : 2점 ×0.5 = 1.0점 3번 측정개소 4단계에 해당되면 : 4점 ×0.5 = 2.0점 4번 측정개소 1단계에 해당되면 : 1점 ×0.5 = 0.5점 4단계 : 100% 매우우수함 3단계 : 75% 우수함 2단계 : 50% 산업표준 1단계 : 25% 산업표준이하

2) 채점방법 및 기준

( 경기 중 채점, 필요시 작성 )

일련 번호	주요 항목	세부 항목	채점 방법	배점
1	맞춤 부위 가공 상태	장부맞춤 정밀도	좌, 우 다리와 가로연결부재의 맞춤부분 장부치수 및 홈 깊이를 도면과 비교 측정. ±0.2㎜까지 2점, 추가 ±0.2㎜마다 0.5점 감점.	2
2		위판-밑판-칸막이 맞춤 정밀도	함 위판, 밑판, 내부 칸막이 맞춤부분의 장부치수 및 홈 깊이를 도면과 비교 측정. ±0.2㎜까지 2점, 추가 ±0.2㎜마다 0.5점 감점.	2
3		주먹장연귀맞춤 정밀도	함 뚜껑과 몸체의 주먹장연귀맞춤 부분 치수를 도면과 비교 측정. ±0.2㎜까지 2점, 추가 ±0.2㎜마다 0.5점 감점.	2
4		몸체-다리연결부분 맞춤 정밀도	몸체와 다리 연결부위의 장부치수 및 홈 깊이를 도면과 비교 측정. ±0.2㎜까지 2점, 추가 ±0.2㎜마다 0.5점 감점.	2
5	경기자세 및 안전	경기자세	공구사용의 숙련도, 작업 자세, 경기 참여자세 등을 판단하여 결함이 있다고 심사위원이 합의한 경우 총 취득 점수에서 3점 감점한다.	(-3)
6		안전	경기 중 안전사고에 의해 본인 또는 타인에게 상해를 가한 경우 해당 선수는 총 취득 점수에서 5점 감점한다.	(-5)
총 계				8점