국제기능올림픽 후보선수 선발 2차

분 과	금속.수송분과	직 종 명	중장비 정비
경기시간	14시간

ㅇ 시행 시 유의사항

( 시 행 전 )

1. 과제를 받고 충분히 숙지하고 의문사항은 심사위원에게 물어야 한다.

2. 채점 사항에 대해서는 심사위원에게 물어볼수 없다.

3. 안전과 관련한 사항은 반드시 과제 수행전 심사위원에게 확인하여 조치를 받아야 한다.

( 시 행 중 )

1. 과제 수행중에는 반드시 옆이 막혀있는 보안경을 착용하여야 한다.

2. 과제 수행중에는 반드시 안전화를 착용하여야 한다.

3. 작업중에는 작업복을 반드시 착용하여야 한다.

4. 작업중에는 미끄러지지 않도록 조심하여야 하며 안전장갑을 착용하여야 한다.

5. 액체를 만질 경우는 라텍스 장갑을 착용하여야 한다.

6. 긴 머리는 뒤로 묶어야 하며 셔츠는 바지 안쪽으로 접어 넣어야 한다.

7. 과제 수행중에는 반지.목걸이,시계,넥타이를 착용하여서는 않된다.

8. 모든 작업은 안전을 최우선으로 하여 작업에 임하여야 한다.

9. 과제 수행중 안전과 관련해서 심사위원이 작업을 중지하여도 과제시간은 지속된다.

( 시 행 후 )

1. 작업 종료후에는 작업대 및 공구를 정리하여야 하며 주변도 깨끗이 청소하여야 한다.

2. 작업 종료후에는 과제 및 보고서를 심사위원에게 제출하여야 한다.

■선수 안전수칙

1. 안전복장 착용과 미착용 수칙

- 눈 옆으로 가림막 있는 보안경 착용

- 쇠가 부착된 안전화

- 작업복

- 날까롭고,뽀족하고,뜨거운 작업시 착용하는 장갑

- 액체 사용시 필요한 장갑

- 긴 머리는 묶고 작업복은 버클 안쪽으로 접어서 입을 것.

- 반지.시계.넥타이,넥타이 핀은 착용하지 말 것

2. 위험예방 방법

- 경기 시작전 심사위원에게 위험예방을 인지 하도록 할것

- 안전하게 경기에 임할것

- 심사위원에게 위험한 경우에는 물어보지 않을 경우는 감점

- 경기 시작전 위험관련 요소는 완전히 숙지할것

- 경기 시작전 위험인자를 표시하지 않을 경우는 감점

■위험관련 채점

* 위험표시 7가지 표시태그를 작업시 걸어둘 것

위험 1: 구동되는 냉각팬,풀리,벨트에 옷이 걸리지 않도록 조심할것

위험 2: 고압연료분사시스템에서 시동스위치가 OFF에 있더라도 전기적 충격이 가해지지 않도록 조심할 것

-측정하고 커넥터를 분리할때는 정비지침서를 살펴보고 할것

위험 3: 엔진 구동중에 발전기의 전압에 의한 감점에 주의 할것

- 발전기로부터 어떠한 커버나 조작판넬의 커버를 열지 말 것

- 발전기의 차단장치를 조작하지 말것

위험 4: 뜨거운 부품과 액체가 손이나 몸에 손상되지 않도록 할것

- 엔진 시스템을 동작 할 경우는 조심할것

위험 5: 엔진오일 및 오일류가 피부에 닿지 않도록 할것

-라텍스 장갑

-걸레 공급

위험 6: 엔진 넘어로 지나 다니지 말것.

-조심히 움직일것

지급재료 목록			직 종 명		중장비 정비
일련 번호	재 료 명	규격(치수)	단 위	1인당 소요량	공동 소요량	추 정 단 가	비 고
1	복사 용지	A4(200매)	권		1
2	배터리	굴삭기용	개		2
3	경유	디젤엔진용	리터		50
4	엔진오일	굴삭기용	리터		50
5	절연테이프	자동차용	개		5
6	킴 타올	대형200	박스		5
7	안전장갑	3M	조		5
8	엔진오일필터	디젤엔진용	개		5
9	브레이크 오일	DOT5	개		10
10	자동변속기 오일	굴삭기용	리터		20
11	유압유	굴삭기용	리터		20
12	연료휠터	굴삭기용
13	각종 전구류	굴삭기용	세트		6
14	휴즈류	굴삭기용	세트		6		종류별
15	앞 타이어 허브 오일씰	굴삭기	세트		1
16	릴레이	전기고장진단	개		10
17	부동액		리터		10

※ 지급재료 목록은 실제 참가 인원에 따라 수량 및 품목은 변경될 수 있으며, 매 경기 시행 자료를

참조한다.

선수 지참공구 목록			직 종 명	중장비 정비
순	지 참 공 구 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	일반 공구	중장비 정비용	set	1
2	디크니스(간극) 게이지	0~1mm	개	1
3	실린더보어 게이지	-	set	1
4	버어니어 캘리퍼스	-	개	1
5	마이크로 메타	-	set	1
6	플라스틱 게이지	-	개	1
7	다이얼 게이지	-	개	1
8	평면도 게이지	-	개	1
9	푸시풀 게이지	-	개	1
10	아날로그 멀티메타	-	개	1
11	디지털 멀티메타	-	개	1
12	에어건	-	개	1
13	피스톤링 탈착기	-	개	1
14	배터리 테스터기	-	대	1
15	세척 가능한 제반 장비	-	대	1
16	특수 공구	-	set	1
17	토크렌치	-	개	2
18	안전TAG	-	개	2
19	필기구	3색 볼펜	개	1
20	걸레	-	-	1
21	보안경	산업용	개	1
22	온도계	디지털용	대	1
23	플라스틱게이지	오일간극측정용	세트	1
24	릴레이	전기장치고장진단용	개	10
(주1) 기타 중장비 공개 과제 수행에 필요한 공구(특수공구 포함) 및 장비 (주2) 모두 과제 수행 시 전동 및 에어를 이용한 공구는 사용할 수 없음

경기장 시설목록			직 종 명	중장비 정비
일련 번호	시 설 및 장 비 명	규격(치수)	단위	수량	비 고
1	점프케이블	범용	개	3
2	배터리 충전기	범용	대	1
3	소화기	범용	개	3
4	컴퓨터(한글 포함)	범용	대	1
5	굴삭기	CAT	대	1
6	2단 작업대	1,600 × 900	개	1
7	정비지침서	해당차량	권	1
8	2단 작업대(바이스 포함)	1,600 × 900	개	5
9	유압게이지	500bar/3000 bar	개	2
10	자기진단기	엔진진단용	대	1
11	전기배선도	굴삭기용	권	1
12	디젤전자제어엔진(시동용)	엔진고장진단용	대	1