2019년도 지방기능경기대회

분 과	전기·전자	직 종 명	옥내제어
경기시간	9시간

ㅇ 시행시 유의사항

( 시 행 전 )

일정 (시간)	1일차 (부품고정 및 배관) 14:00~18:00 (4Hour)	2일차 (회로 배선 및 PLC프로그램)
		09:00~13:00 (4Hour)	14:00~15:00 (1Hour)
과제(도면부수)	제1과제(1부)	제2과제(3부)	제3과제(1부)

※ 경기시작시간은 상황에 따라 변경이 가능합니다.

1. 과제는 총 3과제이며. 제한시간은 총 9시간입니다.

2. 각 과제 수행 후 남은 시간은 Save 하지 않고 소진합니다.

3. 과제의 공개는 각 과제별 경기 시작 시점에 합니다.

4. 심사위원은 필요시 경기 시작전, 경기중, 선수의 공구함을 검사할 수 있으며, 노트, 메모지 등 커닝 가능한 자료를 제거 할 수 있습니다.(적발 시 부정행위로 처리-대회 규정에 따릅니다.)  부품매뉴얼은 지참 가능.

5. 제2과제는 경기 2일차 오전에 공개합니다.

6. 제3과제는 경기 2일차 오후에 공개합니다.

7. 평가는 제3과제 후 일괄적으로 합니다.

( 시 행 중 )

1. 선수와 경기장의 안전 관리를 위하여 정리정돈, 청결을 우선으로 하여야 합니다.

2. 과제 수행 시 이미 지나간 공정의 공구 및 부품이 정리 되지 않을 시 감점됩니다.

3. 필요한 안전보호용구를 착용하지 않으면 감점됩니다.

4. 선수는 경기중에 간식시간을 가질 수 있으며, 과제시간에 포함합니다.

( 시 행 후 )

1. 요구사항이나, 유의사항 위반 시 감점 및 부정행위 사항에 해당됩니다.

2. 과제를 완성하지 못한 경우 과제를 완성 부분까지만 채점합니다.

3. 감점은 동일한 곳에 대하여 중복하여 감점될 수 없으며, 감점이 작은 쪽을 선택됩니다.

4. 기타 옥내제어 『직종설명서』에 준하여 경기 및 채점합니다.

지급재료 목록		직 종 명		옥내제어
일련 번호	재 료 명	규 격 (치 수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	제어함(철제 속판 포함)	500x600x250mm	EA	1		Hi-BOX
2	HI-PVC 전선관	16mmx4m	본	1
3	금속 전선관	16mmx3.6m	본	1
4	CD 전선관	16mm	m	5		난연(백색)
5	방수형 가요전선관	GW-16	m	5
6	cable	(CV)4c 2.5mm2	m	3
7	cable	(VCTF)4c 1.0mm2	m	5
8	전선(흑색)	2.5sq 1/1.78mm/HIV	m	40
9	전선(적색)	2.5sq 1/1.78mm/HIV	m	20
10	전선(청색)	2.5sq 1/1.78mm/HIV	m	20
11	전선(백색)	2.5sq 1/1.78mm/HIV	m	20
12	전선(녹색)	2.5sq 1/1.78mm/HIV	m	10
13	전선(흑색)	2.5sq 30/0.35mm KIV	m	10
14	전선(적색)	2.5sq 30/0.35mm KIV	m	10
15	전선(청색)	2.5sq 30/0.35mm KIV	m	10
16	전선(녹황색)	2.5sq 30/0.35mm KIV	m	10
17	전선	AWG #18	m	70
18	스트레이트 박스 커넥터	16mm(금속관용)	EA	6		SGB 커플링
19	부싱	16mm(금속관용)	EA	15
20	로크너트	16mm(금속관용)	EA	15
21	PVC 커넥터	16mm(PVC전선관용)	EA	10
22	CD 커넥터	16mm(CD관용)	EA	8
23	표준형 방수 금속제 가요 전선관 커넥터	16mm, GW-16	EA	8
24	Cable grand	PG-16	EA	2
25	밀폐형 PVC닥트	(W)80mm×(H)6mm×(L)2m	본	1

일련 번호	재 료 명	규 격 (치 수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
26	개방형 PVC 와이어링 닥트	(W)40mm×(H)60mm×(L)2m	본	1
27	Hi Box 2구 (콘트롤박스)	(80×130×85) PC502	EA	2
28	콘센트 1개용 매입 박스	철제(60x102x54)	EA	2
29	스위치 2개용 매입 박스	철제(102x102x44)	EA	2
30	스위치 1개용 매입 박스	철제(60x102x54)	EA	1
31	8각 아우트렛 박스	철제(92x92x44)	EA	4
32	8각 아우트렛 박스용 평커버	철제(106)	EA	4
33	전자접촉기(보조접점 포함)	18A용(5a2b)	EA	2
34	과부하계전기	15A용	EA	1
35	릴레이 베이스	8핀(7A용)	EA	3
36	타이머 베이스	8핀	EA	2
37	셀렉터 스위치	2단(2No)	EA	1
38	푸시버튼(1a1b,25Φ)	적, 녹 교환용캡 포함	EA	1
39	램프(220v,25Φ)	적, 녹, 백교환용캡 포함	EA	8
40	조립식 단자대 고정레일	35m/m 1m	EA	2
41	조립식 단자대	25A용	조	10
42	조립식 단자대	15A용	조	70
43	조립식 단자대용 번호대	15A용 1m	EA	1
44	조립식 단자대용 투명커버	15A용 1m	EA	1
45	단자대용 세퍼레이터	25A용 조립형	조	4
46	단자대용 세퍼레이터	15A용 조립형	조	4
47	단자대용 스토퍼	레일형	EA	8
48	고정식 단자대	20A 4P	EA	2
49	차단기 NFB	3P 30A	EA	1
50	차단기 NFB	2P 20A	EA	1

일련 번호	재 료 명	규 격 (치 수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
51	차단기 NFB	2P 15A	EA	1
52	리미트 스위치	HY-LS804N	EA	2
53	램프용 리셉터클	베크제	EA	4		전구용
54	스위치	매입용 1로 2구	EA	1		전등용
55	스위치	매입용 1로 4구	EA	1		전등용
56	콘센트	매입2구	EA	2
57	압착단자(1,000개/1봉지)	1.5-3Y, 1.5-4Y각	EA	1
58	압착단자	2.5 - 4O형	EA	200
59	핀단자	2.5 - Pin형	EA	50
60	페룰단자	1.0SQ 10mm 황색	EA	50
61	PVC 절연튜브	1.5SQ황색(1,000개/1봉지)	EA	1		압착단자용
62	PVC 절연튜브	2.5SQ적색(1,000개/1봉지)	EA	1		압착단자용
63	케이블타이	100mm(1,000개/1봉지)	EA	1
64	와이어커넥터	2.5mm~4mm용	EA	10		중형_RED
65	새들	16mm전선관용	EA	100
66	새들	10mm케이블용	EA	30
67	헬리컬밴드	소	m	1
68	헬리컬밴드용 마운트	소	EA	2
69	홀 마감용 지네발	폭 2mm, 길이1m	m	1
70	전기절연비닐테이프	1롤,1개	EA	1
71	목피스/십자 목재용	3.5F, 20mm	EA	200
72	볼트-트러스머리	M4, 10mm	EA	50
73	볼트-둥근머리	5/32“, 8mm,15mm 각	EA	50
74	15mm 베니어 합판	400x600x15mm	EA	1
75	타이머 220VAC	8Pin용	EA	2

일련 번호	재 료 명	규 격 (치 수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
76	릴레이 220VAC	8Pin용	EA	3
77	전구(220v10W)	전등용	EA	4
78	모눈종이	A3용지	EA	5
79	회로설계용 백지	A4용지	EA	10
80	동작검사용 전원선 (1.5sq이상)	단상, 3상 각 5m	EA	각 1		플러그포함
비고 : 1) 재료 중 시중 구입 가능한, 일반 재료는 제조사 지정을 하지 않는다. 2) 소요량 중 적색은 과제에 따라 변경 가능하다.

보안재료 목록		직 종 명		옥내제어
일련 번호	재 료 명	규 격 (치 수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	해당사항 없음
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

지참재료 목록		직 종 명		옥내제어
일련 번호	재 료 명	규 격 (치 수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	해당사항 없음
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

선수 지참공구 목록		직 종 명	옥내제어
일 련 번 호	지 참 공 구 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	파이프 바이스	22mm 이하	EA	1	1인 1개 제한
2	히키 (보조봉포함)	16mm(금속전선관용)	EA	1	“
3	파이프 절단기	수동컷터 또는 쇠톱	EA	1	“
4	덕트 절단기	수동컷터 또는 쇠톱	EA	1	“
5	열풍기	2000W, 220 V	EA	1	“
6	전기드릴및 전동 드라이버	220V 또는 충전용	EA	2	1인 2개 제한
7	드릴셋	13mm 이하	EA	필요
8	탭셋	10mm 이하	EA	“
9	홀소우	65mm 이하	EA	“
10	터미널 압착기	규격별	EA	“
11	페룰(Ferrule) 단자 압착기		EA	“
12	육각 렌치		set	“
13	수동 드라이버	+, -	set	“
14	뻰치	각종	EA	“
15	와이어스트리퍼	규격별	EA	“
16	니퍼(cutting plier)		EA	“
17	롱노즈 플라이어 (Long nose pliers)		EA	“
18	자(길이 측정용)	각종	EA	“
19	멀티테스터	V․A․Ω	EA	“
20	리이머외 다듬질용 수공구	각종	EA	“
21	수준기	각종	EA	“
22	안전보호구	절연장갑, 보안경, 귀마개, 안전화	EA	“
23	공학용 계산기	저장기능이 없는 것	EA	“
24	절연저항 측정기		EA	“
25	접지저항 측정기	멀티테스터기로 대체	EA	“
26	3상 위상 검상기		EA	“
27	각도기		EA	“
28	톱 및 절단기	각종	EA	“
29	케이블커터		EA	“
30	피시테이프		EA	“
31	물통		EA	“
32	청소용 브러쉬		EA	“
33	공업용칼		EA	“
34	스패너		EA	“
35	망치		EA	“
36	견출지, 방안지, 필기도구		EA	“
37	PLC(전송용 케이블 포함)	사용자별 모델 자유선택 (Input 16점, Output 16점)	EA	1	내부 24V 전원 포함
39	PLC 프로그램을 위한 컴퓨터	노트북/PC, 프린터 등	EA	1
비고 : 1) 제한 공구외 수공구는 추가 지참 가능. 2) 수량 제한 공구는 고장에 대비하여 유사 제품으로 경기장에서 대여 할 수 있음.

선수 사용금지 공구목록		직 종 명		옥내제어
일련 번호	재 료 명	규 격 (치 수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	앵글 그라인더 (고속절단기)
2	띠자 셋트					작업표시선 제도용
3	공구함외 적치대
4	반달벤더					금속관 굽힘용
5	R판					홈, 치수기입 등 도안을 한 제품 (모눈종이 대체)
6	이동용 송풍기
7	무선키보드 & 무선마우스					직종설명서 의거 개인 지참 금지
비고 : 개조, 전용공구 개발, Jig 등 기능평가에 반하는 공구 사용 금지 (시중 유통되는 공구는 변형 없이 사용한다.)

경기장 시설목록		직 종 명	옥내제어
일 련 번 호	시 설 및 장 비 명	규 격 (치 수)	단위	수량	비 고
1	배선판	2000×2000×15 합판(mm) 작업 공간 4 m + 통로 1.5 m	개1	1	선수당
2	작업용 전원 콘센트	단상 220 V 2구 콘센트	개	1	선수당 (배선판 측면 설치)
3	소화기	ABC 분말 / 1개	개	1	공통
4	재료분배상자	600mm×400mm×250mm	개	1	선수당
5	구급약상자	응급처치용	개	1	공통
6	회의용 탁자 및 의자	6인용/1세트	세트	1	심사용
7	화이트보드(스탠드형)	2400(W) × 1200(H) ㎜ (이동형)	개	1	공통
8	컴퓨터	한글2014, AutoCAD2016 이상	대	1	심사위원용
9	프린트기	A3출력가능	대	1	심사위원용