개정일 : ‘18. 2. 5

직 종 설 명 서

▣ 직종명 : 건축설계/CAD (Computer Aided Architectural Design)

순   서

1. 직종정의	1

2. 작업범위	1

3. 경기과제에 관한 사항	1

4. 사용재료	2

5. 경기장 시설 및 선수지참목록	3

6. 경기진행 절차	4

7. 채점에 관한 사항	6

8. 안전 및 기타	8

9. 공통사항	9

10. 적용시기	10

[별첨1] 채점표 (예시)

[별첨2] 도면폼 및 제도통칙에 따른 기본 준수사항

[별첨3] CAD작업에 주어지는 기본계획도면 (예시)

1		직종정의
	ㅊ

건축물에 대한 설계자의 창작의도를 시공자에게 정확히 전달하기 위하여 CAD 작업 및 건축C.G작업을 통하여 도면화 하는 직종

2		작업범위
	ㅊ

□ 경기과제는 선수의 기본능력을 평가할 수 있는 실기과제로만 구성한다.

□ CAD작업, 건축CG작업으로 구분한다.

- CAD작업 : 주어진 기본계획도면[붙임 3]을 이용하여 요구조건에 따라  평면도, 입면도, 주단면도를 도면화

- CG작업 : 주어진 도면을 이용하여 요구조건에 따라 외부조감도를 도면화

※ CAD 평면도, CAD 입,단면도, C.G작업은 주어진 도면을 주어진 조건에 맞게 도면화하여야 하며, 과제 종료 후 제출한 도면은 수정할 수 없다.

□ 과제 범위는 단독주택으로 하고 CAD작업에 사용하는 용지는 A1, 건축CG작업에 사용하는 용지는 A3로 한다.

3		경기과제에 관한 사항
	ㅊ

□ 과제 제작시간

□ 지방기능경기대회 : 11시간 내외

□ 전국기능경기대회 : 12시간 내외

□ 실기작업

□ CAD작업 : 평면도, 입면도, 주단면도

□ CG작업 : 외부조감도

□ 이론지식

□ 건축계획일반(건축법규 포함), 건축구조(건축시공 포함) 등을 바탕으로 건축설계의 기본적인 도면 작성방법과 건축 CAD작업에 필요한 프로그램 운영 및 응용방법 등 실기에 필요한 이론을 습득

□ 건축물을 표현하는 방법인 실내,외 투시도를 작성하는 기본적인 방법과 건축C.G작업에 필요한 프로그램 운영 및 응용방법 등 실기에 필요한 이론을 습득

□ 과제별 시간배정

과제	과제명	주요작업내용	시간	비고
1과제	평 면 도 (CAD작업)	-주어진 기본계획 도면을 보고 창호, 벽체, 마감재료, 가구배치, 바닥재료 등을 축척에 맞게 CAD작업으로 표현	3:00 이내	CAD(2D)
2과제	입 면 도 주 단 면 도 (CAD작업)	-주어진 도면을 기준으로 건물의 외부형태 및 배경 등을 CAD로 그리는 작업(입면) -주어진 도면을 기준으로 건물의 구조 및 벽체, 재료 등을 CAD를 이용하여 선, 문자, 치수로 표현(단면)	5:00 이내	CAD(2D)
3과제	건물 조감도 (건축CG작업)	-주어진 도면을 기준으로 외부 마감, 높이, 크기 등을 표현하여 스케치업 프로그램으로 작업	3:30 이내	C.G (3D모델링)
계			11:30

□ 과제관련 기타사항

□ 경기용 과제는 대회 사전에 공개하는 것을 원칙으로 하며, 공개시기․ 범위․방법 등은 국제기능올림픽대회 한국위원회에서 따로 정한다.

□ CAD 과제별 제시도면 유형은 상황에 따라 조정 할 수 있다.

□ 과제 제시조건에 창호도 리스트를 추가한다.

4		사용재료
	ㅊ

순번	재 료 명	규 격	단 위	수량	비 고 (용도)
1	롤페이퍼	A0 Roll	롤	4	응시인원 40명 기준
2	플로터잉크	흑색	개	2	〃
3	그래픽출력용지	컬러	장	2	외부조감도
4	프린터잉크	컬러	개	2	외부조감도
5	USB저장장치	4GB 이상	개	1	작품 제출용

5		경기장 시설 및 선수 지참목록
	ㅊ

□ 경기장 구성 : 1인당 소요면적 10㎡(약3평)

□ 경기장 배치도 (건축CAD실)

컴퓨터

컴퓨터

컴퓨터

컴퓨터

심사위원석

컴퓨터

컴퓨터

컴퓨터

컴퓨터

컴퓨터

컴퓨터

컴퓨터

컴퓨터

컴퓨터

컴퓨터

컴퓨터

컴퓨터

※ 대회 준비 전에 대회집행위원(심사장)과 협의하여야 한다

□ 경기장 시설목록

순번	장 비 명	규 격	단위	수량	비 고 (용도)
1	컴퓨터	CPU : 코어듀어 이상 메모리 : 8GB 이상 그래픽메모리 : 1GB이상 HDD : 200GB 이상 CDR / USB	대	1	CAD용 C.G작업용
2	모니터	17인치 칼라 이상. 해상도 : 1,280×1024 이상	대	1	〃
3	마우스	PS/2 방식	개	1	〃
4	플로터	A0	대	2	공용
5	컬러레이저프린터	A3용 (최신, 최고사양)	대	1	공용
6	건축CAD용 S/W	건축CAD 전용 S/W	세트	1	대회전에 선수용 컴퓨터에 설치, 검사
7	건축CG용 S/W	건축CG 전용 S/W	세트	1	〃

※ 경기중 사전설치 프로그램의 이상 발생 시 복구시간으로 인한 선수의 피해가 없어야 한다.

※ 대회 준비 전에 대회집행위원(심사장)과 협의하여야 한다

□ 선수 지참목록

순번	장 비 명	규 격	단위	수량	비고 (용도)
1	삼각스케일		개	1

※ 대회별 또는 과제별로 시설장비, 지참공구 및 재료등이 변경될 수 있음

6		경기진행 절차
	ㅊ

<경기 일정>

- 1 일차 -  기술회의, 선수 배치 및 프로그램 점검 (지방대회는 선수 본인이 직접 설치)

- 2 일차 -  (오전) 과제 수정 / (오후) 제1과제(CAD평면)

- 3 일차 -  (오전) 과제 수정 / (오후) 제2과제(CAD입,단면)

- 4 일차 -  (오전) 과제 수정 / (오후_ 제3과제(CG과제)

- 5 일차 -  채점

※ 과제 수정을 사전에 진행하여 선수가 대기해야 하는 불편함을 해소하고 원활한 대회를 운영할 수 있고, 심야에 이루어지던 채점을 방지할 수 있음.

□ 경기전

□ 선수 배치는 추첨에 의해 배치한다. (단, 추첨을 할 때 같은 소속 및 출신 시도가 이웃하지 않게 3그룹 이상으로 나누어 추첨을 한다.)

□ 경기 전에 심사위원은 모든 재료 등을 점검해야 한다.

□ 대회본부에서 사전에 일괄 설치한 프로그램이 선수가 경기에 사용하는 프로그램과 일치하는지 점검한다.

□ 선수들은 경기시작 전에 모든 경기 자료를 받아 요구사항 등을 검토한다.

□ 심사위원은 경기시작 전에 공개된 도면을 30%의 범위에서 수정하고, 과제도면의 이상유무 등을 검토한다.

□ 선수들은 휴대전화 등 교신 할 수 있는 장비와 일체의 저장장치(USB, CD등)의 반입을 금지한다.

□ 심사위원은 통신장비의 지참여부를 확인하여야 한다.

□ 컴퓨터를 이용한 작업을 할 때에는 파일이 없어지지 않도록 수시로 저장을 한다.

□ 지급된 USB 저장장치는 이상 유무의 확인 후 사용하도록 한다.

□ 경기중

□ 경기시작 후 도면을 공개한다. 단, 경기에 지장이 있다고 판단되면 비공개로 할 수 있다.

□ 선수는 자신의 장비 및 지급된 재료에 대하여 책임진다.

□ 각 선수는 개인 번호를 부여받는다.

□ 선수는 심사장의 경기시작 및 종료 신호에 따라 진행한다.

□ 모든 전달 사항 (문제 수정, 도면 해석 등)은 대회에 출전한 모든 학생들이 숙지할 수 있도록 한다.

□ 경기 중 프로그램상의 문제 발생 시는 선수의 책임이며, 심사위원 합의하에 30분 이내에서 추가 시간을 줄 수 있다.

□ 선수는 경기 중에 심사장의 허락 없이 다른 선수나 관람객, 지도교사, 심사위원 등과 접촉해서는 안 된다.

□ 선수는 경기 중 필요시 타인(지도교사 포함)과의 접촉은 심사장 및 심사위원과 본부요원 등과 함께 하여야만 가능하다.

□ 세부 채점기준을 심사위원 합의에 의하여 공개할 수 있다.

□ 작업 과제가 끝난 후 작업 도면은 보안을 위해 봉인 조치하여 보관한다.

□ 경기 중 선수 외에는 경기 장소에 들어가지 못하게 가이드라인을 설치한다.

□ 경기도중 기권자가 나올 경우 지급된 도면 및 모든 재료를 확인한 후 모두 회수한다.

□ 선수는 심사위원이 제시하는 모든 안전 및 사고 예방기준을 철저히 준수해야 한다. 기계 및 장비, 공구의 결함은 발견된 즉시 심사장에게 보고한다.

□ 선수가 몸이 아프거나 신체에 이상이 생겼을 때는 즉시 심사장에게 보고하고 심사장의 지시에 따른다.

□ 부정행위로 적발되거나 심사위원 및 위원회 관계자의 지시를 거부 또는 적절치 못한 행위로 파악 될 때는 경기장에서 퇴장시킬 수 있다.

□ 선수는 도면작업 시 타인이 알아볼 수 있는 기호나 형태 등으로 표현하여서는 안되며 KS제도 통칙에 준하여 작도하여야 한다.

□ 경기후

□ 선수의 완성된 과제는 비번호가 보이지 않게 채점기준에 따라 채점을 진행한다.

7		채점에 관한 사항
	ㅊ

□ 채점방법

□ 무분별한 주관적이고 편파적인 채점을 방지하기 위하여 채점 기준표에 의한 철저한 객관적인 기준에 의한 채점으로 채점의 공정성을 기한다.

(단, 3과제는 과제 특성상 객관적 배점 + 주관적 배점으로 비율을 구분 적용)

□ 심사위원들의 전문지식, 성향, 경험, 과제에 대한 이해도 등이 서로 다를 수 있으므로 동일한 기준으로 채점 항목에 따라 채점할 수 있도록 채점기준 및 방법을 정한다.

□ 채점은 사전에 심사위원(장)이 정한 채점기준에 의하며 채점기준은 경기집행 및 심사채점에 지장이 없는 범위 내에서 심사위원 합의에 의하여 채점 실시 전에 공개한다.

□ 기타 채점과 관련된 사항은 기능경기대회 관리규칙에서 정한 바에 의한다.

□ 과제 제시조건과 과제 수정에 대한 사항을 먼저 검토한다.

□ 과제 제시조건에 대한 항목별 감점기준을 심사위원 합의에 의하여 정한다.

<객관적 배점 방법>

◾각 과제별로 객관적 채점 항목을 선정하여 항목별 O,X 표시로 X표의 개수를 기준으로 감점방식 채점

◾도면에 직접 표기하는 것은 향후 선수(지도교사)등의 이의제기에 대한 명확한 근거 자료로 활용함

※ 불공정 채점 방지 대책

- 심사위원 전원을 무작위 추첨으로 편성하여 1조의 채점결과를 2조가 검증하고, 2조의 채점결과를 3조가 검증하는 다면 평가 방식을 채택하여 담합이나 편파적인 채점방지

- 채점조의 채점결과가 부당하다는 검증조의 이의제기가 있을 경우 채점조는 그 사유를 설명하여야 하고, 심사장은 채점조의 채점 결과가 불성실한 채점이나 담합 등으로 의도적인 표시 누락이라고 판단되었을 경우에는, 불공정 채점 행위로 간주하여 해당 채점조 심사위원 전원은 즉시 채점에서 배제되고, 해당 심사위원이 채점한 전 과제의 채점은 무효로 한다.

<주관적 배점 방법>

◾객관적 채점 시 도면에 표기한 X표(감점 사항)를 참고하며 과제 특성을 고려하여 위원회에서 정한 범위 내에서 심사위원의 주관적인 채점 기준으로 배점

※ 불공정 채점 방지 대책

- 채점위원별 채점 편차가 위원회에서 정한 편차 이상일 경우, 1회 발견 시 심사장의 경고와 함께 재 채점을 요청하고, 2회 발견 시 편파적이고 불공정한 채점행위로 간주하여 채점에서 완전 배제 (배제된 심사위원이 채점한 전 과제의 채점을 무효로 한다)

□ 주요 채점항목별 배점기준

과제	항 목	객관적 배점	주관적 배점	배점 합계	비 고
1과제	평 면 도(CAD)	30	-	30
2과제	입 면 도(CAD)	50	-	50
	주단면도(CAD)
3과제	외부 조감도(CG)	16	4	20
계		96	4	100

□ 과제별 배점 및 측정방법

과제명	번호	세부항목	배점	배점 및 측정방법
평면도 (CAD작업)	1	기능숙달	10	도면배치, 선지정의 정확성, 치수선, 인출선, 누락, 오기 등, 재료단면 및 평면표시, 표현 능력, 미적 감각 등을 고려하여 채점 항목을 선정
	2	벽체구조 및 창호	10	벽체의 두께, 구조재료 표시, 마감처리 창호 및 개구부의 평면표시 등 오기, 누락, 표현 능력을 고려하여 채점 항목을 선정
	3	바닥마감 및 가구배치	10	바닥 재료의 마감표시, 계단실 등의 적정표현, 가구배치의 타당성 및 누락여부에 따라 채점 항목을 선정
	소 계		30
입면도 (CAD 작업)	1	기능숙달	6	도면배치, 선 지정의 정확성, 치수선, 인출선, 벽체표현, 창호, 마감, 입면표현 능력, 미적 감각 등을 고려 인출선, 벽체표현, 창호, 마감 등을 고려하여 채점 항목을 선정
	2	건물의 구조 및 표현	8	건물층고, 건물높이, 처마높이, 처마 나옴, 굴뚝, 개구부 및 창호의 높이와 구조, 테라스 난간 설치 등 구조적 처리, 입면 벽체 처리 누락 및 오기, 부적절한 표현에 따라 채점 항목을 선정
	3	마감 및 배경	6	건물의 재료, 처마, 홈통 및 마감이 부적절하거나 누락여부에 따라 채점 항목을 선정
	소 계		20
주단면도 (CAD 작업)	1	기능숙달	5	도면배치, 선 지정의 정확성, 치수선, 인출선, 누락, 오기 등, 재료단면 및 입면표현 능력, 미적 감각 등을 고려하여 채점 항목을 선정
	2	기초 구조	5	동결선이하 기초깊이 및 크기, 안전성, 각종 재료표현이 부적절하거나 누락되었을 경우 감점 항목을 선정
	3	벽체구조 및 층높이	7.5	벽체구조의 재료, 두께, 마무리, 방수처리, 층높이, 처마구조의 해결 및 창호위치, 규격재료 및 재료 선택의 적정성 등이 부적절할 경우 감점 항목을 선정
	4	반자 및 바닥구조	5	반자돌림, 반자틀, 달대, 달대받이, 반자재료 등의 간격, 재료명, 규격 등의 표현 및 마루구조, 온돌구조의 표현이 부적절하거나 누락된 경우 감점 항목을 선정
	5	지붕 구조 및 입면 , 가구표현	7.5	지붕의 구조 및 재료, 주요 치수의 재료명 기입이 불일치 및 누락 등으로 부적절할 경우 감점 항목을 선정
	소 계		30
외부 조감도 (CG 작업)	1	기능숙달	5	도면배치(VP), 입면표현 능력, 모델링작업 등을 고려하여 채점 항목을 선정
	2	재료마감	7.5	주어진 적절한 재료의 표현 능력, 처마, 홈통 등 배경표현 및 마감이 부적절하거나 누락여부에 따라 채점 항목을 선정
	3	구조 표현	7.5	건물높이, 처마높이, 처마 나옴, 굴뚝, 개구부 및 창호의 높이와 구조, 테라스 난간 설치 등 구조적 처리, 입면 벽체 처리 누락 및 오기, 부적절한 표현에 따라 채점 항목을 선정
	소 계		20

8		안전 및 기타
	ㅊ

□ 경기장 시설물은 선수들이 안전을 위한 제반시설이 포함되어야 한다.

□ 선수들은 안전규정에 따라 간편한 복장을 착용하도록 한다.

□ 작업장에는 안전에 대한 구급 의약품이 미리 준비되어 있어야 한다.

□ 전원에 감전되지 않도록 차단 장치, 보호 장치가 준비되어 있어야 한다.

□ 선수는 심사장, 심사위원이 제시하는 모든 안전 및 사고 예방기준을 철저히 준수해야 한다. 기계 및 장비, 공구의 결함은 발견된 즉시 심사장에게 보고한다.

□ 선수는 작업 중 컴퓨터 이상 유무를 반드시 확인하여 이상이 있을 경우 조치 후 작업에 임하여야 한다.

9		공통사항
	ㅊ

□ 직종설명서의 내용은 과제출제 및 경기진행, 심사채점 과정 등에서 사전예고 없이 변경될 수 있음

□ 직종설명서의 내용보다 경기과제, 채점기준표, 시행자료(시행 시 유의사항, 경기장 시설목록, 선수지참 재료목록, 선수지참 공구목록 등) 등이 우선함

8		적용시기
	ㅊ

□ 적용시기 : 2018년 지방기능경기대회부터 적용

□ 주요개정사항

현행

개정(안)

개정사유

1일차

: (오전) 기술회의 및 과제 수정

(오후) 제1과제(CAD평면)

2일차

: (오전) 과제 수정

(오후) 제2과제(CAD입,단면)

3일차

: (오전) 과제 수정

(오후) 제3과제(CG과제)

4일차 : 채점

1일차

: 기술회의, 선수 배치 및 프로그램 점검 (지방대회는 선수 본인이 직접 설치)

2일차

: (오전) 과제 수정

(오후) 제1과제(CAD평면)

3일차

: (오전) 과제 수정

(오후) 제2과제(CAD입,단면)

- 4일차

(오전) 과제 수정

(오후) 제3과제(CG과제)

- 5일차 : 채점

지방대회는 선수가 직접 프로그램을 설치해야 하는 관계로 본경기 전일을 1일차로 보고 대회 진행

3과제	실내투시도 (건축CG작업)	주어진 도면을 기준으로 실의 평면계획, 가구 디자인, 실내장식, 내부 디자인 등을 3D MAX 프로그램으로 작업	3:30이내	C.G(3D모델링) (2017년까지만 적용)
	건물 조감도 (건축CG작업)	주어진 도면을 기준으로 외부 마감, 높이, 크기 등을 표현하여 스케치업 프로그램으로 작업	3:30이내	C.G(3D모델링) (2018년부터 적용)

3과제	건물 조감도 (건축CG작업)	주어진 도면을 기준으로 외부 마감, 높이, 크기 등을 표현하여 스케치업 프로그램으로 작업	3:30이내	C.G(3D모델링)

실내투시도와 건물조감도를 병기 한 것을 단일과제로 정리

과제	항 목	객관적 배점	주관적 배점	배점 합계
1과제	평 면 도(CAD)	27	3	30
2과제	입 면 도(CAD)	45	5	50
	주단면도(CAD)
3과제	실내 투시도 /외부 조감도(CG)	18	2	20
계		90	10	100

과제	항 목	객관적 배점	주관적 배점	배점 합계
1과제	평 면 도(CAD)	30	-	30
2과제	입 면 도(CAD)	50	-	50
	주단면도(CAD)
3과제	외부 조감도(CG)	16	4	20
계		96	4	100

제1,2과제는 객관적채점 작용

[별첨 1] 채점표 (예시)

※ 과제별 채점표(예시)는 마이스터넷 직종별 커뮤니티에 등재

[별첨 2] 도면폼 및 제도통칙에 따른 기본 준수사항

[별첨 3] CAD작업에 주어지는 기본계획도면(예시)