2020년도 지방기능경기대회

분 과	공예ㆍ의류	직 종 명	목 공 예
경기시간	14시간

ㅇ 시행시 유의사항

( 시 행 전 )

가. 경기장 내의 작업대 전후와 좌우로 충분한 통행로가 확보되어야 한다.

나. 경기장 시설목록의 시설설치 여부를 확인한다.

다. 재료 및 작업대 배정은 추첨에 의하여 지정하고 경기 시작 전에 장비 시운전 및 정밀도 검사에 선수 간 동일한 시간을 부여한다.

라. 과제도면은 전체심사위원이 참석한 상태에서 개봉하며, 심사위원 합의하에 수정하여 진행하고 과제의 요구 사항은 각 선수가 직접 읽어 보게 한 후 사전 공개하여 변경∙수정된 부분만 심사위원이 설명하도록 한다.

마. 경기진행방법, 경기시간계획, 선수유의사항 등은 경기시작 전에 설명한다.

바. 경기 시작 전 가벼운 스트레칭 등으로 긴장을 풀어주고, 작업 도구 사용 시 안전에 관한 시설장비 시운전과 교육을 실시한다.

( 시 행 중 )

가. 경기시작 후에는 재료를 재 지급하지 않는다.

나. 경기장 외에서 작업된 부재(예: 상감재) 등을 선수가 반입을 금지하고, 이를 준수하지 않은 선수는 부정행위로 처리한다.

다. 사전 제작 지참한 보조대, 지그, 형틀, 모형, 1:1도안 등은 사용할 수 없으며(별도 공지가 있을 경우에는 예외로 한다.) 필요한 경우 경기장에서 직접 도안하거나 제작하여 사용한다.(심사위원 날인요망)

라. 경기 중 타인의 공구를 공동사용 할 수 없으며, 공동사용 기계의 가공준비(정밀도 조정 등)는 반드시 선수 본인이 하도록 하고, 선수는 경기 중 장비의 안전사항을 준수하고 타 선수의 경기에 방해가 되어서는 안 된다.

마. 선수는 어떠한 통신기기도 경기장에 반입할 수 없으며 선수간의 대화를 금지시킨다.

바. 매일 경기 시작 전에 안전사고 예방 교육을 하며 본인 과실에 의한 소요시간은 경기시간에 포함 하고 경기도중 기권자의 재료는 확인을 거처 모두 회수한다.

사. 경기에 임하는 자세(작업태도, 공구사용의 숙련도, 정리정돈)등은 경기 중에 평가한다.

( 시 행 후 )

가. 경기가 종료되면 모든 과제는 식별이 불가능하게 비 번호를 부여한다.

나. 채점은 작품의 변형 등을 감안하여 경기 종료 후 가급적 동일 환경에서 채점한다.

다. 모든 작품은 채점기준에 의거하여 채점하며 선수는 본인의 작업장소를 정리 정돈 한다.

지급재료 목록			직 종 명		목 공 예
일련 번호	재 료 명	규 격(치 수)	단 위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	단풍나무 (soft maple)	700×130×20㎜	개	2		함수율 13% 정도
2	참죽	80×200×12㎜	개	1		〃
3	자작나무 합판	400×250×6㎜	개	1		〃
4	초산비닐수지 접착제	208, 1㎏	개		1	20명
5	- 이하여백 -
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

선수 지참공구 목록			직 종 명		목 공 예
일련 번호	지 참 공 구 명	규 격		단 위	수 량	비 고
1	대 패	필요규격		개	1
2	끌	필요규격		세트	1
3	조 각 칼	필요규격		세트	1
4	남경대패	필요규격		개	임의
5	죔 쇠	목공용		세트	1	필요량
6	소형 전기톱	목공용		대	1	220V
7	소형 전기대패	목공용		대	1	220V
8	소형 자동일면대패	목공용		대	1	220V
9	버니어캘리퍼스	300mm(1/10~1/20)		개	1
10	철 자	임의		개	1
11	컴 파 스	제도용, 임의		개	1
12	삼 각 자	필요규격		세트	1
13	삼각스케일	필요규격		개	1
14	줄 자	2m		개	1
15	소형 루터기계	임의		대	1	220V
16	바 이 스	목공용		개	1	작업대 부착용
17	양 판	임의		개	임의	작업대 부착용
18	휴대용 전동드릴	목공용		대	1
19	기타, 수공구, 전동공기구 및 안전복장, 안전장구 등
20	- 이하여백 -
21
22
23
24
25

경기장 시설목록			직 종 명		목 공 예
일련 번호	시 설 및 장 비 명	규 격(치 수)		단위	수량	비 고
1	작업대 및 작업 의자	900×1800×750mm		조	1	2인용
2	시계	벽걸이		개	1	경기장
3	캐비닛	100×500×1900mm		개	1	경기장
4	소화기	ABD 분말소화기		개	2	경기장
5	냉온수기	멤브레인식		개	1	경기장
6	방송시스템	100Watt 이상		개	1	경기장
7	컴퓨터	오토캐드, 한글, 엑셀 등 프로그램 포함		대	1	심사용
10	테이블	1,800×900×800mm		개	2	심사용
11	의자	450×480×780mm 사무용		개	3	심사용
8	콘 센 트	220V, 3구		개	1	1인용
9	버니어캘리퍼스	300mm(1/10~1/20)		개	1	채점용
10	철자(무광)	300mm, 600mm		개	각1	〃
11	측정용 정반	300*600mm		개	2	〃
12	높이 측정 게이지	300mm		개	1	〃
13	직 각 자	300mm, 600mm		개	각1	〃
14	1. 작업대 작업설치 및 기계설치 사용 공간이 필요 하며, 통로포함 1인당 최소 16㎡(4m×4m) 면적이 필요함 2. 작업장 및 기계실에는 환기시설과 집진시설이 설치되어야 하며, 조명은 모든 선수에게 동일하게 최소 300lux 이상이어야 한다.