2021년 제46회 중국 상하이 국제기능올림픽대회 국가대표 선발 평가경기

통신망분배기술 직종 시행자료 ( 1, 2 ) 차

1

평가경기 개요

구분	과제(수행)내용	예상 시간
1일차	○ Module 2 - 모든 통신 케이블의 시공 능력을 평가하는 과제 * 광통신선 및 각 구리선의 작업과 통신 모듈의 표준작업	M2 7.5HR M1 4,5HR
2일차	○ Module 2, Module 1 - 각종 함체 등의 작업 능력을 평가하는 과제 * 지중함체, 각종 통신함체
3일차	○ Module 4, 5 - M4 광 접속의 Speed 과제로 통신선 절단 사고발생에 대비한 빠른 응급조치 능력을 평가하는 과제 - M5 각 현장에서 발생하는 작업 불량과 발생된 고장 점을 수리하는 능력을 평가하는 과제 및 2019과제 영문 단어 이론시험	M4 1.5HR M5 1.5HR
4일차	○ Module 3 - 스마트 홈 네트워크를 구성하는 과제로서 입출구의 Door 카메라, 감시 카메라를 연결, WiFi 응용능력을 평가하는 과제 * WiFi 링크설정 또는 IP 카메라, POE, IP Setting	M3 3HR
총 04일		총 18시간

<일자별 진행순서>

구분	주요 변경 및 수정 사항			비고
	2019년 평가경기	활용대상 국제대회	2020년 평가경기
과제수	5과제	5과제	5과제
과제별 소요시간	22시간	18시간	18시간
재료	전국대회 수준의 유사 자재	-	스마트 홈 네트워크 추가
시설·장비		-	국제대회 경기장 동일
채점	전국대회 동일	-	전국대회 채점기준과 국제대회 혼합

<주요 변경 및 수정사항_요약_>

2

시행시 유의사항

<시행 전>

1. 과제구성 및 작업시간(국제대회 기준)

- 모듈 1: 통신망 케이블(광, UTP Network Cabling)-----------------4.5HR

- 모듈 2: 종합 통신망 Network Cabling -------------------------7.5HR

- 모듈 3: Smart home Network Cabling------------------------3.0HR

- 모듈 4: Optical Cable Splicing speed ------------------------1.5HR

- 모듈 5: 고장 점 찾기 및 수리--------------------------------1.5HR

2. 경기장 합판 시공은 Lay-out 도면을 기준으로 제작하며 반드시 분할이 가능 하도록 분리형으로 제작한다. 또한 벽면에 매립형 TO의 매립 공간 작업을 반드시 해야 한다.( TO1 ~ TO4 , 각종 스마트 홈 네트워크 공간 )

3.각 종 측정 장비는 측정(계측)전 1시간 이상 충분하게 워밍업을 거친 후 사용하도록 한다. 또한 Battery 충전은 선수각자 숙소에서 충분하게 충전 후 지참 한다.

<시행 중>

1. 모듈 1,2 과제에서의 각 Cabling은 각 1개의 케이블씩 Tray에 낱개씩 길이를 재어가며 Tray에 올려놓는다. (밖에서 작업 불가능)

- 8core 일 경우 8번의 길이를 현장 Tray 위를 지나가며 길이를 확인하고 절단 한다.

- Slag(포설되는 케이블 여장)는 Rack 하단에 길이는 2M이상이며, 2회 둥

글게 말아 놓는다.

- 포설된 케이블은 반드시 Tray위에서 포박 작업을 하여야 되며, 완성 후 각종 커넥터 및 모듈러 잭 플러그를 작업 한다.

- 포박 및 포설 케이블을 Tray에 고정하는 것은 1M 구간 내에 2개 이상의 포박이 있어야 한다.

- 각각의 케이블 길이는(지정된 곳을 제외하고) 지정하지 않은 곳은 규정에 준하여 각 선수가 길이를 정하여 시공하는 것으로 기본적인 국제 규격에 준하여 시공 한다.

2. 각종 Labeling 기준은 “ Labeling Guidelines 2019” 기준을 적용하며 사전 선수들 및 지도교사들에게 설명을 한다.

3.  모듈3은 “스마트 홈 네트워크”를 구성하는 과제로 선수가 각자 배포된 과제의 요구 조건으로 설치 및 시공해야 한다.

4.  모듈 4는 준비된 작업대에서 48core 광 케이블을 이용한 접속 스피드과제로서 정해진 시간에 완성하는 과제이다.

5. 각종 지급되는 자재는 선수가 직접 충분하게 검사를 하며, 경기 중에 작업실수로 불량이 발생되거나, 불량 자재가 경기 중에 추가 발생된 경우는 추가 자재를 지급하되, 별도의 추가 시간은 없이 진행 한다. (추가자재 지급에 따른 감점은 없음)

6. 모든 측정은 측정기 내에 저장하여야 하며, 선수는 본인의 측정 능력과 계측기의 사용 능력을 심사위원이 평가하도록 하여야 한다. 또한 심사 과정에서는 전문 측정위원을 통한 측정이 이루어져야 한다.

7. 각 선수는 바닥에 오염방지 포를 사용할 수 있으며, 각 선수 임의로 준비한다. 또한 선수는 경기 중에서도 주변에 오염이 많이 되었을 경우는 수시로 청소가 가능하다.

8. 참가 선수는 각 모듈별 경기를 시작하면 해당 과제의 계획표( 별도 지급)를 작성하여 각 심사위원에게 제출 후 즉시 경기를 할 수 있으며, 심사위원은 Copy후 선수에게 다시 지급하여 경기 전, 후 작성을 확인한다. 계획표는 검은색 결과표는 붉은색으로 작성 한다.

9. 각 모듈별 과제에서 선수가 작성하는 네트워크 구성도는 경기 시작하면 선수가 작성하여 심사위원에게 제출 후 즉시 심사위원 서명을 받아 작업 한다. 해당 심사위원은 서명할 때의 시간과 네트워크 구성도를 확인한다.

<시행 후>

1. 선수는 경기 종료 후 작업한 작품의 상태가 그대로 보존되도록 작업 공구 및 측정공구를 이동시키고 모든 경기장을 그대로 보존되도록 한다.

2. 본 경기장은 선발 2차전도 사용되는 공간이므로 합판 및 모든 경기용 자재는 그대로 분리 제출해야 한다.

3. 경기장은 “T” 형과 “L”자 형으로 구분하여 경기를 진행하므로 1차전 종료 후에는 2차전 경기장으로 변형 공사를 하야 한다.

변경 및 특이사항<국제대회 대비>

○ Module 3과제

- 스마트 홈 네트워크 과제로 국내대회는 IP Camera를 설치하는 과제이나 국제대회에서는 HIKVISION(사)의 iVMS-4200, 4500을 설치하여 각종 영상기기 등을 운영하는 과제

( 금번 선발전에서는 iVMS를 사용하지 않는다)

* WiFi (IP link), POF, Door CAM, Home Display monitor, IP Camera, 스위치 등

3

지참/지급 재료 목록

과제	재료명	규격(치수)	단위	1인당 소요량	공동 소요량	비고
1	Optical Fibre cable for residential, a fibre 0.25mm	SM48C tight buffer	M	50		지참
1	Optical Fibre cable Loose tube cable 24 fibers 0.25mm	SM24C tight buffer	M	50		지참
1	Simplex FO patch cord SC UPC	SC-Ø3mm-SM (2M) 신광정보통신	EA	20		지참
1	SM Pigtail Cord with SC connector	SC-Ø3mm-SM (2M) 신광정보통신	EA	30		지참
1	현장조립 커넥터	Ø3mm용SC-PC 용 신광정보통신	EA	12		지참
1	FO Closure 슬라이드형	LS-FDF-SC-EP-048-DI-135160	SET	1		지참
1	FO Closure Branch kit	돔형 DTM-KT2-48	SET	1		지참 UCO1
1	Wall-mount splicer cabinet	OTP-A-16[FTTH]	SET	1		지급 FTTH PO2
1	Splice protection sleeve,	L=60mm, 내경 Ø1 광섬유 융착접속용,	EA	60		지참
1	광섬유케이블	옥내용, SM1C,Ø3 Tight-Buffer형	M	30		지참
1	광 분배함 OFD	8-Port, SC Type, KS, KC규격 준수	SET	1		지참
2	소형 Rack	SAFE-750H 15U (750(H)*600(D)*600(W)) IEC, DIN, EIA 준수	SET	1		지참
2	광 분배함 OFD	8-Port, SC Type, KS, KC규격 준수	SET	2		지참 M2_FO_1
2	Splice protection sleeve,	L=60mm, 내경 Ø1 광섬유 융착접속용,	EA	60		지참/M2 공용
2	광섬 유케이블	옥내용, SM12C, Ø0.9, Tight Buffered형,	M	50		지참
2	광분배함(FDF)	EIA 19″,1U, 24-SC, LS-FDF-SC-EP-048-DI-135160 Dueplex type 24C용 TRAY 2개 포함	SET	3		지참
2	Management panel	EIA 19″, 1~2U CABLE RING 포함	SET	12		지참
2	광섬유 케이블	옥내용, SM48C, Ø0.25	M	80		지참
2	SM Pigtail Cord with SC connector	SC-Ø3mm-SM (2M) 신광정보통신	EA	20		지참
2	Simplex FO patch cord SC UPC	SC-Ø3mm-SM (2M) 신광정보통신	EA	10		지참
2	현장조립 커넥터	Ø3mm용SC-PC 용 신광정보통신	EA	30		지참
2	광섬유 케이블	옥내용, SM1C,Ø3 Tight-Buffer형	M	30		지참
2	STP 패치판넬 EIA 19″RACK용	1U, 24포트, 대은전자 Keystone Jack Mount형 TIA/EIA 568A,B CAT.6 Enhanced	SET	2		지급
2	UTP 패치판넬 EIA 19″RACK용	1U, 24포트 Keystone Jack Mount형 TIA/EIA 568A,B CAT.5 Enhanced	SET	3		지급
2	UTP patch cord	RJ-45 플러그 (Cat.5e,1M)	EA	30		지참
2	S-FTP patch cord	RJ-45 플러그 (Cat.6, 2M)	EA	10		지참
2	S/FTP 케이블	Cat-6, 4Pr LSZH 4PR CAT6 LS산전	EA	600		지참
2	UTP 케이블	Cat-5e, 4Pr	M	600		지참
2	멀티 UTP케이블	Cat-5e, 25Pr 극동 nexans 동등품 KS, KC규격	M	50		지참
2	110Wiring block panel	1U 110 wiring block panel DEK1086 동등품	SET	2		지참
2	110 와이어링블록	50Pr형 ISO 11801, EIA/TIA-568-B 규격 만족
2	110 블록 핀 단자	5Pr형ISO 11801, EIA/TIA-568-B 규격 만족	EA	4		지참
2	110 블록 핀 단자	4Pr형 ISO 11801, EIA/TIA-568-B 규격 만족	EA	20		지참
2	벽면 매립형 UTP, 동축 단자	복합용 콘센트5 , Model: 930315진흥전기 동등품	EA	4		지급
2	벽면 매립형 광 단자	광단자 2P , 모델 : 930162 진흥전기 동등품	EA	2		지급
2	나사못	목공용, Ø4, L=10mm	EA	40		지참
2	원형 배선관	CD φ22	M	30		지참
2	원형 배선관 커넥터	CD φ22	EA	12		지참
2	통신 단자함	BC-ㅁㅁP-353518(플라스틱 중판 포함)JK LINE 동등 품, 스크류 고정형	EA	1		지급
3	Wifi AP	무선 랜, ipTIME A5004ns 동급 이상	SET	1		지급
3	IP Camera	HD 2.1메가 픽셀 1080P (1920 ×1080, 네트워크 카메라로 동급 이상)	SET	1		지급
3	비디오폰	CAV-43U (COMMAX, 동등급)	SET	1		지급
3	POE switch	리버네트워크 넥시 NX-POE108EX 스위치허브 NX662	SET	1		지급
3	현관 카메라	DRC-4Y (COMMAX, 동등급)	SET	1		지급
3	전원케이블	220V(비디오폰에 연결되는 전원 플러그) 길이 1.5미터	EA	1		지급
3	Note Book PC	i3급이상, 10/100Base LAN, 무선랜지원(유선 랜카드 포함)	SET	1		지참
3	UTP 케이블	Cat-5e, 4Pr ,	M	20		지참
3	동축 케이블	RG-6 또는 5C-FB, 3중차폐, KS, KC규격	M	30		지참
3	동축 커넥터	F형 Male, KS, KC규격	EA	4		지참
4	Optical cable	SM48C Ø0.25mm	M	5		지참
4	Optical pigtail	SCPC 2M Ø0.9mm 종단 50mm 탈피	EA	2		지참
4	케이블 마운트	20*20mm (스티커 접착식)	개	40		지참
4	케이블 마운트	20*15mm (볼트 체결식)	개	40		지참
4	나사못	목공용 (Ø3, L=12mm)	개	20		지참
4	열수축 슬리브	L=60mm, 내경 Ø1 광섬유 융착접속용,	개	60		지참
4	네임펜	검정색, 붉은색, 파랑색	객	각 1개씩		지참

< 전과제 공통 >

4

시설·장비

변경 및 특이사항<국제대회 대비>

○ 국제대회와 동일한 경기장 시설을 이용한다.

- 경기용 작업장은 국제대회 기준 1,2,3,4,5 종류로 “T“형은 1차전 ”L“ 형은 2차전에 적용한다.

* 경기용 작업장은 조립 분리가 가능한 작업장으로 경기전에 시설 업체에서 setting  해야한다.

순번	시설 및 장비	규격(치수)	단위	수량	비고
1	복합기(복사,프린트 가능)	CPM 35이상, A3, A4 칼라	set	1	경기 심사용
2	Note Book PC	i3급, 10/100Base LAN, 무선랜지원	set	2	경기 심사용
3	LCD 모니터	24" 이상 모니터 케이블 5[m] 요함	set	1	경기 심사용
4	유/무선 공유기	범용, 4-Port 이상	set	1	경기 심사용
5	OTDR	SM,어댑터, 패치코드 포함	set	1	경기 심사용
6	DSX5000 동등 급	1310/1550[nm], 광거리, 손실	set	2	경기 심사용
7	Network Analizer	Optiview	set	1	경기 심사용
8	LAN 테스터	STP,UTP 측정용	set	1	경기 심사용
9	TV 신호 발생기	VHF, UHF 겸용	set	1	경기 심사용
10	TV 신호 측정기	VHF, UHF 겸용	set	1	경기 심사용
11	멀티테스터		set	1	경기 심사용
12	전원연장선	4구 이상	set	1	경기 심사용
13	광패치코드	SM, SCPC 듀플렉스 2M	set	4	경기 심사용
14	POE S/W	NEXT-POE6008F 8Port	set	1	경기심사(이지넷 동등급)
15	서버랙/허브랙	H1800xD1000xW600/37U	set	4	경기용
16	경기 작업장	2019 규격(분할 조립형)국제대회 5종류 중 2종류 적용	set	4	별도 도면
17	Mesh 형 Tray	국제경기장 규격 12m	m	4	별도 규격
18	옥내용 플라스틱 Tray	국제경기장 규격	set	4	별도 규격
19	Module4, 작업대	1200×600×700mm	대	4	경기용
20	심사용 작업대	200×600×700mm	대	2	계측기 셋팅용
21	쓰레기통	대형	개	4	각 선수용
22	무선 마이크 시스템	앰프 스피커 포함	set	1	경기 심사용
23	장갑	탑피트형(전자부품조립용)	켤레	20	심사 위원용
24	IP Camera		대	1	경기용과 동일
25	WiFi ( TPLINK )		대	1	경기용과 동일
26	홈 모니터		대	1	경기용과 동일
27	광 분배함( FDF )	EIA 19″,1U, 24-SC, LS-FDF-SC-EP-048-DI-135160 Dueplex type 24C용 TRAY 2개 포함	대	4	5과제 출제용

5

경기자 지참 공구

순번	지 참 공 구 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	Fusion splicer	Fujikura Fusion splicer 70S/80S	set	1	전국대회 동일 규격
2	OTDR	SM, 프린터, 어댑터, 패치코드 포함	set	1
3	광신호발생기	1310,1550nm, 어댑터, 패치코드 포함	set	1
4	광파워메타	1310,1550nm, 어댑터, 패치코드 포함	set	1
5	광섬유고장탐지기	가시광선	set	1
6	LAN 테스터	STP,UTP 양용	set	1
7	멀티 테스터	범용	set	1
8	광케이블 절단기	범용	개	1
9	광케이블접속공구	범용	set	1
10	동축케이블접속공구	범용	set	1
11	UTP케이블 접속공구	범용, 1P 임팩트 툴	set	1
12	110 블록단자 접속공구	1Pr, 5Pr 임팩트 툴	set	1
13	현장조립형 광 커넥터용 조립공구	현장조립 광커넥터용	set	1
14	기계식 광접속공구	기계식접속자용	set	1
15	광섬유청소장치	알코올 토출기, 면 솜 등	set	1
16	전동드릴	충전용 드릴비트, 홀 커터 포함	set	1
17	드라이버 셋트	통신작업용	set	1
18	니퍼	범용	개	1
19	롱노즈플라이어	범용	개	1
20	케이블인장기	배관인입용	개	1
21	전원연장선	4구용	개	1
22	줄자, ㄱ 또는 T 자	1m 이상	개	1
23	보호안경	광융착접속용	개	1
24	쓰레기통	소형	개	1
25	장갑	면, 탑피트형	켤레	각1
26	기초 공구 일체	칼, 핀셋 외	set	1
27	필기도구 일체	볼펜, 네임 펜(흑색, 적색, 청색, 녹색) 필기용	set	1
28	사다리	자립식	set	1
29	안전화	안전작업용	켤례	1

6

채점 기준 및 배점표

과제 번호	과제수	주 요 항 목	배 점	비 고
Module 1	1	Optical Network cabling	23
Module 2	1	Total Network cabling	47
Module 3	1	Smart home networking	15
Module 4	1	Optical cable splicing speed test	7
Module 5	1	Trouble shooting 4개 및 영문 이론시험 (2019년 국제대회 과제 용어 10 문항)	8
합 계			100