[붙임 7]

제46회 국제기능올림픽대회 국가대표선발 제2차 평가경기

분 과	건축목재	직 종 명	실내장식
경기시간	22시간(1모듈 : 8시간, 2모듈 : 14시간)

○ 시행 시 유의사항

( 시 행 전 )

1. 선수 1인당 경기 장소는 작업대 전후좌우로 2.0M 이상의 통로가 있어야 한다.

2. 선수 1인당 전원 콘센트(220V용)를 설치하여 사용할 수 있어야 한다.

3. 경기를 진행하기 전에 안전수칙과 목공기계사용상의 유의점을 주지시켜 안전사고 예방에 만전을 기한다.

4. 경기를 진행하기 전에 심사위원은 반드시 선수의 부정행위 방지를 위하여

공구박스 검사와 부정재료(미리가공해온 재료 등)검사를 실시하여야 한다.

5. 재료 및 시설을 추첨에 의하여 실시하고 작업준비 완료된 후 1과제를 배부한 후

2과제는 1과제 종료 후 배부 한다.

( 시 행 중 )

1. 경기진행을 과정에서 출제위원이 요구한 사항 이외의 문제점이 발생 시는 심사위원
전원합의하에 결정한다.

2. 중간채점은 채점기준에 의해 실시하고 채점에 소요된 시간은 표준시간에서 제외하며
선수별 시간표를 게시하여 선수가 시간 관리를 할 수 있도록 한다.

(단, 중간검사의 횟수는 제한하지 아니한다.)

3. 접착제 굳는 시간은 선수 당 30분씩 1회만 주어진다.

4. 안전사고 예방에 각별히 유념하도록 하여야 하며 사고 발생 시 그 치료 시간은 선수본인의 작업시간에 포함된다.

5. 경기 중 외부인(지도교사 등)과 선수가 접촉하는 일이 없도록 한다.

6. 경기 중 선수가 안전하지 못한 작업을 할 경우 안전사고예방을 위하여 해당작업을 중지
시킬 수 있다.

( 시 행 후 )

1. 경기종료 후 전체적인 총평을 하여 잘못된 부분, 공구 사용 등의 기술적인 강평을 하여
기능향상에 기여하도록 한다.

지급재료 목록		직 종 명		실내장식
일련 번호	재 료 명	규 격 (치 수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	에쉬각재	71×51×850	개	1		1모듈
2	에쉬각재	61×51×500	개	2
3	에쉬각재	150×51×750	개	2
4
5	에쉬각재	61×31×690	개	1		2모듈
6	에쉬각재	51×31×410	개	2
7	에쉬각재	170×31×780	개	2
8	에쉬각재	41×31×690	개	1
9	에쉬각재	150×31×660	개	2
10	에쉬각재	120×31×530	개	2
11	M.D.F	1200×6×1200	장	2		현치도및 알판용
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25		※ 추정단가는 가공비 포함하여 약 280,000원

선수 지참재료 목록			직 종 명		실내장식
일련 번호	재 료 명	규 격 (치 수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	접착제(초산비닐수지)	점도 205이상	kg	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

선수 지참공구 목록			직 종 명		실내장식
일련 번호	지 참 공 구 명	규 격		단 위	수 량	비 고
1	손대패	장, 단, 소형		개	각2개
2	양날톱	240~		개	각2개
3	등대기톱	250(mm)		개	2
4	턱대패	목공용표준		개	좌, 우 1개씩
5	끌세트	10품 세트		세트	1
6	각종 그무개	줄그므게/장부그므게		개	각2개
7	줄자	3.5M		개	1
8	조합자	콤비네이션스퀘어		세트	1
9	남경대패	목공용표준		개	1
10	배대패	목공용표준		개	1
11	고무망치	조립용		개	1
12	목공용 망치	목공용표준		개	1
13	클램프	창호제작용		세트	1
14	빔컴퍼스	창호제작용		개	1	R 700이상
15	휴대용루터	창호제작용(날물포함)		대	2
16	콤파운드쏘	슬라이딩		대	1
17	휴대용 각끌기	창호제작용		대	1	날물포함
18	스핀들 몰딩기	창호제작용		대	1	날물포함
19	샌더기	휴대용		대	1	240 사포 포함
20	각종 안전보호구	보호안경, 귀마개등		세트	1
21
22
23
24
25
※ 기타 실내장식을 위한 공구(전동공구)지참 및 사용가능

경기장 시설목록			직 종 명
일련 번호	시 설 및 장 비 명	규 격(치 수)		단위	수량	비 고
1	작 업 대 1대	1,800×700×800		대	선수 1인당	바이스(미지참자용) 콘센트(4구 이상)
2	철자	1M		개	4	심사용
3	줄자	3M		개	4	심사용
4	버니어캘리퍼스	200mm		개	4	심사용
5	틈새게이지	0.2~1mm		개	각4	심사용
6	컴퓨터(모니터포함)	인텔코어-i7, 8 GB DDR4		Set	1	심사용
7	프린터	A3		대	1	심사용
8	전기시설	단상 220V, 3상 380V(5선), 전기콘센트
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

경기장 시설구성(배치예시) : 1인 작업영역(4m X 5m)