선발 및 평가경기 기능경기대회

분 과	전기·전자	직 종 명	공업전자기기
경기시간	16시간

○ 시행시 유의사항

( 시 행 전 )

(1) 경기는 과제 번호에 따라 순차적으로 진행하며, 제한 시간 내에 완성하여

제출하는 것을 원칙으로 한다.

(2) 조립용 부품의 점검은 각 PCB작업 30분 전에 별도 점검하고

불량품 및 부족한 부품은 추가 지급한다.

(3) 모든 과제는 작업지시서의 규정에 의하여 시행하고 규정이 없는 것은

IPC조립기준에 준하여 실시한다.

(4) IC는 지참한 것도 사용 할 수 있다.

(5) 제 3과제 메인보드,Target보드를 제작/동작검사 완료된 제품을 지참하시오.

(6) 과제 진행순서

과 제	과 제 명	작업시간	배 점	비 고
제 1과제	하드웨어 설계	9시간	50점
제 2과제	고장수리	3시간	20점
제 3과제	프로그램 설계	4시간	30점
계		16시간	100점

( 시 행 중 )

(1) 경기 중 심사 및 집행위원의 지시에 순응하고 질서를 지키며, 특히 안전사고

예방에 유념하시오

(2) 지급된 모든 과제물은 답안 제출 시에 함께 제출하시오.

(3) 과제물의 내용을 충분히 이해하고 질문의 내용을 확인하여 불이익이 발생되지

않도록 하시오.

(4) 경기 중 휴대폰을 반입하여 사용할 때 부정행위로 처리되니 절대로 반입을 금지한다.

(5) 경기 중 디스켓 반입 및 USB용 이동형 메모리스틱 반입을 절대로 금지한다.

( 시 행 후 )

(1) 각 과제별 필요 사안이 발생하는 경우는 심사위원 전원 일치의 동의로 조정할 수 있다.

지급재료 목록			직 종 명		공업전자기기 (PCB1-하드웨어 설계)
일련 번호	재 료 명	규 격(치 수)	단 위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	DIP IC	LM339	개	1
2	DIP IC	NE555	개	1
3	DIP IC	AT28C64	개	1
4	DIP IC	GY-61	개	1
5	DIP IC	74HC238	개	1
6	DIP IC	74HC93	개	1
7	DIP IC	UDN2981	개	1
8	DIP IC	UDN2803	개	1
9	DIP Socket	8Pin	개	1
10	DIP Socket	14Pin	개	2
11	DIP Socket	16Pin	개	1
12	DIP Socket	18Pin	개	2
13	DIP Socket	28Pin(PDIP)	개	1
14	SMD RES	330Ω(0805)	개	8
15	SMD RES	1kΩ(0805)	개	1
16	SMD RES	4.7kΩ(0805)	개	5
17	SMD RES	100kΩ(0805)	개	3
18	가변 저항	VZ067TL7-10kΩ	개	3
19	SMD CAP	10nF(0805)	개	3
20	SMD CAP	100nF(0805)	개	5
21	전해 콘덴서	10uF/16V	개	1
22	핀헤더	1X5, 1자, 암,수	개	1
23	터미널 블록	CLL5.08-02P	개	1
24	Test Point	LC-2-G	개	10
25	도트 매트릭스	SZ420788K	개	1		8×8 소형
26	PCB서포터	금속, 12mm	개	2
27	너트	금속, M3	개	2
28	볼트	금속, M3 5mm	개	2
29	평와샤	금속, M3	개	2
30	동판	단면 220X300	장	1

지급재료 목록			직 종 명		공업전자기기 (PCB2-고장수리)
일련 번호	재 료 명	규 격(치 수)	단 위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	저항	330Ω, 1/4W, 5%	개	1
2	저항	1kΩ, 1/4W, 5%	개	7
3	저항	1.5Ω, 1/4W, 5%	개	1
4	저항	3.9Ω, 1/4W, 5%	개	2
5	저항	4.7kΩ, 1/4W, 5%	개	4
6	저항	5.6kΩ, 1/4W, 5%	개	4
7	저항	10kΩ, 1/4W, 5%	개	13
8	저항	15kΩ, 1/4W, 5%	개	1
9	저항	22kΩ, 1/4W, 5%	개	1
10	저항	39kΩ, 1/4W, 5%	개	2
11	저항	100kΩ, 1/4W, 5%	개	3
12	저항	1MΩ, 1/4W, 5%	개	2
13	저항	20㏀	개	2
14	저항	2.7㏀	개	1
15	저항	27㏀	개	2
16	저항	56㏀	개	3
17	반고정 저항	10㏀	개	1
18	반고정 저항	100㏀	개	3
19	반고정 저항	1㏁	개	1
20	세라믹 콘덴서	0.1[㎌]	개	19
21	전해 콘덴서	4.7[㎌]	개	2
22	전해 콘덴서	10[㎌]	개	3
23	PUSH SW	ITS-1105-5mm	개	1
24	SLIDE SW	3P	개	1
25	TR	2SC1815	개	1
26	ZENER DIODE	RD 3V	개	2
27	ZENER DIODE	RD 5.1V	개	2

지급재료 목록			직 종 명		공업전자기기 (PCB2-고장수리)
일련 번호	재 료 명	규 격(치 수)	단 위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
28	ZENER DIODE	RD 12V	개	1
29	IC 소켓	DIP 8	개	9
30	IC 소켓	DIP 14	개	4
31	IC 소켓	DIP 16	개	2
32	TP	LC-2-G	개	4
33	전원단자	CLL5.0-02P	개	2
34	IC	CD4066	개	1
35	IC	NE555	개	1
36	IC	LF356	개	8
37	IC	74LS08	개	1
38	IC	74LS47	개	1
39	IC	74LS48	개	1
40	IC	74LS90	개	2
41	Main PCB	Bare PCB	장	1

지급재료 목록			직 종 명		공업전자기기 (PCB3-프로그램 설계)
일련 번호	재 료 명	규 격(치 수)	단 위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	CLCD	MK42004A6WK-FPTLW	개	1
2	도트매트릭스 모듈	LK-DOTM16	개	1		16×16
3	DIP IC	CD4520BE	개	1
4	IC Socket	DIP-16	개	1
5	SMD RES	150Ω,(2012)	개	1
6	SMD RES	1kΩ,(2012)	개	5
7	SMD RES	4.7kΩ,(2012)	개	9
8	SMD CAP	100nF,(2012)	개	3
9	반고정 저항	VZ067TL7-10kΩ	개	1
10	SW	ITS-1103T(투명캡포함)	개	4
11	Encoder	PEC11R-4220K-S0024	개	1
12	Encoder Knob	4675888	개	1
13	핀헤더	Dual, 2X20, ㄱ자, 수	개	1
14	핀헤더	1X16, 1자, 암,수	개	1
15	IDC Connector	HIF3FB-10PA-2.54DS	개	2
16	IDC Connector	IDC1016-10 (2.54mm)	개	2
17	IDC Cable	10P (1.27mm) 2.54mm 소켓용	m	0.1
18	핀모렉스	2pin, 암,수	개	1
19	PCB Surpport	금속, 10mm, Male	개	4
20	PCB Surpport	금속, 12mm, Male	개	4
21	볼트	금속, M3 5mm	개	8
22	평와샤	금속, M3	개	8
23	너트	금속, M3	개	4

지급재료 목록			직 종 명		공업전자기기 (PCB3-프로그램 설계)
일련 번호	재 료 명	규 격(치 수)	단 위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	SMD IC	STM32L052K6T6	개	1
2	SMD IC	LM1117IMPX-3.3	개	1
3	SMD RES	22Ω, (1608)	개	2
4	SMD RES	1.5kΩ, (1608)	개	2
5	SMD RES	1MΩ, (1608)	개	1
6	SMD CAP	470pF, (1608)	개	1
7	SMD CAP	10uF, (1608)	개	4
8	SMD CAP	100nF, (1608)	개	6
9	SMD CAP	10uF, (2012)	개	1
10	SMD LED	RED, (1608)	개	1
11	SMD Diode	S1B	개	2
12	SMD Diode	SS12	개	1
13	Chip Ferrite	MMZ1608R102ATA00	개	1
14	Chip Fuse	NANOSMDC035F-2	개	1
15	Tact Switch	6mmx6mm SMD Switch	개	1
16	핀헤더	Dual, 2X20, ㄱ자, 암	개	1
17	핀헤더	Dual, 2X10, 1자, 수	개	1
18	커넥터	NW3-USBC-008	개	1
19	터미널블럭	CLL5.08-02P(녹색 2P)	개	1
20	고무발	NT-B1-FOOT(4EA)	세트	1
21	PCB	Bare PCB	장	1

선수 지참공구 목록			직 종 명		공업전자기기
일련 번호	지 참 공 구 명	규 격		단 위	수 량	비 고
1	전자용 조립 공구			SET	1
2	인두	PCB기판 납땜용 (무연납 용)		대	1
3	리솔더기	PCB기판 납 제거용		대	1
4	필기구			SET	1
5	디지털 오실로스코프	2CH이상, 100㎒이상 (메모리기능,USB포트 사용가능)		대	1
6	전원공급기	0 - 20V, 2A, 2CH		대	1
7	신호발생기	1㎐-10MHz		대	1
8	회로 시험기	V,A,Ω측정용		대	1
9	각종 프로브			SET	1
10	다운로드케이블	CPU에 프로그램 입력 가능한 것		대	1

경기장 시설목록			직 종 명		공업전자기기
일련 번호	시 설 및 장 비 명	규 격(치 수)		단위	수량	비고
1	작업대	0.9m × 1.8m		대	선수 수
2	의자			대	선수 수
3	작업등	40W 이상		대	선수 수
4	시 계			대	1
5	프린터	A4 SIZE 이상 출력 가능		대	1
6	디지털 오실로스코프	2CH이상, 100㎒이상 (메모리기능,USB포트 사용가능)		대	1
7	전원공급기	0 - 20V, 2A, 2CH		대	1
8	신호발생기	1㎐-100㎒		대	1
9	회로 시험기	V,A,Ω측정용		대	1
10	확대경	배율 5배		대	1
11	USB	64G이상		개	선수 수
12	컴퓨터	IBM호환 최신기종 (RAM 8G이상), 키보드, 마우스 등이 포함된 PC 운영체제:Windows10		SET	선수 수
13	모니터	24인치 이상(wide형)		대	선수 수 X 2
14	PCB 가공기	LPKF		대	1
15	노트북	가공 프로그램 탑재		대	1
16
17
18
19
20
21
22
23
응용프로그램(Eagle, Keil Uvision5, STM32CubeMX, ST-Link, ISP 드라이버, 한글, Adobe Acrobat Reader DC)은 심사장 및 심사위원이 설치