개정일 : `25.12.19.

직 종 설 명 서

▣ 직종명 : 기계설계CAD(Mechanical Engineering CAD)

[개정일 25.12.19]  기계설계CAD 직종

순  서

1. 직종정의	3

2. 작업범위	4

3. NCS 연계표(직종 연계 NCS 능력단위)	7

가. 능력단위 정의	7

나. NCS 연계표(과제별 NCS 능력단위)	7

4. 경기 과제에 관한 사항	18

가. 과제시간	18

나. 과제출제	19

다. 과제 작업내용	21

라. 과제 공개에 관한 사항	29

5. 경기 진행 절차	31

가. 경기 일정표(예시)	31

나. 경기 전/중/후	33

6. 채점에 관한 사항	44

가. 채점방법	44

나. 배점기준	45

다. 채점 기준표(예시)	47

7. 안전 및 기타사항	50

8. 적용시기	53

[붙임1] 사용재료 및 시설·장비목록	54

[붙임2] 경기장 구성 및 배치	58

[붙임3] 심사장 업무절차 및 제출서류	60

[붙임4] 주요 개정사항	63

[붙임5] 기타 사항	66

1		직종정의
	ㅊ

□ 기계설계CAD 직종은 기계공학적, 기계설계학적 기술지식정보를 바탕으로 CAD(Computer Aided Design 시스템을 사용하여,  산업사회에서 요구하는 기계의 아이디어를 구상하고, 제작 제품의  가공, 조립, 작동이 합리적으로 적용된 상세제작도를 작성하기 위해 기계제도 규칙을 기본으로 한 등각 또는 부등각렌더링 분해도, 부품상세도, 스케치도, 부품렌더링도, 조립 및 동작 동영상 작성 등의 일련의 작업과 이를 검증하고 3D형상화하는데 필요한 모델링 및 관련 파일 등을 한국산업규격(KS), 국제표준화기구(ISO)에 준하여 제작하는 직무이다.
CAD는 공학 설계 제작, 수정, 분석, 최적화 과정을 지원하는데 컴퓨터 시스템을 활용하는 것을 말한다. CAD 소프트웨어를 사용하여 설계자의 생산성을 향상시킴은 물론, 설계 품질 개선, 문서화를 통한 커뮤니케이션 개선, 제조 데이터베이스 구축에도 기여한다. CAD 출력물은 보통 인쇄, 제조, 기타 제조 과정에 활용할 수 있는 전자 파일 형태로 생성한다.
기술 및 공학 도면과 이미지는 응용분야 별 규약에 따라 자재, 공정, 치수, 허용오차 등의 정보를 포함해야 한다. CAD를 사용하여 2차원 공간에서 곡선 및 도형 디자인도 가능하며 또는 3차원 공간에서 곡선, 표면, 입체 구현도 가능하다. CAD를 사용하면 광고, 기술 매뉴얼 등에 사용하는 특수효과용 컴퓨터 애니메이션을 제작할 수도 있다.
CAD는 중요한 산업 기술이며 프로젝트를 구현하는 방법이다. 여러 응용분야에서 광범위하게 사용되는데, 이를테면 자동차, 조선, 항공우주산업, 산업 디자인 등이 포함된다. CAD 과정과 출력물은 공학 및 제조 상의 문제점을 성공적으로 해결하는 데도 필수적이다.
CAD 소프트웨어는 여러 아이디어를 구상하고, 사실적 렌더링과 동영상을 통해 개념을 가시화하고, 디자인 프로젝트가 현실 세상에서 어떻게 구현되는지를 시뮬레이션 하는데 도움이 된다.

2		작업범위
	ㅊ

□ 경기과제

○ 제 1과제 : 종합설계 (지방, 전국대회 시행)
- 주어진 2D 부품들을 포함하여 모든 부품의 3D 모델링을 작성하고, 이들 부품의 명칭, 형상, 재질 정보와 공학적인 지식을 토대로 3D 조립 모델링을 작성하고, 상세 요구사항에 따라 결과물을 생성 및 출력한다.

○ 제 2과제 : 부품설계 (지방, 전국대회 시행)
- 주어진 2D 조립도에서 기능에 맞게 요구하는 지정 부품에 대한 실제 제작에 필요한 모든 사항을 포함한 상세 부품도를 작성하고,  이와 관련된 추가 요구사항의 결과물을 생성하고 출력한다.

○ 제 3과제 : 설계 도전 (지방, 전국대회 시행)
- 주어진 장치의 컨셉 정보에서 2D/3D 조립체를 설계하거나, 주어진 2D/3D 조립도에서 부품의 신규 설계 또는 설계변경을 요구하는 것에 대해 공학적인 지식을 토대로 3D 조립 모델링을 완성하고, 설계 관련 요구사항에 따라 결과물을 생성 및 출력한다.

○ 제 4과제 : 스캔데이타를 활용한 역설계 (전국대회에만 시행)
- 제공된 스캔 데이터(.stl)을 이용하여 3D모델링 작성
3D 모델링 작업후 제작을 위한 상세부품(조립)도를 작성한다.
요구사항에 제시하는 내용을 참고하여 제공된 완성모델링에서 필요한 데이터를 참고하여 스캔데이타(.stl)를 3D 모델링시 설계변경 내용을 적용할 수 있어야 한다.

□ 과제작업을 위한 실기작업 대한 기본 내용

○ CAD 시스템을 사용하여 기계관련 도면의 작성 및 관련 데이터를 저장하고 출력 할 수 있어야 한다.

○ 제도규격(KS, ISO)과 기계요소를 이해하고 부품도나 조립도면을 작성할 수 있어야 한다.

○ 제시된 도면, 관련 자료, 데이터 파일을 이해하고, CAD S/W, 동영상 편집 프로그램 활용, 부품의 3D 모델링, 전체 부품의 조립 및 애니메이션 작업(동영상), 조립/분해도, 스캔데이타(.stl화일)를 활용, 실물 제품의 측정, 스케치도 작성 및 부품 상세도, 도면 수정 및 변경 작업을 등을 할 수 있어야 한다.

○ CAD S/W 전반의 기능을 능숙하게 사용할 수 있어야 하며, 컴퓨터에 CAD S/W의 인스톨, 환경설정, 변수값 지정, File의 생성/수정/저장 및 출력을 행해야 한다. (CAD S/W의 인스톨은 지정한 관리위원이 일괄 설치 준비 할 수도 있다.)

○ 과제 수행을 위한 동영상 편집 프로그램을 능숙하게 사용 할 수 있어야 하며, 필요에 따라 영상에 문장(텍스트)를 추가하여 정확한 기능과 작동 설명, 부품 별 명칭등을 표현하는 보다 전문적인 편집 작업을 매년 직종협의회를 통해 의견을 수렴하고 사전에 공지된 편집 프로그램들 중 선택하여 활용하도록 한다. (동영상 편집 프로그램의 인스톨은 지정한 관리위원이 일괄 설치 준비 할 수도 있다.)

○ 주어진 3D모델링 파일을 활용한 복합적인 모델링 기법, 설계적 표현을 적용할 수 있어야 한다. (공개과제 활용가능, 표준품 3D데이타 등)

○ 설계 변경 과제의 경우 설계 변경 전과 설계 변경 후를 비교하는 영상, 2D도면을 작업할 수 있어야 한다.

○ 설계 변경된 부품을 교체하거나 조립하는 영상, 등각분해조립도를 작업할 수 있어야 한다.

○ 3D스캔데이타로 작성한 .stl화일을 활용하여 3D모델링을 할 수 있어야 한다.

□ 과제작업을 위한 이론지식에 대한 기본 내용

○ 과제의 수행하는 기계설계에 관한 공학적 이론 지식

○ CAD시스템을 원활하게 운용할 수 있는 지식

○ 기계관련 표준규격 및 도표와 데이터를 이해하고 적용할 수 있는 지식

○ 도면의 작성에 필요한 공차개념 및 재료에 관련된 지식

○ 도면의 수정, 변경에 필요한 기계요소 설계에 관련된 지식

○ 기계설계분야 초급기술자 이상의 기술적인 해답을 얻어 낼 수 있는 지식

○ 중요 부품의 품질을 관리하기 위한 방법에 대한 지식

3		NCS 연계표(직종 연계 NCS능력단위)
	ㅊ

가. 능력단위 정의

□ 적용된 기본 능력단위

○ 기계설계CAD직종은 국가직무능력표준 대분류 15. 기계, 소분류 01. 기계설계, 세분류 01. 기계요소설계의 능력단위를 기본으로 하여 구성

○ CAD 소프트웨어를 사용하여 설계관련 능력단위

□ 적용된 유사 능력단위

○ 설계된 도면을 기준으로 제작할 수 있는 제작 장비를 포함한 능력단위

○ 설계된 도면을 기준으로 제작할 수 있는 제작 공정을 포함한 능력단위

○ 설계 품질을 확보할 수 있는 작업의 능력단위

○ 역설계를 포함한 시제품을 제작할 수 있는 작업의 능력단위

나. NCS 연계표(과제별 NCS 능력단위)

□ 연계된 NCS 능력단위의 정의

분류번호	능력단위	능력단위 정의
1501020111_16v3	2D도면작업	2D도면작업이란CAD프로그램을활용하여제도규칙에따른2D도면을작성하고,확인하여가공및제작에필요한2D도면정보를도출하는능력이다.
1501020112_16v3	2D도면관리	2D도면관리란 기계설계 규정에 따라 치수 및 공차를 표현하고, 도면 데이터를 관리하는 능력이다.
1501020113_16v3	3D형상모델링작업	3D형상모델링작업이란CAD프로그램을사용자작업환경에맞도록설정하고,모델링하는능력이다.
1501020114_16v3	3D형상모델링검토	3D형상모델링검토란형상설계오류를사전에검증하고수정하여,가공및제작에필요한형상에관한정보를도출하는능력이다.
1501020115_16v3	도면분석	도면분석이란기작성된조립도및부품도에서표준부품을파악하여설계규격을준비하고,투상도법으로부터입체형상을구현하여조립부분의형상을분석하는능력이다.
1501020116_16v3	도면검토	도면검토란요소부품의기능에최적한형상,치수및주요공차를파악하고,조립도와부품도에서설계방법,재질,작업설비및방법을결정하는능력이다.
1501020104_14v2	요소공차검토	요소설계에서 요구하는 기능과 성능에 적합한 공차를 적용하고 검토하는 능력을 함양
1501020105_14v2	요소부품재질선정	요소부품의 요구기능과 특성을 고려하여 재질을 검토하고 결정하는 능력을 함양
1501020106_16v3	체결요소설계	각 기계 구성품의 체결을 목적으로 강도, 강성, 경제성, 수명을 고려하여 체결요소를 설계하는 능력을 함양
1501020107_16v3	동력전달요소설계	동력전달시스템에서 요구되는 동력전달요소의 구조와 기능을 파악하여 설계하는 능력을 함양
1501020108_16v3	치공구요소설계	치공구 구성에 필요한 치공구요소의 요구기능을 파악하고 선정하여 설계하는 능력을 함양
1501020110_14v2	요소설계검증	요소설계 과정 중 요소설계 검토사항을 확인하고 요소제품사양에 의한 설계의 타당성을 검증하는 능력을 함양
1501020117_18v4	유압요소설계	유압장치를구성하는데필요한구성요소에관한요구기능을파악한후, 설계할요소를선정하여,유압요소를설계하는능력을함양
1501020118_18v4	공압요소설계	공압 장치를 구성하는데 필요한 구성요소에 관한 요구기능을 파악한 후, 설계할 요소를 선정하여, 공압 요소를 설계하는 능력을 함양
1501020202_14v2	메커니즘구성	사용자의 요구에 적합한 내용을 결정하고 설계 목표에 의거하여 제어방식의 결정, 구성부품의 선정, 구성요소의 조합, 복합메커니즘 검증을 통하여 최적의 시스템을 구성하는 능력을 함양
1501020212_16v3	형상모델링작업	단순형상과 복잡형상의 모델링 데이터를 생성하기 위해 모델링 작업을 수행하는 능력을 함양
1501020213_16v3	형상모델링검토	설계도면에 준하여 모델링을 분석하고 모델링 데이터를 출력하는 능력을 함양
1501020205_16v3	요소부품설계검토	기계제작에 필요한 요소부품의 재질을 선정하고 형상과 크기를 결정하는 능력을 함양
1501020206_14v2	요소부품재질검토	제품의 구성품으로서 해당요소부품의 적합한 재질을 선정하기 위하여 소재별 열처리 및 강도에 대한 최적의 방안을 수립하는 능력을 함양
1501020207_14v2	요소부품제작성검토	요소시스템의 부품을 제작하기 위하여 구성요소 확인, 구성요소시스템 제작, 구성부품 조합을 검토하는 능력을 함양
1501020208_14v2	동력전달장치설계	동력전달 요소들을 구성하여 기계의 성능을 충족시킬 수 있도록 설계하는 능력을 함양
1501020209_16v3	유공압시스템설계	고객의 요구사항에 맞는 기능을 수행하기 위하여 유공압요소를 활용하여 시스템을 설계하는 능력을 함양
501020210_14v2	치공구설계	부품의 형상과 재질을 파악하고 작업공정을 분석하여 생산효율 증대 및 안정된 품질을 확보할 수 있도록 설계하는 능력을 함양
1501020211_14v2	설계품질관리	최적의 설계와 정확한 제작으로 최상의 품질상태를 유지하도록 하는 능력을 함양
1501020301_14v2	해석용모델링	최적의 구조해석을 하기 위한 해석 전처리 작업으로서 구조형상 단순화, 메쉬(Mesh)생성, 물성치 입력을 통하여 해석용 모델을 작성하는 능력을 함양
1501020308_14v2	최적화해석	해석 결과를 이용하여 형상, 치수, 물성 등의 기계설계 파라미터(Parameter)들을 최적화하고 설계에 반영하는 능력을 함양
1501020309_18v3	정적구조해석	최적의 기계설계를 하기 위하여 정적 하중조건에서 구조해석을 수행하는 능력을 함양
1501020310_18v3	정적구조해석평가	정적구조해석 수행 결과를 확인하고 검증하여 개선대책을 수립할 수 있는 능력을 함양
1501020401_14v2	기계제어요구사항 분석	정확한 기계제어를 하기 위해 기계의 기구구성을 파악하고 기구도면 해석과 전기도면을 분석하는 능력을 함양
1501020402_14v2	기계제어요소선정	요구사양 분석 및 사양서 분석을 통하여 최적의 기계제어설계 요소를 선정하는 능력을 함양
1501020404_14v2	공정흐름도작성	공정상 입력요소와 출력요소 간에 전체공정의 균형을 맞추고 진행상 흐름의 연속성과 긴밀성을 가지도록 공정흐름도와 공정계통도를 작성하는 능력을 함양
1501020405_14v2	제어로직설계	제어 사양 및 로직을 파악하고 동작 구현을 위한 타임 차트, 제어 방법 선정, 제어로직을 설계하는 능력을 함양
1501020406_14v2	제어인터페이스설계	제어대상 공정과 구조에 대한 제어순서 분석, 제어도 작성을 통하여 이종 시스템을 연결하게 하는 능력을 함양
1501020409_14v2	제어시뮬레이션	시스템 모델을 정의하고 모델의 파라미터를 설정한 다음 제어관련 하드웨어와 소프트웨어를 검증하는 능력을 함양
15020101	선반가공	공작물을 회전시키고 바이트를 이동시키면서 원통, 홈, 테이퍼, 널링, 편심, 나사 등을 가공하는 업무에 종사
15020102	밀링가공	설계도면에 의한 제품의 형상과 특성에 따라 밀링머신을 이용하여 고정구 및 밀링절삭공구로 부품 또는 제품을 생산하는 업무에 종사
15020103	연삭가공	설계도면에 의해 재료의 특성과 형상에 적합한 연삭기와 연삭숫돌을 선정하여 필요한 형상의 부품을 연삭하는 업무에 종사
15020104	CAM	가공하고자하는 제품(부품)을 완성하기 위하여 모델링 데이터를 이용하여 최적의 가공 조건을 설정, NC데이터(Program)를 생성하는 업무에 종사
15020105	측정	기계가공에 있어서 대상물이 요구 사항을 만족시키는지를 판단하기 위하여 가공 전후의 결과를 정해진 방법과 기술에 따라 정량적으로 나타내는 업무에 종사
15020106	성형가공	도면에 기준하여 재료를 소성 변형시키는 것으로 프레스기계에 금형을 부착하고, 금형 상·하형 사이에 재료를 넣고 압력을 가해 요구하는 형상의 제품을 만드는 업무에 종사
15020201	방전가공	방전가공 장비를 이용하여 방전 스파크를 발생시켜 공작물을 필요한 형상으로 가공하는 직무이며, 이를 효율적으로 하기 위하여 장비유지보수관리 및 공작물의 품질관리를 수행하는 업무에 종사
1502020201_14v2	레이저가공작업준비	실제 가공 시 발생할 수 있는 오류를 예방하기 위하여 레이저 원리, 레이저 종류, 레이저 구조 파악하기를 수행하는 능력을 함양
1502020203_14v2	레이저가공설계	작업공정을 설계하기 위하여 도면 해독하기, 전개도 작성하기, 배치도 작성하기, 프로그래밍 하기를 수행하는 능력을 함양
1502020204_14v2	레이저가공준비	실제 가공 시 발생할 수 있는 오류를 예방하기 위하여 장비 확인하기, 소재 파악하기, 작업조건 확인하기를 수행하는 능력을 함양
15020203	워터젯가공	워터젯 장비를 이용하여 각종 재료를 사용자가 원하는 형상으로 절단하는 직무이며, 이를 효율적으로 하기 위하여 장비관리 및 작업 안전관리를 수행하는 업무에 종사
15020204	플라즈마가공	플라즈마 장비를 이용하여 각종 재료를 사용자가 원하는 특성과 사양으로 절단, 용접, 표면처리하는 업무를 수행하는 업무에 종사
15100101	사출금형설계	사출 제품도 분석과 사출성형해석을 통해 경제성 있는 금형구조를 결정하고, 2D 및 3D CAD프로그램을 사용하여 설계일정에 맞추어 사출금형 조립도, 부품도, 가공지원 도면을 작성하고 모델링을 수행하며, 시험사출 제품 분석결과를 검증, 보완하여 사출금형을 설계하는 업무에 종사
15100103	사출금형품질관리	제작된 금형이 설계 요구사항에 맞는지 검사하고, 시제품 성형과 양산성 검증을 실시하여 금형의 품질을 안정적으로 유지하는 업무에 종사
15100102	사출금형제작	고객이 요구하는 금형제작을 위하여 도면해독, 일정관리, 공정설계, 외주관리, 소재부품 수급관리, 부품가공, 공정간 검사, 설비관리, 표준화 관리, 가공표준관리 등을 수행하는 업무에 종사
15100104	사출금형조립	사출금형조립은 설계된 금형도면에 따라 가공된 부품들을 다듬질과 경면래핑을 하여 금형을 조립하는 업무에 종사
15100201	프레스금형설계	프레스금형설계는 금형소재, 제품성형, 프레스기계, 가공방법, 설계소프트웨어, 성형해석소프트웨어에 대한 지식과 기술을 기반으로 제품도 검토, 공정순서 및 금형구조 결정, 도면 작성 작업을 수행하여 가공성, 조립성, 생산성 및 품질이 확보될 수 있는 금형을 설계하는 일이다.
15100301	다이캐스팅금형설계	다이캐스팅금형설계는 설계일정에 맞추어 다이캐스팅 제품도 분석과 주조해석을 바탕으로 경제성 있는 금형구조를 결정하고, CAD프로그램을 사용하여 다이캐스팅금형 조립도, 부품도, 가공지원 도면, 모델링을 작성하며, 시험주조 제품 분석결과를 통해 설계를 검증, 보완하여 다이캐스팅금형을 설계하는 업무에 종사
1501010101_14v2	요구사항분석	고객이 요구하는 제품의 품질을 만족시키기 위하여 관련 정보를 수집하고 분석하여 대응하는 능력을 함양
1501010102_14v2	설계기술자료수집	설계 시 고객요구사항과 필요한 기술자료를 수집·검토하고 기술동향을 조사·분석하여 관련 규제에 대응하고 해결하는 능력을 함양
1501010105_17v3	설계조건분석	고객의 요구사항에 적합한 설계 기준을 준비하고 설계조건을 검토하여 수립하는 능력을 함양
1501010206_14v2	기술정보분석	제품개발에필요한신기술공정을포함하여글로벌기술동향,기술추이,특허조사등선행기술을조사・분석할수있는능력을함양
1503010111_16v4	조립도면해독	기계장치의 정확한 설치 조립을 위하여, 조립도와 부품도를 파악하는 능력을 함양
1503010112_16v4	조립도면작성	기계장치의 정확한 설치 조립을 위하여 표준 규격을 확인하여 조립도면을 작성하는 능력을 함양
1503010103_14v3	작업공정설계	기계장치의 정확한 조립을 위하여, 조립도와 부품도를 파악하고 작업순서 설계 능력을 함양
1503010302_14v3	개념설계	요구되는 기능과 성능을 구현하기 위하여 시스템을 모델링하고 시뮬레이션하고 성능을 분석하는 능력을 함양
1503010303_14v3	제어기구조설계	기계하드웨어의 안정적이고 지속적인 기능과 성능을 구현하기 위하여 제어기 부품을 선정하고 제어부를 설계하고 입출력을 설계하는 능력을 함양
1511010102_18v1	스마트설비메커니즘설계	스마트설비 메커니즘설계란 사용자의 요구에 적합한 스마트설비의 메커니즘구성, 구성부품과 제어방식을 결정하여 최적의 스마트설비메커니즘을 설계하는 능력을 함양
1511010103_18v1	스마트설비기구설계	스마트설비기구설계란단위설비의통합적구성관계를검토․검증하고스마트설비를구성하는단위요소를설계하는능력을함양
1511010107_18v1	로봇협업설계	로봇협업설계란 스마트설비와 로봇을 활용하여 시스템의 검토 및 구성을 통해 스마트설비와 로봇의 협업을 설계하는 능력을 함양
1601030113_16v4	원형설계	도면에 따라 원형을 설계하는 능력을 함양
1601030214_16v4	단조압출인발금형제작	단조압출인발금형제작이란최적의단조·압출·인발품을성형하기위한 제작계획을 수립하여 제작하는 능력을 함양
16010303	열처리	열처리는 소재 및 부품의 기계적, 물리적, 화학적 특성을 부여하기 위하여 가열, 유지 및 냉각공정을 설계하고 실행하는 일이다.
16010304	선재가공	선재가공은 열간 압연된 소재를 공정설계, 산세작업, 피막작업, 열처리 작업, 신선 작업 등을 통하여 고객이 요구하는 규격 및 용도에 맞게 선재제품을 생산하는 업무에 종사
16010308	특수주조	특수주조는 사형주조와 구분하여 정밀한 제품을 만들기 위하여 합리적인 주형 및 공정 설계와 운영을 통하여 용도에 맞는 최적의 주조품을 생산하는 업무에 종사
16010306	강관제조	고객의 요구조건을 충족시키는 최적의 공정을 설계하여 제품 생산 후 품질 관리를 통해 용도에 맞는 강관을 제조하는 업무에 종사.
1601030510_18v4	판금제관도면검토작업	판금제관 작업을 실시하기 이전에 도면을 검토하는 능력을 함양
1601030511_18v4	판금제관공정도작성	판금제관 작업을 실시하기 이전에 재료선택과 작업공정도를 작성하는 능력을 함양
1601030512_18v4	판금제관전개도작업	주어진 도면에 따라 투상도와 전개도를 완성하는 능력을 함양
16010307	분말야금	분말야금(금속)이란 금속분말의 제조와 제조된 분말을 이용하여 성형한 후 소결 및 후처리를 통하여 최종제품을 만드는 업무에 종사.
16010401	도금	도금은 소재표면에 요구되는 기능을 부여하기 위하여 생산계획수립, 도금작업, 후처리작업 등을 통해 금속 및 비금속 피막을 형성시키는 업무에 종사
16010402	금속도장	금속도장은 금속재료의 표면을 보호하고 외관을 아름답게 하기 위해 도장 설계에 따라 작업계획을 수립한 후 금속도장 공정을 수행하고 각종 도료와 도장기기 및 설비를 활용하여 고객이 요구하는 품질의 제품을 생산하는 업무에 종사.
16010502	CO2용접	주어진 도면에 따른 용접절차사양서(WPS) 검토, 용접재료 종류와 적용, 용접기의 특성 및 조립설치, 용접준비 및 안전사항, CO₂본용접, 용접검사 및 용접기록에 요구되는 능력을 활용하여 산업체에 전반적으로 적용할 수 있는 기본적인 용접작업을 수행하는 업무에 종사
17040101	압출성형	압출성형은 고객이 요구하는 압출성형품 제조를 위해 원재료를 압출성형기로 용융하고 가압하여 다이(Die)를 통해 연속적으로 플라스틱 필름, 파이프류의 제품을 제조하는 업무에 종사
17040102	코팅	코팅은 플라스틱 성형품에 심미성과 기능성을 부여하기 위하여 유무기 코팅 재료로 코팅 배합 설계, 코팅 공정, 생산작업, 품질관리, 설비 유지보수하는 일이다.
17040103	중공진공성형	중공·진공성형은 성형품 제조를 위하여 공기의 흐름을 이용한 성형기와 중공진공금형을 활용하고 성형품 설계, 공정설계, 성형, 품질관리, 후 가공, 시설유지·보수를 수행하는 업무에 종사
17040105	사출성형	사출성형은고객이요구하는생활용품,자동차‧가전부품등을제조하기위하여사출성형기에장착된금형내에플라스틱용융물을주입하고냉각,취출의성형싸이클을통해동일한제품을대량으로생산하는업무에종사
17040202	고무제품제조	고무제품제조’는 고객이 요구하는 고무제품을 제조하기 위하여 배합고무를 금형에 충진시켜 압출, 사출, 캘린더링, 프레스 성형 드의 공정을 통하여 가교시켜 타이어, 신발, 실링, 벨트, 호스, 방진고무 등의 제품을 제조하는 일에 종사
19010501	전기기기설계	고객의 요구 사항과 표준 규격을 충족시키기 위한 전기기기(변압기, 차단기, 전력변환기, 배전반, 유도전동기, 동기발전기, 직류기 등) 생산을 위하여 기초 이론과 응용 기술을 활용하여 설계하는 업무에 종사
19010502	전기기기제작	설계가 완료된 설계 시방(부품자재, 도면자재, 권선시방 등)에 준하는 방식으로 정해진 제작절차와 규정에 의거하여 단위 부품을 제작하고 전체 조립도면에 맞게 제작된 단위 부품을 완제품으로 조립하고 검사, 시험하는 업무에 종사
19030801	로봇하드웨어설계	로봇하드웨어설계란 각종 산업에 사용되는 로봇을 제작하기 위해 로봇 하드웨어 아키텍처 설계, 액추에이터 드라이버 설계, 모션 제어기 설계, 입출력 인터페이스 설계, 전원부 설계, MCU 하드웨어 설계, 전장 설계, 센서 신호처리부 설계를 통해 로봇 하드웨어를 설계하고, 로봇 하드웨어 시험평가와 유지보수를 하는 업무에 종사.
19030802	로봇기구개발	로봇기구개발이란 로봇수요자의 요구분석 결과에 따라 로봇 기구, 주변장치, Tool 등을 설계 및 제작하고 시험 평가 결과를 반영하여 로봇 기구를 개발하는 업무에 종사
1903090406_15v1	의료기기기구설계제작	기구설계 정보를 수집하고 디자인 컨셉을 결정한 뒤 안전하게 사용을 하기 위한 설계 후 제작하는 능력을 함양
1903110203_17v2	제품스캐닝	제품스캐닝이란 대상물의 형상을 X, Y, Z 값의 수치정보를 가진 데이터로 취득하여 컴퓨터상에 3D데이터로 구현하기 위하여 스캐너를 결정하고, 스캔 데이터의 후처리 보정기술을 요구하는 능력을 함양
1903110212_17v2	넙스모델링	넙스 모델링이란 3차원 형상을 데이터로 생성하기 위하여 스플라인(Spline)에 기초하여 비정형 객체를 생성할 수 있는 넙스 방식의 3D 모델링 프로그램을 사용하여 객체를 생성, 편집, 수정하는 능력을 함양
1903110213_17v2	폴리곤모델링	폴리곤 모델링이란 3차원 형상을 데이터로 생성하기 위하여 다각형을 기반으로 하여 비정형 객체를 생성할 수 있는 폴리곤 방식의 3D 모델링 프로그램을 사용하여 객체를 생성, 편집, 수정하는 능력을 함양
1903110205_17v2	엔지니어링모델링	엔지니어링모델링이란 정형화된 객체를 설계하기 위하여 2D 스케치, 3D객체형성, 객체조립, 출력용 설계 수정하기를 수행하는 능력을 함양
1903110206_17v2	출력용데이터확정	출력용데이터확정이란 오류 없이 3D프린팅 작업을 수행하기 위하여 3D프린팅 출력용 파일의 문제점을 파악하여 데이터를 수정하고 출력용 파일을 재생성하는 능력을 함양
1903110211_17v1	역설계	역설계란 설계데이터가 없는 객체의 도면생성을 위하여 3D스캔 장비로 측정한 데이터를 기반으로 역설계 소프트웨어를 사용하여 생성된 데이터를 도면화할 수 있는 능력을 함양
1903110105_15v1	기구개발	시장에서 요구하는 3D프린터의 기구물을 개발하기 위하여 설계방향의 검토, 기구 설계 및 안정성을 확보하는 능력을 함양
1903110106_15v1	구동장치개발	3D프린터를 통해 안정적인 조형물 제작과 소재재사용을 위하여 이송장치, 수평인식장치, 소재재사용장치를 개발하는 능력을 함양
2301040105_16v2	방음·방진시설설계	방음방진대책을 수립, 예측해석 평가하고 설계하며, 설계도서를 작성 후 보고하는 능력을 함양
23060301	비파괴검사	비파괴검사는 물리적 현상의 원리를 이용하여 검사할 대상물을 손상시키지 아니하고 그 대상물에 존재하는 불완전성을 조사하고 판단하는 업무에 종사

□ 과제별 NCS 능력단위 (비 NCS 기술단위)

과제	세분류	분류번호	능력단위명	수준	필수	관련
1과제 2과제 3과제 4과제 공통	기계요소설계	1501020111_16v3	2D도면작업	2	○
		1501020112_16v3	2D도면관리	2	○
		1501020113_16v3	3D형상모델링 작업	2	○
		1501020114_16v3	3D형상모델링 검토	2	○
		1501020115_16v3	도면분석	3	○
		1501020116_16v3	도면검토	3	○
		1501020104_14v2	요소공차검토	4	○
		1501020105_14v2	요소부품 재질선정	4	○
		1501020106_16v3	체결요소설계	3		○
		1501020107_16v3	동력전달요소설계	3	○
		1501020108_16v3	치공구요소설계	3	○
		1501020110_14v2	요소설계검증	6		○
		1501020117_18v4	유압요소설계	4		○
		1501020118_18v4	공압요소설계	4		○
	기계시스템설계	1501020202_14v2	메커니즘구성	6		○
		1501020212_16v3	형상모델링작업	3	○
		1501020213_16v3	형상모델링검토	3	○
		1501020205_16v3	요소부품설계검토	4		○
		1501020206_14v2	요소부품 재질검토	5	○
		1501020207_14v2	요소부품제작성검토	5		○
		1501020208_14v2	동력전달장치설계	6		○
		1501020209_16v3	유공압시스템 설계	5		○
		501020210_14v2	치공구설계	4		○
		1501020211_14v2	설계품질관리	5		○
	구조해석설계	1501020301_14v2	해석용모델링	3	○
		1501020308_14v2	최적화해석	7		○
		1501020309_18v3	정적구조해석	3	○
		1501020310_18v3	정적구조해석평가	4		○
	기계제어설계	1501020401_14v2	기계제어요구사항분석	5	○
		1501020402_14v2	기계제어요소선정	5		○
		1501020404_14v2	공정흐름도작성	4	○
		1501020405_14v2	제어로직설계	6		○
		1501020406_14v2	제어인터페이스설계	6		○
		1501020409_14v2	제어시뮬레이션	6		○
	선반가공	15020101	(가공공정 이해)			○
	밀링가공	15020102	(가공공정 이해)			○
	연삭가공	15020103	(가공공정 이해)			○
	CAM	15020104	(가공공정 이해)			○
	측정	15020105	(측정공정 이해)			○
	성형가공	15020106	(가공공정 이해)			○
	방전가공	15020201	(가공공정 이해)			○
	레이저가공	1502020201_14v2	레이저가공작업준비	3		○
		1502020203_14v2	레이저가공 설계	4	○
		1502020204_14v2	레이저가공 준비	3	○
	워터젯가공	15020203	(가공공정 이해)			○
	플라즈마가공	15020204	(가공공정 이해)			○
	사출금형설계	15100101	(사출공정 이해)			○
	사출금형품질관리	15100103	(사출공정 이해)			○
	사출금형제작	15100102	(사출공정 이해)			○
	사출금형조립	15100104	(사출공정 이해)			○
	프레스금형설계	15100201	(프레스공정 이해)			○
	다이캐스팅금형설계	15100301	(다이캐스팅공정 이해)			○
	기계설계기획	1501010101_14v2	요구사항분석	6		○
		1501010102_14v2	설계기술자료수집	4		○
		1501010105_17v3	설계조건분석	5		○
	기계개발기획	1501010206_14v2	기술정보분석	5		○
	기계수동조립	1503010111_16v4	조립도면해독	2		○
		1503010112_16v4	조립도면작성	2	○
		1503010103_14v3	작업공정설계	5	○
	기계하드웨어개발	1503010302_14v3	개념설계	5	○
		1503010303_14v3	제어기구조설계	4		○
	스마트설비설계	1511010102_18v1	스마트설비메커니즘설계	5		○
		1511010103_18v1	스마트설비기구설계	4		○
		1511010107_18v1	로봇협업설계	5		○
	주조	1601030113_16v4	원형설계	4		○
	단조압출인발	1601030214_16v4	단조압출인발금형제작	5		○
	열처리	16010303	(후처리공정 이해)			○
	선재가공	16010304	(가공공정 이해)			○
	특수주조	16010308	(특수주조공정 이해)			○
	강관제조	16010306	(가공공정 이해)			○
	판금제관	1601030510_18v4	판금제관도면검토작업	4		○
		1601030511_18v4	판금제관 공정도 작성	4	○
		1601030512_18v4	판금제관 전개도작업	4	○
	분말야금	16010307	(가공공정 이해)
	도금	16010401	(후처리공정 이해)			○
	금속도장	16010402	(후처리공정 이해)			○
	CO2용접	16010502	(가공공정 이해)			○
	압출성형	17040101	(가공공정 이해)			○
	코팅	17040102	(후처리공정 이해)			○
	중공진공성형	17040103	(가공공정 이해)			○
	사출성형	17040105	(사출성형 공정 이해)			○
	고무제품제조	17040202	(고무제품제조 공정 이해)			○
	전기기기설계	19010501	(전기기기설계 이해)			○
	전기기기제작	19010502	(전기기기제작 이해)			○
	로봇하드웨어설계	19030801	(로봇하드웨어설계 이해)			○
	로봇기구개발	19030802	(로봇기구개발 이해)			○
	의료기기연구개발	1903090406_15v1	의료기기기구설계제작	3		○
	3D프린터용제품제작	1903110203_17v2	제품스캐닝	2		○
		1903110212_17v2	넙스모델링	2		○
		1903110213_17v2	폴리곤모델링	2		○
		1903110205_17v2	엔지니어링모델링	3	○
		1903110206_17v2	출력용데이터확정	2		○
		1903110211_17v1	역설계	4	○
	3D프린터개발	1903110105_15v1	기구개발	4		○
		1903110106_15v1	구동장치개발	5		○
	소음진동관리	2301040105_16v2	방음·방진시설설계	7		○
	비파괴검사	23060301	(비파괴검사고정 이해)			○

4		경기 과제에 관한 사항
	ㅊ

가. 과제시간

□ 지방기능경기대회 : 9~12시간 내외

과제	과제의 유형	주요작업내용	시간	비고
1	종합설계	ㆍ제시된 부품에 대한 2D/3D 조립도 작성 ㆍ3D 조립 포토렌더링 작성 ㆍ분해 조립도 작성 ㆍ3D 조립 및 분해 또는 조립 동영상 작성 ㆍ지정 부품에 대한 2D/3D 부품도 작성 ㆍ3D프린터 출력용 데이터 변환 등	3~4	공개과제
		<산업체 근로자 작업내용> ㆍ난이도 조정할 수 있음.
2	부품설계	ㆍ제시되는 기계장치 조립도를 토대로 부품 수정 설계 및 상세부품도를 작성 ㆍ부품을 제작하기위한 제작공정(주조,용접,가공순서등)을 포함한 부품도 작성 ㆍ3D프린터 출력용 데이터 변환 등	3~4
		<산업체 근로자 작업내용> ㆍ난이도 조정할 수 있음.
3	설계도전	ㆍ컨셉 자료를 토대로 신규/수정 부품설계 ㆍ설계 변경된 부품이 포함된 2D/3D 조립도 작성 ㆍ3D 조립 포토렌더링 작성 ㆍ동작 동영상 작성 ㆍ지정 부품에 대한 2D/3D 부품도 작성 ㆍ3D프린터 출력용 데이터 변환 등	3~4
		<산업체 근로자 작업내용> ㆍ난이도 조정할 수 있음.

□ 전국기능경기대회 : 11~15시간 내외

과제	과제의 유형	주요작업내용	시간	비고
1	종합설계	ㆍ제시된 부품에 대한 2D/3D 조립도 작성 ㆍ3D 조립 포토렌더링 작성 ㆍ분해 조립도 작성 ㆍ3D 조립 및 분해 또는 조립 동영상 작성 ㆍ지정 부품에 대한 2D/3D 부품도 작성 ㆍ3D프린터 출력용 데이터 변환 등	3~4	공개과제
		<산업체 근로자 작업내용> ㆍ난이도 조정할 수 있음.
2	부품설계	ㆍ제시되는 기계장치 조립도를 토대로 부품 수정 설계 및 상세부품도를 작성 ㆍ부품을 제작하기위한 제작공정(주조,용접,가공순서등)을 포함한 부품도 작성 ㆍ3D프린터 출력용 데이터 변환 등	3~4
		<산업체 근로자 작업내용> ㆍ난이도 조정할 수 있음.
3	설계도전	ㆍ컨셉 자료를 토대로 신규/수정 부품설계 ㆍ설계 변경된 부품이 포함된 2D/3D 조립도 작성 ㆍ3D 조립 포토렌더링 작성 ㆍ동작 동영상 작성 ㆍ지정 부품에 대한 2D/3D 부품도 작성 ㆍ3D프린터 출력용 데이터 변환 등	3~4
		<산업체 근로자 작업내용> ㆍ난이도 조정할 수 있음.
4	스캔데이타를 활용한 역설계	ㆍ제공된 스캔데이터(.stl)을 이용하여 3D모델링 작성 ㆍ요구사항에 제시하는 내용을 참고하여 제공된 완성모델링에서 필요한 데이터를 참고하여 스캔데이타(.stl)를 3D 모델링시 설계변경적용 ㆍ제공된 모델링과 조립관계가 포함된 조립도 ㆍ포토 렌더링 작성 ㆍ 상세부품도 작성 등	2~3	보안과제
		<산업체 근로자 작업내용> ㆍ난이도 조정할 수 있음.

□ 기타

○ 각 과제에 대한 제한 시간은 출제 의도에 따라 일부 조정 될 수 있다.

○ 산업체 근로자

- 과제 난이도 조정 요구 시 과제 난이도 조정 합의서를 작성하고 기본 요구사항에서 일부 제출물을 제외하거나 기본 점수를 부여할 수 있다.
예) 동영상 제출 요구사항 제외 또는 동영상 제출물에 대한 기본점수 부여

- 과제 난이도 조정 시 심사위원 합의하에 진행한다.

나. 과제출제

□ 지방대회

○ 선정된 출제위원이 1,2,3 과제유형으로 과제를 출제

- 마이스터넷 홈페이지에 공개된 과제를 활용하여 과제 출제

- 선정된 검토위원의 검토

- 지방대회 심사장, 심사위원은 출제된 과제를 기준으로 일부 수정을 할 수 있다. (난이도를 조정하기 위한 수정)

□ 전국대회

○ 1, 2, 3과제

- 경기 당일 마이스터넷 홈페이지에 공개된 과제 사용

- 3명의 심사위원이 제비뽑기로 3개 과제를 추첨 5년이내 출제여부 확인

- 5년이내 출제여부 확인

- 1, 2, 3 과제 유형별 합리적인지 심사위원 협의

- 최종 검토된 과제 2~3개의 과제를 재 추첨 하여 최종과제 선정

- 선정된 과제를 약 30% 이내로 수정하여 과제 출제

- 신규로 등록된 공개과제와 출제실에서 올라온 기존 공개과제를 합하여 심사위원들의 제비뽑기로 선정하여 대회 진행

- 신규 공개과제는 1~3과제중 1개 과제 이상 반드시 선정될 수 있도록 하여 신규과제 공모시 산업변화에 대응한 과제가 출제될 수 있도록 유도함

○ 4과제

- 스캔데이타를 활용한 역설계(.stl)하는 과제로서 비공개된 과제로 시행 (기존 실물 스케치 과제를 선수에게 제공하던것에서 제공하지 않는 방법으로 변경되는 것으로 보안 관리와 과제 진행 방식은 기존과 동일)

- 4과제 출제 방식(2024년 전국대회 시행) : 출제자 2인이 과제 출제 후 비공개 관리하고 경기 첫째 날(4과제 진행일) 심사실에서 1개 과제를 추첨하여 최종 과제 선정, 심사위원에게만 우선 공개 후 심사위원이 3D스캔 작업하여 스캔데이타(.stl)를 생성, 이를 활용하여 역설계 진행하는 것으로 과제 변경 (필요에 따라 3차원 스캔 전문가를 관리위원으로 추가할 수 있으며 출제자가 제공한 .stl화일을 활용할 수 있다.)

- 한국위원회의 경기운영 방침에 따라 일부 조정될 수 있음

○ 산업체 근로자에 관한 사항

- 기능경기대회 관리규칙 제 8절 경기집행 제82조(산업체근로자 경기 운영 특례)에 따라 산업체 근로자의 대회 참가 활성화를 위하여 직종별 전체 근로자 선수가 합의할 때에는 근로자 선수의 경기 과제 난이도를 조정하여 시행할 수 있다.

다. 과제 작업내용

□ 제 1과제 종합설계 (지방, 전국대회 시행)

○ 과제설명

- 주어진 2D 부품들을 포함하여 모든 부품의 3D 모델링을 작성하고, 이들 부품의 명칭, 형상, 재질 정보와 공학적인 지식을 토대로 3D 조립 모델링을 작성하고, 상세 요구사항에 따라 결과물을 생성 및 출력한다.

○ 제공 Data

- 요구사항 (Paper, PDF)

- 2D/3D 부품도/조립도 (Paper, PDF 또는 CAD Data File)

- 표준품 데이터 및 그 외 작업에 필요한 추가정보

○ 작업 요구사항

- 모든 부품을 3D 모델링

- 표준품은 CAD 시스템 내의 라이브러리 파일을 사용하거나, 직접 3D 모델링

- 3D 조립 모델링 작성

- 2D 조립도 작성 (품번 지시와 부품란 포함한 조립정보 기입)

- 분해/조립도 작성 (품번 지시와 부품란 포함)

- 제한된 런닝타임 따라 조립/분해 동영상 제작

- 1~3개 부품의 요구사항에 맞는 부품도 작성

- 3D 프린터 출력용 데이터 변환

- 반드시 3D 전용 S/W 만을 사용- 부품의 제작에 필요한 각종 공구류, JIG류 (보조기구)의 설계 및 제작(가공, 용접, 제관, 주조, 열처리, 해석 등)공정 설명을 위한 표현을 요구할 수 있다.

- 부품의 조립에 필요한 각종 공구류, JIG류 (보조기구)의 설계 및 조립공정 설명을 위한 표현을 요구할 수 있다.

- 작업 요구사항은 심사장, 부심사장, 심사위원의 협의에 따라 조정될 수 있다.

○ 최종 결과물

- 3D 부품/조립 모델링 (File)

- 2D 조립도 (Paper)

- 3D 조립 포토렌더링 (Paper, File)

- 분해/조립도 (Paper, File)

- 조립/분해 동영상 (File)

- 2D/3D 부품도 (Paper, File)

- 3D프린터 출력용 데이터 (.stl)

- 최종 결과물은 심사장, 부심사장, 심사위원의 협의에 따라 조정될 수 있다.

□ 제 2과제 부품설계 (지방, 전국대회 시행)

○ 과제 설명

- 주어진 2D 조립도에서 기능에 맞게 요구하는 지정 부품에 대한 실제제작에 필요한 모든 사항을 포함한 상세 부품도를 작성하고,  이와 관련된 추가 요구사항의 결과물을 생성하고 출력한다.

○ 제공 Data

- 요구사항 (Paper, PDF)

- 2D/3D 조립도 (Paper  또는 CAD Data File)

- 작업에 필요한 추가정보

○ 작업 요구사항

- 지정 부품의 2D 상세부품도 작성

- 지정 부품의 가공, 조립, 동작 등의 불합리한 부분은 공학적인 엔지니어링 지식을 토대로 수정 설계

- 부품의 제작에 필요한 각종 공구류, JIG류 (보조기구)의 설계 및 제작(가공, 용접, 제관, 주조, 열처리, 해석 등)공정 설명을 위한 표현을 요구할 수 있다.

- 3D 프린터 출력용 데이터 변환

- 부품의 조립에 필요한 각종 공구류, JIG류 (보조기구)의 설계 및 조립공정 설명을 위한 표현을 요구할 수 있다.

- 작업 요구사항은 심사장, 부심사장, 심사위원의 협의에 따라 조정될 수 있다.

○ 최종 결과물

- 지정 부품의 2D 상세부품도 (Paper, File)

- 3D프린터 출력용 데이터 (.stl)

- 최종 결과물은 심사장, 부심사장, 심사위원의 협의에 따라 조정될 수 있다.

□ 제 3과제 설계 도전 (지방, 전국대회 시행)

○ 과제 설명

- 주어진 장치의 컨셉 정보에서 2D/3D 조립체를 설계하거나, 주어진 2D/3D 조립도에서 부품의 신규 설계 또는 설계변경을 요구하는 것에 대해 공학적인 지식을 토대로 3D 조립 모델링을 완성하고, 설계관련 요구사항에 따라 결과물을 생성 및 출력한다.

○ 제공 Data

- 요구사항 (Paper, PDF)

- 2D/3D 조립도/부품도(Paper 또는 CAD Data File), 실물 부품

- 작업에 필요한 추가정보

○ 작업 요구사항

- 모든 부품을 3D 모델링

- 규격품은 CAD 시스템 내의 라이브러리 파일을 사용하거나, 직접 3D 모델링

- 3D 조립 모델링을 작성

- 2D 조립도 작성 (품번 지시와 부품란 포함한 조립정보 기입)

- 제한된 런닝타임 따라 동작 동영상 제작

- 1~3개 부품의 요구사항에 맞는 부품도 작성

- 부품의 제작에 필요한 각종 공구류, JIG류 (보조기구)의 설계 및 제작(가공, 용접, 제관, 주조, 열처리, 해석 등)공정 설명을 위한 표현을 요구할 수 있다.

- 3D 프린터 출력용 데이터 변환

- 부품의 조립에 필요한 각종 공구류, JIG류 (보조기구)의 설계 및 조립공정 설명을 위한 표현을 요구할 수 있다.

- 작업 요구사항은 심사장, 부심사장, 심사위원의 협의에 따라 조정될 수 있다.

○ 최종 결과물

- 3D 부품/조립 모델링 (File)

- 2D 조립도 (Paper)

- 3D 조립 포토렌더링 (Paper, File)

- 동작 동영상 (File)

- 2D/3D 부품도 (Paper, File)

- 3D프린터 출력용 데이터 (.stl)

- 최종 결과물은 심사장, 부심사장, 심사위원의 협의에 따라 조정될 수 있다.

□ 제 4과제 스캔데이타를 활용한 역설계 (전국대회에만 시행)

○ 과제 설명

- 제공된 스캔데이터(.stl)을 이용하여 3D모델링 작성
3D 모델링 작업후 제작을 위한 상세부품(조립)도를 작성한다.
요구사항에 제시하는 내용을 참고하여 제공된 완성모델링에서 필요한 데이터를 참고하여 스캔데이타(.stl)를 3D 모델링시 설계변경 내용을 적용할 수 있어야 한다.

○ 제공 Data

- 요구사항 (Paper, PDF)

- 스캔데이타 : .stl파일 (단품 또는 조립품)

- 부품에 관한 수정/조정 정보 및 부품에 관한 필요한 추가 사항

○ 작업 요구사항

- 스캔데이타(.stl)화일을 참고하여 3D모델링 작성

- 제공된 모델링과 조립관계가 포함된 조립도

- 2D 상세부품도 작성 (치수, 표면거칠기, 공차/형상공차, 주서, 재질, 중량/밀도 포함)

- 등각(또는 부등각) 포토렌더링 작성

- 부품의 제작에 필요한 각종 공구류, JIG류 (보조기구)의 설계 및 제작(가공, 용접, 제관, 주조, 열처리, 해석 등)공정 설명을 위한 표현을 요구할 수 있다.

- 3D 프린터 출력용 데이터 변환

- 부품의 조립에 필요한 각종 공구류, JIG류 (보조기구)의 설계 및 조립공정 설명을 위한 표현을 요구할 수 있다.

- 작업 요구사항은 심사장, 부심사장, 심사위원의 협의에 따라 조정될 수 있다.

○ 최종 결과물

- 부품 및 조립품의 3D 모델링 (File)

- 2D 상세부품(조립)도 (Paper)

- 등각(또는 부등각) 포토렌더링 (Paper, File)

- 3D프린터 출력용 데이터 (.stl)

- 최종 결과물은 심사장, 부심사장, 심사위원의 협의에 따라 조정될 수 있다

□ 작업을 위한 선수 숙지사항

-  숙지해야 하는 지식과 기술적 내용

순번	항 목	내용	능력단위 (분류번호)	지식	기술	태도
1	2D 도면작업	• 2차원(2D) 도면작성에 관한 기초지식	1501020111_16v3 2D도면작업 1501020112_16v3 2D도면관리	○
2		• KS 및 ISO 규격 산업규격의 이해와 활용방법		○
3		• 제도규격에 관한 지식		○
4		• CAD 프로그램 환경설정 능력			○
5		• CAD 프로그램 활용 능력			○
6		• 도면 형식에 관한 자료요청 및 수집을 위한 분석적 태도				○
7		• 단순화, 균일화, 규격화에 관한 책임감				○
8		• 요구되는 형상에 대하여 세밀하고 다양하게 분석할 수 있는 적극적 태도				○
9		• 치수공차, 표면조도, 기하(형상)공차에 관한 지식		○
10		• CAD 프로그램의 출력 형식에 관한 지식		○
11		• CAD 파일 형식에 관한 지식		○
12		• 치수기입 환경 설정 능력			○
13		• 공차 파악 능력			○
14		• 다양한 데이터 형식으로의 변환 기술			○
15		• 다양한 각도에서 형상을 파악할 수 있는 적극적인 태도				○
16		• 발생할 수 있는 오류를 사전에 점검하고자 하는 능동적인 태도				○
17		• 요구되는 데이터 형식으로 변환할 수 있는 분석적 태도				○
18		• 호환성, 규격화에 관한 적극적 이해				○
19	3D 모델링	• 3D형상모델링에 관한 기초지식	1501020113_16v3 3D형상모델링 작업 1501020114_16v3 3D형상모델링 검토	○
20		• KS 및 ISO 규격 등 산업규격의 이해와 활용방법		○
21		• 제도 규격에 관한 지식		○
22		• 3D CAD 프로그램 환경설정 능력			○
23		• 3D 투상능력			○
24		• 3D CAD 프로그램 활용 능력			○
25		• 단순화, 균일화, 규격화에 관한 책임감				○
26		• 도면 형식에 관한 자료요청 및 수집을 위한 분석적 태도				○
27		• 도면 및 요구되는 형상에 대하여 세밀하고 다양하게 분석할 수 있는 적극적 태도				○
28		• 상향식 설계 및 하향식 설계에 관한 지식		○
29		• 조립구속조건에 관한 지식		○
30		• 조립 형상의 구속 형태 판단 능력			○
31		• 치수기입 환경의 설정 능력			○
32		• 공차 파악 능력			○
33		• 다양한 데이터 형식으로의 변환 기술			○
34		• 다양한 각도에서 조립 형상을 파악하는 적극적인 태도				○
35		• 오류에 대해 사전 점검하는 능동적 태도				○
36		• 요구되는 데이터 형식으로의 변환을 위한 세심한 파악				○
37		• 호환성, 규격화에 관한 이해				○
38	조립도	• 시스템 하드웨어 및 소프트웨어 운용에 대한 기술적 지식	1501020404_14v2 공정흐름도작성 1503010112_16v4 조립도면작성	○
39		• 제어시스템과 제어기기에 대한 동작원리와 성능 및 특성에 대한 지식		○
40		• 규격에 관한 지식		○
41		• 기계 부품 용도에 관한 지식		○
42		• 부품도 해독 지식		○
43		• 부품 제조 특정 요구사항 지식		○
44		• KS 및 ISO 규격에 관한 지식		○
45		• 제도에 관한 지식		○
46		• 규격 해석 능력			○
47		• 기계 설계자 요구사항 해석 능력			○
48		• 도면 해독 능력			○
49		• 기술적 위험을 적극적으로 고려하는 태도				○
50		• 문제에 대한 해결의지				○
51		• 요구되는 형상에 대하여 세밀하고 다양하게 분석할 수 있는 적극적 태도				○
52		• 도면 작성에 관한 자료요청 및 수집을 위한 분석적 태도				○
53	동영상	• 기계하드웨어의 전반적인 지식	1503010302_14v3 개념설계	○
54		• 제어 시스템 해석에 대한 지식		○
55		• 컴퓨터 시뮬레이션 프로그램 운영 지식		○
56		• 시뮬레이션 결과 분석에 대한 지식		○
57		• 하드웨어 시스템에 대한 모델링지식		○
58		• 하드웨어 특성에 대한 전반적인 지식		○
59		• 기계 하드웨어 운용 기술			○
60		• 기계하드웨어 모델링 성능 특성서 작성 능력			○
61		• 모델링에서 확인된 특성을 바탕으로 예상 성능사항 작성 능력			○
62		• 컴퓨터 해석 프로그램 운용 기술			○
63		• 관련 자료를 종합적으로 분석 하려는 자세				○
64		• 시스템을 효율적으로 관리하고자하는 성실한 태도				○
65		• 구조를 분석 하고자 하는 태도				○
66		• 논리적 사고와 통찰력				○
67	실물 역설계 (스캔 역설계)	• 3D 스캐닝 획득 데이터의 이해	1903110211_17v1 역설계	○
68		• 3D 스캐닝에 대한 지식		○
69		• 역설계 데이터의 도면화 지식		○
70		• 역설계 소프트웨어 지식		○
71		• 역설계 프로그램에 대한 지식		○
72		• 형상데이터 분석 지식		○
73		• 3D 스캐닝 데이터 분석 기술			○
74		• 3D 스캐닝 데이터 역설계 기술			○
75		• 3D 스캐닝 방식에 따른 측정, 데이터 획득 방법 분석			○
76		• 객체형상 분석 능력			○
77		• 역설계 소프트웨어의 종류와 활용 기술			○
78		• 역설계 프로그램 운용 기술			○
79		• 형상 데이터 검증 능력			○
80		• 형상 데이터 수정 기술			○
81		• 3D 스캐닝을 통한 3차원 데이터 생성과정을 이해하려는 자세				○
82		• 3D 형상데이터를 꼼꼼히 수정하려는 태도				○
83		• 3D 형상데이터에 부가요소를 추가하여 완성도를 높이려는 태도				○
84		• 3D프린터 방식과 재료의 특성을 정확히 파악하려는 태도				○
85		• 역설계 사례 조사를 통한 분야별 활용법을 이해하려는 태도				○
86		• 역설계 프로그램의 종류와 역할을 파악하려는 적극적인 태도				○

라. 과제 공개에 관한 사항

□ 마이스터넷에서 상시 공개

○ 과제의 공개 여부 및 공개 시기, 범위 등은 국제기능올림픽 한국위원회의 방침에 따른다.

○ 공개과제 공모방법

- 매년 지방대회가 끝나고 마이스터넷 공모를 통하여 각 시/도 별로 1과제~3과제의 공모과제(3D모델링 포함) 접수

- 공모과제는 접수한 당해연도에 과제보완 후 다음연도에 신규과제로서 공개과제에 포함한다. (2025년(당해년도)도 공모한 과제는 2026년(다음년도 전국대회)도에 신규과제로 활용)

- 신규 공모된 과제는 지속적으로 누적 관리하여 대회의 질적 향상 및 지방대회/평가전에도 활용 할 수 있다.

- 신규 공모 과정에서 기존의 공개과제 중 일부를 공개과제에서 제외할 수 있다. (산업변화에 따른 기존 공개과제 폐지유도)

- 과제 출제방법은 매년 협의회를 통하여 보완할 내용을 심사장이 공지한다.

5		경기진행절차
	ㅊ

가. 경기 일정표

순서	시간		내용	담당		비고
	시작	마침		주	부
1	09:00	설치 완료시	S/W 설치 및 경기장 봉인	부심사장	관리위원
2	14:00	16:00	기술위원회의, 대회 개회식 및 환영리셉션	심사장		심사위원 전원 (부심사장 제외)

□ 1일차

□ 2일차

순서	시간		내용	담당		비고
	시작	마침		주	부
1	07:00	~	심사장, 부심사장 경기장 대기	심사장	부심사장	관리위원, 보조위원
2	07:00	08:00	심사위원 회의 / 교육 직무수행계획서 작성	심사장	부심사장	심사위원, 관리위원, 보조위원
3	~	08:00	관리위원 대기			관리위원, 보조위원
4	~	08:20	선수 입실 대기			관리위원, 보조위원
5	08:20	09:00	입실 후 진행될 일정 및 안전/주의사항 설명, 선수 확인	심사장	부심사장	심사A조, 관리위원, 보조위원
6	09:00	09:30	선수증 확인 후 자리추첨 및 입실(선수 번호 순 등번호 추첨)	심사장	부심사장	심사D조, 관리위원, 보조위원
7	09:30	10:00	안전교육 및 선수 서약서 작성	심사장	부심사장	심사B조, 관리위원, 보조위원
8	10:00	12:00	PC 참고 도서확인 및 매크로 S/W설치 설치된 템플릿 확인/조정, 블록 작업 및 시험 출력 확인	심사A, C조		관리위원, 보조위원
9	12:00	15:15	선수 식사시간 및 입실대기
10	12:00	15:30	4과제 요구사항 작성	심사장	부심사장	심사A, B, D조
11		15:00	경기장 보안 관리	심사C조	관리위원
12	15:15	15:30	선수 확인	심사장	부심사장	심사C조
13	15:30	16:00	선수 입실 및 4과제 .stl화일/요구사항 배부 및 설명	심사장	부심사장	심사A, C조
14	16:00	18:00	4과제 경기진행 (2시간)	심사장	부심사장	심사C조, 관리위원
15	16:00	17:50	4과제 상세 채점기준 작성	심사장	부심사장	심사 A, B, D조
16	16:15	~	4과제 stl화일/요구사항 공개	심사장	부심사장
17	18:10	19:00	작품출력/제출확인, 경기종료	심사장	부심사장	심사B, C조
18	19:00	~	4과제 상세 채점기준 공개	심사장	부심사장
19	19:00	20:00	4과제 채점(일부)	심사장	부심사장	심사위원 전원

□ 3일차

순서	시간		내용	담당		비고
	시작	마침		주	부
1	07:30	12:30	1과제 선정/수정, 요구사항 작성	심사장	부심사장	심사A, B, C조
2	~	12:00	심사D조, 관리위원경기장도착	심사장	부심사장
3	~	12:15	선수 경기장 입실 대기	심사장	부심사장	심사 D조
4	12:15	12:30	선수 확인	심사장	부심사장	심사 D조
5	12:30	13:00	1과제 도면/요구사항 배부/설명	심사장	부심사장	심사 B, D조
6	13:00	15:00	1과제 경기진행 (2시간)	심사장	부심사장	심사 D조, 관리위원
7	13:00	17:30	1과제 상세 채점기준 작성	심사장	부심사장	심사 A, B, C조
8	13:15	~	1과제 도면/요구사항 공개	심사장	부심사장
9	15:00	15:10	휴식 시간 (10분)	심사장	부심사장	심사 C, D조
10	15:10	17:10	1과제 경기진행 (2시간)	심사장	부심사장	심사 D조, 관리위원
11	17:10	18:00	작품출력/제출확인, 경기종료	심사장	부심사장	심사 C, D조
12	18:00	~	1과제 상세 채점기준 공개	심사장	부심사장
13	18:00	20:00	4, 1과제 채점(일부)	심사장	부심사장	심사위원 전원

□ 4일차

순서	시간		내용	담당		비고
	시작	마침		주	부
1	07:30	12:30	2과제 선정/수정, 요구사항 작성	심사장	부심사장	심사B, C, D조
2	~	12:00	심사A조, 관리위원경기장도착	심사장	부심사장
3	~	12:15	선수 경기장 입실 대기	심사장	부심사장	심사 A조
4	12:15	12:30	선수 확인	심사장	부심사장	심사 A조
5	12:30	13:00	2과제 도면/요구사항 배부/설명	심사장	부심사장	심사 C, A조
6	13:00	15:00	2과제 경기진행 (2시간)	심사장	부심사장	심사 A조, 관리위원
7	13:00	17:30	2과제 상세 채점기준 작성	심사장	부심사장	심사 B, C, D조
8	13:15	~	2과제 도면/요구사항 공개	심사장	부심사장
9	15:00	15:10	휴식 시간 (10분)	심사장	부심사장	심사 A, D조
10	15:10	17:10	2과제 경기진행 (2시간)	심사장	부심사장	심사 A조, 관리위원
11	17:10	18:00	작품출력/제출확인, 경기종료	심사장	부심사장	심사 A, D조
12	18:00	~	2과제 상세 채점기준 공개	심사장	부심사장
13	18:00	20:00	1, 2과제 채점(일부)	심사장	부심사장	심사위원 전원

□ 5일차

순서	시간		내용	담당		비고
	시작	마침		주	부
1	07:30	12:30	3과제 선정/수정, 요구사항 작성	심사장	부심사장	심사A, C, D조
2	~	12:00	심사B조, 관리위원 경기장도착	심사장	부심사장
3	~	12:15	선수 경기장 입실 대기	심사장	부심사장	심사 B조
4	12:15	12:30	선수 확인	심사장	부심사장	심사 B조
5	12:30	13:00	3과제 도면/요구사항 배부/설명	심사장	부심사장	심사 B, D조
6	13:00	15:00	3과제 경기진행 (2시간)	심사장	부심사장	심사 B조, 관리위원
7	13:00	17:30	3과제 상세 채점기준 작성	심사장	부심사장	심사 A, C, D조
8	13:15	~	3과제 도면/요구사항 공개	심사장	부심사장
9	15:00	15:10	휴식 시간 (10분)	심사장	부심사장	심사 B, A조
10	15:10	17:10	3과제 경기진행 (2시간)	심사장	부심사장	심사 B조, 관리위원
11	17:10	18:00	작품출력/제출확인, 경기종료	심사장	부심사장	심사 B, A조
12	18:00	~	3과제 상세 채점기준 공개	심사장	부심사장
13	19:00	19:30	경기 강평	심사장	부심사장	심사위원 전원
14	18:00	20:00	2, 3과제 채점(일부)	심사장	부심사장	심사위원 전원

□ 6일차

순서	시간		내용	담당		비고
	시작	마침		주	부
1	07:30	12:30	2, 3과제 채점 및 전체 채점완료	심사장	부심사장	심사위원 전원
2	12:30	13:30	전산입력사항 경기본부 확인	심사장	부심사장
3	13:30	~	최상위자 결과물 공개			심사위원 전원
4	13:30	~	채점 결과 발표 (1시간 대기)	심사장	부심사장	심사위원 전원
5	13:30	20:00	이의제기시간 종료 최종 완료	심사장	부심사장	심사위원 전원

나. 경기 전/중/후

□ 경기 전

○ 경기장 사전준비

- 일시: 1일차 09:00~완료시

- 주요내용
1) 경기장내 음향기, 빔프로젝터, 에어컨, 실내 조도 확인 (부심사장)
2) 경기장외 홍보시설/자료 설치 (심사장)
3) PC 시스템 및 기본 S/W 설치 (부심사장)
4) 프린터 흑백/칼라 시험 출력 확인 (부심사장)

○ 전체 기술위원회 회의 및 환영리셉션

- 일시: 1일차 14:00~16:00

- 주요내용
전체 심사위원 기술회의 실시 (미참석시 심사위원 활동 불가)

○ 심사위원 조편성

- 심사위원은 3인 1조로 하여 4개조로 구성하여 과제 마다 경기진행에 1개 조, 과제추첨/과제수정/채점기준작성에 3개조로 구분하여 순환 참여하고, 채점심사는 4개조로 모든 심사위원이 참여한다.

- 중앙심사위원 요청에 따라 중앙심사위원이 배정되었을 경우 중앙심사위원의 역할에 대한 협의 중앙심사위원을 포함하여 운영시 운영에 대한 협의는 전체 심사위원 회의시 결정한다 (결정된 내용을 정리하여 기록함)

- 심사장은 경기진행 및 과제선정/수정을 주관하고, 부심사장은 채점심사를 주관하고 과제수정에도 보조한다.

- 심사위원 경기운영 조 편성

과제	과제수정	요구사항	채점기준	경기진행	객관채점	주관채점
1	A	BC	BAC	D	BAC	BD
2	B	CD	CBD	A	CBD	CA
3	C	DA	DCA	B	DCA	DB
4	-	AB	ADB	C	ADB	AC
	심사장 주관(부심사장 보조)				부심사장 주관

- 조편성 이후 출신학교, 특정학교 교육경력, 기능대회 추천시도 관련하여 채점대상 선수와의 연관성이 있을 경우 조원을 변경할 수 있음.

- 심사위원 12명 참여하지 않는 경우 심사위원 운영계획을 참여한 심사위원 인원에 맞추어 변경할 수 있다.

- 기본운영을 위한 12명외 중앙심사위원이 배정시 심사위원의 역할을 별도의 회의를 통하여 정한다. (심사시 해당시도선수 체점시 심사인원 추가지원 등)

○ 경기진행 및 심사채점 계획서 (직무수행계획서) 작성

- 일시: 2일차 07:00~08:00

- 주요내용
1) 직종설명서 리뷰, 전년도 전국대회 경기진행 리뷰, 과제수정 교육
2) ‘심사장 직무수행계획서’ 심사장 사전 작성 내용 확인 및 조정 후 심사위원 확인 서명
3) 중앙심사위원 배정에 따른 심사위원 운영에 대한 회의
4) 기술위원 경기진행 및 심사채점 주요 합의사항(안)-별첨1
5) 경기집행 계획서(안)-별첨2
6) 4과제의 출제를 위한 스캔장비 교육 및 테스트 실시
7) 특이사항 : 심사위원 14명(지역추천 심사위원 12명, 중앙심사위원 2명 포함)이 참여하지 않는 경우 심사위원 운영계획을 참여한 심사위원 인원에 맞추어 변경할 수 있다.

□ 경기 중

○ 경기장 준비

- 일시: 2일차 08:20~12:00

- 주요내용
1) 선수는 경기장에 08:20까지 도착
2) 선수 경기장 입실 전 출석 확인 (부심사장)

(선수출석 확인 후 자리 배치를 제비뽑기로 자리를 배정하고, 입실한다.)
3) 심사위원 소개 (심사장)
4) 입실 후 진행될 일정 및 안전/주의사항 설명 (심사 A그룹)
5) 선수증 확인 후 자리추첨 (심사 A그룹)
6) 안전교육 및 선수 서약서 확인 (심사 A그룹)
7) PC 시스템 기본 S/W 구동 확인 (심사 C그룹)
8) 설치된 탬플릿 확인/조정, 블록 작업 : 1.0시간 (심사 D그룹)
9) 프린터 흑백/칼라 시험출력 확인 (심사 D그룹)
10) PC 시스템 내부 저장장치 데이터 확인 (심사 C그룹)
11) PC USB 포트 봉인 및 확인 (심사 C그룹)
12) 허용 지참공구 확인 (심사 B그룹)
13) 경기장 반입 가능 참고 도서/자료 확인 (심사 B그룹)
14) 마우스, 키보드 설치 프로그램은 각 선수들이 보내온 설치 프로그램을 기관별 폴더에 보관하여 모든 컴퓨터에 설치하거나 USB에 설치하여 제공한다. - 선수들은 본인이 제출한 프로그램으로 키보드와 마우스 프로그램 설치 ※ 4~14 항목 체크리스트 정리

15)PC셋팅/확인 및 블록작업

- 컴퓨터 시스템을 점검하고, CAD S/W을 인스톨하고, CAD 시스템 환경을 설정하도록 시간(약1시간 정도,심사위원 협의를 통해 조정 가능)을 별도 부여한다.

- CAD환경(템플렛)은 최소한의 환경을 활용할 수 있도록 제공한다.
(CAD S/W의 인스톨은 지정한 관리위원이 일괄 설치 준비 할 수도 있다.)

- CAD 시스템 환경을 설정 후 동작, 시험 출력에 이상 유무를 확인한다.

- 경기진행 계획, 부정행위, 안전수칙 등 유의사항과 참고사항에 대하여 전체 선수에게 명확히 알려준다.

- 심사장은 심사위원과 심사진행에 관한 제반 협의사항을 작성하여 선수와 지도교사에게 공개할 수 있다.

- 심사위원 전원은 경기 개시 경기집행 계획서에 따라 모여서 당일 시행 과제의 선정, 보완, 수정 및 요구사항을 작성하고 배포 준비가 되도록 한다.

* 산업체 근로자의 장비 및 소프트웨어 활용

- 산업체 근로자의 참여 확대 및 참가 독려를 위하여 직장에서 사용하는 소프트웨어를 활용하여 대회에 참가 할 수 있도록 한다.

- 본인이 사용할 컴퓨터 장비(모니터, 데스크탑, 키보드, 마우스)를 지참할 수 있으며, 데스크탑은 포맷 후 정품 윈도우 및 사용 할 정품 소프트웨어 설치가 되어 있어야 한다. (장비 설치 후, 심사위원이 데이터 검사를 할 수 있다.)

- 직장에서 활용하던 CAD소프트웨어, 동영상 편집프로그램 등을 사용할 수 있으나, 반드시 정품 소프트웨어만을 사용해야 한다. (정품 소프트웨어가 아닐 경우 실격 처리)

- 산업체 근로자 대상으로 심사장이 장비와 프로그램 사용에 대한 의견 수렴을 진행하며, 이때 정품 구입서를 사전에 요구할 수 있다.

- Autodesk Inventor, AutoCAD를 사용할 경우 대회장의 장비를 사용한다.

- 협의회와 소통을 통하여 일반인 참여를 높일 수 있도록 매년 협의하여 조정할 수 있다.

○ 과제 선정 및 수정

- 전국대회 1,2,3과제의 과제 선정방법은 경기 당일 신규로 등록된 공개과제(직전년도에 접수 후 수정 보완된 공모과제)와 기존 공개과제를 합하여 3명의 심사위원이 제비뽑기로 3개의 과제를 뽑아 심사장이 최종 1개를 선정한다.

신규 등록된 공개과제는 1개 과제 이상 반드시 적용하도록 한다. 앞선 제비뽑기에서 신규과제가 선정되지 않는다면 신규 공개과제만으로 제비뽑기를 추가로 진행하여 과제로 선정한다.
(예시) 1과제 – 공개과제(제비뽑기) 선정, 2과제 – 공개과제(제비뽑기)선정, 3과제 – 신규공모 과제로만 제비뽑기

- 지방대회 과제 선정방법은 경기 전 전체 공개과제 중 1, 2, 3과제 비공개로 선정하고, 보안과제로 출제한다.

선정 과제의 수정은 과제별 제한 시간 3~5시간 정도 수준으로 난이도, 작업요구사항 항목 및 제출 최종 결과물을 조정한다.

지방대회 경기전 각시도의 심사장, 심사위원은 경기당일 난이도를 고려해 과제시간과 과제 요구사항을 조정할 수 있다. (단, 전국에서 동시에 시작하는 경기 시작시간에 문제되지 않아야 한다)

- 4과제의 경우 2024년부터 비공개 출제된 과제를 경기당일 심사위원이 스캔작업하여 스캔데이타(.stl)를 활용하여 역설계로 진행하는 것으로 과제 변경

- 과제 과제 출제 방식은 출제자 2인이 과제 출제 후 비공개 관리하고 경기 첫째날 1개 과제를 추첨하여 최종 과제 선정하여 3차원 스캔 진행 (필요에 따라 3차원 스캔 전문가를 관리위원으로 추가할 수 있으며 출제자가 제공한 .stl화일을 활용할 수 도 있다.)

- 산업체 근로자의 과제 선정 기준

* 기능경기대회 관리규칙 제8절 경기집행 제82조(산업체근로자 경기 운영 특례)에 따라 산업체 근로자의 대회 참가 활성화를 위하여 직종별 전체 근로자 선수가 합의할 때에는 근로자 선수의 경기 과제 난이도를 조정하여 시행할 수 있다.
이 때에는 과제 난이도 조정 합의서를 작성하여야 한다.

○ 과제수정 및 배부

- 심사위원 개별 검토 후 합의 수정

- 선정 과제의 수정은 과제별 제한 시간 3~5시간 정도로 난이도,

작업요구사항 항목 및 제출 최종 결과물을 조정한다.

- 제4과제 수정 - 2일차  12:00 ~ 15:30 (3.5시간)

- 제1과제 수정 - 3일차  07:30 ~ 12:30 (5시간)

- 제2과제 수정 - 4일차  07:30 ~ 12:30 (5시간)

- 제3과제 수정 - 5일차  07:30 ~ 12:30 (5시간)

- 1,2,3 과제 배부 및 요구사항 설명 - 12:30 ~ 13:00 (0.5시간)

- 4 과제 배부 및 요구사항 설명 – 15:30 ~ 16:00 (0.5시간)

- 과제는 배포 및 설명 중 심사위원이 선수 PC에 복사 또는 USB에 저장하여 개인별 배포한다.

○ 선수 등번호 부여

- 공개 채점 방식으로 비번호는 부여하지 않는다.

○ 경기진행 종합
- 경기진행 심사위원 및 과제 선정/수정/채점기준 작성 심사위원 격리 (경기일정표 참고)

- 경기일정표 비고란의 해당 심사위원 지정 업무 내용에 따라 경기 진행

- 경기 및 채점 진행에 지장이 없는 범위 내에서 외부인사의 경기 및 채점 관전할 수 있도록 경기장 및 채점실을 개방한다. 단, 경기시작 후 및 경기 종료 최소 10분 전은 개방하지 않는 것으로 원칙으로 한다.

- 과제 관련 질문사항에 대해 심사장과 심사위원 확인 후 전체 선수에게 공지한다.

- 경기 중 선수의 외부 이동은 금하고, 필요시 심사위원이 동행하도록 한다.

○ 제4과제 진행 (실물제품의 역설계)

- 일시: 2일차

- 주요내용

* 08:20 ~ 12:00 – 선수 경기장 도착 및 사전 준비 완료

* 12:00 ~ 15:15 – 점심 식사 및 대기

* 15:30 ~ 16:00 – 선수 입실, 과제/요구사항 배부 및 설명

* 16:00 ~ 18:00 – 제4과제 경기 진행 (2시간)

* 18:10 ~ 19:00 – 작품 출력, 종이작품 및 USB 제출 확인,
제4과제 경기종료

* 과제 제한시간 2시간 기준으로 한 것으로 변동될 수 있음.
직종 설명서 기준 과제 시간 2~3시간

○ 제1과제 진행 (종합설계)

- 일시: 3일차

- 주요내용

* 12:15 ~ 12:30 – 선수 경기장 도착, 출석 확인

* 12:30 ~ 13:00 – 선수 입실, 과제/요구사항 배부 및 설명

* 13:00 ~ 15:00 – 제1과제 경기 진행(2.0시간)

* 15:00 ~ 15:10 – 휴식 시간(10분)

* 15:10 ~ 17:10 – 제1과제 경기 진행(2.0시간)

* 17:10 ~ 18:00 – 작품출력, 종이작품 및 USB 제출 확인,
제1과제 경기 종료

* 과제 제한시간 4.0시간 기준으로 한 것으로 변동될 수 있음.
직종 설명서 기준 과제 시간 3~4시간

○ 제2과제 진행 (부품설계)

- 일시: 4일차

- 주요내용

* 12:15 ~ 12:30 – 선수 경기장 도착, 출석 확인

* 12:30 ~ 13:00 – 선수 입실, 과제/요구사항 배부 및 설명

* 13:00 ~ 15:00 – 제2과제 경기 진행(2.0시간)

* 15:00 ~ 15:10 – 휴식 시간(10분)

* 15:10 ~ 17:10 – 제2과제 경기 진행(2.0시간)

* 17:10 ~ 18:00 – 작품출력, 종이작품 및 USB 제출 확인,
제1과제 경기 종료

* 과제 제한시간 4.0시간 기준으로 한 것으로 변동될 수 있음.
직종 설명서 기준 과제 시간 3~4시간

○  제3과제 진행 (설계도전)

- 일시: 5일차

- 주요내용

* 12:15 ~ 12:30 – 선수 경기장 도착, 출석 확인

* 12:30 ~ 13:00 – 선수 입실, 과제/요구사항 배부 및 설

* 13:00 ~ 15:00 – 제3과제 경기 진행(2.0시간)

* 15:00 ~ 15:10 – 휴식 시간(10분)

* 15:10 ~ 17:10 – 제3과제 경기 진행(2.0시간)

* 17:10 ~ 18:00 – 작품출력, 종이작품 및 USB 제출 확인,

제1과제 경기 종료-

* 과제 제한시간 4.0시간 기준으로 한 것으로 변동될 수 있음.
직종 설명서 기준 과제 시간 3~4시간

□ 경기 후

○ 경기 강평

- 일시: 5일차

- 주요내용

* 19:00 ~ 19:30 – 경기장에서 선수, 지도교사 대상으로 심사위원이 진행,
제출 작품 관련한 강평

○ 심사채점

- 일시: 2일차 4과제 경기 완료 후부터 (20시를 초과하지 않는다)

- 주요내용

* 출제위원이 정한 채점기준에 의하며 심사위원 전원 합의에 의하여 출제위원이 정한 채점기준의 30% 범위 내외에서 변경할 수 있다.

* 채점진행 심사위원은 경기 시작 후 당일 과제의 상세 채점표를 경기종료 전까지 작성한다.

* 상세 채점표 작성 시 도표편람, 관련기술 서적 등을 제외한 도면이 포함된 모든 서적 및 자료(출제된 과제와 유사한 풀이 도면 채점은 심사위원은 당일 경기 종료 후 선수 작품에 대해 상세채점표 기준으로 채점을 진행한다. 단, 부득이한 경우 경기 둘째날부터 채점을 진행할 수 있다.

* 조 편성 기준으로 채점에 참여한다.

* 조별 채점을 실시 하고, 부심사장이 채점 내용을 샘플링하여 확인한다.

* 6일차 13시 30분 채점 결과 발표를 위하여 5일차 에는 20시 이후까지 채점을 진행할 수도  있다.

* 산업체 근로자는 산업체 근로자 입상기준에 감안하여 채점을 진행한다. (기능경기대회 관리규칙 제10절 제90조)

* 전국대회에서 산업체 근로자 및 학생 선수로 원서 접수한 사람이 일정 인원 이상 참가한 직종은 참가인원 및 입상 실적에 따라 추가로 입상자를 선정할 수 있다.

* 산업체 근로자 선수들의 합의에 의해 난이도를 조정하여 경기를 실시한 경우에는 참가인원에 따라 입상자를 복수로 선정할 수 있다. 자세한 내용은 해당년도 확정된 기준을 확인 한다.

○ 채점결과 발표
- 일시: 6일차 13시30분

- 주요내용

* 가채점 결과 발표

* 발표 시각은 기능경기대회 기계설계/CAD 직종 기술연구회 (직종협의회) 밴드와 전국대회 준비(참가선수 지도자모임) 메신저에 공지

* 경기장(채점실)에서 발표 및 과제별 최고점 작품 게시
(단, 선수 이름은 공개하지 않음)

*경기 진행 절차는 경기장 상황에 따라 조정 가능하다.

○ 우수선수 과제 공개

- 일시: 2일차 13시30분

- 주요내용

* 입상자가 확정되면 상위 입상작품(1,2,3위)중에서 과제별 고득점 작품을 경기장에 전시하도록 한다.

○ 채점결과 발표 후 이의제기 확인
- 일시: 6일차 14시 30분

- 주요내용

* 채점결과 발표 후 1시간

* 이의제기 없을 시 최종 경기 완료 후 기술 위원 귀가

* 경기 진행 절차는 경기장 상황에 따라 조정 가능하다.

6		채점에 관한 사항
	ㅊ

가. 채점방법

□ 부심사장은 채점심사를 주관

○ 각 과제별로 채점에 편성된 조가 채점을 진행하다

○ 채점은 심사위원은 당일 경기 종료 후 선수 작품에 대해 상세채점표 기준으로 채점을 진행한다.

○ 조별 채점을 실시하고, 부심사장이 채점 내용을 샘플링하여 확인한다.

○ 채점의 종료는 심사장이 채점 종료를 선언 할 때까지로 하고 채점이 종료되면, 더 이상의 채점 검토 및 수정은 불가하며, 이어서 전산 입력 작업을 시작 하도록 한다.

□ 객관/주관 점수 비율 및 채점방식

○ 채점 항목은 총 배점 100점(4과제×각 25점)을 기준으로 200항목으로 하며, 최저점 0.3, 최고점 1.5를 기준으로 최고/최저점은 각각 과제별 배점에서 15% 이내로 한다.

- 채점항목은 과제 별 채점 기준에 따라 30%까지 항목이 늘어날 수 있다.
- 심사위원 협의 하에 최저점과 최고점을 조정 할 수 있다.

○ 모든 채점항목은 가부가 명확해야하고, 주관채점은 채점해당 주관적 요소들을 서술 정리하여 심사위원간 공유한다.

○ 객관채점

- 3인×4조로, 채점 심사위원 3인 전원의 합의에 의한다.

○ 주관채점

- 독립채점 4등급제(1,2,3,4)로 평균값의 소숫점 2째 자리 절사한다.

‘0’점을 부여할 경우 해당 심사위원 전원(3인)합의에 의한다.

- 3인(해당 조) + 지원 조 1인 참여 (심사위원=지역선수 경우)

2 레벨 차이 경우 재 채점한다.

- 과제별 배점에서 1.5 이내로 한다.

○ 미완성된 작품도 채점표에 준하여 완성된 전 부분을 채점한다.

○ 채점은 공개채점방식으로 선수 결과물에 비번을 부여하지 않는다.

나. 배점기준

□ 과제별 배점기준

순번	과제 번호	과 제 명	배 점		비 고
			지방대회	전국대회
1	제1과제	종합설계	35	25	지방대회 전국대회
2	제2과제	부품설계	35	25
3	제3과제	설계도전	30	30
4	제4과제	스캔데이타를 활용한 역설계	-	20	전국대회
총 배점 합계			100	100
【비고】 1. 지방대회 과제의 경우 세부 항목별 채점 기준은 출제자가 작성하며, 대회 시 심사위원 전원의 합의에 의해 일부 조정 할 수 있다. (전국대회 4과제 배점조정에 따른 변경가능)

□ 주관적 채점의 배점 등급 및 심사위원 관여

○ 주관적 세부항목 채점은 독립채점 기준으로 4등급제를 적용하여 채점한다.

○ 독립채점은 심사위원별로 각각 채점한 후 최고점수와 최저점수를 제외하고, 나머지 점수로 산술평균한다.

(단, 심사위원이 5명 이상이 채점에 참여한 경우만 최고점과 최저점 제외)

○ 채점 작품이 선수와 심사위원이 같은 시․도 및 같은 고등학교 출신인 경우 해당 심사위원은 채점에 관여하지 않는다. (채점 결과만 확인 가능)

□ 채점항목 및 항목배점

○ 채점 항목은 총 배점 100점을 기준으로 250~500항목으로 하며,최저점 0.2, 최고점 0.4 로하고 최고점은 반드시 0.4점이 넘지 않도록 한다.

○ 모든 채점항목은 가부가 명확해야하고, 주관채점은 채점해당 주관적 요소들을 서술 정리하여 심사위원간 공유한다.

○ 채점 항목에서 주관 점수는 과제별 배점에서 1.5 이내로 한다.

□ 채점표의 공지

○ 과제 요구사항 배포시 채점 주요 항목별 배점을 공지하고, 경기종료 전 항목별 상세 채점표를 공지한다.

다. 채점 기준표(예시)

□ 채점 기준표 예시는 2021년 제56회 전국기능경기대회 1과제의 채점 기준표이며, 2과제 ~ 4과제는 ‘마이스터넷 - 2021 제56회 전국대회 과제 및 채점기준 (기계설계CAD) 참조

7		안전 및 기타사항
	ㅊ

가. 기계설계/CAD 직종별 특화 안전관리

□ 감전 예방

○ 전원 케이블이나 멀티탭의 피복 손상 여부를 수시로 확인하고, 문어발식 연결을 지양

○ 음료 등을 컴퓨터 주변에 두지 않아 액체로 인한 감전 및 합선 사고 예방

□ 장비 과열 및 화재 방지

○컴퓨터 본체, 모니터, 3D 프린터 등의 통풍구가 막히지 않도록 주변을 정리하여 과열 방지

○장시간 사용하지 않을 시에는 모니터 전원을 끄는 것을 권장

○ 작업장 내 소화기 위치를 숙지하고, 비상시를 대비

나. 작업 환경 및 자세 안전

□ VDT 증후군 예방 (컴퓨터 단말기 증후군)

○ 모니터는 눈높이에 맞게 조절하고, 화면과 눈의 거리를 50cm 이상 유지하여 눈의 피로를 줄임

○손목과 팔꿈치가 책상과 수평을 이루도록 의자 높이를 조절하고, 손목 받침대 사용을 권장

○장시간 같은 자세로 작업하는 것을 피하고, 경기 중 1~2시간마다 가벼운 스트레칭 실시

□ 작업 공간 관리

○의자 바퀴나 전선에 걸려 넘어지지 않도록 작업 공간 주변을 항상 정리정돈

○불필요한 출력물이나 도면이 작업 공간에 쌓이지 않도록 관리

다.  개인보호구 및 안전수칙

□ 개인보호구 관리

○기계설계/CAD 직종은 유해물질이나 기계적 위험요소가 적어 별도의 의무 보호구는 없으나, 다음 사항을 권장

- 시력 보호: 필요한 경우 청색광(블루라이트) 차단 안경 착용 권장

- 편안한 복장: 장시간 앉아서 작업하므로 혈액순환에 방해되지 않는 편안한 복장 착용
(단, 경기장 전기 시설 공사 등에 따라 안전 사고 발생을 우려하여 슬리퍼는 제외한다.)

□ 경기장 안전수칙

○시설물 안전: 경기장의 장비나 시설물(컴퓨터, 책상, CAD 전용 장비 등)을 임의로 변경하거나 파손하지 않음

○전기 안전: 콘센트나 전선에 이상이 발견될 경우, 즉시 손대지 말고 심사위원에게 보고

○정리정돈: 경기 종료 후 자신의 작업 공간을 깨끗하게 정리하고, 폐기물은 지정된 장소에 처리

라.  응급상황 대응체계

□ 응급처치 및 연락망

○구역별 기본 구급함(소화제, 두통약, 밴드, 인공눈물 등) 비치

○경기장 내 잘 보이는 곳에 119, 지정 병원 등 긴급 연락망 게시

□ 상황 유형별 대응 절차

○신체 이상(두통, 소화불량, 눈의 피로 등): 즉시 심사위원에게 알려 필요한 조치를 받음

○감전사고: 전원차단 및 119신고 → 심폐소생술 → 제세동기

○화재사고: 적절 소화기(CO2/ABC급) → 대피 → 소방서신고

□ 예방교육

○장시간 컴퓨터 작업 시의 건강관리 요령, 올바른 자세 교육

○전기 안전 및 비상시 대처 요령 교육

○VDT 증후군 예방 및 눈 건강 관리 교육

마.  기타

□ 경기 중 선수는 컴퓨터 시스템 작업사항에 대해 파일 저장을 주기적으로 안내를 한다. 소프트웨어의 자동저장기능은 문제가 있을 수 있어 인정하지 않으며 컴퓨터 시스템의 다운(전원, S/W문제 등)으로 인한 시간 연장은 관리 신사위원의 합의로 1회당 5~10분을 추가로 부여 한다. 단, 본인의 부주의에 의한 시간은 연장하지 않는다.

□ 선수는 경기장 내에 KS도표편람 및 기계제도법 관련 서적 제외한 도면이 포함된 모든 서적 및 자료(공개과제와 유사한 풀이 도면 등)는 반입 및 참고 할 수 없다.

□ 선수복장은 컴퓨터 작업에 적합하고 단정한 복장이어야 한다.

신발의 경우 슬리퍼는 규제를 한다 (컴퓨터 설치에 따른 전선이 움직이는 동선에 문제가 발생할 수 있음)

□ 직종설명서의 내용은 과제출제 및 경기진행, 심사채점 과정 등에서 일부 변경될 수 있음.

□ 직종설명의 내용보다는 경기과제, 채점 기준표, 시행자료(시행시 유의사항, 경기장 시설목록, 선수지참재료목록, 선수지참공구목록 등) 등이 우선함.

8		적용시기
	ㅊ

□ 본 직종설명서는 2026년 지방기능경기대회부터 적용한다

붙임1		사용재료 및 시설·장비목록

가. 경기장 시설

시설명	관련 과제	규격/사양	단위	1인당 수량	공동수량 (교체용)	심사위원용 수량	용도 (설치장소 등)	비고
컴퓨터 시스템	1~4과제	- O/S : 64bit Window10 이상 - CPU : 3.4GHz, 8코어 이상 - 메인보드 : 전원부16+1+1페이즈이상 메모리 용량 192GB이상 PCLe4.0이상 - RAM : 32GB 이상 - 그래픽 : 8GB GPU, 106GB/s대역폭 및 Direct X11호환 (혹은 그 이상) - 저장장치 : 500 GB 이상 (SSD) PCLeGen3이상, 읽기속도 3500MB, 쓰기속도 3100MB 이상 - 파워 : 정격출력 800W 이상 - 모니터 27인치 이상(2대) (Dual 모니터 설치 가능한 그래픽 카드 필요) -경기장 설치기관 및 업체가 오토데스크 홈페이지의 검퓨터 권장사양을 확인하여 최종 사양을 결정한다	대	1	-	2	경기장
CAD S/W		-오토캐드,인벤터 (대회시행년도 버전) : 매년 오토데스크와 협의하여 라이선스 사용가능 여부 확인 -오피스(엑셀),아래한글,PDF뷰어 :대회기간동안 사용가능한 버전 또는 무료버전 사용, 학생인 경우 학생라이선스 활용 ※지방대회는 대회시행 전년도 버전)	대	1	-	2
동영상 편집 프로그램		당해연도 의견 수렴을 통해 사전 공지된 편집 프로그램 중 활용 (곰믹스 외 복수의 프로그램이 될 수 있음)	대	1	-	-
컴퓨터용 책상		최소폭800㎜×1200㎜	대	1	-	-
의자		제도용	대	1	-	-
무정전 전원 공급장치 (UPS)		경기장 필요 용량	대	-	1	-
전원설비		멀티 콘센트(220V) 5구 이상	개	1	-	-
레이저 프린터		칼라 A3용(16bit이상, 고품질)	대	-	4
레이저 프린터		칼라 A3용(16bit이상, 고품질)	대	-	-	1	심사실
책상		600㎜×1200㎜	대	-	-	8
의자		사무용	대	-	-	12
3D프린터		- 프린팅 방식 : FFF type 조형 크기 : W240xD190xH200 이상 별도공간 또는 필터가 있는 집진장치	대	-	-	1
3D프린터용 필라멘트		설치 3D프린터용	개	-	-	1
3D 스캐너		<최소 사양> - 스캔 속도 : 30렌 1,500,000points/s - 스캔 정확도 : 0.04mm - 체적 정확도 : 0.1mm~0.3mm - 최소 포인트 거리 : 0.2mm	대	-	-	1
【비고】 - 보조책상은 컴퓨터 책상이 협소할 경우에 배치하며, 프린터는 선수가 직접 출력할 수 있는 System을 갖추어야하고 컴퓨터는 USB 메모리의 저장이 가능하여야 함. - 3D 프린터는 심사장 협의하에 설치 가능한 제품으로 변경 가능. - 3D 스캐너 사양은 전국대회 실시전 시설준비 업체와 협의할 수 있음 - 컴퓨터 시스템 사양은 Autodesk Inventor, AutoCAD가 매년 업그레이드 되는 것에 따라 권장 사양을 확인하여 경기장 설치 담당자가 결정할 수 있다. - AutoCAD는 2D프로그램으로 Inventor보다 하위 사양을 요구하기 때문에 상위 사양 기준으로 컴퓨터 시스템 사양 결정. - 산업체 근로자는 본인이 사용할 CAD S/W 지참 가능하며, 필요시 심사위원에게 제시하여 정품임을 확인 (Modeling용 S/W는 CAD S/W에 포함되어 있거나 별도 S/W 사용가능 함.) - 산업체 근로자는 개인 컴퓨터를 지참할 경우 포멧 후 CAD S/W만 설치되어 있는 컴퓨터를 지참 가능하다. (필요시 심사위원이 검수할 수 있다.)

나. 문구류 및 사무용품

□ 채점 및 대회 진행용 문구류

○ 필기구: 볼펜(흑색 15개/청색 15개/적색 15개), 샤프 15개, 샤프심, 지우개 5ea, 수정테이프 3ea

○ 용지류: A4용지(500매/1ea), A3용지(500매/1ea)

○ 제도용구: 15cm 스틸자, 30cm 스틸자

○ 접착용품: 테이프(일반/양면), 딱풀, 스테이플러, 스테이플러 심, 클립류(대1,중1,소2)

○ 표시용품: 형광펜(3색) 15개, 포스트잇, 라벨지

○ 정리용품: 파일철, 클리어파일, 바인더

다. 재료

지급/ 지참	재료명	관련 과제	규격/사양	단위 (개,대, 세트 등)	1인당 수량	공동수량 (교체용)	심사위원용 수량	용도	비고
지급	칼라레이저 프린팅 용지	제1~4과제	A3, 80g	매	50	100	-	과제 제출	예비 또는 교체용 포함
지급	USB 메모리	제1~4과제	64GB 이상	개	1	2	2	과제 제출
지급	볼펜	제1~4과제	흑/청/적 3색	세트	1	10	-	과제확인용

마. 선수 지참 공구 목록

순번	용구명	규격	단위	수량	비고(용도)
1	KS핸드북, 규격집, 참고서적		세트	1	제1,2,3,4과제 해결용 매년 전국대회 지참공구 재공지
2	<산업체 근로자 선택사항> CAD S/W 또는 S/W설치된 컴퓨터 (Modeling용 포함 또는 별도)	정품 (라이선스 인증 서류 지참)	세트	1
3	PDF Viewer(무료)	Adobe Acrobat Reader	세트	1
【지참용구 준비에 대한 유의 및 참고사항】 - 산업체 근로자는 본인이 사용할 CAD S/W 지참 가능하며, 필요시 심사위원에게 제시하여 정품임을 확인 (Modeling용 S/W는 CAD S/W에 포함되어 있거나 별도 S/W 사용가능 함.) - 산업체 근로자는 개인 컴퓨터를 지참할 경우 포멧 후 CAD S/W만 설치되어 있는 컴퓨터를 지참 가능하다. (필요시 심사위원이 검수할 수 있다.) - CAD S/W는 지정된 관리위원이 일괄 설치 할 경우 선수 지참목록에서 제외할 수 있음. - CAD시스템에서 사용하는 키보드, 마우스는 선수가 원할 경우 지참하여 사용가능 - 선수가 지참하길 원하는 키보드, 마우스에 매크로 기능이 있는 경우 유의사항은 다음과 같다. 1) 경기 개최 전 사용할 제품정보가 심사장에게 전달 될 수 있도록 해야 함. 2) 매크로 소프트웨어의 설치는 선수자리 추첨 후 심사위원과 관리위원의 협조하에 설치해야 함. 3) 선수가 직접 USB메모리를 사용해 매크로 소프트웨어를 설치할 수 없으며, 심사장에게 사전 고지되지 않은 제품은 사용이 불가함. 4) 매크로기능이 있는 키보드, 마우스는 초기화 후 경기장에 반입해야 함. (미리 저장된 데이터가 확인 될 경우 부정행위로 판단할 수 있음.) 5) 매크로 기능 셋팅은 사전준비시간을 활용하여 셋팅 할 수 있음. 6) 무선 마우스, 키보드 사용시 USB수신기에 메모리 기능이 없는 제품만 사용가능하며, 데이터 저장이 가능한 메모리 기능이 있는 USB수신기는 사용 불가. - 과제 수행을 위한 동영상 편집 프로그램은 당해연도에 의견을 수렴하여 다음해에 사용할 수 있는 편집프로그램을 정하고 일괄 공지하며, 사전 공지된 편집 프로그램 중 하나를 선택하여 활용. 1) 동영상 편집 프로그램은 경기 개최 전 사용할 프로그램의 정보를 심사장에게 전달 될 수 있도록 해야 함. 2) 동영상 편집 프로그램의 설치는 선수자리 추첨 후 심사위원과 관리위원의 협조하에 설치해야 함. 3) 유료 프로그램인 경우 프로그램 사용을 위해 아이디, 패스워드 또는 시리얼 번호를 선수가 사전에 준비하여 셋팅 해야 할 수 있음. 4) 아이디, 패스워드 또는 시리얼 번호를 사전에 준비하지 못할 경우 일부 기능이 제한되어 있는 데모용 프로그램을 사용해야 할 수 있음. 5) 기타 사항은 대회 개최 전, 직종협의회와 협의하여 조정한 내용을 심사장 직무수행계획서에 기록하여 경기 - 참고서적의 경우 구체적인 도면의 형식을 갖추고 있거나 모범답안의 형태로 작성되어 있는 경우 심사위원 확인 하에 일부 또는 전체의 내용을 수거할 수 있음.

붙임2		경기장 구성 및 배치

가. 경기장 구성 (50명 기준)

순번	시설 명칭	소요 면적	비고
1	경기장	250㎡ (25m x 10m, 75평) 이상	1인당 5㎡(1.5평) 이상
2	채점/회의/제품보관실	120㎡(12m x 10m, 36평)
3	선수 대기실	120㎡(12m x 10m, 36평)
합 계		1,331.5㎡ (402평)

□ CAD시스템이 설치된 컴퓨터실로서 보조 작업대 설치공간을 포함하여 1인당 5㎡(1.5평) 이상이어야 한다.

□ CAD시스템 설치 테이블 사이 통로 간격은 최소 전후 1200mm, 좌우 1000mm으로 배치되어야 한다.

□ 작품 채점 및 과제 요구사항 준비를 위한 심사 채점실은 경기장과 분리하여 배치한다.

□ 선수 연명부 확인 및 과제 요구사항 설명을 위한 선수 대기실이 준비되어야 한다.

□ 경기장과 채점실은 잠금장치가 반드시 필히 구비되어야 한다.

□ 경기장 1개에 모든 선수가 입실하여 진행하는 방식이 기본이지만, 경기장 상황에 따라 경기장 2개에 나누어서 진행할 수 있다.
( 단, 중앙 심사위원 2인 추가 및 각 경기장 별 경기장 운영위원 1명씩 고정 배치)

□ 마이크시스템 구성에 있어 스피커는 심사위원석과 경기장 중간위치 좌우 설치되고, 울림이 없어야 한다.  마이크는 무선타입을 사용한다.

□ 경기장은 자연 채광이 되고, 조명 밝기에 의한 조도는 200 Lux 이상으로 하고, 외부 직사광선이 들어오지 않도록 필요시 차광을 할 수 있어야 한다.

□ 경기장은 필요하면 외부 공기를 유입/순환할 수 있어야하며, 실내 온도는 20°±2, 습도는 60% 정도 유지되도록 시스템 에어콘 천장에 설치되어야 하고,  직립식 거치형의 에어콘이 설치되는 경우 에어콘 송풍, 풍절음 등이 없어야 한다.

□ 경기장 외부가 복도인 경우 창문, 출입문 등을 개방하되, 관람객이 선수와 접촉 및 대화 차단을 위해 창문과 벽간 1M 간격의 노란 테이프라인을 설치해야 한다.

□ 화재와 같은 비상상황을 대비하여 경기장 출입문은 최소 2개 이상이어야 하고,

출입구 측에 소화기를 배치한다.

□ 코로나19등 전염병 예방과 관련된 사항이 발생 시 국제기능올림픽대회 한국위원회(한국산업인력공단)와 협의하여 경기장 구성 및 배치가 변경 될 수 있다.

< 경기장 배치도 예시 >

붙임3		심사장 업무절차 및 제출서류

가. 경기 준비 단계 (경기 시작 전)

시기	업무내용	제출서류	제출처
D-60일	직무 수행 계획서 제출 -안전 관리 계획 포함	□직무 수행 계획서	대회운영본부
대회 1일차 (사전 준비일)	시설, 장비 사전 점검 관람객 동선 및 간격 유지 방안 점검	□장비 점검표	대회운영본부
	기술위원 회의	□집행위원 서약서 □합의서	대회운영본부
대회 2일차	참가 선수 확인/교육	□연명부 □비번호 부여 서식 □참가선수 서약서	대회운영본부
	산업체 선수 확인
1, 2, 3과제 시작 전	과제 선정 (무작위 추첨)	□최종 경기과제 선정서	대회운영본부
1~4과제 시작 전	과제/채점기준표 수정	□경기집행변경보고서	대회운영본부
	과제 난이도 조정(산업체선수)	□과제 난이도 조정 합의서	대회운영본부
	과제/채점기준표 교육	□과제수정 이해확인서	대회운영본부
	합의서 교육

나. 경기 진행 단계 (경기 당일)

시기	업무내용	제출서류	제출처
1~4과제 시작 15분 후	과제 부착
1~4과제 종료 직후	채점 기준표 부착
1~4과제 진행 중	이의제기 답변(발생 할 경우)	□이의제기 처리 현황 □이의제기신청서 □이의제기답변서	대회운영본부
상시	경기장 모니터링
1~4과제 종료 전	경기 종료 시간 선언 (10분전, 5분전, 1분전 등)	□경기 종료 확인서	대회운영본부

다. 경기 종료 단계 (경기 후 7일 이내)

시기	업무내용	제출서류	제출처
전체 과제 종료 후	경기 강평	□경기강평 결과 □기술평가서	대회운영본부
대회 2일차~6일차	심사 채점	(전산 입력 출력물) □보조채점표 □채점표 □종합채점표 □심사결과보고서 □채점결과 □선수별채점결과 □비번호 부여현황	대회운영본부
대회 6일차	채점결과 발표	□채점결과 □선수별채점결과	대회운영본부
대회 6일차	이의 제기 및 신청	□이의제기 처리 현황 □이의제기신청서 □이의제기답변서	대회운영본부

라. 심사장 등 기술위원 업무 체크리스트

□ 직무 수행 계획서 제출(D-60)

□ 경기장 시설 장비 사전 점검(사전 준비일)

□ 관람객 동선 검토 및 선수 간 적정 간격 유지 확인 (사전 준비일)

□ 기술위원 참석여부 확인 및 교육 (사전 준비일)

□ 기술위원 합의서 작성 (사전 준비일)

□ 참가 선수 연명부 확인 (대회 2일차)

□ 참가 선수 등번호 부여 및 자리 배치 (대회 2일차)

□ 참가 선수 서약서 작성 (대회 2일차)

□ 참가 선수 안전 교육 실시 (대회 2일차)

□ 산업체 선수 확인 – 참가했을 경우 (대회 2일차)

□ 과제 선정 – 추첨 (대회 2일차~5일차)

□ 과제/채점기준표 수정 (대회 2일차~5일차)

□ 과제 난이도 조정 – 산업체 선수 있을 경우 (대회 2일차~5일차)

□ 과제/채점기준표 교육 (대회 2일차~5일차)

□ 합의서 교육 (대회 2일차~5일차)

□ 과제/채점기준표 부착 (대회 2일차~5일차)

□ 경기장 모니터링 (상시 진행)

□ 경기 강평 (전체 경기 종료 후)

□ 심사 채점 관리 (2일차~6일차)

□ 채점결과 발표 (대회 6일차)

□ 이의제기 접수 및 답변 (경기 중~경기 종료 후 7일)

붙임4		주요 개정사항

□ 시행시기 : 2026년 지방기능경기대회부터 적용

□ 주요 개정사항

개정 대상	개정사항	적용대회	개정사유
1.직종명칭	기계제도/CAD→ 기계설계CAD (Mechanical Engineering Design CAD)	2009년부터	국내기능경기대회 직종개편 내용 반영
2.과제유형	지방대회에 조립도작성 추가	2009년 지방대회	국제기능올림픽대회 경기내용 반영
	전국대회에 제품수정/변경 추가	2009년 전국대회
3.과제유형	전국대회에 과제 수 조정	2010년 전국대회	국내 대회 보안성 강화를 위한 과제 공개 및 과제 수 조정
	지방대회에 과제 수 조정	2011년 지방대회
	공개과제방식으로 수정	2010년 전국부터
4.시설목록	듀얼 모니터 사용 등 시설목록 일부 수정	2017년 전국대회	작업 환경 개선
5.과제 수, 선정방법, S/W버젼	-과제수 3 -> 4 (국제대회 유사) -과제 사전 일부군 선정 -> 시행당일 공개 추첨 -과제 배점, 채점항목수 및 최저고점 -CAD 버전 다양 -> 버전 통일	2018년 전국대회	국제대회 경기내용 반영 및 과제 선정 투명성 확보
	-과제수 2 -> 3 (국제대회 유사)	2019년 지방대회
6.과제 작업내용	1~4과제 작업 요구사항 -> 부품의 제작 및 조립에 필요한 각종 공구류, JIG류의 설계와 공정 표현을 요구 할 수 있음. 1~4과제 최종 결과물 -> 3D프린터 출력용 데이터(.stl) 추가	2021년 전국대회	채점 변별력 확보
	2,4과제 -> “※ 작업 요구사항 및 최종 결과물은 조정될 수 있다.” 추가		1,3과제와 공통사항
7. S/W인스톨	선수가 직접 인스톨 -> 선수가 직접 인스톨하거나 지정된 관리위원이 일괄 설치할 수 도 있음.		CAD S/W 버전이 통일되어 미리 설치하는 것이 가능해짐
8. 시설목록	- 플로터 항목 제외 - 심사위원용 3D프린터 추가		최종 결과물 변경에 따른 시설목록 추가
9. 선수 지참공구 목록	- 키보드, 마우스 지참 시 매크로 기능 유의사항 추가		선수 개개인의 능력이 도구에 제한 받지 않고 발휘 될 수 있도록 함.
10.동영상 편집 프로그램	당해년도(2022년)에 의견을 수렴하여 차년도에 사용할 수 있는 동영상 편집프로그램을 공지하고 그중 선택하여 활용 매년 협의회와 협의하여 보완 활용하고 심사장 직무수행계획서에 명시	2022년 전국대회	전문적인 동영상 편집프로그램을 사용함으로써, 동영상을 수정하거나 반복 동작을 녹화할 때 소요되는 절대적인 녹화 시간을 단축 하고 더 다양한 작동을 표현할 수 있음.
11.공개과제 모집	-매년 지방대회가 끝나고 30일 안에 각 시/도 별로 1~3과제의 공모과제 접수 -공모과제는 접수 한 당해연도에 과제 보완 후 다음연도에 신규과제로서 공개과제에 합하여 지속적으로 누적 관리하고 지방대회/평가전에도 활용 과제 출제방법은 협의회를 통하여 심사장이 교육		상시 공개된 도면이 수년간 지방, 전국, 평가전에 활용되며 대부분의 도면이 과제로서의 기능을 소진함. 공개된 도면들 중 상당수가 최신 트렌드에 맞지않은 노후화된 도면임.
12. 과제 선정 및 수정	전국대회 : 1,2,3과제의 과제 선정방법은 신규과제가 포함된 공개과제를 경기 당일에 심사위원이 제비뽑기 진행
13. NCS연계표	기계설계CAD직종의 과제를 수행하기 위하여 필요로 하는 지식, 기술, 태도의 학습을 보다 체계적으로 하기 위하여 NCS학습모듈과의 연계	2023년 지방대회	NCS와 직종 과제의 연계를 통한 산업수요와 훈련 현장과의 괴리 축소
14. 5-나. 경기 전	일반인 참가자는 본인이 사용할 컴퓨터 장비(모니터, 데스크탑, 키보드, 마우스)를 지참 할 수 있으며, 경기장에서 포맷 진행 일반인 참가자는 정품 소프트웨어일 경우 본인이 활용하는 CAD소프트웨어, 동영상 편집프로그램 등을 직접 설치하여 활용		일반인 참가자가 평소 활용하던 소프트웨어와 장비를 사용할 수 있도록 함으로써, 기능대회에 대한 심리적 문턱을 낮추고 참여을 유도하기 위함.
15. 4과제 변경	4과제 실물을 활용한 역설계에서 캔데이타를 활용한 역설계(.stl)로 역설계 방식 변경 (3,4과제 배점조정)	2024년 지방대회	4과제 실물 출제에 대한 부담을 줄이고 최근 산업동향에 맞추어 스캔데이타를 활용한 역설계로 변경
16. 산업체 근로자 과제사항	산업체 근로자가 과제 난이도 조정 요구시 합의서를 작성하고 기본 요구사항에서 일부 제출물을 제외하거나 기본 점수를 부여할 수 있다. 산업체 근로자 과제 난이도 조정 시 심사위원 합의하에 진행한다.	2024년 전국대회	산업체 근로자의 대회 참가 활성화를 위하여 관련된 상세 설명 추가
17. 산업체 근로자 입상기준	산업체 근로자 선수들의 합의에 의해 난이도를 조정하여 경기를 실시한 경우 참가인원에 따라 입상자를 복수로 선정할 수 있다. 지방대회 : 근로자 선수 중 60점 이상의 최고 득점자 1명만 3위(공동)입상 전국대회 : 근로자 선수 중 60점 이상의 최고 득점자 순으로 3위(공동) 또는 3위(공동)와 2위(공동)를 각 1명 선정
18. 4과제 출제방식 세부 작성	기존 실물 스케치 과제를 선수에게 제공하던 것에서 제공하지 않는 방법으로 변경되는 것으로 보안 관리와 과제 진행 방식은 기존과 동일 출제자 2인이 과제 출제 후 비공개 관리하고 경기 넷째 날 심사실에서 1개 과제를 추첨하여 최종 과제 선정, 심사위원에게만 우선 공개 후 심사위원이 3D스캔 작업하여 .stl파일을 생성, 이를 활용하여 역설계 진행하는 것으로 과제 진행		4과제의 보안 정책에 대한 설명 추가 및 진행 방식 세부 작성
19. 경기장 장비 목록 규격 변경	컴퓨터 시스템의 규격을 Autodesk에서 제안하는 Inventor 권장 사양 이상으로 조정 (AutoCAD는 2D프로그램으로 Inventor보다 하위 사양이기 때문에 상위 사양 기준으로 지정)		대회에서 주로 사용하는 프로그램인 Autodesk Inventor, AutoCAD가 원활히 구동 될 수 있도록 Autodesk사에서 권장하는 사양으로 컴퓨터 시스템 규격 정정
20.4과제 일정변경	-경기일정 축소를 위한 4과제 경기 일정을 5일차에서 1일차로 변경 -1일차 사전준비시간을 축소 3시간을 2시간으로 조정	2025년 지방대회	-경기일정 축소
21. 경기장 장비 목록 규격변경	컴퓨터 시스템의 규격을 Autodesk에서 제안하는 Inventor 권장 사양 이상으로 조정 (AutoCAD는 2D프로그램으로 Inventor보다 하위 사양이기 때문에 상위 사양 기준으로 지정)		매년 프로그램 업데이트에 따른 컴퓨터 사양을 설치시 매년 변경해서 설치할 수 있도록 내용 보완

붙임5		기타 사항

가. 전국 과제 출제 서식 항목 사례 (예시)

□ 전국대회 과제 출제(공모)시 과제별 요구사항, 문제도면(조립도), 제공 모델링, 기타 참고자료 등 과제를 수행하기 위한 자료를 포함해야 한다.
(예시 참조 – 2021년 제56회 전국기능경기대회 1과제)

□ 요구사항

□ 문제도면(조립도)

나. 편집프로그램 종류

□ 매년 직종협의회 협의 결과에 따라 프로그램 사용 범위 결정

○ 곰 믹스

- 장점 : 직관적인 인터페이스, 다양한 효과, 단축키 설정, 자동 백업 기능

- 단점 : 중급자용이기 때문에 사용법을 익히는데 시간이 걸림.

- 금액 : 영구 이용권 69,000원

○ 어도비 프리미어 프로

- 장점 : 전문가용 영상편집프로그램으로서 다양한 템플릿, 자막, 편집 기능 보유

- 단점 : 전문가용으로 사용법이 다소 어려움. 영구 이용권 없음.

- 금액 : 월간 이용권 37,000원

○ 모바비 비디오 에디터

- 장점 : 직관적인 인터페이스, 다양한 필터/오버레이/스티커/글씨, 전문가 수준의 색상 보정 및 필터

- 단점 : 해외 프로그램이기때문에 사용 안내서가 불편할 수 있음.

- 금액 : 영구 이용권 70,000원

○ Apowersoft 비디오 에디터

- 장점 : 직관적인 인터페이스, 다양한 영상효과

- 단점 : 한국어 지원 불가, 영구 이용권 없음.

- 금액 : 연간 이용권 109,900원

○ 반디컷

- 장점 : 교육기관 할인 있음

- 단점 : 기본적인 동영상 편집 기능만 있고 기타 텍스트 삽입 등 기능 부족.

- 금액 : 영구 이용권 49,500원

○ 다음 팟 인코더

- 장점 : 무료 프로그램

- 단점 : 동영상 확장자/소리 변환, 잘라내기, 워터마크 넣기, 영상 합치기 등 단순 기능만 있음.

- 금액 : 무료