개정일 : `25.12.19.

[개정일 2025.12.19.] 가구 직종

2025 전국대회부터 적용

직 종 설 명 서

▣ 직종명 : 가구 (Cabinetmaking)

순  서

1. 직종정의	3

2. 작업범위	3

3. NCS 연계표(직종 연계 NCS 능력단위)	3

가. 능력단위 정의	3

나. NCS 연계표(과제별 NCS 능력단위)	4

4. 경기 과제에 관한 사항	6

가. 과제시간	6

나. 과제출제	6

다. 과제 작업내용	7

라. 과제 공개에 관한 사항	9

5. 경기 진행 절차	10

가. 경기 일정표(예시)	10

나. 경기 전/중/후	11

6. 채점에 관한 사항	15

가. 채점방법	15

나. 배점기준	16

다. 채점 기준표(예시)	20

7. 안전 및 기타사항	24

8. 적용시기	24

[붙임1] 사용재료 및 시설·장비목록	25

[붙임2] 경기장 구성 및 배치	29

[붙임3] 주요 개정사항	31

[붙임4] (직종별 추가 필요사항)	31

1		직종정의
	ㅊ

□ 가구는 실내・외에 배치하여 물건을 수납하거나 앉거나 눕고, 몸을 지지해주는 생활 도구를 총칭한다. 가구 직종은 목재, 합판, 집성판, MDF, 무늬목 등의 원자재와 손잡이, 경첩, 연결철물 등의 부자재를 사용하여 수납장, 책상, 책장, 콘솔, 화장대, 장식장, 의자 등의 가구를 제작하는 직종이다.

2		작업범위
	ㅊ

□ 경기과제는 실기작업으로만 구성한다.

□ 경기과제는 책상, 콘솔, 화장대, 테이블, 소형수납장 등 각종 가구를 제작하며, 서랍과 문짝을 제작 설치하며 이에 따른 장식달기 작업을 수행 한다.

□ 수공구와 전동공구, 재단에 필요한 테이블쏘 및 각종 목공기계를 사용하여 가구를 제작할 수 있다.

3		NCS 연계표(직종 연계 NCS 능력단위)
	ㅊ

능력단위 (분류번호)	능력단위 정의
22. 인쇄・목재・가구・공예>02공예>01공예>06가구제작
가구제작 작업계획수립 2202010605_14v2	가구제작 작업계획 수립은 가구제작의 원활한 공정을 위해 작업 내용을 파악하고 원자재 및 부자재의 수급 상태와 작업장 여건 등을 파악하여 견적서와 공정표를 작성하고 효율적인 작업을 할 수 있도록 작업배분을 하는 능력이다.
짜임과 이음 2202010606_14v2	짜임과 이음작업은 가구제작의 내구성과 심미성 향상을 위해 수공구와 목재가공기계를 사용하여 짜맞춤 가공 작업을 수행하는 능력이다.
가구세공작업 2202010608_14v2	가구 세공작업은 수공구와 목재가공기계를 사용하여 가구 심미성 향상 을 위하여 조각, 상감, 접목 기법을 사용할 수 있는 능력이다.
가구제작 작업안전관리 2202010613_14v2	가구제작 작업안전관리는 작업장에서 발생할 수 있는 작업자의 안전사 고를 예방하기 위하여 안전한 공구사용과 작업장 안전관리를 할 수 있 는 능력이다.
가구연마작업 2202010620_16v3	가구 연마작업은 양산가구를 제작하기 위해 연마용 재료와 기계를 사용 하여 눈메움, 면취, 연마작업을 할 수 있는 능력이다.
가구가공작업 2202010621_21v4	가구 가공작업은 양산가구를 제작하기 위해 목공기계를 사용하여 재단, 라우터, 보링, 에지 밴더 작업을 할 수 있는 능력이다.
가구조립작업 2202010623_21v4	가구 조립작업이란 부자재별로 제작된 부분품을 서로 결합하기 위하여 기타 조립도구 및 접착제를 사용하여 몸체를 조립하는 능력이다.
가구하드웨어작업 2202010622_21v4	가구 하드웨어 작업은 부자재별로 제작된 부분품을 서로 결합하기 위하 여 하드웨어를 사용하여 가구를 조립하는 능력이다.

가. 능력단위 정의

나. NCS 연계표(과제별 NCS 능력단위)

과제	세분류	분류번호	능력단위명	수준	필수	관련
단일 과제	가구제작 작업계획수립	2202010605_14v2.1	견적산출하기	5	○
	가구제작 작업계획수립	2202010605_14v2.2	공정표 작성하기	5	○
	가구제작 작업계획수립	2202010605_14v2.3	작업 배분하기	5	○
	짜임과 이음	2202010606_14v2.1	사개맞춤 작업하기	2	○
	짜임과 이음	2202010606_14v2.2	연귀맞춤 작업하기	2	○
	짜임과 이음	2202010606_14v2.3	주먹장맞춤 작업하기	2	○
	짜임과 이음	2202010606_14v2.4	장부가공 작업하기	2	○
	짜임과 이음	2202010606_14v2.5	이음 작업하기	2		○
	가구 세공작업	2202010608_14v2.3	접목 작업하기	2	○
	가구제작 작업안전관리	2202010613_14v2.1	공구 관리하기	2	○
	가구제작 작업안전관리	2202010613_14v2.2	작업자 안전관리하기	2	○
	가구제작 작업안전관리	2202010613_14v2.3	작업장 안전관리하기	2	○
	가구 연마작업	2202010620_16v3.2	면취작업하기	2	○
	가구 연마작업	2202010620_16v3.3	연마기계 작업하기	2	○
	가구 가공작업	2202010621_21v4.1	재단 작업하기	2	○
	가구 가공작업	2202010621_21v4.2	라우터 작업하기	2	○
	가구 가공작업	2202010621_21v4.3	보링 작업하기	2	○
	가구 조립하기	2202010623_21v4.1	가구 구조 알기	2	○
	가구 조립하기	2202010623_21v4.2	가구 조립하기	2	○
	가구 조립하기	2202010623_21v4.3	접착제 사용하기	2	○
	가구 하드웨어작업	2202010622_21v4.1	경첩 조립하기	3	○
	가구 하드웨어작업	2202010622_21v4.2	수대 조립하기	3	○
	가구 하드웨어작업기	2202010622_21v4.3	서랍런너 조립하기	3		○

4		경기과제에 관한 사항
	ㅊ

가. 과제시간

□ 지방기능경기대회 : 12시간 이내

□ 전국대회 : 18시간 이내

나. 과제출제

□ 지방기능경기대회

- 무늬목 작업을 포함하지 않는다.

- 샌딩 작업을 포함하지 않는다.

- 서랍과 문짝 중 작동 요소를 1개 이상 포함한다.

- 장부의 깊이는 40mm 이하로만 출제한다.

- 과제의 크기는 전체높이 600 * 전체 폭 600 * 깊이 500 이내로 한다.

- 지방대회 재료기준은 변경 없음. (현행유지)

□ 전국기능경기대회

- 샌딩 작업을 포함한다. (전체샌딩)

- 과제의 크기는 전체높이 1000 * 전체 폭 1000 * 깊이 500 이내로 한다.

- 무늬목 작업요소를 포함한다.

- 서랍과 문짝 중 작동 요소를 2개 이상 포함한다.

- 장부의 깊이는 40mm 이하로만 출제한다.

다. 과제 작업내용

과제	과제 작업 내용
단일 과제	지방대회	시간	전국대회	시간	비고
	○마름질 ○먹금넣기 ○재료가공 ○몸체부분 조립 ○다리부분 조립 ○몸체와 조립 ○서랍 만들기 ○문짝 만들기 ○장식 및 철물 부착	12	○마름질 ○먹금넣기 ○재료가공 ○몸체부분 조립 ○다리부분 조립 ○몸체와 조립 ○무늬목 바르기 ○서랍 만들기 ○문짝 만들기 ○장식 및 철물 부착 ○마무리 및 샌딩작업	18

순번	항 목	내용	능력단위 (분류번호)	지식	기술	태도
1	가구제작 작업안전	○ 공구 및 목공기계별 사용법	2202010613_14v2.1 공구 관리하기 2202010613_14v2.2 작업자 안전관리하기	○	○
2		○ 공구 및 목공기계별 안전사항		○	○
3		○ 공구 및 목공기계별 사용법 숙지능력		○	○
4		○ 공구 및 목공기계별 안전사항 숙지능력		○	○
5		○ 작업특성에 따른 개인보호구 착용을 준수하는 태도		○		○
6	마름질 먹금넣기 재료가공 무늬목 바르기	○ 측정기 종류, 특성, 사용법	2202010619_21v4.1 수공구 준비하기 2202010619_21v4.2 전동공구 준비하기 2202010619_21v4.3 목공기계 준비하기	○	○
7		○ 수공구 사용방법의 작업준수 태도		○		○
8		○ 전동공구 종류, 특성, 사용법		○		○
9		○ 전공공구의 각종 날물 교체방법		○		○
10		○ 목재의 물리적 특성을 알고 공구를 조작하는 기술		○	○
11		○ 가공물에 따른 전동공구의 활용 및 응용 기술		○		○
12		○ 전공공구 사용방법의 작업준수 태도				○
13		○ 목공기계의 사용 적합성 여부		○
14		○ 목공기계 종류, 특성, 사용법		○
15		○ 목공기계의 각종 날물 교체방법		○
16		○ 공정별 목공기계 선정 기술			○
17		○ 재료의 물리적 특성을 알고 목공기계를 조작하는 기술			○
18		○ 가공물에 따른 목공기계의 활용 및 응용 기술			○
19		○ 안전제일에 대한 실천의지				○
20	서랍 및 문짝 가공	○ 사개맞춤 다양한 가공법	2202010606_14v2.1 사개맞춤 작업하기 2202010606_14v2.2 연귀맞춤 작업하기 2202010606_14v2.3 주먹장맞춤 작업하기	○	○
21		○ 사개맞춤 형태와 특성		○
22		○ 목재의 수종별 특성		○
23		○ 다양한 지그 제작방법		○	○
24		○ 사개맞춤에 사용되는 수공구의 종류와 활용법		○
25		○ 연귀맞춤 형태와 특성		○
26		○ 연귀맞춤 다양한 가공법		○	○
27		○ 주먹장맞춤 형태와 특성		○
28		○ 주먹장맞춤 다양한 가공법		○	○
29		○ 주먹장맞춤 가공 능력		○	○
30		○ 지그 제작 기술		○	○
31		○ 목재 선별 및 보관 능력		○	○
32		○ 수공구 및 목재 가공기계 사용 기술		○	○
33	조립하기 장식철물 부착	○ 가구의 구조 지식	2202010623_21v4.2 가구 조립하기 2202010623_21v4.3 접착제 사용하기 2202010622_21v4.1 경첩 조립하기	○
34		○ 가구 조립순서		○	○
35		○ 가구 조립방법		○	○
36		○ 가구 조립도구의 종류		○
37		○ 도면해독 지식		○		○
38		○ 가구 조립을 위한 지그사용법		○	○
39		○ 가구조립방법에 대한 기술		○	○
40		○ 가구 조립도구의 종류별 사용기술		○	○
41		○ 용도에 따른 접착제 사용능력		○	○
42		○ 접착물의 상태를 인지하는 능력		○	○
43		○ 디자인에 적합한 하드웨어를 선택하는 능력		○
44		○ 경첩의 적용 능력		○	○
45		○ 경첩의 설치 공구 사용능력		○	○
46		○ 하드웨어 조립을 위한 지그사용법		○	○
47	샌딩 및 마무리	○ 연마기계 종류별 사용법	2202010620_16v3.3 연마기계 작업하기	○	○
48		○ 사포 거칠기 수치에 따른 연마상태		○	○
49		○ 수종별 특성		○
50		○ 나무의 결에 따른 가공법		○	○
51		○ 가구 마감공정 이해		○
52		○ 작업에 따른 연마지 선택 능력		○

라. 과제 공개에 관한 사항

□ 과제의 공개 여부 및 공개 시기, 범위 등은 국제기능올림픽 한국위원회의 방침에 따른다. 단, 별도 방침이 없는 경우 다음과 같이 공개한다.

- 대회 40일전 과제 공개

□ 경기 중 과제 및 채점표 공개

- 지도교사 및 관람객에게 공개하는 경기 문제 및 채점기준표는 경기시작 전 공개한다.

5		경기 진행 절차
	ㅊ

가. 경기 일정표(예시)

일정	시 간	내 용	비고
1일차	09:00~12:00	○ 선수별 공구 장비 반입 설치(작업대 사전 추첨)	전체 심사위원
	13:00~14:00	○ 심사위원 회의 - 경기 준비 및 진행에 관한 사항 등	전체 심사위원
	14:00~18:00	○ 선수 입실 및 비번호 추첨 ○ 장비 시운전 ○ 공구 및 지참재료검사 ○ 경기진행 및 심사채점 계획서 작성 등	전체 심사위원
2일차	0:00~12:00	○ 과제수정 및 채점기준표 작성 ○ 과제출력 및 최종점검,기본채점표 출력	부심사장, 심사위원
	13:00~14:00	○ 수정과제 설명 및 질의응답 ○ 선수서약서 등 서류작성	수정담당 심사위원
	14:00~18:00	○ 경기시작	전체 심사위원
3일차	09:00~12:00	○ 오전 경기	전체심사위원
	13:00~18:00	○ 오후 경기	전체심사위원
	18:00~20:00	○ 심사채점	전체심사위원
4일차	09:00~12:00	○ 오전 경기	전체심사위원
	14:00~16:00	○ 오후 경기	전체심사위원
	16:00~17:00	○ 강평 및 작품관람	전체심사위원
	17:00~20:00	○ 심사채점	전체심사위원
5일차	09:00~17:00	○ 심사채점 ○ 채점종료 및 결과 발표	전체심사위원

나. 준비 및 진행사항

(경기 전)

□ 과제수정방법

○ 선정되어 공개된 과제를 경기시작 당일 모든 심사위원이 참석하여 수정회의를 통해 30%이내 수정하며 과제수정팀이 최종 수정함을 원칙으로 한다.

○ 협의의 지연 등으로 정해진 시간 내 심사위원 그룹이 수정을 완료하기 어려울 것으로 예상될 경우, 심사위원의 다수결로 수정 ∙ 확정할 수 있다. (3회 이상 동률일 경우 심사장이 정한다.)

○ 심사장은 수정과정 전체를 지휘∙감독하며, 수정위원 그룹이 과제 수정을 시간안에 하도록 관리감독 한다.

□  작업대는 추첨에 의해 배치한다.

○ 법무부 소속 선수는 관리상의 이유로 우선 법무부와 협의하여 작업대를 지정 배치 할 수 있다.

□  재료는 추첨에 의해 배분하고 재료의 결함이 있을 경우 교환 받는다.

□ 선수들은 본인의 공구 및 경기장에 설치된 기계를 시운전을 하여 장비상태를 점검한다.

□ 경기 전에 심사위원은 모든 재료와 지참공구 박스 등을 점검해야 한다.

□ 심사위원은 경기시작 전에 도면의 이상 유무 등을 검토한다.

□  선수들은 경기시작 한 시간 전에 모든 경기 자료를 받아 요구사항 등을 검토한다.

□ 각 선수는 개인 등번호를 부여 받는다.

□ 경기과제는 현장에서 30% 수정해야 한다.

□ 채점기준을 심사위원 합의에 의하여 경기시작 이전에 규정하고 이후에는 이를 변경 할 수 없다.

□ 경기시작 전 중간채점 세부항목을 모든 선수들에게 공개해야 한다.

(경기 중)

□  선수는 자신의 장비 및 지급된 재료에 대하여 책임진다.

□  선수는 심사장의 경기시작 및 경기종료 지시에 따른다.

□  선수는 재료의 분실 혹은 손상 시 교체를 요구할 수 있으나 감점의 원인이 될 수 있다.

(재료 교환를 할 경우 경기장에 준비된 재료에 한하여 교환을 할 수 있다.)

□ 경기 중 선수의 외부이동을 금하고 부득이한 경우 심사장이나 심사위원에게 허락을 득한다.

(외부 이동 후 심사장이나 심사위원에게 복귀 확인을 한다.)

□  경기 중 선수는 타인의 도움을 받을 수 없다.

(선수는 지도교사를 포함한 타인과의 대화나 접촉을 일체 금지한다.)

□ 일자별 지정과제를 심사위원 회의를 통해 지정한다.

□ 도면, 채점표 등은 당일작업 후에 박스에 담고 보안을 위해 봉인 조치하여 보관한다.

□ 경기 중 선수 외에는 경기 장소에 들어가지 못하게 라인을 설치한다.

□ 선수는 내부맞춤 검사를 받을 경우 조립되는 방향을 삼각형 등 으로 과제에  표시한 후 검사받는다.

(연필, 색연필, 싸인펜, 스티커 등 표시방법 제한없음)

□ 선수들이 경기장에 입장할 때 개인 소지품을 검사하여 과제와 유사한 모형 및 재료 등이 있는지 점검한다.

□ 경기도중 기권자가 나올 경우 지급된 도면 및 모든 재료를 확인 후 모두 회수한다.

□ 선수는 심사장이 제시하는 모든 안전 및 사고 예방기준을 철저히 준수해야 한다.

□ 기계 및 장비, 공구의 결함은 발견된 즉시 심사장에게 보고한다.

□ 선수 안전에 위해서 안전화, 보안경, 귀마개, 마스크 등 착용하지 않을 때는 필요시 모든 심사위원이 규정을 정하여 감점을 할 수 있다.

□ 선수가 몸이 아프거나 신체에 이상이 생겼을 때는 즉시 심사장에게 보고하고 심사장의 지시에 따른다.

□ 부정행위로 적발되거나 심사장 및 심사위원 지시를 거부 또는 적절치 못한 행위로 파악될 때는 경기장에서 퇴장될 수 있다.

□ 본인의 실수로 안전사고가 발생하였을 때, 치료 등으로 인해 소요된 시간은 경기 제한 시간에 포함된다.

(단, 타인에 의해 발생하였을 때는 예외로 한다.)

□ 테이블톱, 라우터테이블을 활용한 장부켜기는 안전한 지그를 제작하여 사용가능하다. (토글 클램프 필수)

(경기 후)

□ 경기과제를 제출하면 선수 및 등번호를 확인하여 과제물 내부에 등번호를 기록한 후 채점한다.

□ 경기 후 선수는 채점 과정을 지정된 위치에서 참관할 수 있다.

□ 이의신청 방법 기능경기대회 관리규칙 제17~22조 (이의신청 기본원칙 및 처리절차 및 P-35 이의신청 절차 참고)

6		채점에 관한 사항
	ㅊ

가. 채점방법

□ 심사채점은 독립채점(카드채점), 합의채점, 기타방법으로 한다.

□ 과제의 몸통, 다리, 문, 서랍 등을 모듈화하여 채점한다.

○ 선정과제에 따라 모듈화의 범위는 몸통, 천판, 다리, 문짝, 서랍, 등 각각의 모듈로 정할 수 있다.

○ 지정날짜에 선정된 해당모듈을 완성해야 하며 심사위원은 해당 모듈의 관련항목을 채점한다.

[예시]

1일차 종료 전 (서랍내부맞춤) -  서랍내부맞춤

2일차 종료 전 (몸통완성) - 치수, 외부맞춤, 표면, 등 관련항목 채점

3일차 종료 전 (문짝완성) - 치수, 외부맞춤, 표면, 등 관련항목 채점

□ 해당 항목에 배정된 심사위원이 전원 참석해야 채점을 진행할 수 있다.

□ 채점기준에 없는 중대 실수가 있을 경우 심사위원 합의에 의하여 실수관련 세부항목 배점을 0점 처리한다.

□ 경기시간 내에 완성하지 못한 작품이나 재료 교환 3회 초과 작품도 진행된 범위까지 모두 채점한다.

□ 치수측정은 심사위원이 합의한 측정기구 및 측정방법을 사용하여 측정한다.

□ 기타 채점과 관련된 사항은 기능경기대회 관리규칙에서 정한 바에 의한다.

나. 배점기준

순번	항 목			채 점 방 법		배점비율	비 고
				주관적채점	객관적채점
1	정밀도	①1차 치수			○	12
		②2차 치수			○	14
		③주요단면치수			○	8
2	④직각도 및 수평도				○	8
3	내부 맞춤		⑤각종 맞춤	○		14	중간채점 (카드채점)
			⑥서랍 맞춤	○		4
4	⑦외부 맞춤			○		15	(카드채점)
5	외관 기능도		⑧품질 외관 (샌딩 작업 포함)	○		10	(카드채점)
			⑨활도 및 기능	○		8
6	⑩작업안전				○	2
7	⑪재료의 경제성				○	5
계						100

※ 세부채점항목은 과제에 제시된 치수 및 오차 등을 감안하여 심사위원회에서 적용한다.

① 1차 치수

- 전체 가로, 세로, 높이를 항목별 3곳 이상(상, 하, 좌, 우)측정한다.

(치수오차 ±1㎜까지 배점 만점, 벗어나면 배점 0점)

② 2차 치수

- 1차 치수를 제외한 세부항목을 지정하여 측정한다.

(±0.5㎜까지 배점 만점, 벗어나면 배점 0점)

③ 주요단면치수

- 가공하여 실수하기 쉬운 곳 (채점기준에 없으면 심사위원 합의로 결정)

- 각 재료의 절단면 치수 (±0.5㎜까지 배점 만점, 벗어나면 배점 0점)

④ 직각도 및 수평도

- 정면, 측면, 내, 외부의 직각, 다리의 수평도

(대각선을 측정하여 ±1㎜까지 배점 만점, 벗어나면 1㎜에 1점씩 감점하되 배점이내 감점한다.)

⑤ 내부맞춤

- 경기 중 채점 (경기 시작 전에 제시한 주요세부항목을 채점)

- 각종 맞춤을 가공하여 조립 전에 내부의 가공 상태를 세부항목별로 중간채점 받는다.

(가공 상태란 끌질, 톱질 면, 거스러미, 파손, 기계사용 미숙 흔적 등이 없고 깊이, 폭 등을 정확하게 가공하여 가조립 했을 때 헐거운 정도 측정)

- 내부맞춤 검사를 받을 경우 선수는 조립되는 방향 (상하좌우, 앞뒤, 등)을 심사위원이 정확히 인식할 수 있도록 표기한 후 검사 받는다.

⑥ 외부맞춤

- 장부, 비스켓, 도미노, 주먹장 등의 맞춤 상태 확인

- 잘못된 곳이 없는지, 톱밥이나 본드 메꿈 등 확인

⑦ 품질외관

- 표면 및 모서리 처리, 지정된 부위의 샌딩(P240번 이하) 상태 등을 측정

- 지정된 무늬목 문양의 일치여부와 접착상태 채점

⑧ 활도 및 기능

- 서랍 및 문짝의 부드러운 움직임과 유격 정도, 표면일치 등을 측정

⑨ 작업안전 : 모든 선수는 안전을 위하여 다음사항을 준수한다.

- 안전화 : 경기장내 항시 착용

- 보안경 : 기계사용 시 필수

- 귀마개 : 기계사용 시 필수

- 마스크 : 샌딩작업 시 필수

⑩ 재료의 경제성

- 재료교환의 유무

(재료교환이 없을시→5점, 1개 교환 → 3점, 2개 교환 → 1점, 3개 교환 → 0점)

- 재료 교환은 도면상 재료 3개 까지만 교환 가능

□ 채점항목별 배점을 4등급제를 적용하여 채점하고 배점비율에 따라 득점을 환산하여 합산한다.

순번	등 급	배 점	비 고
1	1등급(성과가 전체적으로 업계 표준을 초과하고 탁월한 것으로 판정)	4	100%
2	2등급(성과가 업계 표준을 충족하고 특정한 면에서는 초과)	3	75%
3	3등급(성과가 업계 표준을 충족)	2	50%
4	4등급(업계 표준 이하의 성과)	1	25%

※ 지방기능경기대회는 본 직종설명서의 내용 중 일부를 축소 조정한 것으로 한다.

- 채점은 기능올림픽대회 한국위원회의 기능경기대회 관리규칙 등 관련 규칙에 따른다.

- 심사위원은 심사장의 지시 및 진행, 그리고 대회 규정에 따라 채점활동을 수행한다.

- 채점 중에는 심사위원들의 휴대전화를 모두 수거하여 관리요원이 보관하도록 하며 채점이 완료된 후에라도 심사위원은 채점 결과 발표 전까지 채점 결과를 외부에 유출하지 않아야 한다.

- 심사위원 및 심사장은 채점시간을 줄이는 것보다 정확하고 명확하며 일관된 채점기준을 적용하여, 공정하고 투명한 결과를 도출하는 것이 최우선 임무임을 명심하여 모든 채점활동에 성실히 임한다.

- 심사위원은 채점기준표의 항목에 대해서 협의를 통한 일관된 기준을 사전에 정하고 채점한다.

□ 채점팀 구성

- 독립채점(주관적 채점), 합의채점(객관적 채점)은 2~3개조로 항목을 분할하여 채점할 수 있다. (심사장, 부심사장, 관리위원이 감독한다.)

- 원활한 경기운영과 채점의 진행을 위해 이전 대회의 경험 등을 고려하여 조 편성의 균형을 맞춘다.

- 합의채점(객관채점) 시 점수 부여 여부는 과반수가 아닌 전체의 합의에 의해 결정되어야 하며, 합의 노력에도 불구하고 결정이 되지 않는 경우 심사장은 규정에 따라 결정할 수 있다.

[채점조 구성예시]

구분		단일 과제		비고
과제수정		과제수정팀		심사위원의 업무능력, 전문성을 고려하여 구성
채점표수정		채점표수정팀
경기진행		경기진행팀
채점	주관채점	모든 심사위원	A조, B조, C조
	객관채점	모든 심사위원	A조, B조, C조	기록, 입력, 확인

※ 원활한 채점을 위해 상황에 따라 변경 가능

다. 채점기준표(예시)

번호	주 요 항 목	배점	세부항목	배점	도면치수 (mm)	채점방법		비고
						독립	합의
1	1차 치수	12	전체높이(전면 좌측)	1	364		O	경기중+종료후채점 (객관적채점)
			전체높이(전면 우측)	1	364
			전체높이(후면 좌측)	1	364
			전체높이(후면 우측)	1	364
			전체넓이(전면 상)	1	948
			전체넓이(전면 하)	1	948
			전체넓이 (후면 상)	1	948
			전체넓이 (후면 하)	1	948
			전체 폭(좌측 상)	1	350
			전체 폭(좌측 하)	1	350
			전체 폭(우측 상)	1	350
			전체 폭(우측 하)	1	350
2	2차 치수	20	몸통 넓이 전면 상	0.5	900		O	경기중+종료후채점 (객관적채점)
			몸통 넓이 전면 하	0.5	900
			몸통 넓이 후면 상	0.5	900
			몸통 넓이 후면 하	0.5	900
			몸통 높이 전면 좌	0.5	270
			몸통 높이 전면 우	0.5	270
			몸통 높이 후면 좌	0.5	270
			몸통 높이 후면 우	0.5	270
			다리 측면 폭 좌측 상	0.5	230
			다리 측면 폭 우측 하	0.5	230
			다리 측면 폭 좌측 상	0.5	230
			다리 측면 폭 우측 하	0.5	230
			다리 상단 가로목 간격 (2곳)	1	40
			다리 상단 가로목 간격 (2곳)	1	40
			다리 측면 가로목 간격 좌	0.5	40
			다리 측면 가로목 간격 우	0.5	40
			다리 두께 (연귀 4곳)	1	24
			몸통 다리 간격 전면 상 (좌, 우)	0.5	30
			몸통 다리 간격 후면 상 (좌, 우)	0.5	30
			몸통 다리 간격 전면 하 (좌, 우)	0.5	40
			몸통 다리 간격 후면 하 (좌, 우)	0.5	40
			몸통 두께 상판 전면 (좌, 우)	0.5	18
			몸통 두께 지판 전면 (좌, 우)	0.5	18
			서랍 길이 전면 (상, 하)	0.5	298
			서랍 넓이 전면 (좌, 우)	0.5	116
			서랍 두께 전면 (좌, 우)	0.5	20
			서랍 길이 후면 (상, 하)	0.5	298
			서랍 폭 측면 좌 (상, 하)	0.5	106
			서랍 폭 측면 우 (상, 하)	0.5	106
			문짝 가로 좌측 전면 (상, 하)	0.5	262
			문짝 가로 우측 전면 (상, 하)	0.5	262
			문짝 세로 좌측 전면 (좌, 우)	0.5	232
			문짝 세로 좌측 전면 (좌, 우)	0.5	232
			문짝 두께 좌측 (연귀 4곳)	0.5	24
			문짝 두께 우측 (연귀 4곳)	0.5	24
			다리중앙 가로목 (전면 좌, 후면 우측)	1	438
3	직각 및 수평	9	몸통 직각도(전면 대각선)	1			O	경기중+종료후채점 (객관적 채점)
			다리 직각도 (상 대각선)	1
			다리 직각도(좌 대각선)	1
			다리 직각도(우 대각선)	1
			문짝 직각도(내부 대각선 좌)	1
			문짝 직각도(내부 대각선 우)	1
			서랍 직각도(하 대각선)	1
			수평도	2
4	각종 내부 맞춤	9	몸통	3		O		경기중채점 (카드채점 4등급제)
			다리	3
			문짝	3
	서랍 내부 맞춤	3	서랍	3
5	외부 맞춤	14	몸통	3		O		경기중+종료후채점 (카드채점 4등급제)
			다리	3
			다리와 몸통 접합 상태	2
			문짝	3
			서랍	3
6	품질 외관	14	몸통 내,외부 표면	2		O		경기중+종료후채점 (카드채점 4등급제)
			다리 표면	2
			문짝 표면	1
			서랍 표면	1
			문짝 무늬목 접착	2
			모서리 각접기	2
			샌딩작업	3
			몸통 후면 나사못	1
7	외관기능도	12	문짝의 기능도	3		O		종료후채점 (카드채점 4등급제)
			서랍의 활도	3
			서랍 간격	1	1mm
			문 간격	1	1mm
			경첩의 부착 상태 (나사못 포함)	1
			손잡이 부착상태	1.5
			몸통 뒷판 간격	0.5	6mm
			안내대 부착 상태(나사못 포함)	1
8	작업안전	2	미 경고	2			O	경기중채점 (객관적 채점)
			1회 경고	1.5
			2회 경고	1
			3회 경고	0.5
9	재료의경제성	5	교환없음 - 5점 1개교환 - 3점 2개교환 - 1점 3개교환 - 0점	5			O	경기중채점 (객관적 채점)
총 계		100

7		안전 및 기타 사항
	ㅊ

□ 안전 및 기타

○ 선수는 안전화, 고글, 마스크, 긴바지, 필수적으로 지참한다.

(미지참시 안전점수에서 감점한다.)

○ 기계작업을 할 때에는 보안경과 긴바지, 안전화, 방진마스크, 두발 상태가 긴 경우 모자를 착용하고 장갑은 착용하지 않는다.

○ 안전복장을 착용하고, 안전사고로 인한 감점이 있음을 상기한다.

○ 기계 작업 및 샌딩기 사용시 반드시 집진기를 장착한 후 사용해야 한다.

(이웃 선수나 통행로에 가공 찌꺼기로 불편을 줘서는 안 된다.)

○ 경기장 내에서는 청소나 먼지 제거를 위하여 공기압축기를 사용할 수 없다. (휴대용 포함)

□ 공통사항

○ 직종설명서의 내용은 과제출제 및 경기진행, 심사채점 과정 등에서 일부 변경될 수 있음.

○ 직종설명의 내용보다는 경기과제, 채점기준표 (출제 채점표 또는 협의 공표된 해당 경기 채점표), 시행자료 (시행시 유의사항, 경기장 시설목록, 선수지참재료목록, 선수지참공구목록 등) 등이 우선함.

8		적용시기
	ㅊ

□ 적용시기

○ 시행시기 : 2025년 전국대회부터 적용

【중요 알림】

○ 직종설명서의 내용은 과제출제 및 경기진행, 심사채점 과정 등에서 사전 예고 없이 일부 변경될 수 있음.

○ 직종설명의 내용보다는 경기과제, 채점 기준표, 시행자료(시행시 유의사항, 경기장 시설목록, 선수지참재료목록, 선수지참공구목록 등) 등이 우선함

붙임1		사용재료 및 시설·장비목록

가. 재료목록

전국기능경기대회 중앙공급재료 목록

과제	가구직종 출제기준재료(중앙공급재료)				비고
규격	W1000mm * H1000mm * D500mm				이내
재료	재료명	규격(길이x폭x두께)	1인수량	공동수량	용도
출제 기준 재료	에쉬 건식 무늬목 양면	1200*600*19	4장		몸통, 천판
	에쉬 건식 무늬목 양면	1220*600*6	1장		서랍용
	에쉬 건식 무늬목 양면	1220*1220*9	1장		문 알판
	에쉬	1200*200*20	1개		서랍
	에쉬	1200*200*12	2개		서랍
	에쉬	1200*15*7	1개		서랍 안내대
	에쉬	1200*21*5	10개		몸통 엣지
	에쉬	1200*40*24	15개		문
	에쉬	1200*60*24	4개		천판
	애쉬	1200*40*40	3개		다리
	월넛 무늬목	1000*150*0.5	5개		천판, 문 알판
	화이트오크 무늬목	1000*150*0.5	5개		천판, 문 알판
	MDF	1200*600*18	2개		보조목 제작
	스토퍼(빠찌링)	가구용	2개
	문, 서랍 손잡이	20파이/ 4*35 볼트	각 3개
	접시머리 나사	3.5*18		1봉	천연색
	접시머리 나사	4*42		1봉	천연색
	신주경첩	1.5인치	4개

※ 목재는 직선과 직각을 정확하게 가공하고 정치수에서 두께 +0.2~0.5mm 이내 여유, 길이 +50mm 여유를 주어 대패질 가공하여 지급한다.

전국기능경기대회 선수지참재료 목록

순번	재 료 명	규 격(㎜)	단위	수량	비 고(용도)
1	목다보	지정규격	EA	필요량
2	접착제	목공용	EA	필요량
3	도미노 핀	지정규격	EA	필요량
4	비스켓 핀	지정규격	EA	필요량
5	출제도면 공급재료목록에 없는 재료	보조목, 부자재 개인지참	EA	필요량

나. 선수지참 공구, 장비 목록

순번	장 비 명	규 격	단위	수 량	비 고 (용 도)
1	양날톱	240～270㎜	자루	필요량
2	등대기톱	240～270㎜	〃	필요량
3	실톱		〃	필요량
4	평대패		개	필요량
5	평끌	3～36㎜	세트	필요량
6	다듬질끌		〃	필요량
7	휴대용 루우터	Ø12㎜	대	필요량
8	휴대용 전동드릴		〃	필요량
9	클램프	300～900㎜	조	필요량
10	망치	대, 소	개	필요량
11	금긋기칼		개	필요량
12	줄자	2m	개	필요량
13	철자	300, 600㎜	〃	필요량
14	버어니어캘리퍼스	150㎜	〃	필요량	(디지털버니어가능)
15	직각자	300㎜	〃	필요량
16	연귀자		〃	필요량
17	자유자		〃	필요량
18	그무개	목공용	〃	필요량
19	컴파스	중	개	필요량
20	연필	HB	〃	필요량
21	도미노, 도미노핀		대	필요량
22	비스켓조이너, 비스켓		대	필요량
23	샌딩기(집진기 필수)		대	필요량	240방 이하
24	기타 가구제작에 필요한 수공구 및 전동공구.
25	톱전용 이동식 집진기, 샌딩기 전용 집진기 필수
지참 가능 기계	소형 둥근톱, 소형 슬라이딩쏘(슬라이딩 범위 1200mm 이하), 소형 띠톱, 각끌기, 라우터테이블, 각도절단기, 소형 1축 보링기, 지참불가 항목이 아닌 소형 목공기계 (전원 220V 단상만 가능)
지참 불가 기계	자동대패, 수압대패, 자동수압 복합기, CNC조각기, 벨트샌더, 와이드 밸트샌더, 임의장부 제작을 위한 기계, 디지털 저장기능이 있는 기계, 330V 삼상 기계 (기타 심사위원 전원 합의하에 불공정하다고 판단되는 기계는 사용불가)

○ 지참공구에 대한 준비사항

- 전동공구에 필요한 날은 기본적인 것 외에 공개된 경기과제 제작에 필요한 날을 준비한다.

- 공정한 경기를 위하여 심사위원은 선수의 공구상자를 확인한다.

경기과제와 같은 수종의 보조목은 사용할 수 없다.

MDF, 합판은 경기과제와 다른 두께는 보조목으로 사용할 수 있다.

과제 제작을 위해 가공 또는 조립되어있는 보조목과 지그는(조립지그 포함).

- 개인장비는 상대 선수의 작업장을 침해해서는 안된다.

- 디지털 저장기능 및 디지털 높낮이 조절, 디지털 각도 조절기능이 있는 기계는 사용할 수 없다.

- 제한 장비는 휴대용 전동 공구 외에는 지참 사용할 수 없다.

- 그라인더는 사용할 수 없다.

(광약을 사용하여 조각칼 또는 끌을 연마하는 행위)

- 기계전용 이동식 집진기, 샌딩기 전용 집진기는 반드시 지참해야 한다.

안전화, 고글, 마스크, 필수 지참 (미지참시 안전점수 감점)

다. 경기장 시설·장비목록

순번	장 비 명	규 격(㎜)	단위	필 요 수 량		비고
				활용인원	수량
1	작업대	1800x900x700 이하 (1500x700x800 으로 대체가능)	대	1명당	1	전기콘센트(220v, 3구) 부착
3	심사용 컴퓨터	오토캐드, 한글, 엑셀 등	대	실당	2
4	심사용 테이블	1800x900x800㎜	개	실당	5
5	심사용 의자	일반의자	개	1명당	1	심사장 및 부심사장 포함
6	심사용 측정도구	강철자 300, 600, 1000(mm), 줄자3.5(m), 전자버니어켈리퍼스 150,300(mm) 조합자	개	각	3
7	복합기	A3, A4		1	1
8	냉온수기	멤브레인식, 정수물 20L 3통	개	실당	1
9	방송시스템	100Watts 이상	개	1	1
10	소화기	ABD 분말소화기 (3.8kg)	개	실당	4
11	시계	300x300(mm)	개	실당	1	경기용 전자식
12	캐비닛	100x500x1900(mm)	개	실당	1
13	수평측정용정반 (스틸, 석재)	600*1000(mm)	개	실당	1
14	청소도구	빗자루,쓰레받이	개	실당	15	마대자루 30개
15	냉장고	업소용	개	실당	1
16	선수대기용 의자	일반의자	개	1명당	1

문구류 및 사무용품

(1) 공통 문구류

○ 필기구: 볼펜(흑/청/적 3색 이상 보랜), 연필(HB/2B), 샤프, 지우개, 수정테이프

○ 용지류: A3용지(500매/팀), A3용지(500매/팀)

○ 접착용품: 테이프(일반/양면), 딱풀, 스테이플러, 스테이플러 심 클립류   (대1,중1,소2)

○ 표시용품: 형광펜(3색), 포스트잇, 라벨지

○ 정리용품: 파일철, 클리어파일, 바인더

(2) 직종별 추가 문구류(필수 품목만 신청)

○ 필기구: 유성매직(검정, 파랑, 빨강) 각 5조

붙임2		경기장 구성 및 배치

가. 경기장 구성

○ 조명조건은 모든 선수에게 동일해야 하며 최소 300lux 이상이어야 한다.

○ 각 선수용 작업공간은 안전하게 작업하는데 충분해야 하며 선수개인의 작업공간은 최소 4m×4m 제공되어야 한다.

○ 각 선수용 작업공간에 전기 (220v) 콘센트 (3구) 가 부착되어야 한다.

○ 각 선수용 작업 공간데 1800x900x700x(h) 크기 이하의 작업대가 준비되어야 한다.

○ 작업장 및 기계실에는 환기시설을 설치하여야 한다.

○ 공간분리 파티션의 경우 높이 1M 미만이어야 한다.

나. 경기장 배치(예시) (공간분리 파티션 높이 1M미만)

선수대기실 재료보관실		주출입구		채점실/회의실
2M 이상 통로 확보
1 (4m x 4m)	2M 이상 통로 확보	18	19	2M 이상 통로 확보	36
2		17	20		35
3		16	21		34
4		15	22		33
5		중간채점 테이블	중간채점 테이블		32
6		공용장비구역	공용장비구역		31
7		14	23		30
8		13	24		29
9		12	25		28
10		11	26		27
2M 이상 통로 확보

붙임3		심사장 업무절차 및 제출서류 (체크리스트 참고해 작성)

가. 경기 준비 단계 (사전 준비)

시기	업무내용	제출서류	제출처
D-60일	-직무 수행 계획서 제출 -경기 과제 확정 -안전 관리 계획 포함	직무 수행 계획서	대회운영본부
D-7일	장비 사전 점검	장비 점검표	대회운영본부
D-3일	재료 최종 확인	재료 검수 확인서	대회운영본부

나. 경기 준비 단계 (경기 전)

시기	업무	내용	제출 서류	제출처
경기 사전준비	시설․ 장비, 재료 점검 (D-1)	▫ 선수, 관람객 입장에서 동선 검토 ▫ 관람객의 정보 공유의 장 확보	없음
		▫ 장비 작동 여부 ▫ 안전 유무	없음
		▫ 규격, 수량, 양호 여부 등 확인	-
	기술위원 회의	▫ 기술위원 참석 여부 확인 (서약서 작성) ▫ 기술위원 교육 - 직무수행계획서, 직종설명서 위주 ▫ 합의서 작성 (최소한으로 작성)	▫ 집행위원 서약서 ▫ 합의서	대회운영본부
	각종 유인물 부착	▫ 고객과의 약속, 이의신청 절차도, 경기현황, 기능경기대회 윤리헌장 등 기재하여 부착	-
	참가 선수 확인/교육	▫ 연명부, 신분증(주민등록증, 학생증 등) ▫ 등번호 부여 및 자리 배치 (무작위 추첨) ▫ 참가선수 서약서 작성 ▫ 공구세팅 및 안전 교육 ▫ 공구검사 (지참공구 외 제외할 것. 특수공구 여부 확인) * 특수공구(별도로 제작해 온 공구) 사용 및 허용되지 않은 공구 사용은 부정행위에 해당	▫ 연명부 ▫ 비번호 부여 서식 ▫ 참가선수 서약서	대회운영본부
	산업체 선수 확인	▫ 산업체 선수로 등록된 선수에 한함. (원서 접수 시 신청을 하여야 함)		대회운영본부
	과제 선정	▫ 무작위 추첨으로 과제 선정 (선수 또는 심사장 등)	▫ 최종 경기과제선정서	대회운영본부
	과제/채점기준표 수정	▫ 심사위원 핸드폰 별도의 장소에 보관 ▫ 심사장은 심사위원에게 수정 시 준수사항 고지 ▫ 심사위원은 30% 범위내에서 수정 ▫ 경기집행변경보고서 작성(기술위원 전체 서명)	▫ 경기집행 변경보고서	대회운영본부
	과제 난이도 조정	▫ 산업체 선수들이 참가한 직종은 과제 난이도 조정이 필요한 경우 하여야 함	▫ 과제 난이도 조정 합의서	대회운영본부
	과제/채점기준표 교육	▫ 참가 선수들에게 수정과제 배포 ▫ 참가 선수들에게 충분하게 설명 후 수정이해확인서 작성	▫ 과제수정 이해확인서	대회운영본부
	합의서 교육	▫ 선수들이 알아야 할 합의서 내용 주지
	장비/재료 점검	▫ 장비 시운전 실시 및 이상여부 확인
		▫ 재료 분배 후 재료 수량/이상 여부 등 확인
	과제/채점기준표 부착	▫ 수정 과제와 채점기준표 부착

나. 경기 진행 단계 (경기 중)

시기	업무	내용	제출 서류	제출처
경기중	이의제기	▫ 지도교사 및 선수가 서면으로 제기 (지도교사 및 선수 → 경기장 본부 → 심사장) ▫ 심사장은 심사위원과 협의하여 서면으로 답변	▫ 이의제기 처리 현황 ▫ 이의제기신청서 ▫ 이의제기답변서	대회운영본부
	경기장 모니터링	▫ 참가선수, 심사위원 동태 파악 - 부정행위(허용되지 않은 공구 사용 등), 심사위원 부정당한 채점인지 여부(특히 감점. 감점 시 선수가 경기에 지장을 받지 않은 선에서 얘기를 해줘야 함). 감점 부분은 민감한 사안이기에 가급적 협의회에서 어떠한 방식으로 전달할지 여부를 논의하시기 바람 - 심사위원은 선수의 경기진행을 방해해서는 안됨. 이 경우, 심사위원 배제 조치. 선수의 부정행위 등에 대해서는 직종 기술위원들과 협의를 통해 심사장이 조치
	중간채점	내부가공, 제출 된 모듈등 중간채점 실시	▫ 보조채점표	대회운영본부

다. 경기 종료 단계 (경기 후)

시기	업무	내용	제출 서류	제출처
경기후	경기 종료	▫ 선수들이 서두르지 않고 시간관리 할 수 있도록 심사장은 선수들에게 시간 고지(30분전, 10분전,)	▫ 경기 종료 확인서	대회운영본부
	경기강평	▫ 심사장은 해당 직종의 경기종료 후 선수, 지도교사 등에게 강평 - 경기과제 해설, 공통적으로 우수했던 점과 부족했던 점 설명	▫ 경기강평 결과 ▫ 기술평가서	대회운영본부
	심사채점	▫ 채점기준표에 의거 실시 ▫ 심사 방법에 대해서는 사전에 조율이 되어야 함 ▫ 모바일채점이 원칙. 합의채점은 부심사장이 PC로 입력 가능. 다만, 별도의 점수 관리를 해서는 안됨	(전산 출력물) ▫ 보조채점표 ▫ 채점표 ▫ 종합채점표 ▫ 심사결과보고서 ▫ 채점결과 ▫ 선수별채점결과	대회운영본부
	채점결과 발표	▫ 경기장에 공지하여야 함 (8시 ~ 22시 사이에 공지를 하여야 함.) 공지하는 경우, 선수 및 지도교사가 없을 경우, 단톡방 또는 협의회장을 통해 전 선수 및 지도교사가 알 수 있도록 안내하여야 함	▫ 채점결과 ▫ 선수별채점결과	대회운영본부
	이의 제기 및 신청	▫ 이의제기 후 이의신청 가능. 이의신청을 할 경우, 반드시 1시간 내 이의신청을 하겠다는 입장을 경기장 본부로 알려야 함	▫ 이의제기 처리 현황 ▫ 이의제기신청서 ▫ 이의제기답변서	대회운영본부

라. 경기 종료 단계 (경기 후 7일 이내)

□ 경기결과보고서

□ 장비인수인계

□ 예산정산

□ 개선의견서제출

□ 심사위원 평가 실시(온라인 )

마. 이의신청 절차

바. 심사장 등 기술위원 업무 체크리스트

□ 집행위원

○ 심사장

- 직무 수행 계획서 제출(D-60)

- 경기장 시설 장비 사전 점검(D-7)

- 재료 최종 검수(D-3)

- 경기장 시설 및 장비 점검, 확인, 배정 총괄(경기장 및 채점 장소 공개)

- 선수교육 및 안전 관리.직종별 기술위원회 회의 주관

- 경기 집행과 심사채점관리 (심사채점은 제외)

- 보안재료 운반과 보관, 관리

- 경기용 과제와 재료의 확인과 배분 총괄

- 경기일정 및 시간의 조정, 채점기준 수정 관리 경기장 보안 및 작품 관리

- 기술평가서 작성, 심사결과보고서 작성, 채점표 검토와 확인, 채점 결과 등 발표

- 심사채점 결과전산입력 총괄 및 채점시스템 출력물 등 서류 취합

- 경기 중 이의 신청에 대한 해명 및 조치

- 심사위원 평가 실시(온라인 )

○ 심사장 행정 서류

- 종합채점표

- 채점표

- 보조채점표

- 심사결과보고서

- 채점 결과

- 심사채점결과표

- 경기강평결과

- 기술평가서 집행위원 서약서

- 참가선수 서약서

- 잔여자재처분학인서

- 경기집행변경보고서

- 과제수정이해학인서

- 이의신청 관련

○ 부심사장

- 채점표 전산 입력 및 검토와 확인

- 경기장 주변 상태 확인과 점검

- 경기장 시설 및 장비 점검 확인, 배정 지원

- 경기 집행과 심사 채점 관리, 행정 등 지원 (심사채점 제외)

- 경기용 과제와 재료의 확인과 배분 지원

- 대회 과제와 보안 재료 운반과 보관, 관리

- 선수 교육 및 안전관리지원

- 직종별 기술회의 준비

- 채점 결과 등 작성

- 직종협의회 참여 및 의견수렴, 직종의 기술적 사항 안내 홍보

- 심사위원 평가 실시(온라인)

○ 심사위원

- 기술회의 참석 및 경기 집행 매뉴얼 숙지

- 경기 사전 준비(장비확인, 재료 배분 및 재료와 공구 점검)

- 공정한 경기집행 및 채점 기준표에 따른 심사채점

- 채점표, 심사결과 보고서, 각종 합의서 등 작성 및 검토 확인

- 심사장 및 심사위원 평가 실시(온라인)

○ 경기장책임관리위원

- 대회 개최를 위한 경기장 전반(시설, 장비, 사무 공간)에 관한 관리 업무

- 경기장 재료의 인수 확인 등 경기에 필요한 재료 확보

○ 관리위원

- 경기장 준비 및 경기용 재료 관리(경기 전/경기 중/경기 후)

- 경기장 보안 (출입 및 시건) 관리 및 안전 관리

[붙임3] 주요 개정사항

번호	개정대상	개정내용	개정사유	비고
1	경기 과제에 관한 사항	출제기준 재료의 규격 표준화	수급 용이한 규격
2	경기 과제에 관한 사항	테이블톱과 루터테이블장부켜기는 안전한 지그 제작 후 사용가능	안전한 기계사용
3	안전 및 기타사항	경기진행 안전관리 관련 주요진행사항	대회진행 안전 강화
4	사용재료 및 시설장비목록	2026 개혁방안반영 문구류 및 사무용품 지급재료목록	사무용품 최소 반영
5	심사장 업무절차 및 제출서류	심사장 및 집행위원 업무 관련사항 추가	심사장 및 집행위원 업무 관련사항 반영

[별첨]

□ 도면그리기

○ 3각법:물건을 제3각에 두고 투영면에 정투영한 제도방식

* ※ I.S.O국제 표준화 기구(International Organization for Standardization) 규정이나        KS (Korean Industrial Standards)규정의 도면 전개는 3각법을 사용한다.

(참고 예시)

도면기호

기호	설명	기호	설명
	SOLID WOOD EDGE GRAIN 단단한 나무, 가장자리 조직 나무결		GLASS 유리
	SOLID WOOD OR VENEER FACE GRAIN 단단한 나무 또는 단판 널빤지/베니어판		SOLID WOOD END GRAIN 목재 단면 포시
	SOLID WOOD END GRAIN 목재단면표시		PANEL STOCK w/VENEER
	PANEL STOCKCHIP BORD, MDF, ETC 패널/칩보드		VENEER DIRECTION END GRAIN
	VENEER/DIRECTION/ EDGE GRAIN 베니어판 방향 가장장리조직		SCREW 나사못
	GLUEING 접합부분		DOWEL 나무못
	DOMINO(LAMELLO) /BISCUIT 도미노(라멜로)/비스켓		SECTION CUTTING PLANE 단면도 절단
	합판단면표시