개정일 : `25. 12. 19.

직 종 설 명 서

▣ 직종명 : 목공 (Carpentry)

순  서

1. 직종정의	3

2. 작업범위	3

3. NCS 연계표(직종 연계 NCS 능력단위)	3

가. 능력단위 정의	3

나. NCS 연계표(과제별 NCS 능력단위)	4

4. 경기 과제에 관한 사항	7

가. 과제시간	7

나. 과제출제	7

다. 과제 작업내용	9

라. 과제 공개에 관한 사항	10

5. 경기 진행 절차	11

가. 경기 일정표(예시)	11

나. 경기 전/중/후	12

6. 채점에 관한 사항	14

가. 채점방법	14

나. 배점기준	15

다. 과제 공개에 관한 사항	20

7. 안전 및 기타사항	20

8. 적용시기	23

[붙임1] 사용재료 및 시설·장비목록	24

[붙임2] 경기장 구성 및 배치	28

[붙임3] 심사장 업무절차 및 제출서류	29

[붙임4] 주요 개정사항	35

[붙임5] (직종별 추가 필요사항)	35

1		직종정의
	ㅊ

○ 미래 지향적인 산업현장에 맞는 목공 구조물을 제작하는 직종.

○ 도면을 활용하여 현치도를 작도하고 목재에 먹넣기 및 가공하여 각종 목공 구조물을 제작하는 직종.

2		작업범위
	ㅊ

○ 경기과제는 작업형만으로 구성한다.

○ 지급된 재료를 도면 치수에 맞도록 목공용 수공구, 전동공구를 사용하여 요구사항에 따라 제작한다.

3		NCS 연계표(직종 연계 NCS능력단위)
	ㅊ

가. 능력단위 정의

능력단위 (분류번호)	건축목공시공 도면파악
14. 건설>03 건축>건축시공>01건축목공시공
건축목공시공 도면파악 1403020101_14v2	건축목공시공 도면파악이란 배치도, 평면도, 입면도, 상세도를 보고 현장상황, 구조물의 형태, 구성재료 등 건축목공시공 도면을 파악하는 능력이다.
건축목공시공 현장안전 1403020102_14v2	건축목공시공 현장안전이란 안전보호구 착용, 안전시설물 설치, 불안전 시설물을 개선하여 위험요소로부터 근로자를 보호하는 능력이다.
건축목공시공 계획수립 1403020103_14v2	건축목공시공 계획수립이란 설계도면을 검토하고 내역을 산출하며 지정공기에 적합한 공정표를 작성하여 인원ㆍ자재ㆍ장비 투입 계획 등을 수립하는 능력이다.
시공준비 1403020104_14v2	시공준비란 목공사 계획능력을 바탕으로 세부 공정표와 시공상세도를 작성하고 반입자재 ·제품 검수를 수행하는 능력이다.
먹매김 1403020105_14v2	먹매김이란 목공사에 관련된 설계도면을 검토하여 각공종간 상호 연관성을 파악하여 먹매김을 하는 능력이다.
구조물제작설치 1403020106_14v2	구조물 제작 · 설치란 목 구조물의 형식과 종류를 파악하고 설계도면에의거 구조적 안정성과 정밀도를 고려하여 건축물의 주요 구조부를 시공하는 능력이다.
벽 설치 1403020108_14v2	벽 설치란 도면에 맞추어 벽 구조틀, 보드, 합판, 합지판, 몰딩·선반 등을설치하는 능력이다.
보양 현장정리 1403020111_14v2	보양·현장정리란 설치된 제품·시공 부위의 보양을 하고 잔여자재를 회수 후 현장정리 ·청결을 유지하는 능력이다.
검사 하자보수 1403020112_14v2	검사·하자보수란 목공사 작업 결과를 계획된 도면·시방서와 비교하여시공이 잘못된 부분이 있는지 검사·하자보수하는 능력이다.

○ 14. 건설>03 건축>건축시공>01건축목공시공

과제	세분류	분류번호	능력단위명	수준	필수	관련
단일과제	건축목공시공도면파악	1403020101_14v2.1	도면기본지식 파악하기	2	○
	건축목공시공도면파악	1403020101_14v2.2	기본도면 파악하기	2	○
	건축목공시공도면파악	1403020101_14v2.3	현황 파악하기	2	○
	건축목공시공 현장 안전	1403020102_14v2.1	안전보호구착용하기	2	○
	건축목공시공 현장 안전	1403020102_14v2.2	안전시설물설치하기	2	○
	건축목공시공 현장 안전	1403020102_14v2.3	불안전시설물개선하기	2		○
	건축목공시공 계획수립	1403020103_14v2.1	설계도면 검토하기	4	○
	건축목공시공 계획수립	1403020103_14v2.2	공정표 작성하기	4	○
	건축목공시공 계획수립	1403020103_14v2.3	인원 투입 계획하기	4		○
	시공준비	1403020104_14v2.1	세부공정표 작성하기	4	○
	시공준비	1403020104_14v2.2	시공상세도 작성하기	4	○
	시공준비	1403020104_14v2.3	장비 공구 점검하기	4	○
	먹매김 및 바닥설치	1403020105_14v2.1	상세도면 검토하기	4	○
	먹매김 및 바닥설치	1403020105_14v2.2	마감치수 검토하기	4	○
	먹매김 및 바닥설치	1403020105_14v2.3	각 공종 간 간섭부위 검토하기	4		○
	먹매김 및 바닥설치	1403020105_14v2.4	먹놓기	4	○
	먹매김 및 바닥설치	1403020107_14v2.1	바닥 구조틀 설치하기	3	○
	먹매김 및 바닥설치	1403020107_14v2.2	마루판 설치하기	3	○
	먹매김 및 바닥설치	1403020107_14v2.3	걸레받이 설치하기	3		○
	구조물 제작설치	1403020106_14v2.1	바닥 구조물 시공하기	3	○
	구조물 제작설치	1403020106_14v2.2	벽 구조물 시 공하기	3	○
	구조물 제작설치	1403020106_14v2.3	지붕 구조물 시공하기	4	○
	구조물 제작설치	1403020106_14v2.4	외부 구조물 시공하기	3	○
	벽 설치	1403020108_14v2.1	벽 구조틀 설치하기	3	○
	벽 설치	1403020108_14v2.2	보드 합판 붙이기	2	○
	벽 설치	1403020108_14v2.3	합지판 붙이기	2		○
	벽 설치	1403020108_14v2.4	몰딩 설치하기	3	○
	벽 설치	1403020108_14v2.5	선반 설치하기	3	○
	보양 현장정리	1403020111_14v2.1	보양하기	2	○
	보양 현장정리	1403020111_14v2.2	잔여자재 처리하기	2	○
	보양 현장정리	1403020111_14v2.3	청소하기	2	○
	검사 하자보수	1403020112_14v2.1	시공결과 확인하기	3	○
	검사 하자보수	1403020112_14v2.2	재작업 검토하기	3	○
	검사 하자보수	1403020112_14v2.3	하자원인 파악하기	4	○
	검사 하자보수	1403020112_14v2.4	하자보수 계획하기	4		○
	검사 하자보수	1403020112_14v2.5	보수 보강하기	3		○

나. NCS 연계표(과제별 NCS 능력단위)

순번	항목	내용	능력단위 (분류번호)	지식	기술	태도
1	작업 안전	안전보호구착용하기	건축목공시공 현장안전 1403020102_14v2	○
2		안전시설물설치하기		○
3		불안전시설물개선하기				○
4	도면 수정 및 검토	도면기본지식 파악하기	건축목공시공 도면파악 1403020101_14v2	○
5		기본도면 파악하기		○
6		현황 파악하기		○
7	현치도	설계도면 검토하기	건축목공시공 도면파악 1403020101_14v2 건축목공시공 계획수립 1403020103_14v2 시공준비 1403020104_14v2		○	○
8		상세도면 검토하기			○	○
9		마감치수 검토하기			○
10		각 공종 간 간섭부위 검토하기		○
11		시공상세도 작성하기		○	○
12		세부공정표 작성하기		○	○
13	마름질	장비 공구 점검하기	시공준비 1403020104_14v2	○	○
14		마감치수 검토하기		○	○
15	먹넣기 및 가공, 조립	상세도면 검토하기	먹매김 1403020105_14v2 시공준비 1403020104_14v2 구조물제작설치 1403020106_14v2 벽 설치 1403020108_14v2	○
16		마감치수 검토하기		○
17		각 공종 간 간섭부위 검토하기		○
18		먹놓기			○
19		바닥 구조틀 설치하기			○
20		마루판 설치하기			○
21		걸레받이 설치하기			○
22		바닥 구조물 시공하기			○
23		벽 구조물 시공하기			○
24		지붕 구조물 시공하기			○
25		외부 구조물 시공하기			○
26		벽 구조틀 설치하기			○
27		보드 합판 붙이기			○
28		합지판 붙이기			○
29		몰딩 설치하기			○
30		선반 설치하기			○
31	보양 및 정리	보양하기	보양 현장정리 1403020111_14v2		○	○
32		잔여자재 처리하기		○		○

4		경기 과제에 관한 사항
	ㅊ

가. 과제시간

○ 지방기능경기대회 : 10시간 이내

○ 전국기능경기대회 : 20시간 이내

나. 과제출제

1. 일반 요구 사항

○ 현행 직종정의에 부합하여야 한다.

○ 기능대회 요구 조건과 수량 기준을 충족하여야 한다.

○ 채점 기준에 의거한 배점을 정한다.

○ 지방대회는 1과제만 진행하고, 전국대회는 1과제로 1모듈과 2모듈로 진행하며 제한시간 내에 완성될 수 있는 과제로 한다.

○ 지방대회는 수공구 및 전동드릴만을 이용해서 가공이 될 수 있는 과제로 한다.

○ 제한시간은 지방대회는 최소 7시간에서 최대 10시간 이하로 하며, 전국대회는 최소 14시간에서 최대 20시간 이하로 한다.

2. 디자인 요구사항

○ 제한시간 안에 완료될 수 있어야 한다.

○ 최대 작품규격 이내로 한다.

○ 산업현장 실생활에서 활용되는 목공 구조물로 한다.

○ 자립으로 안정된 형태를 유지한다.

○ 선수들의 손기술과 기계를 다루는 숙련도를 평가할 수 있어야 한다.

○ 수급이 용이한 재료와 규격으로 한다.

3. 과제 개발 및 진행 절차

○ 과제는 A3출력물과 CAD파일 등의 컴퓨터 지원이 가능한 도면으로 작성되어야 한다.

○ 과제 제안서에는 다음의 세부 사항이 반드시 포함되어야 한다.

- 요구사항

- 1모듈 도면(지방대회는 1과제만 한다.)

- 2모듈 도면

- 시행 시 유의 사항

- 지참 공구 목록

- 지급 재료 목록

- 경기장 시설 목록

- 채점기준(세부 항목 포함)

○ 지방기능경기대회

순번	과제	주요작업 내용	지방대회 기준 (최소~최대시간)	비 고
1	1과제	목공 구조물	7 ~ 10	예상시간
계			7 ~ 10	예상시간

※ 지방대회는 1과제 만 진행을 한다.

○ 전국기능경기대회

순번	과제	주요작업 내용	전국대회 기준 (최소~최대시간)	비 고
1	1과제	1모듈 : 바닥, 벽체 구조물	7 ~ 10	예상시간
2		2모듈 : 지붕 구조물	7 ~ 10	예상시간
계			14 ~ 20	예상시간

※ 전국대회는 1과제에 1모듈과 2모듈로 진행을 한다.

※ 모듈별 제한시간은 없음

다. 과제 작업내용

○ 지방대회는 1과제(목공 구조물) 만 진행 하며, 제한시간에 과제를 완성 한다.

○ 전국대회는 1과제 제한시간에 과제를 완성하며, 1모듈(바닥,벽체구조물), 2모듈(지붕구조물) 순서로 수행한다. 각 모듈의 제한시간은 없으며 각 모듈별 종료 후 다음 모듈 작업에 들어간다.

○ 1과제 제한시간에 완성되면 되고, 각 모듈의 제한시간은 없으며 각 모듈별 종료 후 다음 모듈 작업에 들어간다.

○ 1모듈과 2모듈은 결합 또는 독립으로 할 수 있다.

○ 과제 규격

- 지방대회 : 현치도판의 규격 1,220*2,440*9의 MDF 1장에서 제작이 되는 규격

- 전국대회 : 현치도판의 규격 2,440*2,440*9의 MDF 2장에서 제작이 되는 규격 (가로1.5m X 세로1.5m X 높이2.0m 이내)

○ 과제수행 시 유의사항

- 현치도 작도를 통하여 부재의 길이, 맞춤부위의 절단각도, 물매 등을 구할 수 있다. 과제의 난이도에 따라서 1회 전개하여 해결하는 간단한 부재도 있지만, 경우에 따라 여러 번 전개하여 풀어가는 부재도 있다. 따라서 현치도의 작도법을 이해하고 정밀한 작도 능력을 요구한다.

- 목재의 성질 및 특성을 알고, 수공구, 전동공구, 기계를 이용한 숙련된 가공능력을 요구한다.

- 각종 공구 및 기계 사용법을 알고, 안전수칙에 따른 작업 수행능력을 요구한다.

- 공정에 따라 작업을 수행할 수 있고, 각 공정의 시공법에 관한 지식을 요구한다.

- 각 부재 면의 가장자리를 각지개 유지한다.

- 각 부재에 샌딩 사용을 금지한다.

- 과제 수행 중에 본드를 사용하여 부재를 접착하는 것을 금지한다.

- 작업 구간별 안전장비 착용을 준수해야 한다.

- 경기 진행 중에 선수는 휴대폰, 카메라, 영상기기 등을 지참할 수 없다.

라. 과제공개에 관한 사항

○ 경기용 과제(도면)는 경기 시작일 30일전(지방), 40일전(전국)에 공개하는 것을 원칙으로 한다.

○ 과제의 공개 방법 및 범위 등은 국제기능올림픽 한국위원회에서 정한다.

※ 30일전(지방), 40일전(전국)에 공개과제를 기준으로 과제를 수정하여 경기를 진행한다. (상황에 따라 과제수정을 안 할 수도 있다.)

5		경기 진행 절차
	ㅊ

가. 경기 일정표(예시)

일정	일자	시 간	내 용	비고
1일차	00/00(월)	09:00~10:20	○ 기술위원 교육(군산새만금컨벤션센터) - 건축분과 기술위원 교육(필수 참석)	심사위원 전원 참석
		14:00~15:00	○ 심사위원회의(목공경기장) - 경기진행 및 심사채점 계획서 작성 등	심사위원 전원 참석
		15:00~18:00	○ 사전준비 - 번호추첨,장비점검,재료지급 등	선수 전원 입장
2일차	00/00(화)	09:00~12:00	○ 사전준비 및 과제수정 - 과제추첨 후 과제수정 - 사전준비 마무리
		12:00~13:00	○ 중식
		13:00~13:30	○ 과제수정 확인 및 서명
		13:30~17:30	○ 제1일 경기	4시간
		17:30~18:00	○ 경기장 정리
3일차	00/00(수)	09:00~12:00	○ 제2일 경기	3시간
		12:00~13:30	○ 중식
		13:30~16:30	○ 제2일 경기	3시간
		17:00~20:00	○ 심사채점
4일차	00/00(목)	09:00~12:00	○ 제3일 경기	3시간
		12:00~13:30	○ 중식
		13:30~16:30	○ 제3일 경기	3시간
		17:00~20:00	○ 심사채점
5일차	00/00(금)	09:00~11:00	○ 제4일 경기	2시간
		11:00~12:00	○ 추가시간 및 정리
		12:00~13:00	○ 중식
		13:00~14:00	○ 경기강평 및 공구반출
		14:00~20:00	○ 심사채점
6일차	00/00(토)	09:00~12:00	○ 채점(서류,전산입력)
		12:00~13:00	○ 중식
		13:00~18:00	○ 심사 채점 완료 및 채점결과 발표

나. 경기 전/중/후

○ 경 기 전

- 작업대는 추첨 방식으로 배정한다.

- 재료를 배분하고 재료의 결함이 있는 경우 교환한다.

- 경기장의 장비나 시설물의 안전을 점검하고 안전 수칙을 교육한다.

- 참가 원서(사진)와 참가선수 본인 여부를 확인하고 서약서를 작성한다.

- 법무부 소속 선수는 통제가 가능한 장소에 추첨 없이 우선 배치한다.

- 심사위원은 모든 재료와 지참 기계, 공구박스 등을 점검하여야 한다.

- 심사위원은 선수의 개인 지참 치공구 및 장치 등을 점검하여야 한다.(사전 점검이 안 된 치공구 및 장치는 사용할 수 없다.)

- 작업대 추첨 후 개인 공구 및 장비를 세팅한다.

- 1인 1장비를 원칙으로 하며 개인 공구는 임의로 다른 선수에게 빌려 사용할 수 없다. 단, 불가피한 경우 심사위원에게 승인을 받은 후 해당 선수의 작업 범위로 이동하여 사용한다.

- 경기 전에 심사위원들은 합의하여 공개 도면을 수정한다. 단, 제한 시간 내에 과제가 완성될 수 있도록 수정한다.

- 선수는 경기 시작 전에 도면 및 요구사항 등을 검토한다. 단, 검토 시간을 사전에 정하여 공지한다.

- 도면 및 요구사항 등을 검토한 후 선수, 심사위원은 검토내용에 대하여 서명한다.

- 심사장은 심사위원 업무 분장 및 경기 진행시 문제가 될 수 있는 제반 사항 등을 심사위원들과 협의하여 합의서를 작성하고 서명한다.

- 기술위원 서약서를 작성한다.

- 각 선수는 개인 등번호를 부여받는다.(자리추첨 번호를 등번호로 사용 할 수 있다)

○ 경 기 중

- 경기 진행에 지장이 없는 범위 내에서 외부인의 경기 관전을 최대한 배려한다.

- 경기장 내에서 선수는 자신의 장비 및 지급된 재료에 대하여 파손, 분실 등의 책임을 진다.

- 선수들은 심사장 및 심사위원의 경기시작 및 종료 지시에 따른다.

- 매일 경기 종료 후, 다음 날 시간 계획을 공지하여 경기에 지장이 없도록 한다.

- 선수는 경기 중에 심사장 및 심사위원의 허락 없이 다른 선수나 관람객, 지도교사 등과 접촉하여서는 안 된다.

- 재료의 분실 혹은 손상 시 교체를 요구할 수 있으나 채점기준에 따라 감점된다.

- 선수가 경기 도중 타인(지도교사 등)과의 면담이 불가피하게 필요한 경우 심사위원 입회하에 할 수 있다.

- 경기 1일차 마감시간 전에 주요 채점항목을 모든 선수에게 공개한다.

- 경기 1일차 마감시간 전에 세부 채점기준을 심사위원이 검토하고, 합의하여 결정하고 서명한다. 단, 합의된 내용은 서명 후 변경 할 수 없다.

- 도면, 채점표 등은 당일 경기 종료 후에 회수하여 보관한다.

- 경기 중 선수 외에는 경기 장소에 들어가지 못하게 출입 통제라인을 설치한다.

- 중간 채점에 소요된 시간은 기록하여 경기 사용 시간에서 제외한다.

- 중간채점 시작과 종료시각은 선수가 볼 수 있는 곳에 기록한다.

- 경기날에는 선수들이 경기장에 입장하기 전 소지품을 검사하여 사전 제작된 템플렛이나 재료 등이 있는지 확인한다.

- 경기 중 기권자가 있을 경우 지급된 도면 및 재료 등의 분실 유무를 확인한 후, 모두 회수한다.

- 경기 중 선수는 심사위원이 제시하는 안전 및 사고 예방규칙을 철저히 준수한다.

- 경기 중 선수는 기계 및 장비의 결함 발견 시 즉시 심사위원에게 보고한다.

- 선수가 몸이 아프거나 신체에 이상이 생겼을 때는 즉시 심사위원에게 보고하고, 조치에 따른다.

- 부정행위로 적발되거나 심사위원 및 국제기능올림픽대회 한국위원회 관계자의 지시를 거부 또는 부적절한 행위를 하는 경우 0점 처리될 수 있다.

○ 경 기 후

- 선수의 완성된 과제는 등번호를 하단에 기재한다.

- 선수 및 지도교사 등을 참석시켜 경기 강평과 전체 작품을 비교할 수 있는 시간을 준다.

- 채점 준비를 위하여 선수 개인 장비를 반출하고 주변을 정리한다.

- 채점은 선수 및 지도교사 등 외부인이 볼 수 있게 공개채점을 한다.

6		채점에 관한 사항
	ㅊ

가. 채점 방법

○ 채점은 최대한 공개된 장소에서 실시하고 채점표에 따라 공정하게 채점한다.

○ 경기 시간 내에 작품을 완성하지 못하여도 진행된 부분까지는 채점한다.

○ 경기규칙에 의하여 0점처리 된 작품은 채점에서 제외한다.

○ 중간 채점 요소(내부가공)는 각 과제 작업 시마다 채점한다.(조립 후, 장부 등 보이지 않는 부재가 도면과 상이한 경우 체크를 해두어야 한다.)

○ 현치도와 먹넣기 중간 채점은 없으며, 가공 채점만 한다.

○ 객관적 항목의 채점은 2명 이상의 심사위원이 참석하여야만 채점할 수 있다.

○ 주관적 항목(내부가공,외관)의 채점은 4등급제 카드(1점~4점) 채점으로 하여야 하며, 모든 심사위원, 심사장의 참석 없이는 채점 할 수 없다.(채점시에 2점차 이상 발생시에는 다시 채점을 한다. 경기전에 주관채점 방법을 확정한다.)

○ 경기 종료 후 채점은 외관→치수→맞춤의 순서로 채점을 한다.

○ 기타 채점과 관련된 사항은 기능경기대회 관리규칙에서 정한 바에 따른다.

○ 채점이 완료되면 채점서류에 서명하여 한국위원회에 제출하고, 작품에는 등위를 기록하여 대회본부요원에게 인계한다.

나. 배점 기준

과제	항 목	채점 방법		배점	비 고
		주관적	객관적
1과제	내부가공	○		10	먹선가공,톱질면,끌대패면 등의 채점 항목 구분하여 세부 채점
	치수		○	45	채점부위를 지정하여 채점
	외부맞춤		○	30	채점부위를 지정하여 채점
	외 관		○	10	도면상이,물매(평활도),나사못,청결,직각도의 채점 항목을 구분하여 세부 채점
	재료의경제성		○	5	부재교환 1개 교환마다 1.25점 감점, 최대 4개 까지만 교환 조립할 때 재가공 시 1부위당 0.5점 감점, 최대 10개 까지만 허용 부재교환과 재가공은 합쳐서 최대 5점까지만 감점이 허용 되며, 5점이 추가 되는 교환 재가공은 할 수가 없다.
계				100

○ 지방기능경기대회 채점 배점(예시)

과제	항 목	채점 방법		배점	비 고
		주관적	객관적
1과제 (1모듈)	내부가공	○		2	먹선가공,톱질면,끌대패면 등의 채점 항목을 구분하여 세부 채점
	치수		○	25	채점부위를 지정하여 채점
	외부맞춤		○	15	채점부위를 지정하여 채점
	외 관		○	5	도면상이,물매(평활도),청결(나사못),맞춤 등의 채점 항목을 구분하여 세부 채점
	소계			47
1과제 (2모듈)	내부가공	○		3	먹선가공,톱질면,끌대패면 등의 채점 항목을 구분하여 세부 채점
	치수		○	25	채점부위를 지정하여 채점
	외부맞춤		○	15	채점부위를 지정하여 채점
	외 관		○	5	도면상이,물매(평활도),나사못,청결, 직각도의 채점 항목을 구분하여 세부 채점
	재료의경제성		○	5	부재교환 1개 교환마다 1.25점 감점, 최대 4개 까지만 교환 조립할 때 재가공 시 1부위당 0.5점 감점, 최대 10개 까지만 허용 부재교환과 재가공은 합쳐서 최대 5점까지만 감점이 허용 되며, 5점이 추가 되는 교환 및 재가공은 할 수가 없다.
	소계			53
합계				100

○ 전국기능경기대회 채점 배점(예시)

1) 현치도

- 채점 없음.

2) 먹넣기

- 채점 없음.

3) 내부가공

- 절단면의 정교함, 절단선의 정확성, 톱질 면에 타 공구 사용 여부를 판단한다.

- 주관적 채점, 아래의 세부사항별로 채점을 한다.

- 1.먹선 대로 가공이 됐는지, 2.톱질면이 잘됐는지, 3.끌,대패면이 잘됐는지,

4) 치 수(x=측정값)

- 치수는 각 채점 구역별로 다음과 같이 점수 부여 후 모듈 배점으로 환산한다.

측정값	point
x<1mm	10
1≤x<2mm	9
2≤x<3mm	8
3≤x<4mm	7
4≤x<5mm	6
5≤x<6mm	5
6≤x<7mm	4
7≤x<8mm	3
8≤x<9mm	2
9mm≤x	1

5) 맞춤 (x=측정값)

측정값	point
x<1mm	10
1≤x<2mm	9
2≤x<3mm	8
3≤x<4mm	7
4≤x<5mm	6
5≤x<6mm	5
6≤x<7mm	4
7≤x<8mm	3
8≤x<9mm	2
9mm≤x	1

- 맞춤은 각 채점구역별로 다음과 같이 점수 부여 후 평균 포인트를 모듈별 배점으로 환산한다.

6) 외 관

- 객관적 채점

- 아래의 세부사항별로 채점을 한다.

- 1.도면의 상이, 2.물매(평활도), 3.나사못 상태, 4.청결 상태, 5.직각도

측정값	점수
0개	1
1개	0.8
2개	0.6
3개	0.4
4개	0.2
5개≤x	0

①도면의 상이

측정값	점수
x<1mm	1
1≤x<2mm	0.9
2≤x<3mm	0.8
3≤x<4mm	0.7
4≤x<5mm	0.6
5≤x<6mm	0.5
6≤x<7mm	0.4
7≤x<8mm	0.3
8≤x<9mm	0.2
9mm≤x	0.1

②물매(평활도)

측정값(해당 되는 최소 점수)			점수
2mm이상	3mm이상	5mm이상
1개	0	0	1
2개	0	0	0.9
3개	1개	0	0.8
4개	2개	0	0.7
5개	3개	1개	0.6
6개	4개	2개	0.5
7개	5개	3개	0.4
8개	6개	4개	0.3
9개	7개	5개	0.2
10개≤x	8개≤x	6개≤x	0.1

③나사못 상태

측정값	점수
0개	1
1개	0.9
2개	0.8
3개	0.7
4개	0.6
5개	0.5
6개	0.4
7개	0.3
8개	0.2
9개≤x	0.1

④청결 상태

측정값	점수
x<1mm	1
1≤x<2mm	0.9
2≤x<3mm	0.8
3≤x<4mm	0.7
4≤x<5mm	0.6
5≤x<6mm	0.5
6≤x<7mm	0.4
7≤x<8mm	0.3
8≤x<9mm	0.2
9mm≤x	0.1

⑤.직각도

7) 재료의 경제성

- 부재 1개 교환마다 1.25점씩 감점하며, 4개까지만 교환할 수 있다.

- 조립할 때 재가공시 1개마다 0.5점씩 감점하며, 10개까지만 할 수 있다.

- 부재 교환 및 재가공의 수량은 합계 점수가 5점 이내에서만 허용된다.

8) 시 간

- 시간 점수나 연장시간은 없으며 제한시간 안에 모든 작업을 종료한다.

다. 배점 등급

등 급	배 점	비 고
전체적으로 우수함(Excellent)	4
표준에서 부분적으로 우수함(Good)	3
전체적으로 표준(Standard)	2
전체적으로 표준 미달(Zero)	1

- 주관적인 채점은 4등급제를 적용하여 채점하고, 배점 비율에 따라 득점을 환산하여 합산한다.

-  -

※ 단, 심사위원 전원의 합의로 0점을 할 수 있다.(채점이 불가능하다고 판단될 때)

7		안전 및 기타사항
	ㅊ

□ 안전

○ 작업에 불편을 주는 복장을 배제하며, 특히 경기장 내에서 슬리퍼를 착용하여서는 안 된다.

○ 선수는 작업 중 공구의 이상 유무를 반드시 확인하고, 이상이 있을 경우 보완 조치 후 작업에 임하여야 한다.

○ 기계작업 중에는 반드시 보안경, 안전화, 귀마개를 착용한다. 단,지방 대회는 전동드릴을 제외한 수공구만 사용을 하여야 한다.

○ 선수는 작업 중, 또는 종료 후 작업장을 정리한다.

○ 선수는 작업 중, 아래의 작업 구간별로 안전 장비를 착용해야 한다.

작업구간	보안경	안전화	긴바지	귀마개(선택)
경기장 내		사용	사용
현치도			사용
먹넣기			사용
수공구		사용	사용
전동공구	사용	사용	사용	사용
조립		사용	사용

경기진행 안전관리 관련 주요 사항

Ⅰ

목공 기계 작업 안전

❏ 회전체 안전

❍ 테이블쏘, 각도절단기, 띠톱 등 회전 기계 작업 시 장갑 착용을 절대 금지하여 말려 들어가는 사고를 예방

❍ 기계 작동 전, 톱날, 날물 등의 안전 덮개 및 방호장치가 정상적으로 부착되어 있는지 확인

❍ 부재를 켤 때(켜기)는 안전을 위해 수직으로 세워서 작업하는 것을 금지하고, 반드시 수공구 톱을 사용

❏ 분진 및 소음 관리

❍ 목재 가공 시 발생하는 다량의 분진 흡입을 방지하기 위해 방진 마스크를 착용 할 수 있음

❍ 모든 목공 기계는 집진기에 연결하여 사용하는 것을 원칙으로 함

❍ 소음이 심한 기계 작업 시에는 귀마개를 착용하여 청력을 보호

II

수공구 및 조립 작업 안전

❏ 날카로운 공구 취급

❍ 대패, 끌, 톱 등 날카로운 수공구 사용 시, 항상 날의 진행 방향에 손이나 신체가 위치하지 않도록 주의

❍ 공구는 사용 후 즉시 지정된 공구함이나 위치에 정리하여 낙하 및 접촉 사고 방지

❏ 구조물 조립 안전

❍ 무거운 목재나 구조물 운반 시 허리 부상을 방지하기 위해 올바른 자세를 유지하고, 필요시 2인 1조로 작업

❍ 가공된 목재의 날카로운 모서리나 가시에 찔리거나 베이지 않도록 주의하고, 필요시 안전장갑 착용

III

작업 환경 안전

❍ 작업 공간 바닥에 자투리 목재, 톱밥, 공구 등이 방치되지 않도록 수시로 정리하여 미끄러짐 및 넘어짐 사고 예방

❍ 톱밥, 목재 등 인화성 물질이 많으므로 작업장 내 화기 사용을 엄금하고, 소화기 위치를 숙지

IV

개인보호구 및 안전수칙

❏ 개인보호구 관리 (감점 반영)

❍ 필수 보호구: 안전화, 긴바지 상시 착용

❍ 의무 보호구: 기계 작업 시 보안경, 방진마스크(권고), 귀마개 의무 착용

❍ 안전 규정 미준수 시 경고 후, 지속될 경우 감점 처리

❏ 작업별 보호구 상세

❍ 기본: 긴바지 작업복, 안전화

❍ 기계 작업: 보안경, 방진마스크, 귀마개

❍ 수작업 및 조립: 안전장갑(회전체 작업 시 제외)

V

응급상황 대응체계

❏ 응급처치 및 연락망

❍ 구역별 응급처치함(소독약, 붕대, 밴드, 안구세정액 등) 비치

❍ 경기장 내 잘 보이는 곳에 119, 지정 병원 등 긴급 연락망 게시

❏ 사고 유형별 대응 절차

❍ 절단 및 베임 사고: 즉시 상처 부위를 소독하고 깨끗한 천으로 압박하여 지혈 후, 의료진에게 인계

❍ 기계 끼임 사고: 즉시 기계 전원 차단 → 119 신고 및 주변에 도움 요청 → 무리하게 빼내려 하지 말고 구조대 대기

❍ 분진/파편으로 인한 안구 손상: 절대 눈을 비비지 말고, 즉시 안구세정액이나 흐르는 물로 15분 이상 씻어낸 후 병원 방문

❏ 예방교육

❍ 경기 시작 전, 모든 참가자 대상 목공 기계별 위험 요소 및 안전장치 사용법, 수공구 안전 수칙, 사고 유형별 대응 요령에 대한 종합 안전 교육 실시

8	ㅡ	적용 시기

○ 시행 시기 : 본 직종설명서는 2026년 지방전국기능경기대회부터 적용한다.

【중요 알림】

○ 직종설명서의 내용은 과제출제 및 경기진행, 심사채점 과정 등에서 사전 예고 없이 일부 변경될 수 있음.

○ 직종설명서의 내용보다는 경기과제, 채점기준표, 시행자료(시행시 유의사항, 경기장시설목록, 선수지참재료목록, 선수지참공구목록 등)등이 우선함

붙임1		사용재료 및 시설·장비목록

가. 경기장 시설목록

순번	장비명	규 격	단위	필요 수량		비고(용도)
				활용인원	수 량
1	작업대	850x900x1800	대	1인	1
2	줄자(심사용)	3.5m	개		2
3	틈새게이지(심사용)	0.5mm,1.0mmm	set		2
4	컴퓨터 및 프린터	CAD,워드 설치	set		1	심사용
5	파티션	1.2m 이내	식		1	기준 경계

※ 작업대에는 콘센트 단상220V 설치한다.

나. 장비

○ 개인용 장비지참(별도의 경기장 설치 장비 없음)

다. 문구류 및 사무용품

(1) 공통 문구류

○ 필기구: 볼펜(흑/청/적 3색 이상 보랜), 연필(HB/2B), 샤프, 지우개, 수정테이프

○ 용지류: A4용지(500매/팀), 모눈종이, 트레싱지, 메모지

○ 제도용구: 자(30cm)

○ 접착용품: 테이프(일반/양면), 딱풀, 스테이플러, 스테이플러 심 클립류(대1,중1,소2)

○ 표시용품: 형광펜(3색), 포스트잇, 라벨지

○ 정리용품: 파일철, 클리어파일, 바인더

(2) 직종별 추가 문구류(필수 품목만 신청)

○ 필기구: 유성매직(검정, 파랑, 빨강) 각 5조

라. 사용재료

○ 사용재료는 수급이 용이한 것을 사용하며 함수율 15%이하의 건조된 재료를 사용한다.

○ 목재는 평면, 직선, 직각, 치수, 길이가 재료목록과 동일하게 정치수로 가공된 상태로 지급되어야 한다.(오차범위 +0.2~0.5mm)

○ 조립용 나사못의 종류는 제한이 없으며, 공개과제를 참조하여 수량, 규격 등을 선수가 파악하여 지참한다.

○ 과제는 수급이 용이한 재료와 규격을 반영하여 출제한다.

지급재료 목록		직 종 명	목공
일련 번호	재 료 명	규격(치수)	단위	1인당 소요량	공 동 소요량	비 고
1	미송 / 1모듈	40X60X1600	EA	4		정치수가공
2	미송 / 1모듈	40X70X1600	EA	2		정치수가공
3	미송 / 1모듈	40X90X1600	EA	4		정치수가공
4	미송집성판 / 1모듈	18X90X2400	EA	6		정치수가공
5	미송 / 2모듈	40X60X1600	EA	4		정치수가공
6	미송 / 2모듈	40X70X1600	EA	2		정치수가공
7	미송 / 2모듈	40X90X1600	EA	4		정치수가공
8	미송집성판 / 2모듈	18X90X2400	EA	4		정치수가공
9	MDF	1220X2440X9	EA	2		현치도용
정치수 가공을 원칙으로 하되 허용오차범위 +0.2~0.5mm

다. 선수 지참 목록

○ 지참 공구에 대한 준비사항

- 지참 공구목록에 제시된 공구는 일반적인 것만 기재한 것이므로, 기타 목공용 공구를 지참하여 사용할 수 있다.

- 지방기능대회의 지참 공구는 수공구만 사용되며, 전동공구는 전동드릴만 상용할 수 있다.

※ 기계 및 치공구는 안전성을 확인한 후 사용할 수 있다.

○ 개인 지참 공구

<지방대회>

순번	장비명	규 격	단위	수량	비고(용도)
1	전기드릴(충전)	220V	대	2	가공, 조립용
2	양날톱	240,270mm	개	각1
3	대패	장, 단	개	각1
4	망치	중	개	1
5	평끌	세트	세트	1
6	직각자		개	1
7	자유자		개	3
8	디바이더		개	1
9	줄자		개	1
10	철자	150,300,600mm	개	각1
11	바이스	목공용	대	1
12	직선자 및 삼각자	대,중,소	세트	각1	현치도 작성용
13	기타 현치도 작성 및 먹넣기 공구 일체
14	기타 목공용 수공구 일체

<전국대회>

순번	장비명	규 격	단위	수량	비고(용도)
1	전기드릴	220V	대	2	조립용
2	전기루타	220V	대	1	가공용
3	전기톱	220V	대	1	가공용
4	양날톱	240， 270ｍｍ	개	각2
5	대패	장, 단	개	각2
6	망치	중	개	1
7	평끌, 밀이끌	세트	세트	각1
8	직각자		개	1
9	자유자		개	5
10	디바이더		개	1
11	줄자		개	1
12	비임 컴퍼스		개	1	현치도 작성용
13	바이스	목공용	대	1
14	직선자 및 삼각자	대	세트	각1	현치도 작성용
15	기타 현치도 작성 및 먹넣기 공구 일체
16	기타 목공용 공구 일체

붙임2		경기장 구성 및 배치

가. 경기장 구성

○ 작업대 설치, 작업 공간 및 현치도 작성에 필요한 1인당 소요 면적으로 17.5㎡(3.5m×5m) 이상으로 한다.

○ 작업대에 설치되는 콘센트는 220V, 1대당 2구 이상 설치한다.

○ 작업대 상판은 목공 바이스가 설치될 수 있는 재질(집성판, 합판 등)로 한다.

○ 작업대는 1인당 1대로 설치한다.

○ 분진 배출용 강제 배기(환기)설비를 설치한다.

○ 파티션은 각 경계에 높이 1.2m 이하로 설치 한다.

나. 경기장 배치(예시)

붙임3		심사장 업무절차 및 제출서류 (체크리스트 참고해 작성)

가. 경기 준비 단계 (경기 시작 전)

시기	업무내용	제출서류	제출처
D-60일	-직무 수행 계획서 제출 -경기 과제 확정 -안전 관리 계획 포함	직무 수행 계획서	대회운영본부
D-7일	장비 사전 점검	장비 점검표	대회운영본부
D-3일	재료 최종 확인	재료 검수 확인서	대회운영본부

나. 경기 준비 단계 (사전 준비 일)

시기	업무	내용	제출 서류	제출처
경기 사전준비	시설․ 장비, 재료 점검 (D-1)	▫ 선수, 관람객 입장에서 동선 검토 ▫ 관람객의 정보 공유의 장 확보	없음
		▫ 장비 작동 여부 ▫ 안전 유무	없음
		▫ 규격, 수량, 양호 여부 등 확인	-
	기술위원 회의	▫ 기술위원 참석 여부 확인 (서약서 작성) ▫ 기술위원 교육 - 직무수행계획서, 직종설명서 위주 ▫ 합의서 작성 (최소한으로 작성)	▫ 집행위원 서약서 ▫ 합의서	대회운영본부
	각종 유인물 부착	▫ 고객과의 약속, 이의신청 절차도, 경기현황, 기능경기대회 윤리헌장 등 기재하여 부착	-
	참가 선수 확인/교육	▫ 연명부, 신분증(주민등록증, 학생증 등) ▫ 등번호 부여 및 자리 배치 (무작위 추첨) ▫ 참가선수 서약서 작성 ▫ 공구세팅 및 안전 교육 ▫ 공구검사 (지참공구 외 제외할 것. 특수공구 여부 확인) * 특수공구(별도로 제작해 온 공구) 사용 및 허용되지 않은 공구 사용은 부정행위에 해당	▫ 연명부 ▫ 비번호 부여 서식 ▫ 참가선수 서약서	대회운영본부
	산업체 선수 확인	▫ 산업체 선수로 등록된 선수에 한함. (원서 접수시 신청을 하여야 함)		대회운영본부
	과제 선정	▫ 무작위 추첨으로 과제 선정 (선수 또는 심사장 등)	▫ 최종 경기과제선정서	대회운영본부
	과제/채점기준표 수정	▫ 심사위원 핸드폰 별도의 장소에 보관 ▫ 심사장은 심사위원에게 수정 시 준수사항 고지 ▫ 심사위원은 30% 범위내에서 수정 ▫ 경기집행변경보고서 작성(기술위원 전체 서명)	▫ 경기집행 변경보고서	대회운영본부
	과제 난이도 조정	▫ 산업체 선수들이 참가한 직종은 과제 난이도 조정이 필요한 경우 하여야 함	▫ 과제 난이도 조정 합의서	대회운영본부
	과제/채점기준표 교육	▫ 참가 선수들에게 수정과제 배포 ▫ 참가 선수들에게 충분하게 설명 후 수정이해확인서 작성	▫ 과제수정 이해확인서	대회운영본부
	합의서 교육	▫ 선수들이 알아야 할 합의서 내용 주지
	장비/재료 점검	▫ 장비 시운전 실시 및 이상여부 확인
		▫ 재료 분배 후 재료 수량/이상 여부 등 확인
	과제/채점기준표 부착	▫ 수정 과제와 채점기준표 부착 - 보안이 필요한 경우 제외

나. 경기 진행 단계 (경기 당일)

시기	업무	내용	제출 서류	제출처
경기중	이의제기	▫ 지도교사 및 선수가 서면으로 제기 (지도교사 및 선수 → 경기장 본부 → 심사장) ▫ 심사장은 심사위원과 협의하여 서면으로 답변	▫ 이의제기 처리 현황 ▫ 이의제기신청서 ▫ 이의제기답변서	대회운영본부
	경기장 모니터링	▫ 참가선수, 심사위원 동태 파악 - 부정행위(허용되지 않은 공구 사용 등), 심사위원 부정당한 채점인지 여부(특히 감점. 감점 시 선수가 경기에 지장을 받지 않은 선에서 얘기를 해줘야 함). 감점 부분은 민감한 사안이기에 가급적 협의회에서 어떠한 방식으로 전달할지 여부를 논의하시기 바람 - 심사위원은 선수의 경기진행을 방해해서는 안됨. 이 경우, 심사위원 배제 조치. 선수의 부정행위 등에 대해서는 직종 기술위원들과 협의를 통해 심사장이 조치
	중간채점	내부가공, 제출 된 모듈등 중간채점 실시	▫ 보조채점표	대회운영본부

다. 경기 종료 단계 (경기 종료 후)

시기	업무	내용	제출 서류	제출처
경기후	경기 종료	▫ 선수들이 서두르지 않고 시간관리 할 수 있도록 심사장은 선수들에게 시간 고지(10분전, 5분전, 1분전 등)	▫ 경기 종료 확인서	대회운영본부
	경기강평	▫ 심사장은 해당 직종의 경기종료 후 선수, 지도교사 등에게 강평 - 경기과제 해설, 공통적으로 우수했던 점과 부족했던 점, 시정을 요하는 점 등은 가능	▫ 경기강평 결과 ▫ 기술평가서	대회운영본부
	심사채점	▫ 채점기준표에 의거 실시 - 경기종료 후 채점기준표 수정은 사유가 있는 경우에만 실시 (채점기준표 수정은 경기전에 실시하여야 함) ▫ 심사 방법에 대해서는 사전에 조율이 되어야 함 ▫ 모바일채점이 원칙. 합의채점은 부심사장이 PC로 입력 가능. 다만, 별도의 점수 관리를 해서는 안됨	(전산 출력물) ▫ 보조채점표 ▫ 채점표 ▫ 종합채점표 ▫ 심사결과보고서 ▫ 채점결과 ▫ 선수별채점결과 ▫ 비번호 부여현황	대회운영본부
	채점결과 발표	▫ 경기장에 공지하여야 함 (8시 ~ 22시 사이에 공지를 하여야 함.) 공지하는 경우, 선수 및 지도교사가 없을 경우, 단톡방 또는 협의회장을 통해 전 선수 및 지도교사가 알 수 있도록 안내하여야 함	▫ 채점결과 ▫ 선수별채점결과	대회운영본부
	이의 제기 및 신청	▫ 이의제기 후 이의신청 가능. 이의신청을 할 경우, 반드시 1시간 내 이의신청을 하겠다는 입장을 경기장 본부로 알려야 함	▫ 이의제기 처리 현황 ▫ 이의제기신청서 ▫ 이의제기답변서	대회운영본부

라. 경기 종료 단계 (경기 후 7일 이내)

□ 경기결과보고서

□ 장비인수인계

□ 예산정산

□ 개선의견서제출

□ 심사위원 평가 실시(온라인 )

마. 이의신청 절차

바. 심사장 등 기술위원 업무 체크리스트

□ 집행위원

○ 심사장

- 직무 수행 계획서 제출(D-60)

- 경기장 시설 장비 사전 점검(D-7)

- 재료 최종 검수(D-3)

- 경기장 시설 및 장비 점검.학인, 배정 총괄(경기장 및 채점장소 공개)

- 선수교육 및 안전 관리.직종벌기술위원회 회의 주관

- 경기 집행과심사채점관리(심사채점은 제외)

- 보안재료 운반과 보관,관리

- 경기용 과제와 재료의 확인과 배분 총괄

- 과제 일부수정이나 경기일정 및 시간의 조정, 채점기준 수정 관리 경기장 보안 및 작품 관리

- 기술평가서 작성, 심사결과보고서 작성, 채점표검토와확인,채점결과 등발표

- 심사채점 결과전산입력 총괄 및 채점시스템 출력물 등 서류 취합

- 경기 중 이의 신청에 대한 해명 등 조치

- 심사위원 평가 실시(온라인 )

○ 심사장 행정 서류

- 종합채점표

- 채점표

- 보조채점표

- 심사결과보고서

- 채점 결과

- 심사채점결과표

- 경기강평결과

- 기술평가서 집행위원 서약서

- 참가선수 서약서

- 잔여자재처분학인서

- 경기집행변경보고서

- 과제수정이해학인서

- 이의신청 관련철등

○ 부심사장

- 채점표 전산 입력 및 검토와 확인

- 경기장 주변 상태 확인과 점검

- 경기장 시설 및 장비 점검 확인, 배정 지원

- 경기 집행과 심사 채점 관리, 행정 등 지원(심사채점은 제외)

- 경기용 과제와 재료의 확인과 배분 지원

- 대회 과제와 보안 재료 운반과 보관,관리

- 선수 교육 및 안전관리지원

- 직종별 기술회의 준비

- 채점 결과 등 작성

- 직종협의회 참여 및 의견수렴, 직종의 기술적 사항 안내 홍보

- 심사위원 평가 실시(온라인)

○ 심사위원

- 기술회의 참석 및 경기 집행 매뉴얼 숙지

- 경기 사전 준비(장비확인, 재료 배분 및 재료와 공구 점검)

- 공정한 경기집행 및 채점 기준표에 따른 심사채점

- 채점표, 심사결과 보고서, 각종 합의서 등 작성 및 검토 확인

- 심사장 및 심사위원 평가 실시(온라인)

○ 경기장책임관리위원

- 대회 개최를 위한 경기장 전반(시설,장비,사무공간등)에 관한 관리 업무

- 경기장 재료의 인수 확인 등 경기에 필요한 재료 확보

○ 관리위원

- 경기장 준비 및 경기용 재료 관리(경기전/경기중/경기후)_

- 경기장 보안 (출입 및 시건) 관리 및 안전 관리

붙임3		주요 개정사항

번호	개정대상	개정내용	개정사유	비고
4	경기 과제에 관한 사항	과제 규격 지정	지급재료의 축소 및 모듈화 반영	p. 10
7	안전 및 기타사항	경기진행 안전관리 관련 주요진행사항	대회진행 안전 강화	p. 21~22
붙임1	사용재료 및 시설장비목록	2026 개혁방안반영 문구류 및 사무용품 지급재료목록	사무용품 최소 반영 지급재료의 축소 및 모듈화 반영	p. 24~27
붙임3	심사장 업무절차 및 제출서류	심사장 및 집행위원 업무 관련사항 추가	심사장 및 집행위원 업무 관련사항 반영	p. 29~27

붙임4		(직종별 추가 필요사항)

○ 모든 선수들은 경기 기간 중 투명한 정보 공유와 합리적이고 공정한 대우를 받을 권리가 있다.

○ 과제 수행과 관련한 정보 및 지시 사항을 명확하게 공지한다.

○ 특정 선수에게 주어지는 편파적인 행위를 배제한다.

○ 경기규칙에서 정한 범위 내에서 과제를 수행하기 위하여 필요한 장비 및 재료의 사용을 허용한다.

○ 과제 수행 중 불가피하게 제3자의 조력이 필요한 경우 이를 허용한다.(심사위원 및 관계자의 도움이 필요할 경우 참가한 선수 모두에게 동등한 조건으로 허용한다.)

○ 과제 수행에 방해가 되는 제3자의 부적절한 간섭을 배제한다.

○ 보안을 위하여 심사위원과 선수의 경기장 출입을 일시 통제를 할 수 있다.