개정일 : `25. 12. 19.

직 종 설 명 서

▣ 직종명 : 도자기 (Ceramic Craft)

[개정일 25.12.19]  도자기 직종

2026 전국대회부터 적용

순  서

1. 직종정의	1

2. 작업범위	1

3. NCS 연계표(직종 연계 NCS 능력단위)	1

가. 능력단위 정의	1

나. NCS 연계표(과제별 NCS 능력단위)	3

4. 경기 과제에 관한 사항	3

가. 과제시간	3

나. 과제출제	3

다. 과제 작업내용	4

라. 과제 공개에 관한 사항	4

5. 경기 진행 절차	5

가. 경기 일정표(예시)	5

나. 경기 전/중/후	6

6. 채점에 관한 사항	8

가. 채점방법	8

나. 배점기준	9

다. 채점 기준표(예시)	11

7. 안전 및 기타사항	12

8. 적용시기	15

[붙임1] 사용재료 및 시설·장비목록	16

[붙임2] 경기장 구성 및 배치	19

[붙임3] 주요 개정사항	21

1		직종정의
	ㅊ

□ 도자기 직종은 도예의 다양한 재료를 이용하여 작품 주제 및 과제면에 의거 창의적 조형 표현 및 성형 능력으로 정확한 형태와 동형의 외관미, 과제와 같은 치수의 정밀도, 과제의 단면 두께와 결합도의 기능도, 다양한 장식기법을 표현하는 장식도 등을 적용하여 도자기를 제작하는 직종이다.

2		작업범위
	ㅊ

□ 모든 과제는 실기 작업만으로 구성되며 지급 재료만을 사용하여      수행한다.

□ 1과제 : 선정된 과제도면에 제시된 완성 치수가 반영되도록 물레     성형과 물레정형으로 완성 제작한다.

□ 2과제 : 선정된 과제도면에 제시된 완성 치수가 반영되도록 물레     성형과 물레정형, 장식(상감 및 조각)등으로 완성 제작한다.

3		NCS 연계표(직종 연계 NCS능력단위)
	ㅊ

가. 능력단위 정의

22. 인쇄 · 목재 · 가구 · 공예 > 02.공예 > 01.공예 > 02.도자공예

능력단위(분류번호)	능력단위 정의
도자제품 방향설정 (2202010201_23v3)	도자제품 방향설정이란 소지와 유약, 소성온도 그리고 사용목적에 따라 토기, 옹기, 청자, 분청사기, 백자, 환경도자디자인을 계획하는 능력이다
능력단위(분류번호)	능력단위 정의
도자제품기획 (2202010202_23v3)	도자제품기획이란 새로운 제품의 전략적 기획을 위해 시장조사와 자료 수집을 통하여 도자제품을 계획 구상하고 제품구현에 필요한 모형을 제작하는 능력이다.
도자소지조합 (2202010201_14v2)	소지조합이란 원하는 도자기를 제작하기 위하여 원료를 준비하고 조합하여 소지를 제조하는 능력이다.
도자건조 (2202010207_14v2)	도자건조는 성형된 기물과 석고틀의 수분량을 도자제작과정에 용이하게 조절하는 능력이다.
도자장식 (2202010208_17v4)	도자장식은 반건조된 기물 또는 소성된 기물에 도구를 이용하여 조각, 상감, 채색, 전사 등 여러 가지 장식효과를 더하는 능력이다.
도자작업 안전관리 (22020102012_16v3)	도자작업 안전관리는 작업장관리, 작업자의 안전관리, 도구와 장비의 관리를 통하여 작업환경과 작업자의 안전을 조성하는 능력이다.
물레성형 (22020102016_17v4)	물레성형은 기물의 형태에 알맞은 물레를 이용하여 기물을 성형하는 능력이다.
물레정형 (22020102017_23v3)	물레정형은 성형 후 기물의 아랫부분에 있는 점토를 가볍게 하고, 형태에 맞게 깎아주는 능력이다.

나. NCS 연계표(과제별 NCS 능력단위)

과제	세분류	분류번호	능력단위명	수준	필수	관련
1 과 제 · 2 과 제	도자공예	(2202010201_23v3)	도자제품 방향설정	2		○
	도자공예	(2202010202_23v3)	도자제품기획	4		○
	도자공예	(2202010201_14v2)	도자소지조합	2	○
	도자공예	(2202010207_14v2)	도자건조	2	○
	도자공예	(2202010208_17v4)	도자장식	2	○
	도자공예	(22020102012_16v3)	도자작업 안전관리	2	○
	도자공예	(22020102016_17v4)	물레성형	2	○
	도자공예	(22020102017_23v3)	물레정형	2	○

4		경기 과제에 관한 사항
	ㅊ

가. 과제시간

대회명	총 과제수	총 경기시간	과제명
지방대회	2과제	12시간	1과제 . 30cm이하(전체 높이, 전체 폭) 2과제 . 15cm이하(전체 높이, 전체 폭)
전국대회	2과제	14시간	1과제 . 35cm이하(전체 높이, 전체 폭) 2과제 . 25cm이하(전체 높이, 전체 폭)

※ 장비설치 및 시운전 시간은 별도로 부여함. (직종별 사전준비)

나. 과제출제

구분	1과제 물레성형, 물레정형	2과제 물레성형, 물레정형, 도자장식	총 경기시간
지방대회	6시간	6시간	12시간
전국대회	7시간	7시간	14시간

※ 과제별 제시 시간은 예시이며, 경기 시간은 출제 과제에 따라 변경될 수 있음.

다. 과제 작업 내용

○ 이론 지식

- 과제물 제작에 필요한 작업 안전을 수행할 수 있는 지식

- 요구사항을 바르게 판독하고 파악하여 작업을 수행할 수 있는 지식

- 올바른 작업공정과 도예 장비 및 도구 사용법에 관한 지식

- 원료의 수축률에 대한 계산에 대한 지식

- 과제물의 형태 변화에 대한 이해에 대한 지식

○ 실기 작업

- 주어진 점토의 수분조절을 통해 과제를 수행할 수 있어야 한다.

- 과제도면의 크기에 따른 점토의 반죽 및 성형

- 물레성형을 통해 주어진 과제의 크기와 형태를 수행할 수 있        어야 한다.

- 성형된 과제의 수분량을 제작 과정에서 용이하게 조절하여야 한다.

- 도자 정형을 통해 기물의 아랫부분과 주어진 형태에 맞게 깎아        서 과제를 수행할 수 있어야 한다.

- 투각, 상감, 부조 등의 도자 장식을 구사하여 과제를 수행할 수        있어야 한다.

- 도자 장비와 도구를 효과적으로 사용할 수 있어야 한다.

라. 과제 공개에 관한 사항

○ 경기용 과제는 대회 사전에 공개하는 것을 원칙으로 한다.

○ 경기 시작 30일 전에 과제 주요 내용을 국제기능올림픽대회 한국위원회 방침에 따라 공개한다.

○ 공개 방법은 국제기능올림픽대회 한국위원회 마이스터넷 홈페이지(https://meister.hrdkorea.or.kr/)를 통하여 공개한다.

5		경기진행절차
	ㅊ

가. 경기 일정표(예시)

일정	시 간	내 용	비고
1일차	10:00~13:00	○ 분과별 기술위원회의 - 개회식 및 환영 리셉션	각 경기장
	14:00~18:00	○ 직종별 심사위원회의 - 경기장 준비 및 심사 채점 계획서 작성 등 - 경기 진행 및 합의서 작성 - 경기장 점검 및 재료 확인
	14:00~18:00	○ 선수 입장 및 확인 ○ 선수 공구반입 ○ 경기장 준비 1. 안전교육 및 서약서 작성 2. 도자기 직종 설명 및 질의응답 3. 선수 등번호 부여, 자리 추첨 4. 장비 점검 5. 시 운전 및 재료배분
2일차	08:50~09:00	○ 선수 확인, 시 운전 및 재료배분	각 경기장
	09:00~09:30	○ 제1과제, 제2과제 추첨
	09:30~11:00	○ 제1과제, 제2과제 수정, 채점기준표 수정 및 과제 출력
	11:00~12:00	○ 변경 과제 교육 및 질의응답
	12:00~13:00	○ 중식
	13:00~19:00	○ 선수 확인 제1일 경기 개시	6시간
3일차	08:50~09:00	○ 선수 입장
	09:00~12:00	○ 제2일 오전 경기 개시	3시간
	12:00~13:00	○ 중식
	13:00~18:00	○ 선수 확인 제2일 오후 경기 개시	5시간
	14:00~16:00	○ 선수확인 1. 경기 강평 2. 공구 반출 3. 심사 채점 자리 재배치	각 경기장
	16:00~18:00	○ 과제제출 및 심사 채점준비
4일차	08:30~17:30	○ 심사 및 채점	각 경기장
	17:30~18:00	○ 채점 결과 검토 및 결과제출
	18:00~19:00	○ 채점 결과 발표 및 1시간 대기(이의신청)	대회종료

□ 총괄 시간 계획

나. 경기 전/중/후

□ 경기 전

○ 경기장 시설 목록의 설치 여부 및 지급 재료의 상태를 확인한다.

○ 점토의 수분 측정 및 토련 상태를 확인한다.

○ 경기 시작 전 경기장 내의 기본 장비에 대한 점검 및 시 운전 기회를 부여하여 선수들의 기량이 충분히 발휘될 수 있는 모든 여건을 조성한다.

○ 경기장의 선수 개인별 사용 작업대 배정과 지급 재료 순서는 추첨순서에 의하여 경기 개시 전 배정 및 지급한다.

○ 작업대 추첨 배정 후 출전선수 들의 공정한 경기 진행 및 경기 편의를 위하여 주어진 공간 내에서 상대방의 방해가 되지 않게 약간의 위치 조정은 가능하다.

○ 경기 시작 전 경기와 관련된 일반적인 주의 사항, 경기 시간, 경기 일정, 채점 시기 운영 등에 관한 사항을 충분히 설명하도록 하며 이때 가능하면 선수의 지도교사도 참여할 수 있도록 한다.

○ 문양 틀을 경기장 외부에서 제작 반입을 불허한다. 문양 틀의 경기장 내 제작 시에는 심사장의 허락을 얻도록 한다.

○ 경기에 사용되는 정형 도구(굽통)의 사용은 경기 시간 안에 지급된 점토로 제작된 것만 사용 가능하다. 단, 타인은 사용할 수 없다.

○ 과제 제작 시 외형의 이상으로 인한 일체의 덧붙임 행위를 금한다.

○ 경기 개시 전 경기와 관련된 특수공구 등은 직종설명서 목록 외, 재료·공구 반입 및 제작, 사용은 불가한다. 특이사항이 있는 공구·재료는 심사장의 허락을 득하도록 하며 또한 경기 중 타인의 공구를 사용할 수 없고 선수 간의 불필요한 대화나 행동을 하지 않도록 한다.

○ 경기 시작 전 경기장 내의 제반 시설물 등에 대한 안전 점검을 시행하고 선수들에게도 경기에 앞서 제반 안전 수칙을 준수할 것을 교육한다.

□ 경기 중

○ 지급 재료는 재지급하지 않으며 임의로 지참하여 사용할 수 없다.

○ 경기 개시 후 선수의 경기에 방해가 되지 않는 범위 내에서 관련 인사들의 경기 관전을 최대한 배려한다.

○ 경기 개시 후 선수들의 경기장 밖 이동은 심사위원의 승인을 얻도   록 하며 이때 경기용 과제 내용이 밖으로 유출되지 않도록 한다.

○ 경기 개시 후 외부로부터의 경기와 관련된 공구 등의 반입은 심사장의 허락을 득하도록 한다.

○ 경기 중 과제의 이동은 선수 본인이 함을 원칙으로 한다. 다만 과제에 따라 타인의 도움을 필요할 경우 가능하다. 이동 시에는 심사장의 감독 아래에 이동하며 발생할 수 있는 모든 책임은 요청 선수에게 있다.

○ 경기 중 과제에 기표행위를 하면 부정행위로 처분한다.

○ 심사위원은 경기선수가 최대한 자기의 기량을 발휘할 수 있도록 불필요 한 말과 행동을 금한다.

○ 경기 시작 후 발견된 부정 공구와 재료에 대해서는 선수 본인의 책임이며, 상황에 따라 부정행위 처리 될 수 있다.

□ 경기 후

○ 경기 종료 후 참가선수는 경기장을 심사장 지도하에 정리 정돈을 한다.

○ 작품의 수축을 고려하여 경기 종료 후 발표한 채점 일정에 따라 채점한다.

○ 공개 채점으로 진행 시 별도의 비번호를 부여하지 않고, 선수가 본인 작품을 알고 있는 상태에서 심사위원이 채점을 진행함으로 공정성을 확보한다.

○ 채점 기준표상에 명기되지 않은 사항의 채점이 필요할 때는 심사위원의 합의에 따라 채점 기준표상의 내용을 변경 시행할 수 있다.

○ 채점 기준표 변경은 반드시 경기 시작 전 변경이 가능하며 경기 중 또는 후 변경을 불가능하며. 경기 시작 전 변경된 내용을 선수가 충분히 숙지하고 경기에 임할 수 있도록 해야 하며 경기장 외부에 게시해야 함.

○ 경기 시간을 초과한 미완성 작품 등의 모든 제출 작품은 채점 기준에 의거 채점한다.

6		채점에 관한 사항
	ㅊ

가. 채점방법

○ 채점은 공정하고 객관적으로 정확하게 한다.

○ 채점은 과제 출제위원이 정한 채점 기준에 의한다.

○ 채점 기준은 경기 실시 전 반드시 공개한다.

○ 기타 채점과 관련된 사항은 기능경기대회 관리규칙과 심사위원의 합의에 정한 바에 의한다.

○ 제출된 모든 작품은 채점을 시행한다.

○ 채점의 시기는 경기 전 발표된 일정에 따른다.

○ 공개 채점 별도의 비번호를 부여하지 않고, 선수가 본인 작품을 알고 있는 상태에서 심사위원이 채점을 진행함으로 공정성을 확보한다.

○ 주관식 항목은 독립 채점하고, 객관식 항목은 합의 채점한다. 채점은 채점 기준에 의하여 채점한다.

○ 주관식 항목은 과제도면에 따른 형태의 외형미, 동형, 결합 상태, 장식 상태 등을 주관식으로 평가하는 항목으로 4등급제로 채점하여 최고점과 최하점 및 해당 시도 심사위원의 점수를 제외한 나머지 성적의 평균점으로 정한다.

※ 전국대회 기준이며 지방대회의 경우 심사위원 합의에 정한 바로 한다.

○ 객관식 항목은 과제도면에 의한 높이, 폭, 굽, 단면, 장식의 크기 및 위치에 따라 측정하여 편차가 클수록 감점 처리하며, 어떠한 사람이 치수를 측정하여도 착오가 없도록 정확한 측정용 도구에 의하여 채점을 하도록 함.

○ 채점 순서는 각 과제의 2점의 외관 및 동형의 외형미를 평가한 후 결합도와 장식도를 평가한다. 그중 오차가 많은 작품을 선택하여 높이, 폭 등 정밀도를 측정한 다음 중심 수직 절단하여 단면 두께의 기능도를 채점한다.

○ 모든 심사 채점은 모바일 채점을 통해서 등록하고, 모든 채점 사항을 반드시 채점 관리시스템에 입력 관리하며, 채점에 관한 모든 자료는 전산 출력물에 기술 위원 모두 서명한 것만 인정한다.

나. 배점기준

순번	대항목	중학목	소항목	채 점 방 법		배점	배점 소계
				주관	객관
1	외형미	외형미	외형미	○ (독립채점)		9	14
			동형여부			5
2	정밀도	높이	전체 높이		○ (합의채점)	10	22
			전 높이			6
			굽 높이			6
		폭	전 폭		○ (합의채점)	6	22
			배 폭			10
			굽 폭			6
3	기능도	단면 두께	몸통 상부		○ (합의채점)	7	35
			몸통 중앙부			5
			몸통 하부			9
			굽 내측			7
			뚜껑 단면			4
		기능도	결합(조합)기능상태	○ (독립채점)		3
4	장식도	장식도	크기 및 위치		○ (합의채점)	4	7
			장식 상태	○ (독립채점)		3
계							100

※ 과제에 따라 평가 내용, 배점, 배점비율은 변경될 수 있으며, 고르게 편성되어야 한다.

<4등급제 점수에 따른 배점 등급 기준>

구분	등 급	배 점	비 고
1	4등급	4	완성도, 기능숙련도, 산업현장 통용성 모두에서 높은 수준
2	3등급	3	완성도, 기능숙련도, 산업현장 통용성 에서 적당한 수준
3	2등급	2	산업현장 통용성이 있으나 완성도가 기능숙련도에서 다소 낮은 수준
4	1등급	1	완성도, 기능숙련도, 산업현장 통용성 모두에서 낮은 수준
5	0등급	0	심사위원 전원이 합의 시 부여

다. 채점 기준표(예시)

1. 채점상의 유의사항	직 종 명	도 자 기
1. 채점은 공정하고 객관적으로 정확하게 한다. 2. 채점은 과제 출제위원이 정한 채점 기준에 의한다. 3. 기타 채점과 관련된 사항은 기능경기대회 관리규칙과 심사위원의 합의에 정한 바에 의한다. 4. 채점의 시기는 경기 전 발표된 일정에 따른다. 5. 완성된 작품에 대한 채점은 완전 공개 채점하여 공정성을 확보한다. 6. 주관식 항목은 과제도면에 따른 형태의 외형미, 동형, 결합 상태, 장식 상태 등을 주관식으로 평가하는 항목으로 4등급제로 채점하여 최고점과 최하점 및 해당 시도 심사위원의 점수를 제외한 나머지 성적의 평균점으로 정한다. 7. 객관식 항목은 과제도면에 의한 높이, 폭, 굽, 단면, 장식의 크기 및 위치에 따라 측정하여 편차가 클수록 감점 처리하며, 어떠한 사람이 치수를 측정하여도 착오가 없도록 정확한 측정 도구에 의하여 채점한다. 8. 채점 순서는 제1과제, 제2과제 순으로 한다. 가. 제1과제는 2점의 외관 및 동형, 외형 치수를 평가한 후 그중 오차가 많은 작품을 선택하여 중심을 수직으로 절단한 다음 단면 두께의 기능도를 채점한다. 나. 제2과제는 2점의 외관 및 동형, 결합도를 평가하고 그중 오차가 많은 작품을 선택하여 중심을 수직으로 절단한 다음 단면 두께의 기능도를 채점한다. 9. 다음과 같은 부정 행위자는 채점 대상에서 제외하고 전체 과제를 0점 처리합니다. 1) 지급된 재료 이외를 사용한 작품 2) 경기에 필요한 물품, 재료, 도면 등 외부로 유출한 경우 3) 지정된 시간 외에 작업했을 경우 10. 강평을 통하여 경기력 향상을 도모한다.

7		안전 및 기타사항
	ㅊ

□ 안전관리

○ 선수는 작업 중 기계의 이상 유무를 반드시 확인하여 이상이 있

는 경우 조치 후 작업에 임한다.

○ 물레와 건조용 도구는 안전하게 사용하고 작업하기 편한 복장을      착용하도록 한다.

○ 경기장 내에는 화재 및 재난에 대비하고 안전한 경기 진행을 위      해 소화기를 곳곳에 비치하고, 비상 구급을 위한 기초 장비 및 구      급약품을 비치하도록 한다.

○ 선수들은 전기물레와 콘센트 및 드라이어 등의 전기 기기의 사용      시 감전의 위험이 없도록 반드시 물기가 없는 상태에서 조작하도      록 지도한다.

○ 특히 경기 중 작품 건조를 신속하게 하기 위한 장비인 가스버너,  가스토우치,  등을 사용할 시점에는 일회용 가스통의 보관 및 사용상 주의점을 반드시 재차 숙지시키고 안전 전담 위원인 부심사장과 심사위원이 직접 대기하며 지도한다.

○ 모든 기계류, 장비사용은 관리위원이 관리하고 통제하며, 선수들은 이의 사용 시 화재 또는 전기의 안전사고 방지를 위해 위의 안전 규칙을 지켜야 한다.

○ 선수들은 경기를 시작 전에 선수 지참 공구 목록을 확인하고 목록 외의 공구는 물론, 안전에 위배되거나 위험하다고 판단되는 특수한 장비나 도구 등은 절대 반입을 불허하며 만약 꼭 필요한 기타 장비의 경우라 해도 반드시 심 사장에게 확인받은 후 반입하여 사용할 수 있다.

○ 안전을 위한 교육이나 지시를 따르지 않는 선수에 대해서는 1회 시 경고, 2회 시 퇴장시키며, 해당 사항 발생 시 선수에게 확인서를 작성토록 한다.

○ 감염병 예방을 위해 질병 관리청과 국제기능올림픽대회 한국위

원회의 지침에 따른다.

○ 경기시간은 1일 8시간으로 제한하며 20시 이후 경기 집행 및 심      야채점은 금지한다.

○ 경기장 비상통로를 확보하고 관람객 동선을 확보하여 사전에 공      개한다.

○ 전기·가스 사용에 대한 안전교육 및 소화기 사용법, 화재재난 대      비를 위해 사전교육을 한다.

□ 경기운영 기본계획

○ 심사위원(심사장, 부심사장 포함)과 선수는 진실성(Integrity), 투명      성(Transparency), 공정성(Fairness), 파트너십(Partnership),

혁신성(Innovation)의 정신으로 경기에 임한다.

○ 기능경기대회 규칙, 도자기 직종설명서, 시행자료, 경기과제, 채점      기준표, 국제기능올림픽대회 한국위원회 홈페이지 공지사항

등 사전 관련 근거에 의해 경기를 운영한다.

- 심사위원과 선수는 경기 시작 전 위 관련 규칙 및 근거 문서를

열람해야 하며 모두 숙지한다.

- 이상의 관련 근거에서 규정하지 않은 사항 또는 원활한 경기운

영을 위해 수정이 필요할 시 심사위원의 협의로 결정한다.

- 심사위원의 협의 사항이 있을 시 심사위원 전원 동의로 결정하

고, 전원 동의가 어렵거나 심사위원 부재 등 협의 및 합의가 어

려울 시 심사장이 결정한다.

○ 심사장은 원활한 경기운영을 위해서 부심사장 또는 기타 직책을

정하여 심사위원 중에 선임하여 임무를 부여할 수 있다.

○ 경기가 시작되면 합의서는 재작성이 불가하나 불가항력적인 사유      로 다시 합의가 필요할시 분과장의 동의를 받아 합의서 수정 및      재작성 한다.

○ 심사위원은 외부인과 통신 및 개별 접촉 등을 할 수 없다.

공정한 경기진행을 위하여 모든 심사위원의 통신수단 장비를 회

수한다. 단, 부득이한 용무로 휴대폰을 사용할 경우 공개된 장소

에서 사용해야 한다.

○ 심사위원은 선수의 작업에 손을 대지 않는 것을 원칙으로 한다.      또, 선수와 대화 시 2명의 심사위원이 함께해야 하며, 개인적으

로는 어떠한 대화도 할 수 없다.

○ 지도교사는 경기장 개방 규정에 따라 관람할 수 있다. 단, 선수

에게 말을 시키거나 신호 등을 보냈을 경우 해당 선수와의 관계

를 파악하여 부정행위로 간주될 경우 해당 선수는 부정행위자로

판단하여 조치한다.

○ 경기와 채점이 모두 끝난 후 심사위원들은 토론을 통해 직종의

특성을 반영하여 직종설명서 및 과제출제 개선안에 대해 토의할

수 있다.

○ 토의에서는 직종설명서, 지급재료, 과제출제 등에 대해 논의하여

최신의 기술 흐름과 특히 국제기능올림픽대회의 유치를 위해 적      절히 반영할 방안을 논의할 수 있다.

○ 심사장은 심사위원들의 의견을 정리하여 경기결과보고에 포함하

여 보고하고 이 논의 결과가 차기 년도 대회에 반영될 수 있도

록 건의한다.

○ 경기 중 돌발적 상황을 고려하는 합의서 작성이 현실적으로 어

려우므로, 본 합의서에 명시되지 않은 상태로 경기진행 및 채점

된 사항에 대해서는 모두 합의한 것으로 간주한다.

□ 선수 및 지도교사 대상 만족도 향상계획

○ 선수, 지도교사 등은 단체 문자나 단체 카카오톡에 가입하여 원      활한 소통을 할 수 있도록 한다.

○ 대회개최전에 SNS 단톡방을 개설하고 경기과제에 관한 문의사항      이 있을 때 충분한 설명을 제공한다.

○ 선수의 안전을 최우선으로 생각하고 경기장 안전에 최선을 다하

며, 인격을 존중하고 편의를 최대한 제공한다. (경어사용)

○ 수정과제에 대한 충분한 이해를 돕기 위해 지도교사와 검토의 시

간을 갖는다.

○ 지도교사에게 경기과제를 공개하며, 각종 정보를 수시로 제공,        지도교사의 궁금증을 해소한다.

○ 수정과제 설명 시에 지도교사도 경기장에 선수와 같이 입장하여

설명을 듣고 선수와 같이 검토의 시간을 제공한다.

□ 관람객 대상 만족도 향상계획

○ 경기진행 사항 및 과제 내용을 게시한다.

○ 도자기 직종의 이해도와 관심을 높이기 위해 공개된 과제 및 도      예작품 등을 전시한다.

□ 이의제기 발생 시 조치계획

○ 기능경기대회 관리규칙 제17조~22조에 따라 신청하고 처리한다.

8		적용시기
	ㅊ

□ 시행시기 : 2026년 전국기능경기대회부터 적용

【중요 알림】

○ 직종설명서의 내용은 과제출제 및 경기진행, 심사채점 과정 등에서 일부 변경될 수 있음.

○ 직종설명서의 내용보다는 경기과제, 채점기준표, 시행자료

(시행 시 유의사항, 경기장 시설목록, 선수지참재료목록, 선수지참 공구목록 등) 등이 우선함.

붙임1		사용재료 및 시설·장비목록

가. 사용 지급재료(예시)

순번	재 료 명	규 격(치수)	단위	수량	비고
1	청자점토	수분함유율 25∼30%, 토련기로 2회 이상 반죽된 점토로 물레성형에 적합한 점토	kg	70Kg	과제의 내용에 따라 변동될 수 있음
2	백 상 감	상감장식용	㎖	200㎖
3	흑 상 감	상감장식용	㎖	200㎖
4	합판 받침대	12 x 400 x 400 mm 원판	장	4장
		12 x 300 x 300 mm 원판	장	8장
5	마 대	40Kg용 50 X 70㎝	장	2장
6	건조 조절용 비닐	100㎝×500㎝×0.02mm	장	4장
7	제출용 비닐	검정 80L, 40L (특대3장, 대3장),두께 0.02	장	4장

나. 경기장 시설장비 목록

번호	시설 및 장비명	규격(치수)	단위	1인당수량	공동수량	비고
1	콘센트	220V, 3구	개	2	-	1인당
2	작업대 (도자기 제조용 견고한 작업대)	작업대(180 X 90 X 80cm)	대	1	-	1인당
3	작업의자	원형의자(31 X 31 X 43cm)	개	1	-	1인당
4	선풍기 제거
5	탁상용조명등(스텐드)	LED 220V 30W	개	1		1인당
6	물통 / 수거통	고무원통형 70 X 68cm	개	-	6	10인당
7	스테인레스 자	15㎝, 30㎝, 50㎝	개	-	각 2	채점용
8	커터 칼(대)	42 X 160 X 17.2 mm	개	-	5	채점용
9	커터 칼날(대)	18 mm	10개입	-	2	채점용
10	목공용 철직각자	50㎝X25㎝	개	-	2	채점용
11	캘리퍼스	50cm이상	개	-	1	채점용
12	디지털 버니어캘리퍼스	0 - 200mm	개	-	1	채점용
13	수평기(대)	100㎝	개	-	1	채점용
14	수평기(중)	50㎝	개	-	1	채점용
15	제도용 스탠드	중형	대	-	3	채점용
16	청면테이프	50mm X 10m	개	-	3	채점용
17	순간접착제	록타이드 401 X 50g	개	-	2	채점용
18	대리석판	100㎝X60㎝X5㎝	개	-	1	채점용
19	강화작업대	180㎝ X 90㎝ X 75㎝	개	-	2	채점용
20	방송시설	무선마이크, 앰프, 스피커 세트	Set	-	1	경기진행
21	탁상 및 의자	사무용(탁상3인용)	Set	-	1	심사위원 1인당
22	심사위원 파티션 제거
23	컴퓨터/프린터	사무용(캐드, 각종 오피스 등)	Set		1	채점용
24	책상, 의자	사무용(심사장, 부심사장용)	Set		3	채점용
25	캐리어(핸드카)	이동 손수래 (70 X 90 X 80cm)	대	-	4	채점용
26	공구셋트(측정용)	작품 측정용(현장제작)	Set	1		채점용
27	시간측정기기	경기시간 측정용 시계	개	-	2	경기진행용
28	각종 사무용품	볼펜, 매직, 클립, 테이프, 기타 사무용품	set	-	1	심사위원 1인당
29	책상, 의자	사무용(관리위원 용)	Set	-	4	관리위원용
30	정수기	냉,온정수기	개	-	2	경기진행용
31	화이트 칠판	대형	개	-	3	경기진행용
32	캐비넷	5단선반 양문형 철재캐비넷	개	-	2	경기진행용
33	전기선	전기연장선(5m×3구)	개	-	5	경기진행용
34	간이의자	원형의자(31 X 31 X 43㎝)	개	-	50	경기진행용
35	직종설명을 위한 작품좌대	전시좌대 백색 (50×50×80㎝)	개	-	10	경기진행용

다. 선수 지참 공구 목록

번호	공 구 명	규격(치수)	단위	수량	비 고
1	전동물레	220V 용	대	1	예비용1대
2	손 물 레	도자기 제조용	대	1	각자 사용 필요량
3	성형도구	〃	Set	1	각자 사용 필요량
4	정형도구	〃	Set	1	각자 사용 필요량
5	장식도구 (조각도, 투각도 등)	〃	Set	1	각자 사용 필요량
6	측정공구	〃	Set	1	각자 사용 필요량
7	건조기구	〃	Set	임의	각자 사용 필요량
8	물 통	〃	개	1	각자 사용 필요량
9	붓	〃	Set	1	각자 사용 필요량
10	필기도구 및 기타	필요 규격	Set	임의	각자 사용 필요량
11	컴 퍼 스	도자기용	개	1	각자 사용 필요량
12	전원연결 리드선	220V 용	개	1	각자 사용 필요량
13	상감 및 투각용 조각 도구	〃	임의	임의	각자 사용 필요량
14	기타 도자기 제조용 공구	〃	Set	임의	직종설명서 목록 외 공구반입 및 사용금지, 지참공구 중 , 특이사항이 있는 공구는 심사장에게 사전신고 후 승인 의무화

라. 지참 공구에 대한 준비사항

○ 특정 선수에게 편파적으로 이익을 줄 수 있는 특수공구 지참 불허한다.

○ 이미 제작된 본 지참 금지한다.

○ 제시되지 않은 공구는 반입 불가하며, 필요시 심사장 허가 후 반입한다.   ○ 안전을 위해 점화가 되는 화기류는 지참을 지양한다.

붙임2		경기장 구성 및 배치

가. 경기장 구성

□ 1인당 소요면적 :11.5㎡(3.5평)이상

※ 경기장 면적에 따라 다소 증감될 수 있음

○ 경기장의 총 면적은 선수48명 기준 250평~300평 정도이어야 한다.

○ 경기장 내의 공간 구성은 선수들의 작업 공간, 행정 및 진행 실무       공간, 심사위원 공간, 보조설비 공간, 자유 관람 공간, 통로 등으       로 구분하며 아래 도면에 제시된 규격을 최소한으로 한다.

○ 경기진행에 필요한 작업공간은 선수 1인당 소요면적으로 물레        와 테이블 면적을 포함하여 최소 11.5㎡(3.5평) 정도이어야 한다.

○ 작업 공간은 환기, 소음, 진동, 직사광선, 고온, 다습 및 약천후로       부터 일반적인 보호가 요구되는 공간으로 한다.

○ 행정 및 진행 실무 공간은 경기를 진행 전, 후의 준비와 행정적       지원 및 진행을 위한 전자기기 등이 설치되는 경기장 전, 후면       공간을 비롯하여 양 측면의 진행상 왕래 공간 등을 포함되며,        심사위원 공간은 경기진행과 회의 및 문제점 해결 등을              위해 장기간 직무를 수행하기 위한 공간으로 선수들과는 일정한       거리를 두고 칸막이 등으로 구분되어야 한다. 또한 경우에 따라       전, 후면에 보안요원과 심사위원이 배치될 수도 있으므로 필요       공간이 요구된다.

○ 보조설비 공간에는 경기 중이나 경기 전, 후에 선수들에게 물의       사용이 용이하도록 수전시설과 배수시설이 반드시 설치되어야        하며, 물점토 슬러지 취합 통(경기 중 외부 출입금지), 점토보관        공간(우천 시 또는 지나친 건조요인), 장비보관 공간 등의 보조설       비 공간이 반드시 확보되어야 한다. 단, 여건상 가능치 못할 시       에는 선수가 경기 중에는 외부로 나가지 않도록 경기장 전 후        면, 또는 측면에 그에 상응한 공간을 확보하여야 한다.

○ 경기장 내에는 경기의 공정한 경기진행 및 도자기직종의 홍보를       위하여 경기에 방해가 되지 않는 범위에서 자유 관람 공간이 확       보되어야 한다.

○ 경기장 내의 통로는 선수가 경기 중 출입 시에 방해되거나 경기       를 마친 후 완성작품 이동 시에 충돌과 파손 등의 피해를 입지       않도록 최대한의 공간이 확보되어야 한다.

○ 경기장 바닥 면은 경기 진행 중 선수들의 작업에 지장을 주거나       경기 전, 후에 완성작품 이동시 걸려 넘어지지 않도록 바닥 면       이 올라오거나 꺼지는 현상 및 뒤뚱거리는 현상이 나타나지 않       도록 바닥마감에 특별히 주의하여야 하며, 또한 바닥의 물기와       물점토 슬러지에 미끄러지거나 넘어지지 않는 바닥마감재를 선       택하여야 한다.

나. 경기장 배치

붙임3		주요 개정사항

주요항목	개정사항	개정사유
p.1 경기과제	경기과제 축소	난이조 조절
p.2 경기시간	총괄시간 계획 변경	경기시간 축소를 위한 일정 조절
p.3 사용재료	주재료인 점토30%축소	경기과제 축소
p.4 시설장비 축소	심사위원 파티션 제거 선풍기 지급 삭제	공정한 심사를 위한 심사위원 파티션제거와 일괄 제공되었던 선풍기를 공통적으로 사용하지 않고 불필요하다는 민원제기